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Техническое задание 

на выполнение работ по ремонту, калибровке, активации тахографов для транспортных средств для нужд УФПС Челябинской области



































Челябинск, 2026


1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником транспортных средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают его руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) 

	2
	УФПС
	Обособленное подразделение АО «Почта России», управление федеральной почтовой связи

	3
	СКЗИ
	Средство криптографической защиты информации

	4
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «№255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.

	5
	НКМ
	Навигационно-криптографический модуль

	6
	ТС
	Транспортное средство

	7
	Общий срок выполнения работ
	Период в котором Подрядчик гарантирует выполнение работ в надлежащем качестве согласно  требованиям Технического задания



1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту, калибровке, активации тахографов для транспортных средств для нужд УФПС Челябинской области

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

      Работы по ремонту, калибровке, активации тахографов должны выполняться в строгом соответствии с рекомендациями, регламентом и технологией установленной заводом изготовителем тахографов. 
      Работы по ремонту, калибровке, активации тахографов должны быть выполнены согласно приказа Минтранса РФ от 28 октября 2020 года N 440 " Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства" (с изменениями и дополнениями).
3.1. Задачи выполняемых работ:
-обеспечение безопасной эксплуатации ТС
-проведение ремонта, калибровки, активации тахографов.
3.2. Цель выполняемых работ:      
– обеспечить исправность тахографов для выпуска на линию ТС УФПС Челябинской области в технически исправном состоянии. 
      
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

          Работы должны быть выполнены в срок, в полном объеме, с должным уровнем качества и соответствовать требованиям Заказчика, указанными в техническом задание.
         Срок выполнения Работ по Заявке не должны превышать одного рабочего дня со дня получения Заявки. Срок выполнения Работ начинает исчисляться со следующего календарного дня после получения Подрядчиком Заявки.  Заявки подаются Заказчиком по мере возникновения потребности в течение срока действия договора. Срок выполнения работ в случае отсутствия запасных частей (деталей) на складе Подрядчика, необходимых для выполнения работ, увеличивается на срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявки Подрядчиком.
            Начало выполнения работ - на основании заявок Заказчика по мере возникновения потребности, с момента подписания договора обеими сторонами.
          Окончание выполнения работ – через 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
          Общий срок выполнения работ - 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
          Работы по ремонту, калибровке, активации тахографов должны быть выполнены на территории Заказчика, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, 81-А.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

       Работы по   ремонту тахографов включают в себя: 
1. Проверка корректности подключения оборудования, работоспособности всех компонентов оборудования, целостности средств пломбирования, используемых в местах крепления оборудования.
2. Восстановление схемы подключения тахографа, рекомендованной изготовителем тахографа, опломбирование мест соединения тахографа с транспортным средством.
3. Обновление программного обеспечения тахографа.
4. Диагностика (установление) причин неисправности тахографа.
5. Замена автономного источника питания тахографа (источник питания включен в стоимость): замена батарейки.
6. Замена средств управления тахографом (средство управления тахографом включено в стоимость): замена кнопок на внешней панели тахографа.
7. Замена печатающего устройства тахографа (печатающее устройство включено в стоимость).
8. Замена дисплея тахографа (дисплей включен в стоимость).
9. Установка нового тахографа на ТС, а также переустановка тахографа с одного ТС на другое. После установки/переустановки тахографа проводится калибровка и активация тахографа.
10. Замена блока СКЗИ поверенного цифрового тахографа (работы по замене включены в стоимость блока). После заменты блока СКЗИ проводятся работы по калибровке и активации тахографа.
            Калибровка тахографа: после проведения процедуры установки/переустановки тахографа на транспортное средство необходимо его откалибровать. Калибровка (поверка) тахографа проводится после его установки (монтажа) на транспортное средство, с обязательной прокаткой транспортного средства на ровном участке дороги. Калибровка – это процесс измерения характеристических параметров транспортного средства и настройка тахографа на измеренные величины. А так же определение соответствия параметров настройки, установки, пломбировки и маркировки контрольного устройства (тахографа) требованиям законодательства Российской Федерации.
Активация блока СКЗИ тахографа - это процесс, в результате которого тахограф становится полностью работоспособным и выполняет все функции, в том числе функции защиты находящейся в нём информации. В процессе  активации параметры настройки тахографа заносятся в память не в полном составе, а только те которые доступны мастеру в момент, когда транспортное средство еще не прошло регистрацию.
Активация тахографа с блоком СКЗИ заключается в регистрации прибора в реестре ФБУ "Росавтотранс".
          Поверка тахографа: проводится 1 раз в 7 лет с даты выпуска тахографа.
          Подрядчик обеспечивает работы запасными частями, которые включены в стоимость работ: носитель информации, источник питания, средство управления тахографом, печатающее устройство, дисплей, карта-приемник.
          Запасные части, используемые в ходе ремонта тахографов должны соответствовать требованиям завода-изготовителя тахографов.
     Используемые при    выполнении работ запасные части должны быть новыми и ранее не бывшими в эксплуатации. 
           Торги проводятся путем снижения общей начальной (максимальной) цены единицы работ и запасных частей указанных в Таблице 1.
Таблица 1
	Наименование работы, товара
	Ед. измерения
	ОКПД 2

	Проверка корректности подключения оборудования, работоспособности всех компонентов оборудования, целостности средств пломбирования, используемых в местах крепления оборудования
	шт.

	33.13.11.000

	Восстановление схемы подключения тахографа, рекомендованной изготовителем тахографа, опломбирование мест соединения тахографа с транспортным средством
	шт.
	33.13.11.000

	Обновление программного обеспечения тахографа
	шт.
	33.13.11.000

	Диагностика (установление) причин неисправности тахографа 
	шт.
	33.13.11.000

	Замена автономного источника питания тахографа ( источник питания включен в стоимость работ)
	шт.
	33.13.11.000

	Замена средств управления тахографом (средство управления тахографом включено в стоимость работ)
	шт.
	33.13.11.000

	Замена печатающего устройства тахографа (печатающее устройство включено в стоимость работ)
	шт.
	33.13.11.000

	Замена дисплея тахографа (дисплей включен в стоимость работ)
	шт.
	33.13.11.000

	Замена карта-приемника (карта-приемник включен в стоимость работ)
	шт.
	33.13.11.000

	Активация тахографа
	шт.
	33.13.11.000

	Калибровка тахографа
	шт.
	33.13.11.000

	Поверка тахографа (1 раз в 7 лет)
	шт.
	33.13.11.000

	Установка нового тахографа на ТС, а также переустановка тахографа с одного ТС на другое (без стоимости тахографа)
	шт.
	33.13.11.000

	Замена блока СКЗИ (средство криптографической защиты информации) (Блок СКЗИ включен в стоимость работ)
	шт.
	33.13.11.000


    
 Оборудование, включенное в стоимость работ, а также запчасти должны быть совместимы с моделями тахографов: «ТЦА-02НК»;	«атол Drive»; «	ШТРИХ-ТахоRUS»; 	«Штрих-М»; «Тахограф Микас 20.3840 10 000»; «	VDO DTSO 3283» установленными на ТС УФПС Челябинской области указанных в таблице 2.
                                                                                                                                         Таблица 2
Список ТС УФПС Челябинской области
	№пп
	Модель
	Гос номер
	VIN
	Год выпуска

	1
	ГАЗ 3221
	Т 423 ХК 174
	X96322120H0829434
	2017

	2
	HINO 300
	В 110 ОР 174
	XUH27757BC0000021
	2012

	3
	HINO 300
	В 112 ОР 174
	XUH27757BC0000020
	2012

	4
	HINO 300
	Х 161 ТВ 174
	X634744Z0F0000068
	2015

	5
	HINO 300
	Х 098 ТВ 174
	X634744Z0F0000067
	2015

	6
	ГАЗ C41R33
	А 602 АА 174
	Z783010GAJ0040516
	2017

	7
	ГАЗ C41R33
	А 604 АА 174
	Z783010GAJ0040517
	2017

	8
	ГАЗ C41R33
	Т 295 ХМ 174
	Z783010GAJ0040520
	2017

	9
	ГАЗ C41R33
	Т 955 ХМ 174
	Z783010GAJ0040485
	2017

	10
	ГАЗ C41R33
	Т 984 ХМ 174
	Z783010GAJ0040515
	2017

	11
	ГАЗ C41R33
	Т 994 ХМ 174
	Z783010GAJ0040518
	2017

	12
	ГАЗ C41R33
	У 018 ХМ 174
	Z783010GAJ0040547
	2017

	13
	ГАЗ C41R33
	Т 988 ХМ 174
	Z783010GAJ0040519
	2017

	14
	ГАЗ C41R33
	У 008 ХМ 174
	Z783010GAJ0040546
	2017

	15
	HINO 500
	В 658 СТ 174
	X634744U2E0000058
	2014

	16
	КАМАЗ 65115
	Е 617 НР 174
	X955DM6FPAAP00065
	2010

	17
	КАМАЗ 65115
	Е 618 НР 174
	X955DM6FPAAP00064
	2010

	18
	КАМАЗ 65117
	В 439 ТК 174
	X9H47415HF2000031
	2015

	19
	HINO 500
	В 791 ХО 174
	X8957921BH0EV8143
	2017

	20
	HINO 500
	В 814 ХО 174
	X8957921BH0EV8145
	2017

	21
	HINO 500
	В 819 ХО 174
	X8957921BH0EV8144
	2017

	22
	FORD TRANSIT 470L EF
	Р 334 АС 774
	X2FDXXESGDLS57466
	2020

	23
	FORD TRANSIT 470L EF
	Р 341 АС 774
	X2FDXXESGDLS57477
	2020

	24
	ГАЗ С41R92
	С 887 АН 774
	Z783010GAM0063754
	2021

	25
	ГАЗ С41R92
	С 895 АН 774
	Z783010GAM0063730
	2021

	26
	ГАЗ С41R92
	С 896 АН 774
	Z783010GAM0063735
	2021

	27
	ГАЗ С41R92
	С 906 АН 774
	Z783010GAM0063638
	2021

	28
	ГАЗ 3010 GA (C41R33)
	С 881 АН 774
	Z783010GAL0063343
	2020

	29
	ГАЗ 3010 GA (C41R33)
	С 882 АН 774
	Z783010GAM0063643
	2021

	30
	ГАЗ 3010 GA (C41R33)
	С 884 АН 774
	Z783010GAM0063626
	2021

	31
	ГАЗ 3010 GA (C41R33)
	С 886 АН 774
	Z783010GAM0063653
	2021

	32
	ГАЗ 3010 GA (C41R33)
	С 891 АН 774
	Z783010GAM0063659
	2021

	33
	ГАЗ 3010 GA (C41R33)
	С 892 АН 774
	Z783010GAM0063627
	2021

	34
	КАМАЗ 5490
	М 500 АН 774
	XTC549005L2541228
	2020

	35
	КАМАЗ 5490
	М 506 АН 774
	XTC549005L2541670
	2020

	36
	КАМАЗ 5490
	М 523 АН 774
	XTC549005L2541111
	2020

	37
	КАМАЗ 5490
	М 529 АН 774
	XTC549005L2540876
	2020

	38
	КАМАЗ 5490
	М 534 АН 774
	XTC549005L2541075
	2020

	39
	КАМАЗ 5490
	М 541 АН 774
	XTC549005L2540959
	2020

	40
	КАМАЗ 5490
	М 546 АН 774
	XTC549005L2541736
	2020

	41
	КАМАЗ 5490
	М 552 АН 774
	XTC549005L2541749
	2020

	42
	КАМАЗ 5490
	М 560 АН 774
	XTC549005L2541230
	2020

	43
	КАМАЗ 5490
	М 567 АН 774
	XTC549005L2541115
	2020



6.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству выполняемых работ
           Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям приказа Минтранса России от 28.10.2020 N 440 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 N 61118).

6.2. Условия выполнения работ
Условия выполнения работ в помещениях и на территории Подрядчика.
Выполнение работ должно осуществляться в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.3. Требования к безопасности
Выполняемые работы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 53831-2021, ГОСТ 34005-2022 и других действующих нормативных документов.

6.4.  Требования к конфиденциальности
       Подрядчик и Заказчик не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

6.5.  Требования по приемке работ
По факту выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах. 
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан проверить качество выполненных работ, подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и направить один экземпляр Подрядчику, либо, при наличии недостатков, представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.
В случае наличия недостатков Подрядчик должен устранить их в течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)
Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику либо его уполномоченному представителю и подписать Акт приема-сдачи выполненных работ. 

7.  ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
            Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение  гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации. Гарантийный срок качества выполненных работ составляет 6 месяцев со дня подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. 
            Гарантийный срок на блок СКЗИ поверенный устанавливается в соответствии со сроком, установленным предприятием-изготовителем, указанным в документации, прилагаемой к блоку.
           Обстоятельствами, при которых у Заказчика утрачивается право требования выполнения гарантийных обязательств в отношении исправности оборудования и качества работ, произведенных Подрядчиком являются:
- повреждение тахографа, вызванное механическим и иным воздействием, не предусмотренным правилами эксплуатации оборудования установленными заводом изготовителем;
- внесение изменений в схему подключения тахографа;
- нарушение контрольных средств целостности тахографа (пломб, наклеек);
- нарушение целостности частей и материалов, входящих в комплект тахографа;

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
         
         Наличие у Подрядчика лицензии на разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), включающей следующие виды работ, услуг:
                - Монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и шифровальных (криптографических) средств, разработанных для применения в составе технологии, реализуемой промежуточными элементами интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и приборами учета электрической энергии, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации;
                - Работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
               - Передача шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и шифровальных (криптографических) средств, разработанных для применения в составе технологии, реализуемой промежуточными элементами интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и приборами учета электрической энергии, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
Требование установлено в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; пунктов 12, 20, 21 «Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 313 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)».

