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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

[bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]            1.1 Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 24.34.12.000 Поставка плоского барьера безопасности для нужд Северо-Кавказкого филиала (далее продукция)

[bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]1.2 Цель использования закупаемой продукции.

Продукция закупается с целью выполнения работ в рамках лота 0061-ТПИР-ОБСЛ-
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249]2026-КБФ «ОКПД2 26.30.50.131 Корректировка рабочей документации и модернизация комплексной системы безопасности Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭСФилиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»

2. Требования к продукции.
3. 
[bookmark: _Toc75446574]   2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251]Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ 900/10 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74
	м.пог.
	10442

	2
	Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная d3,0 мм ГОСТ 3282-74 (длина бухты 400м)
	м
	13921

	3
	Проволока вязальная оцинкованная 1,6мм ГОСТ 32282-74
	м
	7992

	4
	Скобы крепления для ПББ
	шт
	4579

	5
	Саморез кровельный по металлу с удлиненным сверлом 
	шт
	4579



2.1.2. [bookmark: _Toc125476059]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125476060]
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 24.34.12.000 Поставка плоского барьера безопасности для нужд Северо-Кавказкого филиала (Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



     



[bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc160194741][bookmark: _Toc125473256]       2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1«Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить технико- коммерческое предложение в соответствии с настоящими техническими требованиями"


	

	1.1.
	Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ 900/10 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74
	
	

	Тип изделия
	Плоский барьер безопасности (ПББ) из оцинкованной армированной колючей ленты (АКЛ)
	
	

	Диаметр витка в собранном состоянии
	900 мм
	
	

	Расстояние между соседними витками
	263 мм
	
	

	Длина бухты (ограждаемый периметр)
	10 м
	
	

	Масса изделия
	9,5 кг
	
	

	Толщина ленты АКЛ
	0,5 мм
	
	

	Диаметр армирующей проволоки
	2,5 мм
	
	

	Стандарт на оцинкованную проволоку
	ГОСТ 3282-74
	
	

	1.2
	Струна для крепления СББ/ПББ сталистая оцинкованная d3,0 мм ГОСТ 3282-74 (длина бухты 400м)
	
	

	Диаметр струны
	3мм
	
	

	Покрытие 
	цинк
	
	

	Стандарт на оцинкованную проволоку
	ГОСТ 3282-74
	
	

	Длина бухты
	400м
	
	

	1.3
	Проволока вязальная оцинкованная 1,6мм ГОСТ 32282-74
	
	

	Диаметр 
	1,6мм
	
	

	Покрытие 
	цинк
	
	

	Стандарт на оцинкованную проволоку
	ГОСТ 3282-74
	
	

	1.4
	Скобы крепления для ПББ
	
	

	Длина
	6мм
	
	

	Ширина
	6мм
	
	

	Толщина
	1мм
	
	

	Диаметр отверстия 
	6мм
	
	

	Материал изготовления
	Оцинкованная сталь
	
	

	1.5
	Саморез кровельный по металлу с удлиненным сверлом
	
	

	Материал 
	Оцинкованная сталь
	
	

	Тип головки 
	шестигранная
	
	

	Тип резьбы
	полная
	
	

	Размер под ключ
	SW10
	
	

	Диаметр
	6,3мм
	
	

	Длина
	25мм
	
	

	Размер сверла
	№5
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1.
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или  Универсального передаточного документа (УПД).

	
	

	2.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1.
	Паспорт качества
	1 экземпляр
	
	

	3.2.
	Сертификат соответствия  (декларация соответствия)
	1 экземпляр
	
	

	3.3.
	Сертификат страны происхождения
	1 экземпляр
	
	

	3.4.
	Упаковочный лист
	1 экземпляр
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1.
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с. Заюково, Кабардино-Балкарская Респ., Баксанский м.р-н, Заюково с.п., Заюково с., Кирова ул., д. 546, литера А.
в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00
 (по местному времени).
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2.
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3.
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной
	
	



 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение. 
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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