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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ОКПД2 26.30.11 Поставка коммутационного оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск
(лот № 0079-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)
1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 26.30.11 Поставка коммутационного оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора:
№ 1510-125-2024 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc75446578]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45), пропускная способность 128Гбит/с   Eltex MES2300-24P, ЭЛТЕКС
	шт.
	1

	1.2. 
	SFP модуль 20км, SFP+ 10G, 2 волокна, 1310нм, DDM, LC   FH-SP311TCDL20, Fang Hang
	шт.
	2

	1.3. 
	Коммутатор уровня L3, 8 портов 1G 10/100/1000 Base-T PoE/PoE+, 2 порта 10/100/1000 Base-T, 2 порта 1000 Base-X SFP, пропускная способность 24Гбит/с   Eltex MES2300-08P, ЭЛТЕКС
	шт.
	1

	1.4. 
	SFP модуль 2км, SFP 1.25G, 2 волокна, 1310нм, DDM, LC FH-S3112CDL2, Fang Hang
	шт.
	4

	1.5. 
	Источник бесперебойного питания  SKAT-UPC 1500-RACK-ON-3x9, Bastion
	шт.
	1

	1.6. 
	Батарейный блок  SKAT BC 36/18S3 RACK, Bastion
	шт.
	1

	1.7.
	SNMP-модуль DA-806, Bastion
	шт.
	1

	1.8.
	Блок питания AC-DC на DIN-рейку, 24В, 120Вт, 5А SDR-120-24, MeanWell
	шт.
	1

	1.9.
	Блок защитный коммутационный БЗК исп.02, ЗАО НВП «Болид»
	шт.
	1

	1.10.
	Влагозащищенный хладостойкий электромагнитный замок, с усилием удержания 350кгс, встроенный датчик положения двери, RAL9006 ALM-350FB-G, Aleko
	шт.
	4

	1.11.
	Монтажный комплект для ALM-350FB-G, RAL 9006 MK 350FB-IN, Aleko
	шт.
	4

	1.12.
	Накладной электромагнитный замок 24В с усилием удержания не менее 400 кгс, встроенный датчик холла, датчик положения двери, световая индикация, RAL 9006. AL-400 Premium, ООО «ЭКСКОН»
	шт.
	1

	1.13.
	Монтажный комплект для AL-400 Premium, RAL 9006. MK AL-300-400PR-Inside, ООО «ЭКСКОН»
	шт.
	1

	1.14.
	Защитный диод выпрямительный  1N5406
	шт.
	5

	1.15.
	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ, зеленый корпус ST-ER115-GN, Smartec
	шт.
	5

	1.16.
	Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet  C2000-Ethernet v3.xx, Болид
	шт.
	1

	1.17.
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, Болид
	шт.
	1

	1.18.
	Блок сигнально-пусковой C2000-СП1, Болид
	шт.
	4

	1.19.
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ, Болид
	шт.
	7

	1.20.
	Защитное устройство цепей 24В  К2Р ПД2 24, Хекель
	шт.
	6

	1.21.
	Блок защитный коммутационный БЗК исп.02, ЗАО НВП «Болид»
	шт.
	1

	1.22.
	Блок питания AC-DC на DIN-рейку, 24В, 120Вт, 5А SDR-120-24, MeanWell
	шт.
	1

	1.23.
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный  Сигнал-10, Болид
	шт.
	1

	1.24.
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02, Болид
	шт.
	18

	1.25.
	Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК, Болид
	шт.
	41

	1.26.
	Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 с извещателем охранным магнитоконтактным ИО 102-20 Б2П, КомплектСтройСервис
	шт.
	74

	1.27.
	Комбинированный свето-звуковой оповещатель, 110дБ, 24В Маяк-24-КПМ2, Электроника и Автоматика
	шт.
	9

	1.28.
	Комбинированный свето-звуковой оповещатель, 110дБ, 24В Маяк-24-К 110, Электроника и Автоматика
	шт.
	6

	1.29.
	Блок защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE БЗЛ-ЕП16, Тахион
	шт.
	1

	1.30.
	Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45), пропускная способность 128Гбит/с   Eltex MES2300-24P, ООО «Предприятие
Элтекс»
	шт
	1

	1.31.
	Вандалозащищенная Smart 4Мп FishEye камера Wisenet с ИК подсветкой XNF-8010RVMP, Samsung
	шт
	1

	1.32.
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный  ДПМГ-2-100, Магнито-Контакт
	шт
	2

	1.33.
	Кронштейн для 4х мониторов ARKTRON ST-22G
	шт
	1

	1.34.
	Кронштейн для ИО 102-20  К20/50, Магнито-контакт
	шт.
	74

	1.35.
	Универсальный кронштейн большой со сферическим шарниром, Риэлта
	шт.
	41

	1.36
	Козырек для комбинированных оповещателей МАЯК-К, 120х170х80мм КОЗЫРЕК 120х170мм, Электроника и Автоматика
	шт.
	6

	1.37.
	Коробка коммутационная КС-3, КомплектСтройСервис
	шт.
	9




2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1.-1.37.
	Поставка коммутационного оборудования  для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск
	[bookmark: _GoBack]С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней
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Таблица 2.4. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.37. Таблицы 2.1):  Поставка коммутационного оборудования  для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1.1
	Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45), пропускная способность 128Гбит/с   Eltex MES2300-24P, ЭЛТЕКС
	
	Уровень коммутатора
	L3

	
	
	
	Пропускная способность, Гбит/с   
	128

	
	
	
	Порты
	24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45)

	
	
	
	Стекируемый
	Да

	
	
	
	Тип охлаждения
	Активное

	1.2
	SFP модуль 20км, SFP+ 10G, 2 волокна, 1310нм, DDM, LC   FH-SP311TCDL20, Fang Hang
	
	Длина волны, нм
	1310

	
	
	
	Максимальная дальность до, км
	20

	
	
	
	Тип коннектора 
	LC

	
	
	
	Функция DDM
	Да

	
	
	
	Тип лазерного передатчика
	DFB

	1.3
	Коммутатор уровня L3, 8 портов 1G 10/100/1000 Base-T PoE/PoE+, 2 порта 10/100/1000 Base-T, 2 порта 1000 Base-X SFP, пропускная способность 24Гбит/с   Eltex MES2300-08P, ЭЛТЕКС
	
	Уровень коммутатора
	L3

	
	
	
	Порты
	8 портов 1G 10/100/1000 Base-T PoE/PoE+, 2 порта 10/100/1000 Base-T, 2 порта 1000 Base-X SFP

	
	
	
	Пропускная способность, Гбит/с   
	24

	
	
	
	Тип охлаждения 
	Пассивное

	
	
	
	Бюджет PoE, Вт
	240

	1.4
	SFP модуль 2км, SFP 1.25G, 2 волокна, 1310нм, DDM, LC FH-S3112CDL2, Fang Hang
	
	Длина волны, нм
	1310

	
	
	
	Максимальная дальность до, км
	2

	
	
	
	Тип коннектора 
	LC

	
	
	
	Функция DDM
	Да

	
	
	
	Тип лазерного передатчика
	FР

	1.5
	Источник бесперебойного питания  SKAT-UPC 1500-RACK-ON-3x9, Bastion
	
	Мощность, Вт
	1500

	
	
	
	АКБ
	встроенные 3 шт х 9 Ач

	
	
	
	Выходные разъёмы: Schuko, шт
	2

	
	
	
	Высота, U
	2

	
	
	
	Корпус
	Универсальный корпус RACK/TOWE

	1.6
	Батарейный блок  SKAT BC 36/18S3 RACK, Bastion
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	
	Номинальная емкость
	C0 18 Ач

	
	
	
	Способ монтажа
	В стойку

	
	
	
	Количество аккумуляторов
	4

	
	
	
	Выходное напряжение
	DC

	1.7
	SNMP-модуль DA-806, Bastion
	
	Исполнение
	Установка во внутренний слот ИБП

	
	
	
	Разъемы
	1 x RJ45 Ethernet; 1 x mini USB

	
	
	
	Поддерживаемые протоколы
	http, https, IPv.4, IPv.6, SNMPv.1/v.2 с/v.3, TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet SNTP, PPP, НTTP, НTTPS, SMTP, FTP, SSL/TLS, SSH, BACnet, DHCP, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus

	
	
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	
УХЛ4.2


	1.8
	Блок питания AC-DC на DIN-рейку, 24В, 120Вт, 5А SDR-120-24, MeanWell
	
	на DIN-рейку
	Да

	
	
	
	Мощность, Вт
	120

	
	
	
	Выходное напряжение, В
	24

	
	
	
	Габаритные размеры, мм
	40x125.2x113.5

	
	
	
	Выходной ток, А
	5

	1.9
	Блок защитный коммутационный БЗК исп.02, ЗАО НВП «Болид»
	
	Входное напряжение питания, В

	10..30

	
	
	
	Исполнение
	02

	
	
	
	Число каналов (выходов)

	8

	
	
	
	Степень защиты 
	IP40

	
	
	
	Максимальный ток каждого канала, А
	1

	1.10
	Влагозащищенный хладостойкий электромагнитный замок, с усилием удержания 350кгс, встроенный датчик положения двери, RAL9006 ALM-350FB-G, Aleko
	
	Цвет
	RAL9006

	
	
	
	Усилие удержания
	с усилием удержания 350кгс

	
	
	
	Влагозащищенный
	Да

	
	
	
	Хладостойкий
	Да

	
	
	
	Встроенный датчик положения двери
	Да

	1.11
	Монтажный комплект для ALM-350FB-G, RAL 9006 MK 350FB-IN, Aleko
	
	Тип
	Монтажный комплект

	
	
	
	Цвет
	RAL9006

	
	
	
	Для ALM-350FB-G
	Да

	1.12
	Накладной электромагнитный замок 24В с усилием удержания не менее 400 кгс, встроенный датчик холла, датчик положения двери, световая индикация, RAL 9006. AL-400 Premium, ООО «ЭКСКОН»
	
	Цвет
	RAL9006

	
	
	
	Усилие удержания
	с усилием удержания не менее 400 кгс

	
	
	
	Встроенный датчик холла
	Да

	
	
	
	Датчик положения двери
	Да

	
	
	
	Напряжение, В
	24

	1.13
	Монтажный комплект для AL-400 Premium, RAL 9006. MK AL-300-400PR-Inside, ООО «ЭКСКОН»
	
	Цвет
	RAL9006

	
	
	
	Тип
	Монтажный комплект

	
	
	
	Для AL-400 Premium
	Да

	1.14
	Защитный диод выпрямительный  1N5406
	
	Тип
	Диод

	
	
	
	Защитный
	Да

	
	
	
	Выпрямительный
	Да

	1.15
	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ, зеленый корпус ST-ER115-GN, Smartec
	
	Цвет корпуса
	Зеленый

	
	
	
	Тип
	Устройство разблокировки двери

	
	
	
	Крышка
	Защитная прозрачная крышка

	
	
	
	Контакты
	2 группы контактов НР/НЗ

	
	
	
	С восстанавливаемой вставкой
	Да

	1.16
	Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet  C2000-Ethernet v3.xx, Болид
	
	Скорость передачи, Мбит/с
	10/100

	
	
	
	Используемые протоколы
	UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент

	
	
	
	Максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet"
	15

	
	
	
	Максимальная длина пакета, байт
	511

	
	
	
	Степень защиты
	IP30

	1.17
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, Болид
	
	Количество подключаемых АУ
	127

	
	
	
	Длина двухпроводной линии
	1200 метров при сечении 1,5 мм²
600 метров при сечении 0,75 мм²
400 метров при сечении 0,5 мм²
160 метров при сечении 0,2 мм²

	
	
	
	Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов
	512

	
	
	
	Световая индикация на лицевой панели
	3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС)

	
	
	
	Степень защиты
	IP40

	1.18
	Блок сигнально-пусковой C2000-СП1, Болид
	
	Максимальный коммутируемый ток одного выхода, А
	2

	
	
	
	Максимальное коммутируемое напряжение, В
	60

	
	
	
	Световая индикация на лицевой панели
	5 светодиодных индикаторов

	
	
	
	Степень защиты
	IP40

	
	
	
	Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»)
	RS-485, протокол Орион

	1.19
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ, Болид
	
	Потребляемый блоком ток, не более, мкА
	40

	
	
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	
	Рабочий диапазон температур
	
от минус 30 до +55°C

	
	
	
	Габаритные размеры, мм
	56x38x20

	
	
	
	Тип монтажа
	Настенный навесной

	1.20
	Защитное устройство цепей 24В  К2Р ПД2 24, Хекель
	
	Напряжение, В
	24

	
	
	
	Тип
	Защитное устройство цепей

	
	
	
	Корпус
	Тип П

	
	
	
	Схема защиты
	Двухступенчатая

	1.21
	Блок защитный коммутационный БЗК исп.02, ЗАО НВП «Болид»
	
	Число каналов (выходов)
	8

	
	
	
	Номинальный ток каждого канала, А
	1

	
	
	
	Степень защиты
	IP30

	
	
	
	Габаритные размеры, мм
	156×107×39

	
	
	
	Входное напряжение питания, В
	от 10 до 30

	1.22
	Блок питания AC-DC на DIN-рейку, 24В, 120Вт, 5А SDR-120-24, MeanWell
	
	Напряжение, В
	24

	
	
	
	Мощность, Вт
	120

	
	
	
	Сила тока, А
	5

	
	
	
	Способ монтажа
	на DIN-рейку

	1.23
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный  Сигнал-10, Болид
	
	Напряжение питания постоянного тока, В
	10,2 … 28,0

	
	
	
	Количество входов питания
	2

	
	
	
	Количество входов подключения шлейфов сигнализации
	10

	
	
	
	Ограничение тока короткого замыкания ШС, мА
	не более 26,5

	
	
	
	Степень защиты
	IP40

	1.24
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02, Болид
	
	Рабочая дальность действия извещателя, м
	10

	
	
	
	Исполнение
	02

	
	
	
	Степень защиты
	IP41

	
	
	
	Потребляемый извещателем ток,. мА
	не более 0,5

	
	
	
	Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости
	90

	1.25
	Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК, Болид
	
	Дальность действия (высота установки), м
	До 5

	
	
	
	Угол расхождения зон
	70

	
	
	
	Потребляемый ток, мА
	не более 0,5

	
	
	
	Степень защиты
	IP41

	
	
	
	Дальность действия при горизонтальной установке, м
	8

	1.26
	Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 с извещателем охранным магнитоконтактным ИО 102-20 Б2П, КомплектСтройСервис
	
	Исполнение
	02

	
	
	
	Тип
	Адресный расширитель

	
	
	
	С извещателем охранным магнитоконтактным ИО 102-20 Б2П
	Да

	1.27
	Комбинированный свето-звуковой оповещатель, 110дБ, 24В Маяк-24-КПМ2, Электроника и Автоматика
	
	Цвет свечения
	Красный

	
	
	
	Уровень звукового давления, дБ
	110

	
	
	
	Напряжение питания, B
	24

	
	
	
	Степень защиты
	IP55

	
	
	
	Габаритные размеры мм
	100х80х30

	1.28
	Комбинированный свето-звуковой оповещатель, 110дБ, 24В Маяк-24-К 110, Электроника и Автоматика
	
	Цвет свечения
	Красный

	
	
	
	Уровень звукового давления, дБ
	110

	
	
	
	Напряжение питания, B
	24

	
	
	
	Степень защиты
	IP52

	
	
	
	Габаритные размеры мм
	140х90х40

	1.29
	Блок защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE БЗЛ-ЕП16, Тахион
	
	Количество защищаемых портов
	16

	
	
	
	Тип подключения (Вход-Выход)
	RJ45- RJ45

	
	
	
	Категория испытаний по МЭК 61643-21
	С1, С2

	
	
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	
	Высота, U
	1

	1.30
	Коммутатор уровня L3, 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G, RS232 (RJ-45), пропускная способность 128Гбит/с   Eltex MES2300-24P, ООО «Предприятие
Элтекс»
	
	Уровень
	L3

	
	
	
	Порты
	24 порта 1G PoE, 4 порта 10G

	
	
	
	Пропускная способность, Гбит/с
	128

	
	
	
	Бюджет PoE, Вт
	380

	
	
	
	Тип охлаждения
	Активное

	1.31
	Вандалозащищенная Smart 4Мп FishEye камера Wisenet с ИК подсветкой XNF-8010RVMP, Samsung
	
	Скорость при макс. разр. кадр/сек
	25

	
	
	
	ИК-подсветка
	Да

	
	
	
	Стандарт видеокамеры
	IP

	
	
	
	Тип объектива
	Рыбий глаз

	
	
	
	Размер матрицы
	1/1.8

	1.32
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный  ДПМГ-2-100, Магнито-Контакт
	
	Тип контактов
	Нормально замкнутые; на размыкание

	
	
	
	Степень защиты
	IP66/IP68

	
	
	
	Максимальное коммутируемое напряжение, В
	250

	
	
	
	Максимальный коммутируемый ток, А
	2

	1.33
	Кронштейн для 4х мониторов ARKTRON ST-22G
	
	Вид изделия
	Кронштейн

	
	
	
	Для 4-х мониторов
	Да

	
	
	
	Наклон
	до 30 градусов

	
	
	
	Цвет кронштейна
	Черный

	
	
	
	Место крепления (установки)
	Столешница

	1.34
	Кронштейн для ИО 102-20  К20/50, Магнито-контакт
	
	Тип
	Кронштейн

	
	
	
	Материал 
	Металл

	
	
	
	Для ИО 102-20
	Да

	1.35
	Универсальный кронштейн большой со сферическим шарниром, Риэлта
	
	Тип
	Кронштейн

	
	
	
	Универсальный
	Да

	
	
	
	Большой со сферическим шарниром
	Да

	1.36
	Козырек для комбинированных оповещателей МАЯК-К, 120х170х80мм КОЗЫРЕК 120х170мм, Электроника и Автоматика
	
	Тип
	Козырек

	
	
	
	Материал
	Металл

	
	
	
	Цвет
	Белый

	
	
	
	Для комбинированных оповещателей МАЯК-К
	Да

	
	
	
	Габаритные размеры, мм
	120х170х80

	1.37
	Коробка коммутационная КС-3, КомплектСтройСервис
	
	Количество пар клемм
	3

	
	
	
	Ток через контакты, А
	Не более 0,5

	
	
	
	Габаритные размеры, мм
	39 × 39 × 20

	
	
	
	Максимальное напряжение, В

	Не более 80

	
	
	
	Переходное сопротивление двух контактов, Ом
	0,3

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 89617400875

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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