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Технические требования 
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	НТД
	нормативно-техническая документация;

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок.



1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.93.13.112. Поставка защитных сетчатых ограждений силовых трансформаторов от БПЛА для организации антитеррористической и противодиверсионной защиты на категорированных объектах ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан, для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки

[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Филиал «Южно-Якутские Электрические Сети»

	1.
	Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Алдан 
	
	

	1.3
	ФБС массой до 0,5 т. (угловой)
	шт.
	8

	1.4
	ФБС массой до 0,5 т. (промежуточный)
	шт.
	28

	2.
	Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ КС-4
	
	

	2.3
	ФБС массой до 0,5 т. (угловой)
	шт.
	8

	2.4
	ФБС массой до 0,5 т. (промежуточный)
	шт.
	20

	3.
	Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 ПС 220 кВ КС-3
	
	

	3.3
	ФБС массой до 0,5 т. (угловой)
	шт.
	8

	3.4
	ФБС массой до 0,5 т. (промежуточный)
	шт.
	22

	4.
	Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы Т-1 и Т-2 ПС 220  кВ КС-5
	
	

	4.3
	ФБС массой до 0,5 т. (угловой)
	шт.
	8

	4.4
	ФБС массой до 0,5 т. (промежуточный)
	шт.
	20


	Указанные в настоящем ТТ и приложениях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Фундаменты для ограждения защитного на силовые трансформаторы р.1-13 Таблицы 1.1 настоящих ТТ
	С даты заключения договора.
	В течение 30 календарных дней




2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам защитного ограждения (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Тип 
	Поверхностный, Железобетонный (ЖБ)
	На предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат / декларацию о соответствии ГОСТ, письмо производителя о соответствии выпускаемой продукции ГОСТ или др. юридически значимый документ)  подтверждающий соответствие закупаемой продукции ГОСТ 19804-2021, типовой серии 3.407-115
	
	

	1.2
	Размеры (угловой)
	1500мм*500мм*300мм
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Размеры (промежуточный)
	1500мм*300мм*300мм
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Защита
	Битумная гидроизоляция
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к рабочей арматуре

	2.1
	Способ крепления столбов к лежням
	Жёсткое (сварка, болты, хомуты) – исключающее смещение
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	В качестве арматуры железобетонных элементов применяется стержневая горячекатаная арматурная сталь класса АI, периодического профиля класса АIII и обыкновенная арматурная проволока класса ВрI. Все металлические узлы подвергают антикоррозионной обработке
	Согласие с требованием
	Указание характеристик
	
	

	2.3
	Фундаментные (анкерные) болты для  применения в районах с диапазоном температур от  -60°С до + 40°С и изготовлены из стали марок 09Г2С-8 и 10Г2С-8. Гайки для фундаментных болтов диаметром до 18 мм следует изготавливать из стали тех же марок, что и болты.
	Согласие с требованием
	Указание характеристик
	
	

	2.4
	Закладные детали, анкерные болты, метизы, используемые вместе с фундаментами должны изготавливаться из углеродистой стали для сварных конструкций В СТ-3.
	Согласие с требованием
	Указание характеристик
	
	

	2.5
	Защита от коррозии металлических элементов должна быть выполнена методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-89 «Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля» или термодиффузионного оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.316-2006 «Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля». Данные сведения участник должен подтвердить в составе Технического предложения.
	Согласие с требованием
	Указание характеристик
	
	

	2.6
	Схема строповки и монтажа
	Обеспечение безопасного подъема фундамента краном.
	Указание характеристик
	
	

	3
	Требования к гарантиям

	3.1
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	не менее 3-х лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указание характеристик
	
	

	4
	Требования к качеству поставляемой продукции:

	4.1
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	4.2
	Год выпуска продукции (оборудования)
	Оборудование должно быть не ранее 1 квартала 2026 года, серийного выпуска.
	Указание года выпуска продукции (оборудования)
	
	

	5
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1
	Место поставки продукции
	Место поставки : 
Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» 
ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Способ доставки
	Допускается: Доставка ж/д транспортом, автотранспортом.
	Согласие с требованием
	
	


Примечание 2: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

3. В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
3.2. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ
4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.


