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Технические требования на поставку МТР


«ОКПД2 27.11 Поставка бензинового генератора для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"
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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ПАО
	Публичное Акционерное Общество

	ФЗ
	Федеральный закон

	ТПиР
	техническое перевооружение и ремонт

	ГЭС-ГАЭС
	гидроэлектростанция- гидроаккумулирующая электростанция

	НДС
	налог на добавленную стоимость

	
	

	
	






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]«ОКПД2 27.11Поставка бензинового генератора для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Бензиновый генератор закупается для Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», обеспечивая улучшение качества электропитания собственных нужд.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п.п.
	Наименование 
	Количество, шт

	1
	2
	3

	1
	Бензиновый генератор LIFAN 20000E3A 00-00160715 
(или эквивалент)
	1




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 27.11.32.120 Поставка бензинового генератора для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"
	с даты заключения договора
	До 30.09.2026
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2


2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «ОКПД2 27.11.32.120 Поставка бензинового генератора для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Состояние 
	Поставщик должен поставить все изделия новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, ремонте, работоспособными, включив в комплект поставки все необходимые для выполнения данного требования компоненты. Поставляемый товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.).
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Мощность применяемого двигателя, л.с., не менее
	37
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Рабочий объем двигателя, см3, не менее
	999
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Обмотка альтернатора
	медная
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Альтернатор
	Синхронный
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Расход топлива, г/кВт*ч, не более
	390
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Объем масла в двигателе, л, не менее
	2.4
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Двигатель
(или эквивалент)
	Lifan 2V90F бензиновый 4-х тактный двухцилиндровый
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Система запуска
	Электростарт от аккумулятора
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Автоматический регулятор напряжения (AVR)
	компаундного типа
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Вид топлива
	бензин
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. 
	Максимальная мощность генератора, кВт, не менее
	19
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. 
	Номинальная мощность генератора, кВт, не менее
	17
	Согласие с требованием
	
	

	1.14. 
	Емкость топливного бака, л, не менее
	40
	Согласие с требованием
	
	

	1.15. 
	Емкость картера двигателя, л., не менее
	2,4
	Согласие с требованием
	
	

	1.16. 
	Время непрерывной работы, часов, не менее
	6
	Согласие с требованием
	
	

	1.17. 
	Выходное напряжение
	220В /380 В;
12 В (пост.)
	Согласие с требованием
	
	

	1.18. 
	Сила тока розеток 380/220/12, А, не менее
	32/77/8,3
	Согласие с требованием
	
	

	1.19. 
	Выходная частота
	50 Гц
	Согласие с требованием
	
	

	1.20. 
	Уровень шума, дБ, не более
	85
	Согласие с требованием
	
	

	1.21. 
	Эл. выходы 380/220/12, шт
	1/3/1 
	Согласие с требованием
	
	

	1.22. 
	Наличие колес
	да
	Согласие с требованием
	
	

	1.23. 
	Наличие ручек
	конструкционно
	Согласие с требованием
	
	

	1.24. 
	Количество фаз
	3
	Согласие с требованием
	
	

	1.25. 
	Масса генератора, кг, не более
	250
	Согласие с требованием
	
	

	1.26. 
	Габаритные размеры, мм, не более
	1100х900х1000
	Согласие с требованием
	
	

	1.27. 
	Степень защиты, не менее
	IP23
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Безопасность
	Все поставляемые изделия должны быть безопасными в процессе эксплуатации, хранения, транспортировки.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Исполнение оборудования должно позволять эксплуатацию в условиях производственной среды
	Усиленная металлическая рама;
Демпферные подушки
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Состав комплекта
	генератор в сборе, транспортировочный комплект, АКБ, свечной ключ, набор колес , инструкция на русском языке, гарантийный талон, упаковка
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	Конструкция
	Конструкция изделий должна обеспечивать их полную работоспособность
	Согласие с требованием
	
	

	3.4. 
	Повреждения
	Наличие следов механических повреждений, коррозии, окислов, деформации и иных повреждений не допускаются
	Согласие с требованием
	
	

	3.5. 
	Эквивалент
	· В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания эквивалента оборудования является причиной отклонения предложения Участника.
· Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
· В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком.
· Параметрами эквивалентности являются технические характеристики оборудования, указанного к настоящим техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать техническую информацию в объеме, соответствующем настоящим техническим требованиям.
· В случае предложения эквивалентов, на эквивалент должны быть предоставлены все полагающиеся документы согласно законодательству РФ.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	пгт. Правокубанский, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Требования к качеству
	Поставляемое Оборудование должно быть пригодными для использования, иметь действующие сертификаты безопасности, технические паспорта и протоколы и разрешено для использования на территории РФ.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на поставленные изделия должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки (подписания Акта приемки)
	Предложение по сроку гарантии 
	
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	* Поставщик обязан одновременно с передачей изделий передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты соответствия;
[bookmark: _GoBack]упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т или
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. либо УПД;
* актуальный сертификат официального диллера/дистрибьютора или узкоспециализированного поставщика (если не производитель)

	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме Спецификации, приведенной в Требованиях (Приложение № 1 к Техническим требованиям)
3.2.	Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.


4. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446585]Приложения


[bookmark: _Hlk87532473]Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;
[bookmark: _Hlk48222348]Приложение №1 к ТТ
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253]Спецификация поставляемого оборудования


	№ п/п
	Наименование позиции товара
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Цена одной единицы товара руб. без НДС 
	Цена одной единицы товара руб. с НДС
	Срок поставки
	Кол-во
	Итоговая стоимость позиции товара руб. с НДС
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	х
	х
	х
	
	х
	х
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*в случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие







