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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc50229_2708347841][bookmark: _Toc146782763]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 29.20.23.120.  Поставка прицепа-цистерны АТЗ-0,95 для нужд Московского представительства Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc50231_2708347841][bookmark: _Toc146782764][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Для нужд Московского представительства Центрального филиала АО «ТК РусГидро».
2. [bookmark: __RefHeading___Toc50233_2708347841][bookmark: _Toc124170681][bookmark: _Toc146782765][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Прицеп-цистерна
	АТЗ-0,95 (950 л) дизель
	шт.
	1

	2
	Прицеп-цистерна
	АТЗ-0,95 (950 л) бензин
	шт.
	3

	3
	Доставка
	1) г. Москва( 1шт- бензин, 1шт-дизель)
2) г. Красноярск (1шт-бензин)
3) г. Владивосток (1шт-бензин)
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	№ 
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 29.20.23.120.  Поставка прицепа-цистерны АТЗ-0,95 для нужд  АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc50247_2708347841][bookmark: _Toc146782771][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc467435101]Требования к качеству продукции
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[bookmark: __RefHeading___Toc23163_4212890784]Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-3 Таблицы 1.)ОКПД2 29.20.23.120.  Поставка прицепа-цистерны АТЗ-0,95 для нужд Московского представительства Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	Предоставление в составе заявки действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза Р ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»



	1.1
	Наименование детали/оборудования
	
	

	1.1.1.
	Прицеп автомобильный
	
	

	1.1.2.
	Цистерна АТЗ-0,9
	
	

	[bookmark: __RefHeading___Toc50251_2708347841][bookmark: _Toc146782773]1.2. Технические характеристики шасси
	
	

	1.2.1
	Базовое шасси
	Автомобильный прицеп, двухосный.
	
	

	1.2.2
	Полная масса прицепа, кг
	Не более 1600
	
	

	1.2.3
	Габаритные размеры
(ДхШхВ), мм*
	4300х2150х1720
	
	

	1.2.4
	Высота сцепного
устройства, мм*
	430±35
	
	

	1.2.5
	Тип сцепления
	Сцепная головка под шар D-50мм
	
	

	1.1.6
	Тормозная система
	Инерционного типа, тормозные механизмы колес – барабанного типа.
	
	

	1.1.7
	Подвеска
	Независимая торсионная
	
	

	1.1.8
	Шины
	Не менее 195/65R14 
	
	

	1.1.9
	Светооборудование
	Согласно правилам ЕЭК ООН 48-04
	
	

	[bookmark: __RefHeading___Toc50251_2708347841_Копия][bookmark: _Toc146782773_Копия_5]1.2. Технические характеристики цистерны
	
	

	1.2.1.
	Объем цистерны, м3
	От 0,90 до 0,99
	
	

	1.2.2.
	Тип цистерны
	Горизонтальный, цилиндрический.
	
	

	1.2.3.
	Материал ёмкости
	Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ не менее 3 мм
	
	

	1.2.4.
	Горловина цистерны

	Горловина с дыхательным клапаном СМДК-50А АМ или аналог.
	
	

	1.2.5.
	Насос топливный (УВТ)
	Заправочная станция для дизельного топлива Petrol Starlet 80 Basic (12V) или аналог.
	
	

	1.2.6.
	Насос топливный (УВТ)
	Заправочная станция для бензина - дизеля Petroll Cosmic 50 EX bkb fyfkju
	
	

	1.2.7.
	Фильтрация
	Сепарация (удаление воды) , грубая очистка
	
	

	1.2.8.
	Всасывание из ёмкости
	Верхнее
	
	

	1.2.9.
	Количество секций
	1 (одна)
	
	

	1.2.10.
	Окраска наружной поверхности цистерны 
	Оранжевый (RAL 2004)
	
	

	1.2.11.
	Логотипы (надписи) на цистерне
	Наличие надписи «ОГНЕОПАСНО»
	
	

	1.2.12.
	Допустимая жидкость
	Дизельное топливо, бензин
	
	

	1.2.13.
	Наличие уровнемера
	Да
	
	

	1.2.14.
	Пистолет
	Автоматический
	
	

	1.2.15.
	Наличие счетчика
	Да
	
	

	1.2.16.
	Наличие устройства заземления
	Да
	
	

	1.2.17.
	АКБ для питания топливного насоса (УВТ)
	Да
	
	

	1.2.18.
	Длина подачи, м
	Не менее 10
	
	

	1.3.
	Комплектация и документы
	
	

	1.3.1
	Огнетушитель ОП-5
	1 шт
	
	

	1.3.2
	Ящик для песка
	1 шт
	
	

	1.3.3
	Ящик для кошмы
	1 шт
	
	

	1.3.4
	Ящик для АКБ
	1 шт
	
	

	1.3.5
	АКБ для питания УВТ
	1 шт
	
	

	1.3.6
	Зарядное устройство 220В
	1 шт
	
	

	1.3.7
	Переднее подкатное колесо
	1 шт
	
	

	1.3.8
	Противооткатные упоры
	2 шт
	
	

	1.3.9.
	Опорные стойки
	2 шт
	
	

	[bookmark: __RefHeading___Toc50253_2708347841][bookmark: _Toc146782774] 2. Требования к безопасности
	
	

	2.1
	Поставляемое ТС  должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий  сертификат  ОТТС, выданного органом сертификации Российской Федерации.
	
	

	2.2
	Поставляемое ТС  должно соответствовать требованиям свода правил СП 156.13130.2014
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией

	ПТС или ЭПТС
	
	

	
	
	Сертификат соответствия (копия)
	
	

	
	
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	
	

	
	
	Действующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в 1 экз., (копия)
	
	

	
	
	Накладная ТОРГ-12/УПД в 2 (двух) экз.
	
	

	
	
	Акт приема передачи по форме Приложения №2 к договору в 3 экземплярах
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика
	
	

	4.2
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку  (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию)
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.
Год изготовления товара – не ранее 2026.
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	6.1
	Срок гарантии на технику
	Не менее 12 месяцев.

	
	

	6.2.
	Срок гарантии на навесное оборудование
	Не менее 12 месяцев.
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3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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