










Технические требования 
ОКПД2 [29.20.23.110] Поставка прицепа автомобильного для нужд 
Жигулевского филиала
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1. Общие сведения.

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 [29.20.23.110] Поставка прицепа автомобильного для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение инвестиционной программы 2027г.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	
	3
	4

	

	1.1.
	Прицеп автомобильный
двухосный  БАРС 1088
	29.20.23.110
	Шт.
	1



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Прицеп автомобильный
двухосный  БАРС 1088
	с даты подписания договора
	В течение 30 дней с даты подписания договора 


[bookmark: _Toc75446582]Поставка осуществляется одной партией.


2.2. Требования к качеству продукции 








Таблица 3. Требования к продукции
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: ОКПД2 [29.20.23.110] Поставка прицепа автомобильного для нужд Жигулевского филиала


	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.
	Прицеп автомобильный
двухосный  БАРС 1088
	Назначение
	Перевозка по открытым распределительным устройствам 110/220/500 оборудования
	-
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность, кг
	От 750  до 800
	
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Диаметр колес
	 Не менее R13С
	
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Габариты, мм
Длина

Ширина
	 
Не менее 4000, не более 4500 
Не менее 2400, не более 2450
	
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Высота с тентом, мм
	Не менее 1800
	
	
	
	

	
	
	Количество осей, шт
	Не менее 2
	
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Материал тента 
	ПВХ
	
	Указание характеристик
	
	


	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. и иные документы, предусмотренные п.3.3. договора

	4.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	4.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	4.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

	4.3.
	Срок гарантии: 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.



3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


