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1. [bookmark: __RefHeading___Toc35525_2437100693][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc233013468]Общие сведения


1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35527_2437100693][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc233013469]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 32.99.11.199 Поставка средств индивидуальной защиты при работе на высоте для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35529_2437100693][bookmark: _Toc233013470][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение работников филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» средствами индивидуальной защиты при работе на высоте.  


2. [bookmark: __RefHeading___Toc35531_2437100693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc233013471][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35533_2437100693][bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc233013472]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35535_2437100693][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc233013473]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35537_2437100693][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc233013474][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции, тип продукции
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Канат 

	13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и верёвочные, не включённые в другие группировки
	Национальный режим предоставляется *
	Шт.
	1

	2.
	Жилет спасательный
	13.92.29.130. Жилеты спасательные
	Национальный режим предоставляется *
	Шт.
	1

	3.
	Страховочная
привязь с
интегрированным
поясом для
удержания и
позиционирования
	13.92.29.140  Пояса спасательные
	Национальный режим предоставляется *
	Шт.
	1

	4.
	Страховочная
привязь с
интегрированным
поясом для
удержания и
позиционирования
	13.92.29.140  Пояса спасательные
	Национальный режим предоставляется *
	Шт.
	4

	5.
	Строп веревочный
одинарный с
регулятором
длины
ползункового типа
	13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и верёвочные, не включённые в другие группировки 
	Национальный режим предоставляется *
	Шт.
	4

	6.
	Страховочно-
спасательная
веревка
	13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и верёвочные, не включённые в другие группировки
	Национальный режим предоставляется *
	Шт.
	2

	7.
	Карабин 
	32.30.15.210 — изделия и принадлежности для альпинизма
	Преимущество товаров российского производства
	Шт.
	12

	8.
	Текстильный
кольцевой строп
	13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и верёвочные, не включённые в другие группировки
	Национальный режим предоставляется *
	Шт.
	4

	9.
	Текстильный
кольцевой строп
	13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и верёвочные, не включённые в другие группировки
	Национальный режим предоставляется *
	Шт.
	4

	10.
	Средство защиты
втягивающего типа
с карабином
	32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включённые в другие группировки
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	Шт.
	1

	11.
	Устройство для спуска
с функцией спасательного
подъемного устройства
	32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включённые в другие группировки
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	Шт.
	1

	12.
	Переносной
штатив-тренога
с лебедкой
	32.99.11.199  Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	Шт.
	1

	13.
	Перчатки
универсальные,
усиленные, с
защитными
накладками
	14.19.31.119  Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или композиционной кожи, не включенные в другие группировки
	Национальный режим предоставляется *
	Пара
	6

	14.
	Перчатки
резиновые
диэлектрические 
класс 0
3 размер
	22.19.60.119 — Перчатки резиновые прочие
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	Пара
	30

	15.
	Перчатки
резиновые
диэлектрические

	22.19.60.119  Перчатки резиновые прочие
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	Пара
	30



[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc233013475][bookmark: _Toc51339696]*Запрет не применяется в соответствии с подпунктом и) пункта 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc35541_2437100693][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc233013476][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Средства индивидуальной защиты при работе на высоте(Позиции 1 – 15 таблицы 1.1)
	Тридцатый рабочий день с даты заключения договора
	Тридцатый рабочий день с даты заключения договора



0

5

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35543_2437100693][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc233013477][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35545_2437100693][bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc233013478] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиции Таблицы 1.1): ОКПД2 32.99.11.199 Поставка средств индивидуальной защиты при работе на высоте для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице № 3.1 настоящих Технических требований.
	-
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	[bookmark: _Toc523836094]Условия транспортирования
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc35547_2437100693][bookmark: _Toc233013479]-
	

	2.2. 
	[bookmark: _Toc523836096]Место поставки оборудования
	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д.100.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3
	Условия поставки
	Разгрузка поставляемой продукции осуществляется силами Поставщика
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024  No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице  1  Технических требований.
	Согласие с требованием
	В Спецификации поставляемого оборудования и материалов необходимо указать информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N  529-ст.),  в целях подтверждения происхождения товаров указывается информация и документы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «»О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	[bookmark: _Toc523836095]Срок гарантии на продукцию
	Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с  даты подписания ТОРГ-12/УПД.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	-//-
	-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc35549_2437100693][bookmark: _Toc233013480]-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, монтажу, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке);
упаковочные листы (обязательно) к каждому месту груза, перемещаемому на территорию Покупателя в тарах и упаковках, с указанием отправителя, получателя, номера договора, дата упаковки, номер и дата упаковочного листа, номера сопроводительной (ТОРГ-12) и транспортной накладных, наименование и артикулы (при наличии) ТМЦ в упаковке; упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, не ранее 2025 года выпуска, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

	Согласие с требованием
	-
	

	5.2.‍
	Требования к маркировке продукции
	Вся продукция должна  быть промаркирована в соответствии с ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции (позиции №№ 1 – 15 Таблицы 1.1): Поставка средств индивидуальной защиты при работе на высоте.

	№
п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1.
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложение участника

	
	
	
	Технические и функциональные характеристики

	Наименование продукции

	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	1.
	Канат 

	Материал: полиамид
Разрывная нагрузка:33 кгс
Вид:плетеный
Длина не менее 50 м.
Диаметр не менее  9 мм не более 10 мм
С сердечником низкого растяжения.
40-прядная оплетка
Тип А
ГОСТ Р ИСО 10556-2012
	Указать наименование продукции 
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1


	2.
	2.
	Жилет
Спасательный
	Материал  - Оксфорд
Вес товара, г: не более 550
Карманы: нет
Цвет: оранжевый
Пропитка водоотталкивающая
Многослойный изолон
Плавучесть :не менее 10 кг
Застежки: не менее 2 шт.
Размер: L (60-70 кг)
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	3.
	3.
	Страховочная
привязь с
интегрированным
поясом для
удержания и
позиционирования
	Для работ на опорах, вышках, мостах
Предотвращение перекручивания: Есть (вертлюг на одной из точек)
Материал изделия: Лента из полиэстера
Боковые точки крепления: Да 
Искробезопасность: Да
Тип пряжек: Вставные пряжки
CLICK — быстрое застегивание
Индикатор срыва: Один индикатор
Анкерная точка крепления: Задняя анкерная точка , Передняя анкерная точка А/2 , Удлинительный элемент задней анкерной точки "хлястик". 
Маркировка точек крепления: есть
Буквенная маркировка: есть
Размеры: М-XL
Светоотражающая лента: Да
Петли эвакуации из ОЗП: Да
Модульная конструкция: Да
Температура эксплуатации: от -50 до +50
Петли для парковки карабинов: Да
Накладки набедренные: Есть
Накладки наплечные: Есть
Конструкция привязей: Х-образная
Соответствие: ТР ТС 019/2011 , ГОСТ Р ЕН 358 , ГОСТ Р ЕН 361
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения:  указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	4.
	4.
	Страховочная
привязь с
интегрированным
поясом для
удержания и
позиционирования
	Для работ на кровле, строительных объектах, лесах, люльках, опорах ЛЭП
Материал изделия: Лента из полиэстера
Боковые точки крепления: Да
Искробезопасность: Да
Тип пряжек: Вставные пряжки
Индикатор срыва: Один индикатор
Анкерная точка крепления: Задняя анкерная точка , Передняя анкерная точка А/2 , Удлинительный элемент задней анкерной точки "хлястик". 
Маркировка точек крепления: есть
Буквенная маркировка: есть
Размеры: М-XL
Светоотражающая лента: Да
Петли эвакуации из ОЗП: Да
Модульная конструкция: Да
Температура эксплуатации: от -50 до +50
Петли для парковки карабинов: Да
Накладки набедренные: Есть
Накладки наплечные: Есть
Конструкция привязей: Х-образная
Соответствие: ТР ТС 019/2011 , ГОСТ Р ЕН 358 , ГОСТ Р ЕН 361
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	5.
	5.
	Строп веревочный
одинарный с
регулятором
длины
ползункового типа
	Тип :  канат
Материал : полиамид
Материал крепления: 
гальванизированная сталь
Грузоподъемность: 
не менее 100 кг
Разрывная нагрузка: не менее 22 кН
Длина: не менее 2 м
Ширина : не менее12 мм
Регулировка длины: да
Вес  не более 1.20 кг
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	6.
	6.
	Страховочно-
спасательная
веревка
	Вид: плетеный
Применение: страховочно-спасательное
Длина: не менее 50 м
Диаметр: не менее 12 мм
Материал: полиамид
Разрывная нагрузка: не менее
3200 кгс
Количество прядей: не менее 48
Наличие сердечника: да
Вес нетто: не более 4.5 кг
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	7.
	7.
	Карабин 
	Статическая прочность: не менее
7 кН
Разрывная поперечная нагрузка: не менее 7 кН
Разрывная продольная нагрузка: не менее 25 кН
Материал: сталь
Длина: не менее106 мм
Ширина: не менее 58 мм
Проем в открытом состоянии: не менее16 мм
Тип защелки: муфтованный
Класс по ГОСТ EN 795-2014
ТР ТС 019/2011, ЕН 362, EN 12275
Вес нетто: не более 0.18 кг
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	8.
	8.
	Текстильный
кольцевой строп
	Грузоподъемность не менее 0.5 т
Материал: полиэстер
Длина: не менее 1 м
Цвет: фиолетовый
ГОСТ 34875-2022
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	9.
	9.
	Текстильный
кольцевой строп
	Грузоподъемность не менее 1 т
Длина: не менее 1 м
Ширина: не менее 30 мм
Цвет фиолетовый
ГОСТ 34875-2022
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	10.
	10.
	Средство защиты
втягивающего типа
с карабином
	Температура эксплуатации
от -50 до +50 °С
Max рабочая нагрузка:  100 кг
Ширина рабочей ленты: не менее 3 мм
Материал: ABS-пластик/полиамид/сталь
Статическая прочность:  не менее
22 кН
Вес нетто:  не более 1.1 кг
Длина ленты:  не менее 2 м
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	11.
	11.
	Устройство для спуска
с функцией спасательного
подъемного устройства
	Для проведения спасательных и эвакуационных работ на предприятиях при срыве и зависании работника
Сумка: да
Карабин: да
Петля станционная: да
Тип: автоматический
Работа с канатами длиной до 200 м
Максимальная скорость спуска: не более 2м/с
ГОСТ EN 1496-2014, ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011 
Сертификат Соответствия ТР ТС 019/2011 
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	12.
	12.
	Переносной
штатив-тренога
с лебедкой
30м (Трипод)
	Анкерные точки крепления: 3
Высота трипода: от 1,2 до 2,5 м
Рабочая нагрузка: не менее 
750 кг
Длина троса лебедки: не менее 20 м
Грузоподъемность лебедки: не менее 270 кг
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN/TS 16415-2015, ГОСТ EN 795-2014
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	13.
	13.
	Перчатки
универсальные,
усиленные, с
защитными
накладками
	Для защиты от механических повреждений
Способ фиксации: липучка
Размер : 9
Материал: 
полиэстер, спандекс, полиамид, нейлон, полиуретан, поливинилхлорид
Цвет:  желтый/черный
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	14.
	14
	Перчатки
резиновые
диэлектрические 
класс 0
3 размер
	Для защиты от поражения электрическим током
Класс защиты: ) (0) тип 1
Толщина: не менее 1 мм
Анатомическая форма
Повышенная прочность
Бесшовные
Длина: не менее 360 мм
Размер: 3
Способ фиксации: манжета
Материал: латекс
ТР ТС 019/2011
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1

	15.
	15
	Перчатки
резиновые
диэлектрические

	Для защиты от поражения электрическим током
Класс защиты: ) (0) тип 1
Толщина: не менее 1 мм
Анатомическая форма
Повышенная прочность
Бесшовные
Длина: не менее 360 мм
Размер: 4
Способ фиксации: манжета
Материал: латекс
ТР ТС 019/2011
	Указать наименование продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик не ниже указанных в столбце 4 таблицы 3.1





3. [bookmark: __RefHeading___Toc35551_2437100693][bookmark: _Toc233013481]Требования к документации по ценообразованию 
3.1. [bookmark: _Hlk67308465]В обоснование стоимости в составе технико-коммерческого предложения Поставщик предоставляет спецификацию поставляемого оборудования и материалов по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc35553_2437100693][bookmark: _Toc150420660][bookmark: _Toc233013482]Приложения
[bookmark: __RefHeading___Toc35555_2437100693][bookmark: _Toc150420661][bookmark: _Toc233013483]Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.











[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Hlk48224758]
Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: _Hlk48224758_Копия_1]Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов

	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестр:ы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «»О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
[bookmark: _Toc53393312_Копия_1][bookmark: _Toc75446583_Копия_1][bookmark: _Toc53393312_Копия_1][bookmark: _Toc75446583_Копия_1]

