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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 26.30.50.170 Поставка системы контроля управления доступом для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (этап 2.1)
 
(Лот № 0084-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)
1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 26.30.50.170 Поставка системы контроля управления доступом для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (этап 2.1) (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора:
№ 1510-125-2024 от 13.02.2025 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc75446578]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. [bookmark: _GoBack]
	Контроллер сетевой СКУД для управления двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами. Возможность подключения до четырех считывателей., Elsys-NG-800-DIN, ГК «ТвинПро»
	шт.
	2

	1.2. 
	Мультиформатный считыватель карт доступа., Elsys-SW20-MF Black, ГК «ТвинПро»
	шт.
	6

	1.3. 
	Мультиформатный хладостойкий считыватель карт доступа., Elsys-SW18-MF, ГК «ТвинПро»
	шт.
	4




2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1.-1.3
	Поставка системы контроля управления доступом для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (этап 2.1)
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней
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Таблица 2.4. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.3. Таблицы 2.1): ОКПД2 26.30.50.170 Поставка системы контроля управления доступом для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (этап 2.1)

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1.1
	Контроллер сетевой СКУД для управления двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами. Возможность подключения до четырех считывателей., Elsys-NG-800-DIN, ГК «ТвинПро»
	ГК «ТвинПро»
	Тип
	Контроллер сетевой

	
	
	
	Количество управляемых объектов
	двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами

	
	
	
	Для крепления на DIN рейку
	Да

	1.2
	Мультиформатный считыватель карт доступа., Elsys-SW20-MF Black, ГК «ТвинПро»
	ГК «ТвинПро»
	Поддерживаемые типы идентификаторов
	Mifare (Classic 1k / 4 k, Ultralight)

	
	
	
	Расстояние считывания
	3-6 см

	
	
	
	Выходной интерфейс
	Wiegand-26, Wiegand-42, Touch Memory

	
	
	
	Индикация
	Двухцветный (красный/зелёный) светодиод, зуммер

	
	
	
	Цвет корпуса
	Черный (Black)

	
	
	
	Ток потребления
	Не более 50 мА

	1.3
	Мультиформатный хладостойкий считыватель карт доступа., Elsys-SW18-MF, ГК «ТвинПро»
	ГК «ТвинПро»
	Поддерживаемые типы идентификаторов
	EM-Marin, HID ProxCard II, MIFARE, смартфон как мобильный идентификатор (BLE или NFC)

	
	
	
	Выходной интерфейс
	Wiegand (Wiegand-26, Wiegand-32, Wiegand-33, Wiegand-34, Wiegand-34 HID, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-44, Wiegand-48, Wiegand-56, Wiegand-58, Wiegand-64, Touch Memory, Elsys Secured Wiegand (ES-Wiegand)

	
	
	
	Индикация
	Многоцветный (RGB) светодиод, зуммер

	
	
	
	Цвет и материал корпуса
	Силуминовый корпус светло-серого цвета (RAL 7035) с пластиковой вставкой черного цвета

	
	
	
	Ток потребления
	Не более 150 мА

	
	
	
	Расстояние считывания
	EM-Marin - до 6 см, HID ProxCard II - до 4 см, MIFARE, NFC - до 4 см, BLE - до 15 м (в зависимости от настроек)

	2.
	

	2.1
	Место поставки
	680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 89617400875

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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