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Технические требования на выполнение работ

«Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС и правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС»

[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc168499860]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc168499861]Наименование закупаемой продукции:
[bookmark: _Toc46743507]Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС и правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС.
[bookmark: _Toc168499862]Цель выполнения работ:
Выполнение проходок и исследование физико-механических свойств грунтов.
1.2.1. Проходка исследовательской скважины на глубину до 30 м и исследование физико-механических свойств грунтов с целью уточнения инженерно-геологического строения тела и основания земляной плотины № 42 Волжской ГЭС и уточнения физико-механических характеристик грунтов. 
Результаты инженерно-геологических изысканий будут использованы при проведения поверочных расчетов устойчивости откосов плотины и для сравнения полученных характеристик грунтов с проектными значениями.
1.2.2. Выполнение проходок трех исследовательских скважин на глубину до 15 м (методом сухого бурения), исследование физико-механических свойств грунтов кернов, определение содержания органических веществ в грунте в местах просадок и в прилегающей к просадкам зонах:
-	грунты обратной засыпки в районе шпонок подпорных стенок нижнего бьефа;
-	грунты основания дорог и замощений на площадке перед СПК в зоне посадки/высадки персонала с маршрутного транспорта;
-	грунты обратной засыпки на участке дороги с подъемом в сторону моста верхнего бьефа между СПК и ЧРГСиС (шлюзами).
Результаты инженерно-геологических изысканий будут использованы для разработки математических моделей и выполнения расчетных исследований, направленных на выявление причин и прогноз динамики осадок обратной засыпки оснований дорог и замощений на прилегающей к служебно-производственному корпусу территории правобережного сопряжения.
[bookmark: _Toc168499863]Таблица 1. Перечень объектов заказчика:
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ) 
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Земляная плотина №42
	РФ, Волгоградская обл., 
г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а.
	Плотина земляная №42, расположена между шлюзами и левым берегом долины р. Волги, длиной 1253 м с шириной по гребню 102,5 м, шириной по подошве 695,6 м. Максимальная высота сооружения – 35,0 м.
	Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»

	2. 
	Правобережное сопряжение здания Чебоксарской ГЭС
	РФ, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск ул. Набережная, влд. 34
	Здание ГЭС с 18 агрегатами. Назначение - гидротехническое, водоподпорное инв.№ЧБ000319
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

	3. 
	Дороги и замощения
	
	Дороги и замощения - инв.№ЧБ000319\25
	


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc168499864][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
1.3.1 Исполнитель на время выполнения работ самостоятельно решает вопросы размещения своего командированного персонала.
1.3.2 В помещениях, предоставленных на безвозмездной основе, Исполнитель своими силами обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством РФ при размещении персонала, инвентаря и оборудования.
1.3.3 Подрядчик предоставляет Исполнителю по официальному запросу научно-техническую документацию.
[bookmark: _Toc168499865][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера:
1.1.1. Исполнитель гарантирует сохранность и неразглашение информации, полученной в результате выполнения работ.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc168499866]Требования к продукции
[bookmark: _Toc168499867]Требования к объемам и срокам выполнения работ:
[bookmark: _Toc168499868]Требования к видам и объемам работ:
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc168499869]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ:
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС

	1.1
	Колонковое бурение вертикальной скважины диаметром до 160 мм с креплением стенок скважины, геологическим и гидрологическим наблюдением).
	м
	30

	1.2
	Отбор проб грунта в процессе бурения скважин
	проба
	18

	1.3
	Определение чувствительности скважины (не менее 4 часов) методом налива
	опыт
	1

	1.4
	Лабораторные испытания грунта (3 образца на 1 инженерно-геологический элемент, количество слоев грунта не менее 2 количество испытание не менее 3 на один образец) в составе:
Плотность частиц грунта, ρs; 
Плотность сухого грунта, ρd; 
Плотность грунта при естест. влажн. ρ; 
Плотность грунта при полном водонасыщ., ρнас; Коэффициент пористости, е; 
Влажность грунта, w; 
Угол внутренего трения, φ; 
Сцепление, С; 
Коэффициент фильтрации, Кф; 
Коэффициент Пуассона, ν; 
Модуль деформации, Е; 
Угол дилатансии, ψ; 
Удельный вес при естественной влажности; Удельный вес в водонасыщенном состоянии; Пористость П; 
Показатель текучести конусу (для связных грунтов); 
Пластичность - На границе текучести конусу (для связных грунтов); 
Пластичность - На границе раскатывания конусу (для связных грунтов); 
Пластичность - Число пластичности конусу (для связных грунтов); 
Удельное сопротивление конусу (для связных грунтов).
	образец
	18

	1.5
	Подготовка технического отчёта по выполненным работам
	шт.
	1

	2.
	Инженерно-геологические изыскания правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС

	2.1
	Колонковое бурение вертикальной скважины диаметром до 160 мм с креплением стенок скважины, геологическим и гидрологическим наблюдением).
	м
	45

	2.2
	Отбор проб грунта в процессе бурения скважин
	проба
	18

	2.3
	Определение чувствительности скважины (не менее 4 часов) методом налива
	опыт
	3

	2.4
	Лабораторные испытания грунта (3 образца на 1 инженерно-геологический элемент, количество слоев грунта не менее 2 количество испытание не менее 3 на один образец) в составе:
Плотность частиц грунта, ρs; 
Плотность сухого грунта, ρd; 
Плотность грунта при естест. влажн. ρ; 
Плотность грунта при полном водонасыщ., ρнас; Коэффициент пористости, е; 
Влажность грунта, w; 
Угол внутренего трения, φ; 
Сцепление, С; 
Коэффициент фильтрации, Кф; 
Коэффициент Пуассона, ν; 
Модуль деформации, Е; 
Угол дилатансии, ψ; 
Удельный вес при естественной влажности; Удельный вес в водонасыщенном состоянии; Пористость П; 
Показатель текучести конусу (для связных грунтов); 
Пластичность - На границе текучести конусу (для связных грунтов); 
Пластичность - На границе раскатывания конусу (для связных грунтов); 
Пластичность - Число пластичности конусу (для связных грунтов); 
Удельное сопротивление конусу (для связных грунтов).
	образец
	54

	2.5
	Подготовка технического отчёта по выполненным работам
	шт.
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc168499870]Требования к срокам выполнения работ:
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc168499871][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС
	с даты подписания договора
	15.09.2026

	2. [bookmark: _Toc50125131]
	Инженерно-геологические изыскания правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС
	с даты подписания договора
	30.11.2026


[bookmark: _Toc168499872][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ:
Наименование работ/этапа работ: Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС и правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС.
[bookmark: _Toc168499873]Таблица 4. Требования к качеству работ:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-

	1.1.1
	Инженерно-геологические изыскания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС
	-//-

	1.1.1.1
	Общие требования 
	Колонковое бурение вертикальной скважины диаметром до 127 мм с креплением стенок скважины, геологическим и гидрологическим наблюдением)
	Согласие с требованием

	1.1.1.2
	Общие требования 
	Отбор проб грунта в процессе бурения скважин. Выполняется отбор 6 образцов диаметр монолитов грунта не менее 100 мм отбор грунтоносом, пенетрационным способом.
	Согласие с требованием

	1.1.1.3
	Общие требования 
	Определение чувствительности скважины (не менее 4 часов) методом налива.
	Согласие с требованием

	1.1.1.4
	Общие требования 
	Лабораторные испытания грунта (3 образца на 1 инженерно-геологический элемент, количество слоев грунта не менее 2 количество испытание не менее 3 на один образец) выполняются в соответствии с ГОСТ в рамках в соответствии с п.4 табл. 2
	Согласие с требованием

	1.1.2
	Инженерно-геологические изыскания правобережного сопряжения Чебоксарской ГЭС
	Согласие с требованием

	1.1.2.1
	Общие требования 
	Колонковое бурение вертикальной скважины диаметром до 160 мм с креплением стенок скважины, геологическим и гидрологическим наблюдением)
	Согласие с требованием

	1.1.2.2
	Общие требования 
	Отбор проб грунта в процессе бурения скважин. Выполняется отбор образцов диаметр монолитов грунта не менее 100 мм отбор грунтоносом, пенетрационным способом.
	Согласие с требованием

	1.1.2.3
	Общие требования 
	Определение чувствительности скважины (не менее 4 часов) методом налива.
	Согласие с требованием

	1.1.2.4
	Общие требования 
	Лабораторные испытания грунта (3 образца на 1 инженерно-геологический элемент, количество слоев грунта не менее 2 количество испытание не менее 3 на один образец) выполняются в соответствии с ГОСТ в рамках в соответствии с п.4 табл. 2
	Согласие с требованием

	1.1.3
	Общие требования
	Исследования выполняются в присутствии и согласовании специалистов Заказчика
	Согласие с требованием

	1.1.4
	Общие требования
	Точки бурения скважин определяются совместно с Заказчиком
	Согласие с требованием

	1.1.5
	Общие требования
	Бурение выполняется буровыми мастерами не менее 5 разряда, образование специальное техническое, опыт работ не менее 5 лет.
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.2.1. 
	Собственные или привлекаемые материально-технические ресурсы
	Использование программ: AutoCAD, Golden Software, 
	Согласие с требованием

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.3.1. 
	Соответствие требованиям
	Исполнитель согласовывает результаты выполненной работы с Заказчиком
	Согласие с требованием

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к оформлению отчётов
	Оформление отчётов должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе» Структура и правила оформления
	Согласие с требованием

	2.1.2. 
	Результат работ
	Результатом работы является Технический отчет, который должен содержать информацию о целях и задачах исследований, результаты полевых буровых работ, гидрологических наблюдений, лабораторных работ, а также графические приложения.
	Согласие с требованием

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-

	2.2.1. 
	Отчетная документация
	Техническую отчетность о проведенной работе предоставить на бумажном (в 2-х экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwq, *.doc, *.xls и *.pdf.
	Согласие с требованием

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-

	3.1.1. 
	Общие требования
	· Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985".
· СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85»;
· СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». М., Госстрой России, 2012 г.;
· СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ». М., Госстрой России, 1997 г.;
· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований». М., Госстрой России, 1997 г.;
· СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территории зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.
· Стандарт организации ПАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования»;
· ГОСТ 21.301-2014. Система проектной документации для строительства Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям;
· ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация;
· ГОСТ 21.302-2013. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям;
· ГОСТ 20276.2-2020 Метод испытания радиальным прессиометром;
· ГОСТ 30672-2019 Грунты. Полевые испытания. Общие положения;
· ГОСТ 20276 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости;
· ГОСТ 23278 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости;
· ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения;
· ГОСТ 5180 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик;
· ГОСТ 12248 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости;
· ГОСТ 12536 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава;
· ГОСТ 20522 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;
· ГОСТ 22733 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности;
· ГОСТ 23161 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности.
	Согласие с требованием



