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1. [bookmark: _Toc156825734][bookmark: _Toc123200594][bookmark: _Toc220507424]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc123200595][bookmark: _Toc156825735][bookmark: _Toc220507425][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	МТР
	материально-технические ресурсы

	ОП
	обособленное подразделение

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ССИиТС
	служба связи, информационных и технологических систем

	ТМЦ
	товарно-материальные ценности

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия




1.2. [bookmark: _Toc220507426][bookmark: _Toc156825736][bookmark: _Toc123200596][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.51.53 Поставка электротехизделий, приборов, датчиков для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Чебоксарская ГЭС"
1.3. [bookmark: _Toc220507427][bookmark: _Toc123200597][bookmark: _Toc156825737][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Поставка инструмента, производственного инвентаря производится для эксплуатации, ремонта, технического обслуживания оборудования, систем и гидротехнических сооружений Филиала с целью:
1.3.1. [bookmark: _Toc220507428][bookmark: _Toc125039220][bookmark: _Toc125036745][bookmark: _Toc220421936]поддержания уровня надёжности, эффективности и безаварийности работы основного и вспомогательного оборудования, оборудования, комплексов и системы  управления технологическим процессом ;
1.3.2. [bookmark: _Toc220507429][bookmark: _Toc220421937]поддержания уровня надёжности, эффективности и безаварийности работы схем релейной защиты, технологической и противоаварийной автоматики, автоматики противопожарной защиты
1.3.3. [bookmark: _Toc125039221][bookmark: _Toc220507430][bookmark: _Toc220421938][bookmark: _Toc125036746]поддержания  оснащенности производственно-технического и эксплуатационного персонала;
1.3.4. [bookmark: _Toc220507431][bookmark: _Toc125036747][bookmark: _Toc220421939][bookmark: _Toc125039222]обеспечения надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок согласно «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013(в редакции Приказа Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

1.4. [bookmark: _Toc220507432][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc156825738][bookmark: _Toc123200598]Существующее положение 
Для качественного обслуживания современного оборудования систем управления технологическим процессом, релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики, автоматики противопожарной защиты возникает необходимость приобретения широкой номенклатуры материалов, оснастки, инструмента.






2. [bookmark: _Toc220421941][bookmark: _Toc123200599][bookmark: _Toc156825739][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc220421942][bookmark: _Toc156825740][bookmark: _Toc123200600]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc220421943][bookmark: _Toc156825741][bookmark: _Toc123200601]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc220421944][bookmark: _Toc156825742][bookmark: _Toc123200602][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Законодательство о национальном режиме
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/4,
давление -0,02-0,8МПа D900-00536 (или эквивалент)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции). 
	шт
	2

	2. 
	Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/2,
давление -0,02-0,8МПа D070-04134 (или эквивалент)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	2

	3. 
	САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости (или эквивалент)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	2

	4. 
	БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	2

	5. 
	Термореле ТР-200 (от 25 до 200 °C)
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	4

	6. 
	Тестер ёмкости аккумулятора SKAT-T-LITE 1 (или эквивалент для теста свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью от 4 Ач и выше)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	7. 
	Погружной гидростатический датчик уровня PIEZUS ALZ 3722,
0-4,0 м вод. ст., 0,5%, кабель 6 м ALZ_3722-4000-D (или эквивалент)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	8. 
	Дифманометр-перепадомер ДМЭ-МИ (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	2

	9. 
	Токовые клещи СЕМ DT-9702 481363 (или эквивалент)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	10. 
	Указатель напряжения Электро Трейд до 1000В УННДП-Э 12-
380 ET-UNN113 (или эквивалент)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	11. 
	Зонд для принудительного отбора пробы ООО Промприбор-Р
4631169320980 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	12. 
	Устройство дистанционного управления ЭДУ-ПТ прот. R3 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	13. 
	Модуль сопряжения МС-КП прот. R3
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	14. 
	SHm-1 датчик влажности окружающей среды пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	15. 
	Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (100) 3/4“2 пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	3

	16. 
	Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (4) М39x2 пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	3

	17. 
	Платиновый датчик температуры PT100, 4×30 мм, 3 провода пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	5

	18. 
	Датчик температуры PT100 A 3x15 мм. кабель 3 метра -
60...+300C пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	2

	19. 
	Устройство контроля тока IFCT-5A пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	5

	20. 
	Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 v2 «Спецавтоматика» г. Бийск (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	3

	21. 
	Модуль оперативного измерения текущего напряжения и тока
Модуль UI пр-во «Конвертор» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	2

	22. 
	Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В ОО (или эквивалент)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	5

	23. 
	Амперметр Э42702 КА 1 1000/5 50 1,5 В ОО (или эквивалент)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	5

	24. 
	Амперметр Э42702 КА 1,5 1500/5 50 1,5 В ОО (или эквивалент)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	5

	25. 
	Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201.075-53 160 мм (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	26. 
	Измеритель - сигнализатор температуры ИСТ200-Pt100-20 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	27. 
	Громкоговоритель LPA-6W 0.75 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	16

	28. 
	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR2.5-6 Е15-Е120
100х100х50 IP55 6p, 2.5 мм.кв.| 40-0300-FR2.5-6 | Промрукав (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	16

	29. 
	Труба ПВХ легкая серая D25 (Промрукав) (PR.012531) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	3

	30. 
	Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-1 Bar) ООО  «Инверсия сенсор» г. Перьм
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	3

	31. 
	Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-2 Bar) ООО «Инверсия сенсор» г. Перьм 
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	2

	32. 
	Преобразователь относительной влажности и температуры
ПВТ110-Н4.RS (арт. 108080) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	1

	33. 
	LMP 308-441-1001-1-1-1-1-2-3-02 0 (20 m PUR)-00R-ГП. BD
Sensors LMP 308, Гидростатический датчик уровня
жидкости в корпусе из нержавеющей стали, диаметр 35 мм,
PUR 20м, диапазон 0...10 мвс, 12..36V DC, -25...70С, 4…20
мА/2-х пров., 0,35%, FKM, госповерка,Гарантия 12 месяцев.
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	26.51.53
	национальный режим не предоставляется (установлен режим преимущества российской продукции).
	шт
	[bookmark: _GoBack]1






Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc220421946][bookmark: _Toc123200604][bookmark: _Toc156825744][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.51.53 Поставка электротехизделий, приборов, датчиков для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Чебоксарская ГЭС"
	Начало – с даты, следующей за датой заключения Договора
	Окончание – 4 месяца с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc220421947][bookmark: _Toc123200605][bookmark: _Toc156825745][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc220421948][bookmark: _Toc156825746][bookmark: _Toc123200606] Таблица 3. Требования к продукции 
Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих паспортах/сертификатах.

	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/4,
давление -0,02-0,8МПа D900-00536 (или эквивалент)
	Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/4,
давление -0,02-0,8МПа D900-00536 (или эквивалент)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.2. 
	Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/2,
давление -0,02-0,8МПа D070-04134 (или эквивалент)
	Реле давления РОСМА РД-2Р модель 35, присоединение G1/2,
давление -0,02-0,8МПа D070-04134 (или эквивалент)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.3. 
	САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости (или эквивалент)
	САУ-М6 3-уровневый сигнализатор жидкости (или эквивалент)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.4. 
	БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.5. 
	Термореле ТР-200 (от 25 до 200 °C)
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Термореле ТР-200 (от 25 до 200 °C)
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.6. 
	Тестер ёмкости аккумулятора SKAT-T-LITE 1 (или эквивалент для теста свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью от 4 Ач и выше)
	Тестер ёмкости аккумулятора SKAT-T-LITE 1 (или эквивалент для теста свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью от 4 Ач и выше)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.7. 
	Погружной гидростатический датчик уровня PIEZUS ALZ 3722,
0-4,0 м вод. ст., 0,5%, кабель 6 м ALZ_3722-4000-D (или эквивалент)
	Погружной гидростатический датчик уровня PIEZUS ALZ 3722,
0-4,0 м вод. ст., 0,5%, кабель 6 м ALZ_3722-4000-D (или эквивалент)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.8. 
	Дифманометр-перепадомер ДМЭ-МИ (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Дифманометр-перепадомер ДМЭ-МИ  В4.1 0,4кгс/см2 питание 220В переменное. (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.9. 
	Токовые клещи СЕМ DT-9702 481363 (или эквивалент)
	Токовые клещи СЕМ DT-9702 481363 (или эквивалент)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.10. 
	Указатель напряжения Электро Трейд до 1000В УННДП-Э 12-
380 ET-UNN113 (или эквивалент)
	Указатель напряжения Электро Трейд до 1000В УННДП-Э 12-
380 ET-UNN113 (или эквивалент)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.11. 
	Зонд для принудительного отбора пробы ООО Промприбор-Р
4631169320980 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Зонд для принудительного отбора пробы ООО Промприбор-Р
4631169320980 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в конструкторской  документации)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.12. 
	Устройство дистанционного управления ЭДУ-ПТ прот. R3 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Устройство дистанционного управления ЭДУ-ПТ прот. R3 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.13. 
	Модуль сопряжения МС-КП прот. R3
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Модуль сопряжения МС-КП прот. R3
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.14. 
	SHm-1 датчик влажности окружающей среды пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	SHm-1 датчик влажности окружающей среды
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.15. 
	Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (100) 3/4“2 пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (100) 3/4“2
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.16. 
	Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (4) М39x2 пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Датчик контроля состояния вводов DB-2/КИВ (4) М39x2
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.17. 
	Платиновый датчик температуры PT100, 4×30 мм, 3 провода пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Платиновый датчик температуры PT100, 4×30 мм, 3 провода
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.18. 
	Датчик температуры PT100 A 3x15 мм. кабель 3 метра -
60...+300C пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Датчик температуры PT100 A 3x15 мм. кабель 3 метра -
60...+300C
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.19. 
	Устройство контроля тока IFCT-5A пр-во «ДИМРУС» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Устройство контроля тока IFCT-5A
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.20. 
	Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 v2 «Спецавтоматика» г. Бийск (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Устройство контроля уровня жидкости УКУ-1 v2
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.21. 
	Модуль оперативного измерения текущего напряжения и тока
Модуль UI пр-во «Конвертор» (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Модуль оперативного измерения текущего напряжения и тока
Модуль UI
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.22. 
	Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В ОО (или эквивалент)
	Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В ОО
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.23. 
	Амперметр Э42702 КА 1 1000/5 50 1,5 В ОО (или эквивалент)
	Амперметр Э42702 КА 1 1000/5 50 1,5 В ОО
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.24. 
	Амперметр Э42702 КА 1,5 1500/5 50 1,5 В ОО (или эквивалент)
	Амперметр Э42702 КА 1,5 1500/5 50 1,5 В ОО
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.25. 
	Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201.075-53 160 мм (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Термопреобразователь сопротивления ТСП 9201.075-53 160 мм
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.26. 
	Измеритель - сигнализатор температуры ИСТ200-Pt100-20 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Измеритель - сигнализатор температуры ИСТ200-Pt100-20
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.27. 
	Громкоговоритель LPA-6W 0.75 (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Громкоговоритель LPA-6W 0.75
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.28. 
	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR2.5-6 Е15-Е120
100х100х50 IP55 6p, 2.5 мм.кв.| 40-0300-FR2.5-6 | Промрукав (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR2.5-6 Е15-Е120
100х100х50 IP55 6p, 2.5 мм.кв.| 40-0300-FR2.5-6 | Промрукав
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.29. 
	Труба ПВХ легкая серая D25 (Промрукав) (PR.012531) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Труба ПВХ легкая серая D25 (Промрукав) (PR.012531)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.30. 
	Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-1 Bar) ООО  «Инверсия сенсор» г. Перьм
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-1 Bar)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.31. 
	Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-2 Bar) ООО «Инверсия сенсор» г. Перьм 
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Датчик давления ASTRO A561 ДСАЕ.441421.002 (диапазон измерения 0-2 Bar)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.32. 
	Преобразователь относительной влажности и температуры
ПВТ110-Н4.RS (арт. 108080) (поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	Преобразователь относительной влажности и температуры
ПВТ110-Н4.RS (арт. 108080)
	Указание технических характеристик
	-
	-

	1.33. 
	LMP 308-441-1001-1-1-1-1-2-3-02 0 (20 m PUR)-00R-ГП. BD
Sensors LMP 308, Гидростатический датчик уровня
жидкости в корпусе из нержавеющей стали, диаметр 35 мм,
PUR 20м, диапазон 0...10 мвс, 12..36V DC, -25...70С, 4…20
мА/2-х пров., 0,35%, FKM, госповерка,Гарантия 12 месяцев.
(поставка эквивалента не допускается: модель, тип, наименование производителя указаны в проектной документации)
	LMP 308-441-1001-1-1-1-1-2-3-02 0 (20 m PUR)-00R-ГП. BD
Sensors LMP 308, Гидростатический датчик уровня
жидкости в корпусе из нержавеющей стали, диаметр 35 мм,
PUR 20м, диапазон 0...10 мвс, 12..36V DC, -25...70С, 4…20
мА/2-х пров., 0,35%, FKM, госповерка
Гарантия 12 месяцев
	Указание технических характеристик
	-
	-

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	2.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, должен соответствовать срокам, установленным изготовителем продукции и указанным в паспортах на продукцию
	Предложение по сроку гарантии
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
паспорта качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т; накладную унифицированной формы (УПД) в 2 экз.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	4.1. 
	Требование к поставке МТР
	Поставщик обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя по адресу: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34. 
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
[bookmark: _GoBack_Копия_1]- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
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3. [bookmark: _Toc220421949][bookmark: _Toc156825747][bookmark: _Toc123200607][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.
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