Описание объекта закупки на поставку, установку, ввод в эксплуатацию аппарата магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия
	№ п/п
	Описание объекта закупки
(указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)

	Предложение участника закупки
(Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке Документации о закупке)

	
	Наименование объекта закупки (товара)
	Количество, Единица измерения
	Товарный знак или эквивалент*
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)
	Показатели товара (значения показателе)
	Товарный знак (при наличи)
	Показатели товара (значения показателей)**
	Наименование страны происхождения товара

	
	
	
	
	
	Минимальные и (или) максимальные показатели:
	Показатели, которые не изменяются:
	Показатели указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)
	Иные показатели
	
	
	

	1.
	Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения
	
1 шт.
	Не установлен
	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия согласно приказу от 31 июля 2020 г. N 788н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ
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	Россия

	
	
	
	
	
	Технические характеристики
	
	
	

	
	
	
	
	Мощность, потребляемая от сети 
	не более
35 ВА
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Магнитная индукция на оси магнита в плоскости апертуры терминала
	
	
	
20-45 мТл
	
	
	
	

	
	
	
	
	Диапазон установки таймера, мин
	
	
	
0,25-15
	
	
	
	

	
	
	
	
	Масса в полном комплекте поставки 
	не более
5 кг
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Импульсная мощность 
	
	
	18-21 Вт
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина волны ИК лазерного излучения
	
	
	0,8-0,95 мкм
	
	
	
	

	
	
	
	
	Частота повторения импульсов
	
	
	5, 10, 50, 80, 150, 600, 1500, 5000 Гц
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длина волны ИК светодиодного излучения
	
	
	0,8-0,95 мкм
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная суммарная мощность излучения на выходе терминала
	не менее, 
100 мВт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Область применения
	
	Заболевания опорно-двигательной системы (артриты, артрозы, остеохондрозы, экзостозы), Урология (наружно при лечении аденомы предстательной железы), Выраженные болевые синдромы.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Габаритные размеры аппарата, мм
	
	
240x215x115
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Руководство по эксплуатации
	Не менее 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Инструкция по применению
	Не менее 1
	
	
	
	
	
	



1Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие.
Участник закупки в соответствии с частью 6  Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416  представляет копию  регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий).
Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев.

