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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения

1.1.  Обозначения и сокращения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПД
	Проектная документация

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	РД
	Рабочая документация

	ОС
	Основные средства

	СД
	Сметная документация

	ТТ
	Технические требования

	ФЗ 
	Федеральный закон

	СТО
	Стандарт организации

	РТН
	Ростехнадзор

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	НПБ
	Нормы промышленной безопасности

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ППБ 
	Правила пожарной безопасности

	ПОТЭУ 
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	Г4
	Гидроагрегат №4

	Т4
	Силовой трехфазный трансформатор ТЦ-360000/330-У1 360 МВА ст.№4

	










	


[bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]1.2. Наименование закупаемых услуг.
[bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]71.20.11.190 Оказание услуг по анализу трансформаторного масла трансформатора Т4 Чиркейской ГЭС 
1.3. Цель оказания услуг
В целях исполнения доходного договора  на монтаж технологического оборудования системы трансформаторного маслохозяйства и силового блочного трансформатора 330кВ №4 Чиркейской ГЭС, планируемого к заключению между ПАО «РусГидро»-Дагестанский филиал и АО «Гидроремонт-ВКК» в 2026 году.

1.4. Существующее положение
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформатор силовой
	РФ, Респ.Дагестан,  Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС
	Силовой трехфазный трансформатор ТЦ-360000/330-У1 360 МВА ст.№4 Чиркейской ГЭС
	Новый объект



Чиркейская ГЭС представляет собой высоконапорную плотинную гидроэлектростанцию с арочной плотиной и приплотинным зданием ГЭС. В состав сооружений станции входят арочная плотина, здание ГЭС, эксплуатационный водосброс. Установленная мощность электростанции — 1000 МВт, обеспеченная мощность — 166 МВт, проектная среднегодовая выработка — 2470 млн кВт·ч, фактическая среднемноголетняя выработка — 2420 млн кВт·ч.
Гидроэлектростанция расположена на реке Сулак у посёлка Дубки, в Буйнакском районе Республики Дагестан, в одноимённом узком ущелье глубиной более 200 м. Сейсмичность района составляет 9 баллов по шкале MSK-64.
На Чиркейской ГЭС в схеме выдачи мощности используются четыре силовых блочных трансформатора типа ТЦ-400000/330 мощностью 320 МВА, и масловодяным охлаждением, с принудительной циркуляцией масла и воды типа OFWF («Ц»)
Годы ввода в эксплуатацию: 	
1Т – 1974 г. (год выпуска – 1974);
2Т – 1985 г. (год выпуска – 1984);
3Т – 1975 г. (год выпуска – 1975);
4Т – 1976 г. (год выпуска – 1974).
Установка трансформаторов в рабочих ячейках блоков 1ГТ, 2ГТ, 3ГТ и 4ГТ на отметке 177,00 выполнена с помощью поворотных кареток на рельсовые пути типа Р50.
Нормативный срок службы силовых трансформаторов истек. За время продолжительной эксплуатации произошло естественное старение изоляции, усыхание и разрушение уплотнений. Системы охлаждения и мониторинга устарели и не отвечают требованиям надежности и безопасности. Релейные защиты трансформаторов, находящиеся в эксплуатации с 1974 года физически и морально, устарели.
       Проектом комплексной реконструкции Чиркейской ГЭС предусматривается замена существующих главных трансформаторов мощностью 320 МВА на современные трансформаторы мощностью 360 МВА, с учетом установки гидрогенераторов с увеличенной (максимальной) мощностью с 250 МВт до 275 МВт (323,5 МВА).
1.5. Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	Перечень ресурсов, предоставляемых Заказчиком Исполнителю для выполнения работ по договору подряда: 
- электроэнергия;
-  вода;
-  сжатый воздух.

[bookmark: _Toc157184114]1.6. Иные требования и сведения общего характера
1. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;
2. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи 330 кВ;
3. Производство работ на высоте – более 1,8 м.;
4. Производство работ, требующих применение СИЗ от падения с высоты.
Генеральный проектировщик (Проектировщик): АО «Ленгидропроект»
Почтовый адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д.22.
Телефон: +7(812)3952901, 3469203. Факс: +7(812) 3944426, 3952912
E-mail:office@lhp.ru
Поставщик: АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» 
Почтовый адрес: 109028, Россия, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Телефон:+7 (495) 735-42-44, Факс:+7 (495) 735-42-44  
E-mail: info@vniirhidro.ru
Изготовитель: ООО «СМТТ. Высоковольтные решения»
Почтовый адрес: 196641 , Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 
Славянский проезд, дом 3, лит.А
Телефон:+7(812)383-54-00
E-mail:info@pmtt.ru

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc54646410]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Анализ масла

	1. 
	Проведение хроматографического анализа трансформаторного масла
	отбор
	8

	2. 
	Проведение физико-химического анализа трансформаторного масла 
	отбор
	7

	3. 
	Выезд и оказание услуг по отбору и доставке до лаборатории, с учетом, что в отборе проб участвуют: один специалист Исполнителя и один специалист Заказчика
	выезд
	3


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.20.11.190 Оказание услуг по анализу трансформаторного масла трансформатора Т4 Чиркейской ГЭС
	С 22.07.2026
	До 30.08.2027
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709] Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг: ОКПД2 71.20.11.190 Оказание услуг по анализу трансформаторного масла трансформатора Т4 Чиркейской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
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	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №229 от 19.06.2003;
· Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
· Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 г. №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
· Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 г. №835н;
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изм. от 21.05.2021);
· Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»;
· Конструкторская документация на оборудование будет предоставлена Подрядчику в рамках выполнения работ по договору;
· Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
· Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. №1026;
· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
· Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов, оборудования.

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя 
	· Допуск персонала Исполнителя для выполнения услуг осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, и «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества». (Приложение №2 к настоящим ТТ) .
- Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.

	1.2.2. 
	Требования к организации выполнения услуг
	Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.
Согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.. выполняется Исполнителем.

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.3.1. 
	Ответственность Исполнителя в части оказания услуг
	Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами за ущерб оказанный в процессе оказания Услуг

	1.3.2. 
	
	Исполнитель оказывает Услуги, в соответствии с потребностью Заказчика, на основании соответствующей заявки

	1.3.3
	
	Исполнитель ответственность за возможный ущерб, причиненный Заказчику, в случае ненадлежащей услуги Исполнителем 

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.4.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Оборудование, измерительные приборы, необходимое для выполнения работ, поставляются силами Исполнителя.
Исполнитель самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Исполнитель должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для выполнения работ инструмент, оборудование и автотранспорт.
Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Исполнителем за счёт собственных средств.

	1.4.2. 
	Минимальные требования к аппаратуре
	Аппаратура используемая при проведении обследований должна быть сертифицирована уполномоченными и аккредитованными организациями, и службами, действующими на территории РФ.

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.5.1. 
	Требования к организации, привлекаемой к оказанию услуг
	Исполнитель обязан:
- соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ;
- проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест;

	1.5.2. 
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению услуг
	Квалификация персонала должна соответствовать:
- Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
- Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "Об электроэнергетике"
- п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"
После заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, Исполнитель обязан предоставить протоколы о прохождении аттестации и копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках.

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат выполненных услуг
	Проведение услуг по анализу трансформаторного масла должно соответствовать объему указанному в Таблице №2 настоящего ТТ.

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг

	2.2.1. 
	Требования к безопасности выполняемых услуг
	Допуск персонала Исполнителя на территорию осуществляется после:
- проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ);
- проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику:
- список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ:
- копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;
- список (утвержденный распорядительным документом) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика).
Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Исполнителя и должен строго выполняться.
При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ.
При выполнении Работ Исполнителя необходимо:
- исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
- обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ.

	2.2.2. 
	Требования к  экологической безопасности
	Исполнитель на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 

	2.3.1. 
	Требования к приемке оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных Исполнителем по  договору услуг производится Сторонами по факту завершения оказанных услуг

	2.3.2. 
	
	Исполнитель обязуется в случае, если со стороны Заказчика предъявлены мотивированные замечания, устранить выявленные недостатки, предъявляемые к приемке услуг за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Заказчиком о выявлении недостатков.

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	3.1. 
	Требования об ответственности ИСпонителя за недостатки
	Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем в указанные сроки за счет собственных средств.

	4. 
	Прочие требования к оказываемым услугам 

	4.1. 
	Общие требования
	Заказчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Исполнителя.

	4.2. 
	Требования к срокам и гарантии
	·  Гарантийный срок на результат должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта об оказании услуг
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