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	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	ОКПД 2
	25.93.11.120

	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
	Преимущество




“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя директора –

Главного инженера
Филиала «Владимирэнерго»
____________________ Рыжов И.В. 

“_______” ______________ 20_____ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку троса грозозащитного 
для устройства защитного ограждения трансформаторов
Лот № 203D
1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку стройматериалов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

2. Предмет договора.

   Поставщик обеспечивает поставку стройматериалов на склады получателя – ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

	Адрес поставки 
	Срок поставки 

	Владимирская обл. Суздальский р-н, 
п. Боголюбово,  ул. Пушкина 3А
	С даты заключения договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.08.2026 года


3. Технические требования, характеристики, номенклатура и количество продукции.

Технические требования, характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

	№ п/п
	Наименование МТР
	Основные параметры
	ККол-во
	ЕЕд. изм.
	Предоставление национального режима в соответствии с ПП от 23.12.2024 № 1875

	
	
	
	
	
	ОКПД2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	11
	Грозотрос 9.2 МЗ-В-ОЖ-Н-Р (или эквивалент)
	Диаметр троса: 9,2 мм
Стойкость к вибрации (при скорости ветра 4–8 м/с): не менее 100 млн циклов
Общее разрывное усилие: в диапазоне 102 208–113 542 Н.
Расчётная площадь сечения всех проволок: 57,6 мм²
	  2850
5
	м.п
	25.93.11.120
	Преимущество




4.
Общие требования.

4.1. К поставке допускается грозозащитный трос, отвечающий следующим требованиям:

·  продукция должна быть новой, ранее не использованной;

·  наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей грозозащитного троса условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

·  для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

·  продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3 Грозозащитный трос ГТК20-0/50-9,1/67 производится согласно ТУ 3500-007-63976268-2011, должен соответствовать требованиям ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3070-88.
Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

4.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения грозозащитного троса должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя оборудования, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка грозозащитного троса должна предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

4.5 Поставка продукции осуществляется автотранспортом поставщика на склад грузополучателя по адресу: 601270, Владимирская область, Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а, т/ф (4922) 40-61-09, контактное лицо – Аванесова Екатерина Валентиновна

Погрузка товара осуществляется силами Поставщика, разгрузка товара – силами Заказчика.
5. Гарантийные обязательства. 
Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

6.      Требования к надежности и живучести продукции.
Оборудование должно функционировать, в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен соответствовать требованиям ГОСТ или техническим условиям на продукцию конкретных серий и типов.

7.   Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.
По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. 
8.  Правила приемки продукции.
Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
Начальник УОП                                                                                                                     Холод Я.О.
