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[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 28.24.11.000 Поставка инструмента для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее – продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комбинированный перфоратор TE 70-ATC/AVR 230V
	шт
	1

	2. 
	Набор аккум. инструмента HILTI (SF 4-22, TE 6-22, AG 6D-22, SC6WL-22, платформа батарей Nuron по два аккумулятора на каждый инструмент(ёмкость аккумуляторов 12 А*ч, зарядное устройство в количестве 3 шт).
	комплект
	1

	3. 
	Набор аккум. инструмента HILTI (SF 4-22, TE 6-22, AG 6D-22,   SR 6-22, платформа батарей Nuron по два аккумулятора на каждый инструмент(ёмкость аккумуляторов 12 А*ч, зарядное устройство в количестве 3 шт).
	комплект
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	Не ранее 01.01.2027г
	
Не позднее 31.03.2027г 
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1.4. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции  ОКПД                         Поставка отделочных материалов для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра

	
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1
	Комбинированный перфоратор TE 70-ATC/AVR 230V
	Тип двигателя
	Бесщеточный
	  


Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-
	

	
	
	Тип хвостовика
	SDS-MAX
	
	
	

	
	
	Количество режимов
	3
	
	
	

	
	
	Наличие режима долбления
	есть
	
	
	

	
	
	Максимальная сила удара
	14.5 Дж
	
	
	

	
	
	Реверс
	Нет
	
	
	

	
	
	Виброзащита
	есть
	
	
	

	
	
	Легкий доступ к щёткам
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Комбинированный перфоратор TE 70-ATC/AVR 230V
	Длина кабеля
	4 м
	
	
	

	
	
	Морозоустойчивый кабель
	нет
	
	
	

	
	
	Индикатор износа кабеля
	нет
	
	
	

	
	
	Шарнирный кабельный ввод
	Нет
	

Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	-
	

	
	
	Вертикальный двигатель (бочка)
	Да
	
	
	

	
	
	Автоотключение при перегреве
	Нет
	
	
	

	
	
	Уровень звуковой мощности
	111 дБ
	
	
	

	
	
	Уровень звуковой давления
	100 дБ
	
	
	

	
	
	Комлектация
	Чемодан/кейс
	
	
	

	
	
	Частота ударов 
	2830 уд/мин
	
	
	

	
	
	Вес нетто
	10 кг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Набор аккум. инструмента HILTI (SF 4-22, TE 6-22, AG 6D-22, SC6WL-22, платформа батарей Nuron по два аккумулятора на каждый инструмент(ёмкость аккумуляторов 12 А*ч, зарядное устройство в количестве 3 шт).
	Для шуруповерта SF 4-22
	· Макс. крутящий момент (мягкое/твердое соединение): 36 Нм (мягкий" момент"), 62 Нм (жесткий" момент"). обороты без нагрузки: передача 1: 610 об/мин; передача 2: 2100 об/мин. Диапазон размеров для патрона: 2 - 13 мм
	Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	-

	

	
	
	Для перфоратора TE 6-22
	Вес- 2,84 кг., оптимальный диапазон ударного бурения – 4-16 мм, энергия одиночного удара – 2,6 Дж, диапазон диаметров ударного бурения – 4-28 мм, обороты при ударном сверлении – 1060 об/мин., полная частота ударов – 5100 уд/мин., напряжение аккумулятора – 22 В, уровень звуковой мощности – 102 дБ, уровень звукового давления – 94 дБ.
	
	
	

	
	
	Для УШМ AG 6D-22
	Диаметр диска – 125 мм, максимальное число оборотов – 8500 об/мин., бесщеточный двигатель – да, напряжение аккумулятора – 22 В, вес – 2 кг. 
	
	
	

	
	
	Для циркулярной пилы SC6WL-22
	Тип двигателя – щеточный, расположение диска – слева от ручки, диаметр диска – 165мм, посадочный диаметр – 20 мм, максимальная глубина пропила под углом 450 – 42мм, максимальная глубина пропила под углом 900 – 57мм, напряжение аккумулятора – 22 В, число оборотов – 4000 об/мин., вес – 4,1 кг.
	
	
	

	
	Набор аккум. инструмента HILTI (SF 4-22, TE 6-22, AG 6D-22, SR 6-22, платформа батарей Nuron по два аккумулятора на каждый инструмент(ёмкость аккумуляторов 12 А*ч, зарядное устройство в количестве 3 шт).
	Для шуруповерта SF 4-22
	· Макс. крутящий момент (мягкое/твердое соединение): 36 Нм (мягкий" момент"), 62 Нм (жесткий" момент"). обороты без нагрузки: передача 1: 610 об/мин; передача 2: 2100 об/мин. Диапазон размеров для патрона: 2 - 13 мм
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке








	
	

	1.3
	
	Для перфоратора TE 6-22
	Вес- 2,84 кг., оптимальный диапазон ударного бурения – 4-16 мм, энергия одиночного удара – 2,6 Дж, диапазон диаметров ударного бурения – 4-28 мм, обороты при ударном сверлении – 1060 об/мин., полная частота ударов – 5100 уд/мин., напряжение аккумулятора – 22 В, уровень звуковой мощности – 102 дБ, уровень звукового давления – 94 дБ.
	
	-
	

	
	
	Для УШМ AG 6D-22
	Диаметр диска – 125 мм, максимальное число оборотов – 8500 об/мин., бесщеточный двигатель – да, напряжение аккумулятора – 22 В, вес – 2 кг. 
	
	
	

	
	
	Для сабельной пилы SR 6-22
	Число ходов в минуту – 2600 об/мин., длина хода - 32 мм
 напряжение аккумулятора 22В., базовый материал - Дерево с металлом, Композитные материалы, Дерево, Сталь, Нержавеющая сталь, Сэндвич-панели, Многослойная фанера, Пластик, Листовой металл, Металл, Кирпичная кладка, Пустотелый кирпич, Гипсокартон, Чугун.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1
	Место поставки
	Доставка производится на склад покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34.
	
	
	

	2.2
	Условия приемки
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 7-00 до 11-00 и с 12-00 до 16-00.
	
	
	

	2.3
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Срок гарантии
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Паспорт на русском языке
	1 шт. 
	
	
	

	4.2
	Сертификат соответствия
	1 шт.
	
	
	

	4.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	
	

	    5.
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	
	



[bookmark: _Hlk125101648]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




