


















Технические требования на поставку МТР

[bookmark: _Hlk125636476]ОКПД2 28.25.14.119 Поставка оборудования установки осушки воздуха
для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”



 


















[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения 
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.25.14.119 Поставка оборудования установки осушки воздуха для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Выполнение работ и ремонт оборудования для нужд Чебоксарского филиала в соответствии с Программой развития (Инвестиционная программа) Чебоксарского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" и Нижегородского ПУ 2027г.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Установка осушки воздуха “Суховей-6 У1”
	шт.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 60 дней с даты подписания договора





5
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]
Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Установка осушки воздуха “Суховей-6 У1”
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Производительность по сухому воздуху, не менее (непрерывный режим работы, м3/ч )
	1500
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	

	1.1.2.
	Производительность по сухому воздуху, не менее (циклический режим работы, м3/ч )
	300
	
	

	1.1.3.
	Точка росы сухого воздуха, не выше (номинальная, оС)
	-50
	
	

	1.1.4.
	Точка росы сухого воздуха, не выше (достигаемая, оС)
	-65
	
	

	1.1.5.
	Максимальное давление воздуха на выходе, МПа
	0,025
	
	

	1.1.6.
	Номинальная тонкость фильтрации сухого воздуха, мкм
	5
	
	

	1.1.7.
	Сорбент
	цеолит NaA, NaX, Na-3A
	
	

	1.1.8.
	Масса сорбента в двух адсорберах, кг
	400
	
	

	1.1.9.
	Диапазон регулирования температуры при подогреве сухого воздуха, °C
	20-100
	
	

	1.1.10.
	Диапазон регулирования температуры воздуха при реактивации сорбентов в другом оборудовании, °C
	350-400
	
	

	1.1.11.
	Номинальная мощность воздухонагревателя, кВт
	18х2
	
	

	1.1.12.
	Максимальная потребляемая мощность, кВт
	40
	
	

	1.1.13.
	Напряжение питания трехфазной сети частотой 50 Гц, В
	380
	
	

	1.1.14.
	Габаритные, не более (LxBxH), мм
	1450х1150х2070
	
	

	1.1.15.
	Масса, не более, кг
	1100
	
	

	1.2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	
	-//-

	1.2.1.
	Комплект поставки:
- установка осушки воздуха “Суховей-6 У1”, шт

	
1
	
	

	1.2.2.
	Комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке; сертификаты соответствия и качества), компл.
	1
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС.
	
	

	2.2.
	Расходы на доставку
	Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть включены в стоимость предложения.
	
	

	2.3.
	Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	

	2.4.
	Требования к маркировке, упаковке и консервации
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	 Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю сертификаты качества; технические паспорта; иные относящиеся к нему документы, подтверждающие ее качество и соответствие стандартам.
	
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	-//-

	5.1.
	Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий.
5.2. Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2023 года выпуска, и ранее не использованной. 
	
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Hlk125101648]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: _GoBack]
