
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
1. Перечень закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование, марка 
	Ед.

измер. 
	Кол-во.

	1
	Приобретение гидравлического устройства для сравнительной калибровки: «ГУСК»
	шт.
	1

	Отгрузочные реквизиты: 


2.Требования к условиям поставки оборудования 
2.1. Сроки поставки продукции на склады Грузополучателей: до 30.06.2027.

2.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.
3.Требования к поставляемому оборудованию
3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
3.2. Гидравлическое устройство для сравнительной калибровки должно быть новым 2026 г. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1.

 Цифровой манометр «ДМ 5002 М» должен быть новым, выпущен в 2025 – 2026 гг., в период действия свидетельства об утверждении типа средства измерения, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1.
3.3. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены:

- карты заказа или опросные листы;

- подробное техническое описание и инструкция по эксплуатации;

- паспорта на изделие в 1 экз.;

- методика поверки цифрового манометра «ДМ 5002 М» в 1 экз.;

- сведения о результатах поверки в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин», выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесенных в ФИФ ФГИС «Аршин», с указанием в графе «Юридическое лицо»: «Филиал АО «ДРСК» «Южно Якутские ЭС», согласно приказа «Минпромторга РФ» от 13.01.2022 № 37, или проставлением отметки в паспорте на данное СИ, с датой не ранее I квартала 2026 г. в 1 экз.;

- действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении средства измерения в Федеральный информационный фонд) в 1 экз.;

- описание типа СИ в 1 экз.
3.4. Межповерочный интервал не менее 3 года.
3.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
4. Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками 

эквивалента.

4.1. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических и метрологических характеристик и качества заявляемого оборудования. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
4.2. В случае предложения эквивалентов, для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям карт заказа и опросных листов, указанных Заказчиком в Приложении №1.1. Параметрами эквивалентности являются технические параметры, указанные в Приложении № 1.1 к данным техническим требованиям на проведение закупки.
4.3. В случае предложения эквивалентов, на эквивалент должны быть предоставлены методика поверки, сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа СИ, сведения о результатах поверки в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин», выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесенных в ФИФ ФГИС «Аршин», с указанием в графе «Юридическое лицо»: «Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС», согласно приказа «Минпромторга РФ» от 13.01.2022 № 37, или проставлением отметки в паспорте на данное СИ, с датой не ранее I квартала 2026 г. в 1 экз.
5. Требования к участнику.

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно техническим требованиям.

