{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":75,"n_cols":5,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,4],[9,1,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[17,1,17,4],[18,2,18,4],[19,1,20,1],[19,2,20,4],[21,2,21,4],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[26,1,27,2],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[29,1,35,2],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[41,1,41,4],[42,1,43,4],[44,1,45,4],[46,1,47,4],[48,1,49,4],[50,1,51,4],[52,1,52,4],[53,1,53,4],[54,1,54,4],[55,1,55,4],[56,1,56,4],[57,1,58,4],[59,1,60,4],[61,1,61,4],[62,1,63,4],[64,1,65,4],[66,1,67,4],[68,1,69,4],[70,1,71,4],[72,1,73,4],[74,1,74,4]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Опросный лист для подготовки ТКП на шкаф управления G03.Ш1"]
[]
[null,"Контактная информация"]
[null,"Организация","Саяно-Шушенский филиал АО \"Гидроремонт-ВКК\""]
[null,"Адрес","655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 103"]
[null,"Объект (название)","Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой"]
[null,"Контактное лицо","Вайсбанд Никита Дмитриевич"]
[null,"Телефон",79632017549]
[null,"E-mail","VajsbandND@rushydro.ru"]
[null,"Дата","2026-03-17"]
[null,"Технические характеристики и описание"]
[null,"Краткое описание объекта, технологического процесса","Поставка шкафов контроля и управления систем комплексной безопасности"]
[null,"Коммутационное оборудование "]
[]
[null,"Способ вывода параметров процесса"]
[null,"Влаго- / пыле-защищенность, IP",null,"IP 54"]
[null,"Искробезопасное исполнение Ехi (применяется во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Ia)",null,"Нет"]
[null,"Наличие автоматической вентиляции",null,"Да"]
[null,"Наличие автоматического электрообогрева",null,"Нет"]
[null,"Температурный режим мин/макс ºС",null,"Мин","Макс"]
[null,null,null,-5,40]
[null,"Необходимость интеграции с другими системами управления и мониторинга по ModBus",null,"Нет"]
[null,"Номинальные параметры коммутационного оборудования (ток А, напряжение В), указывается исходя из параметров управляемых устройств",null,"1. Указано в приложении"]
[null,null,null,"2. "]
[null,null,null,"3. "]
[null,null,null,"4. "]
[null,null,null,"5. "]
[null,null,null,"6. "]
[null,null,null,"7. "]
[null,"Наличие блока бесперебойного питания",null,"Нет"]
[null,"Количество вводов электроснабжения",null,1]
[null,"Ограничитель пускового тока",null,"Да","10А"]
[null,"Тип электроснабжение",null,"Однофазный"]
[null,"Доп.опции"]
[null,"Ниже укажите дополнительные сведения, необходимые для подбора оборудования, наличие проекта, особые пожелания."]
[null,"1. Промышленный 12-ти портовый гигабитный L3 коммутатор с поддержкой PoE/PoE+ Eltex MES3510P 2шт. (1510-51-3-ССОИ.1.1 изм.1)"]
[]
[null,"2. Блок питания 48В, 5А, 270Вт, резервированный, стабилизированный AP-DU48/3DI 2шт. Eltex MES3510P 2шт. (1510-51-3-ССОИ.1.1 изм.1) "]
[]
[null,"3. SFP модуль 2км, SFP 1.25G, 2 волокна, 1310нм, DDM, LC FH-S3112CDL2 4шт. (1510-51-3-ССОИ.1.1 изм.1)  "]
[]
[null,"4. Блок защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE БЗЛ-ЕП4х2 1шт. (1510-51-4-СОТ.1.2)"]
[]
[null,"5. Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet C2000-Ethernet v3.xx 1шт. (1510-51-5-СОТС.1.2)"]
[]
[null,"6. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 1шт. (1510-51-5-СОТС.1.2)"]
[null,"7. Блок сигнально-пусковой C2000-СП1 2шт. (1510-51-5-СОТС.1.2)"]
[null,"8. Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ 2шт. (1510-51-5-СОТС.1.2)"]
[null,"9. Защитное устройство цепей 24В К2Р ПД2 24 6шт. (1510-51-5-СОТС.1.2)"]
[null,"10. Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 1шт. (1510-51-5-СОТС.1.2) "]
[null,"11. Блок питания AC-DC на DIN-рейку, 24В, 120Вт, 5А SDR-120-24 1шт. (1510-51-5-СОТС.1.2) "]
[]
[null,"12. Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 с извещателем охранным магнитоконтактным ИО 102-20 Б2П 1шт. (1510-51-5-СОТС.1.2) "]
[]
[null,"13. Контроллер сетевой СКУД Elsys-NG-200-DIN 1шт. (1510-51-6-СКУД.1.2) "]
[null,"14. Автоматический выключатель 1Р, 10А, х-ка С, 6кА 2271DEK (или аналог) 1шт. (1510-51-10-СЭ.1.2) "]
[]
[null,"15. Автоматический выключатель 1Р, 6А, х-ка С, 6кА 12269DEK (или аналог) 2шт. (1510-51-10-СЭ.1.2) "]
[]
[null,"16. Автоматический выключатель 1Р, 4А, х-ка С, 6кА 12267DEK (или аналог) 1шт. (1510-51-10-СЭ.1.2) "]
[]
[null,"1. Оборудование, указанное выше является сборным и поставляется совместно со шкафом в подключенном состоянии, согласно схем рабочей документации"]
[]
[null,"2. Материалы учтены в спецификациях к рабочей документации, для сборки шкафа использовать строго аналогичные материалы, указанные в рабочей документации"]
[]
[null,"3. На лицевой стороне должна быть табличка с проектным наименованием (металлическая пластина с гравировкой) оборудование внутри шкафа должно быть промаркировано"]
[]
[null,"4. Предусмотреть оптический кросс на 8 SC коннекторов"]