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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты для нужд УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 
Ханты-Мансийск,  2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	3
	Вентиляционные отверстия
	Отверстия в корпусе, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри защитной каски

	6
	Внутренняя оснастка
	Общая конструкция, предназначенная для того, чтобы:
а) удерживать защитную каску на голове,
или
б) поглощать кинетическую энергию, возникающую при ударе,
и распределять усилие по поверхности головы

	7
	Вредный производственный фактор
	Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. В зависимости от количественной характеристики (уровня концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным

	8
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	9
	Декларирование соответствия
	Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов

	10
	Декларация о соответствии
	Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов

	11
	Защитная каска
	Головной убор, предназначенный для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла

	13
	кН
	Килоньютоны, единицы измерения силы (Система СИ)

	14
	Корпус
	Верхняя часть защитной каски, воспринимающая удар

	15
	Общий срок поставки Товара
	Период, в который Покупатель подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар

	16
	Опасный производственный фактор
	Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья или к смерти

	1. 
	Очки защитные
	СИЗ глаз от воздействия вредных и опасных производственных факторов

	2. 
	ПВХ
	Поливинилхлорид

	3. 
	ПДК
	Предельно допустимая концентрация

	4. 
	Поверхностная плотность ткани или штучного изделия
	Масса ткани, полотна или штучного изделия площадью               1 м² (1 квадратный метр)

	5. 
	Подбородочный ремень
	Ремень, располагающийся под подбородком, который улучшает фиксацию защитной каски на голове

	6. 
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России»,

АО «Почта России»

	7. 
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором.

	8. 
	ПУ
	Полиуретан

	9. 
	ПЭ
	Полиэстер

	10. 
	Светофильтр 
	Очковое стекло для снижения интенсивности вредного и опасного излучения

	11. 
	Сертификат соответствия
	Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов. Выдачей сертификатов соответствия занимаются аккредитованные для этого государством организации, независимые от изготовителя

	12. 
	Сертификация
	Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов и положениям стандартов

	13. 
	Средства индивидуальной защиты  (СИЗ)
	Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда

	14. 
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	15. 
	ТЗ
	Техническое задание

	16. 
	Товар
	Специальная одежда, специальная обувь и СИЗ

	17. 
	ТПУ
	Термополиуретан

	18. 
	ТР
	Технический регламент

	19. 
	ТС
	Таможенный союз

	20. 
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	21. 
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 

	22. 
	УФПС ХМАО-Югра
	Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц

	23. 
	х/б
	Хлопчатобумажная ткань


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: поставка специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты для нужд УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.
Цель поставки Товара: 

· обеспечение специальной одеждой, специальной обувью
и СИЗ работников УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

· исполнение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021
№ 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

· исполнение требований приказа Минтруда России
от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от любых прав третьих лиц, не состоящим в споре и (или) под арестом, не должен являться предметом залога и соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе, в части сертификации СИЗ.
3.2. Спецификация поставляемого Товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1
к ТЗ.

3.3. Основные характеристики Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным приложением № 2 к ТЗ, а также требованиям, установленным в приложениях № 3-5 к ТЗ. К Товару должны прилагаться сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным ТЗ и приложениями к нему – копии сертификатов или деклараций о соответствии на весь Товар. Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) Товара, которая поставляется. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в ТЗ нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы), предоставляется либо Отказное письмо органа по сертификации, либо сертификат добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям ТЗ.
Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

3.4. Комплектность Товара

Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты» и требованиям следующих нормативных документов:
· требования к Товару зимнего ассортимента и материалам для его изготовления установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.303-2016);
· требования к тканям зимнего ассортимента Товара установлены
в соответствии с ГОСТ 11209-2014 «Межгосударственный стандарт. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· требования к размерному ряду установлены в соответствии
с ГОСТ 31399-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и ГОСТ 31396-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам
и полнотным группам для проектирования одежды»;
· требования к световозвращающим материалам установлены
в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2021 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ 12.4.281-2021);
· требования к стежкам, строчкам и швам установлены в соответствии с ГОСТ 29122-91 «Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам»;
· требования к фурнитуре Товара установлены в соответствии
с ГОСТ 12.4.280-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.280-2014);
· требования о сертификации халатов из хлопчатобумажных и смесовых тканей установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.132-83 «Межгосударственный стандарт. Халаты мужские. Технические условия» или ГОСТ 12.4.131-83 «Межгосударственный стандарт. Халаты женские. Технические условия»;
· требования о сертификации трикотажных изделий установлены
в соответствии с ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия»;
· требования о соответствии ГОСТ каждого вида Товара установлены в приложении № 2 к ТЗ.
В случае если в период поставки Товаров нормативно-правовые акты
и нормативные документы, указанные в ТЗ, потеряют актуальность и прекратят свое действие, Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо потерявших актуальность.
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар, указанный в приложении № 2 к ТЗ, составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с даты подписания Покупателем документов, подтверждающих поставку Товара (ТОРГ-12/УПД). 
При обнаружении в период гарантийного срока, в том числе дефектов Товара, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, позволяющим установить дату получения такого требования Поставщиком.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать п. 1 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 

Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

Обозначения маркировки должны быть стойкими к истиранию
и должны сохраняться весь срок службы.

Значение размера на этикетке специальной одежды должно содержать не менее двух контрольных измерений, указанных в сантиметрах.

Ими могут быть:

· рост и обхват груди; 
· рост и обхват талии.

Каждая единица Товара должна иметь маркировку. 

Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ 12.4.103-2020 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация». 
Маркировка способов ухода за текстильной защитной одеждой производится в соответствии с ГОСТ Союза ССР 16958-71 (СТ СЭВ 1729-79) «Изделия текстильные. Символы по уходу». Символы, обозначающие способ ухода, должны быть вытканы или напечатаны на этикетках, которые вшиваются прямо в защитную одежду или нанесены непосредственно на изделия.

Маркировку допускается наносить на наименьшей упаковочной единице, если она портит внешний вид специальной одежды или препятствует ее правильному хранению, или несовместима с применением данной одежды. Маркировка и пиктограммы должны быть таких размеров, чтобы обеспечить быстрое распознавание и правильное понимание числовой информации.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· наименование, торговую марку или другое средство идентификации изготовителя или его уполномоченного представителя;

· наименование вида специальной одежды, коммерческое название или код;

· указание размера;

· номер стандарта, которому соответствует Товар;

· пиктограммы и (или) уровни эксплуатационных защитных свойств одежды.

Упаковочный ярлык применяют для маркировки группы изделий, упакованных в бумагу, полимерную пленку, пакет или другую тару,
и связанных в пачку без упаковки, на которых должны быть указаны следующие реквизиты:

· наименование страны-изготовителя;

· фирменное наименование и местонахождение (адрес) изготовителя;

· обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

· наименование изделия;

· артикул и (или) модель изделия;

· размеры;

· количество изделий (комплектов, костюмов);

· цвет;

· информация о сертификации (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);

· штриховой код Товара (при его наличии);

· товарный знак изготовителя (при его наличии);

· номер упаковщика (при необходимости).

Маркировка СИЗ органов дыхания должна соответствовать
ГОСТ 12.4.294-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия».
Маркировка очковых стекол должна соответствовать 
ГОСТ 12.4.253-2013 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования» (далее - ГОСТ 12.4.253-2013).
Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, произошедшие вследствие ненадлежащей маркировки.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с п. 2 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», Поставщик обязуется поставить Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку, пакеты должны быть закрыты со всех сторон.

В случае применения дополнительного упаковывания изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Товар укладывается по видам изделий не более 5 штук – утепленные костюмы, куртки и брюки.

Сложенные изделия перевязывают, одновременно прикрепляя упаковочный ярлык.

На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя, наименование филиала Покупателя, наименование и количество поставляемого Товара.

На упаковке должны быть указаны размеры Товара.

Упаковка специальной обуви должна соответствовать
ГОСТ 7296 – 2025 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

6.1.1 Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя, составленным по форме, установленной договором, в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя. 
Заявки направляются Покупателем на электронный адрес Поставщика, указанный в договоре, не чаще 1 раз в месяц.
6.1.2. Общий срок поставки Товара составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
6.1.3. Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу:

628380, ХМАО – Югра, г. Пыть-Ях, 1-й микрорайон, ул. Нефтяников д. 17.

Главный специалист: Армян Светлана Витальевна тел.: +7(3463)-42-27-63

Кладовщик: Ивашкина   Раушания Ханифовна тел.: +7-952-702-39-31.

Режим работы склада: 

Понедельник-четверг с 08:30 до 17:00

Пятница с 08:30 до 13:30
Обеденный перерыв   с 13:00 – 14:00

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.                  
Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. 
6.2. Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик обязан уведомить  Покупателя о времени и дате поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 08: 30 до 17: 00 часов и в пятницу с 08:00 до 15:30.
Покупатель обязан в письменном виде и (или) посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанные Поставщиком время и дату. Без наличия подтверждения от  Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка осуществляется уполномоченным работником  Покупателя или приемочной комиссией  Покупателя по усмотрению Покупателя. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется  Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров
Поставщик поставляет Товар  Покупателю с надлежащим образом оформленными следующими сопроводительными документами:

· товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, подписанной со стороны Поставщика; 

· счет-фактурой;

· копиями сертификатов соответствия и (или) деклараций Таможенного союза о соответствии Товаров требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»; 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Транспортировка Товара, относящегося к специальной одежде, указанного в приложении № 2 к ТЗ, осуществляется в соответствии с разделом 3 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 

Транспортировка Товара, относящегося к специальной обуви, указанного в приложении № 4 к ТЗ, должна соответствовать ГОСТ 7296 – 2025 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Транспортировка иных СИЗ должна осуществляться в соответствии требованиями ГОСТ, установленными для каждого вида СИЗ в приложении № 2 к ТЗ. 
Транспортирование Товара возможно осуществлять любыми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта. В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение СИЗ, относящихся к специальной одежде, указанных в приложении № 2 к ТЗ, до их отгрузки Покупателю должно осуществляться в соответствии с разделом 4 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 
Хранение СИЗ, относящихся к специальной обуви, указанных в приложении № 2 к ТЗ, должна соответствовать ГОСТ 7296 – 2025 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Хранение иных СИЗ должно осуществляться в соответствии требованиями ГОСТ, установленными для каждого вида СИЗ в приложении № 2 к ТЗ. 
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.
14.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
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	Требования к световозвращающим материалам
	35

	6
	Требования к теплоизоляции
	36

	7
	Размерно-ростовочные ряды специальной одежды, специальной обуви и других видов СИЗ
	37


Приложение № 1 к ТЗ
Рекомендуемая форма

Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Код ОКПД 2
	Количество (объем)
	Единица

измерения

	1. 
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской (80% х/б)
	14.12.11.120
	158
	шт.

	2. 
	Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (в том числе отдельными предметами) мужской  (по климатическим поясам и классам защиты) (80% х/б)
	14.12.11.120
	158
	шт.

	3. 
	Плащ непромокаемый с капюшоном
	14.13.21.130
	154
	шт.

	4. 
	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	14.12.30.131
	158
	шт.

	5. 
	Каскетка
	32.99.11.160
	5
	шт.

	6. 
	Бейсболка
	32.99.11.160
	154
	шт.

	7. 
	Шапка полушерстяная утепленная
	32.99.11.160
	158
	шт.

	8. 
	Шлем защитный
	32.99.11.160
	2
	шт.

	9. 
	Ботинки кожаные с жестким подноском
	15.20.32.122
	5
	пара

	10. 
	Полуботинки с жестким подноском/ Туфли с жестким подноском
	15.20.32.122
	101
	пара

	11. 
	Туфли на нескользящей подошве
	15.20.32.125
	52
	пара

	12. 
	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для I–III климатических поясов)
	15.20.32.122
	147
	пара

	13. 
	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для IV и особого климатических поясов)
	15.20.32.122
	10
	пара

	14. 
	Защитная каска
	32.99.11.160
	2
	шт.

	15. 
	Подшлемник под защитную каску
	32.99.11.160
	2
	шт.

	16. 
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием
	14.12.30.150
	1272
	пара

	17. 
	Перчатки с полимерным покрытием
	14.12.30.150
	624
	пара

	18. 
	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами
	14.12.30.150
	612
	пара

	19. 
	Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
	14.12.30.150
	2
	пара

	20. 
	Перчатки резиновые
	14.12.30.150
	200
	пара

	21. 
	Щиток защитный термостойкий со светофильтром
	32.99.11.160
	2
	шт.

	22. 
	СИЗ органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное при сварочных работах
	32.99.11.130
	2
	шт.

	23. 
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
	32.99.11.140
	2
	шт.

	24. 
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 
	32.99.11.140
	2
	шт.

	25. 
	Фартук для защиты от повышенных температур
	32.99.11.140
	2
	шт.

	26. 
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
	15.20.32.124
	2
	пара

	27. 
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
	15.20.32.124
	2
	пара


Приложение № 2 к ТЗ
Технические характеристики Товара
1. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий мужской (80% х/б)
Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Костюм состоит из куртки и брюк. Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.
Характеристики изделия
	Параметр 
	Требуемые значения параметра

	Состав ткани:
	Смешанная с содержанием хлопка не менее 80% 

	Поверхностная  плотность ткани:
	240 г/м²±20 г/м²

	Отделка ткани:
	Масловодоотталкивающая (МВО) 

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток), не менее:
	основа: 1000 Н

уток: 700 Н

	Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:
	4/4

	Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
	5

	Стойкость к истиранию по плоскости не менее:
	4 000 циклов

	Воздухопроницаемость: 
	Не менее 20 дм³/(м²·с)

	Маслоотталкивание (в исходном виде/ после 5 стирок), балл, не менее:
	5/4


	Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее:
	90/80

	Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:
	· по основе –1,0%

· по утку ±1,3 %

	Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014.

Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.280-2014.

Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 5 к ТЗ.

Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ.


2. Костюм для защиты от пониженных температур и ветра (в том числе отдельными предметами) мужской (по климатическим поясам и классам защиты) (80% х/б)
Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур. 

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк. Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.
Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Состав ткани:
	Смешанная с содержанием хлопка не менее 80% 

	Поверхностная плотность ткани:
	250±10 г/м²

	Отделка ткани:
	масловодоотталкивающая (МВО)

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее:
	основа: 1 350 Н

уток: 850 Н

	Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:
	5/5

	Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
	5

	Стойкость к истиранию, циклов, не менее:
	7 500

	Воздухопроницаемость: 
	не менее: 20 дм³/(м²·с)

	Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее:
	90/80

	Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:
	· по основе ±1,3%

· по утку ±1,0%

	Разрывная нагрузка шва не менее:
	400Н

	Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014
Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 5 к ТЗ.

Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ.

Требования к теплоизоляции приведены в приложении № 6 к ТЗ. 

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие изделия: ГОСТ 12.4.303-2016.

Количество слоев теплозащитной прокладки – для I–III климатических поясов; для IV и особого климатических поясов.


3. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла


Назначение: выполнение технологических операций с инструментом и оборудованием в условиях воздействия повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла при сварке и аналогичных работах. 

Костюм состоит из куртки брюк.
Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Состав ткани:
	Брезент (50 % х/б, 50% лен)

	Поверхностная плотность ткани, не менее:
	500 г/м²±10 г/м²

	Отделка ткани:
	Огнестойкая, МВО, К50

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам, Н, не менее:

-основа

-уток
	800

800

	Раздирающая нагрузка, основа/уток, не менее:
	70 Н/60Н 

	Стойкость к прожиганию основного материала, с, не менее
	50

	Стойкость к истиранию, циклов:
	Не менее 3000  

	Огнестойкость после стирок 5, 30 сек,:
	Остаточное горение 0

Остаточное тление 0

	Требования к огнестойким световозвращающим материалам приведены в приложении № 5 к ТЗ.

Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие изделия: ГОСТ 12.4.250-2019 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования» (3-й класс).


4. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 

Назначение: выполнение технологических операций с инструментом
и оборудованием в условиях воздействия повышенных температур, искр
и брызг расплавленного металла при сварке и аналогичных работах
в холодный период года.
Костюм состоит из утепленных куртки и брюк.

Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Состав ткани:
	Брезент (50 % х/б, 50% лен)

	Поверхностная плотность ткани, не менее:
	500 г/м²±10 г/м²

	Отделка ткани:
	Огнестойкая, МВО, К50

	Стойкость ткани к разрывным нагрузкам, Н, не менее:

· основа

· уток
	800

800

	Раздирающая нагрузка, основа/уток, не менее:
	70 Н/60Н 

	Стойкость к прожиганию основного материала, с, не менее
	50

	Стойкость к истиранию, циклов:
	Не менее 3 000

	Огнестойкость после стирок 5, 30 сек,:
	Остаточное горение 0

Остаточное тление 0

	Требования к огнестойким световозвращающим материалам приведены в приложении
№ 5 к ТЗ.

Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ.
Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие изделия: ГОСТ 12.4.250-2019 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования» (3-й класс).


5. Фартук для защиты от повышенных температур

Назначение: применяется для дополнительной защиты рабочего костюма от загрязнений, воздействия повышенных температур и попадания окалин при сварочных работах.

Должен быть изготовлен из брезента с огнеупорной пропиткой. Бретель на поясе регулируется завязками. 

Материал брезент, плотность не менее 500 г/м²±50 г/м²
Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Прожигаемость по ГОСТ 12.4.250 не менее 30 с.

6. Плащ непромокаемый с капюшоном

Назначение: защита работающего при выполнении операций
с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия влаги.

Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на кнопки
с капюшоном. Карманы с клапанами.

Плащ должен быть выполнен с применением технологии высокочастотной сварки. Возможные варианты расцветки: синий/светло-синий/голубой/васильковый.
Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Ткань:
	100 % полиэфирный/синтетический материал с ПВХ покрытием 

	Общая плотность ткани, не менее: 
	270 ±10 г/м²

	Водонепроницаемость:
	не менее 7000 Па

	Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 5 к ТЗ.

Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ.

Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие изделия: ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования».


7. Жилет сигнальный 2 класса защиты

Назначение: для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время.

Характеристики изделия

Соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости. Центральная застежка на липкую ленту, боковые накладные карманы. Кант – износостойкая ткань серого цвета. Ткань: 100% полиэстер, плотность 150 г/ м2. Цвет: флуоресцентный оранжевый/желтый. Световозвращающий материал: две опоясывающие горизонтальные полосы шириной 5 см. Сигнальный жилет 2 класса защиты:  площадь фонового материала не менее 0,5 м2 (площадь ткани сигнального жилета стандартной конструкции – около 0,7 м2), площадь световозвращающих элементов не менее 0,13 м2 ( световозвращающая лента шириной 5 см должна быть общей длиной не менее 2, 6  м, расположена может быть как по горизонтали, так и смешанно – по горизонтали и вертикали).  Показатели фоновости и координаты цветности должны соответствовать параметрам для каждого цвета, указанным в  Таблице 2 ГОСТ 12.4.281-2014. Минимальный коэффициент световозвращения ленты (угол освещения 5⁰, угол наблюдения 12’) – 330 кд/лк. м2. Это параметры стандартного сигнального жилета, например, Тип 1Т.

Требования к световозвращающим материалам и значения минимального коэффициента световозвращения приведены в приложении № 5 к ТЗ.

Требования к размерам приведены в приложении № 7 к ТЗ.
Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.281-2021 (2 класс).

8. Бейсболка 

Назначение: головной убор для защиты головы от общих производственных загрязнений. Возможные варианты расцветки: синий/светло-синий/голубой/васильковый.
Характеристики изделия

Кепка летняя (6 клиньев), выполнена из полиэфирнохлопковой ткани с содержанием хлопка не менее 70 %, плотность не менее 245 г/м²±10 г/м².

Ткань должна иметь водоотталкивающую отделку.

В надлобной части кепка должна иметь защитный козырек, в затылочной части – регулируемый ремешок. Бейсболка должна быть с вентиляцией. 
Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 017/2011.

Размерный ряд: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

9. Шапка полушерстяная утепленная

Назначение: для защиты головы от пониженных температур.
Головной убор спортивного образца, выполненный из трикотажного полотна с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем.
Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Состав материала:
	Полотно с содержанием шерсти не менее 50 %

	Утеплитель:
	На основе синтетических утепляющих материалов


Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 017/2011.

Размерный ряд: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
10. Шлем защитный

Назначение: для защиты головы от пониженных температур.
Характеристики изделия

Многофункциональный зимний головной убор предназначен для защиты от пониженных температур, неблагоприятных погодных факторов: ветер, дождь, снег. Головной убор представляет собой утепленную шапку с твердым козырьком, на боковых частях расположены складные шоры, защищающие от ветра. Головной убор имеет съемную пелерину на застежке — молнии, которая может быть свернута и закреплена на задней части головного убора при помощи застежки на ленте «контакт».

Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 017/2011.

Размерный ряд: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
11. Ботинки кожаные с жестким подноском

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском.

Назначение: для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений.
Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Верх обуви
	натуральная тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8 мм

	Обувь должны иметь
	мягкую прокладку под подноском, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант)

	Высота
	не менее 126 мм в размере 42 и не менее 120 мм в размере 38

	Материал подошвы
	ПУ/ТПУ или ПУ/нитрильная резина или ПУ резина/ резина

	Подошва
	маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20)

	Метод крепления подошвы
	литьевой или горячая вулканизация

	Истираемость подошвы, не менее
	не менее 140 м3/ТДж

	Прочность материала подошвы, не менее
	не менее 3,5 Н/мм2 

	Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв 
	не менее 120 Н/см

	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви 
	не менее 120 Н/см

	Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв
	не менее 190 Н/см

	Композитный подносок должен выдерживать ударную нагрузку
	200 Дж

	Материал стельки вкладной
	неметаллический проколозащитный материал; трехслойная антибактериальная влаговпитывающая

	Сопротивление стельки к сквозному проколу согласно требованиям ТР ТС 019/2011
	не менее 1200 Н 

	Цвет 
	Предпочтительно темные расцветки (черный/серый/синий/коричневый)


Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Общие технические условия: ТР ТС 019/2011 / ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»/ ГОСТ 28507-99 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия».
12. Полуботинки с жестким подноском/ Туфли с жестким подноском 

Полуботинки на шнурках с защитным подноском. 

Назначение: для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений.

Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Верх обуви
	натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8 мм

	Обувь должна иметь
	мягкую прокладку под подноском или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, мягкий задний манжет (кант), световозвращающие элементы-катафоты в пяточной части. Полуботники изготовлены с использованием объемного формования. 

	Высота обуви
	не менее 60 мм

	Материал подошвы
	ПУ/ПУ или ПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил

	Подошва
	Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20)

	Метод крепления подошвы
	литьевой или горячая вулканизация

	Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв
	не менее 190 Н/см

	Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью
	не менее 160 Н/см

	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви 
	не менее 130 Н/см

	Материал подноска
	Композит 

	Композитный подносок должен выдерживать ударную нагрузку
	200 Дж

	Вертикальный безопасный зазор защитного носка при ударе энергией в 200 Дж
	не менее 20 мм

	Материал стельки вкладной
	анатомическая стелька из этилвинилацетата (ЭВА)

	Цвет 
	Предпочтительно темные расцветки (черный/серый/синий/коричневый)


Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Общие технические условия: ТР ТС 019/2011 / ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»/ ГОСТ 28507-99 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия».
13. Туфли на нескользящей подошве 

Назначение: Работа при отсутствии риска повреждения носочной части.
Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Верх обуви
	натуральная кожа КРС с перфорацией хромовая гладкая лицевая толщиной 1,1 - 1,3 мм

	Туфли должны иметь
	платформу

	Материал подошвы
	ТЭП/ЭВА

	Метод крепления подошвы
	Литьевой / клеевой

	Подкладка
	кожа натуральная свиная или КРС толщиной 0,9 - 1,1 мм

	Цвет 
	Предпочтительно темные расцветки (черный/серый/синий/коричневый)


Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 017/2011 или ТР ТС 019/2011.

14. Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для I–III климатических поясов)

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском.

Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.

Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Верх обуви
	натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8 мм

	Обувь должна иметь
	мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний кант

	Высота обуви
	не менее 126 мм в размере 42 и не менее 120 мм в размере 38

	Материал подошвы
	ПУ/ТПУ или ПУ/нитрильная резина или ПУ резина/ резина

	Материал подошвы должен сохранять
	защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 45 °С) и повышенных (до 300 °С 60 сек) температурах

	Противоскользящие вставки в подошве
	Да

	Подошва
	маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20)

	Метод крепления подошвы
	литьевой 

	Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности
	не менее 0,28

	Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв
	не менее 180 Н/см

	Истираемость подошвы
	не менее 140 м3/ТДж

	Прочность материала подошвы
	не менее 3,5 Н/мм2 

	Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв
	не менее 120 Н/см

	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви
	не менее 45 Н/см при литьевом методе крепления

	Подносок должен выдерживать ударную нагрузку
	200 Дж

	Вертикальный безопасный зазорзащитного носка при ударе энергией в 200 Дж
	не менее 20 мм

	Материал стельки вкладной
	Двухслойная из натурального или полушерстяного меха на жесткой нетканой основе

	Сопротивление стельки к сквозному проколу
	не менее 1200 Н

	Утеплитель
	мех натуральный по ГОСТ 4661-76 «Межгосударственный стандарт. Овчина меховая выделанная. Технические условия» или мех полушерстяной на трикотажной основе, не менее 80 % натуральной шерсти, поверхностная плотность не менее 500 г/м² или пакетный утеплитель.

	Цвет
	Предпочтительно темные расцветки (черный/серый/синий/коричневый)


Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Подтверждение возможности использования в III климатическом поясе (протокол испытаний с соответствующим показателем теплоизоляции).

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

15. Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для IV
и особого климатических поясов)

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском. 

Назначение: выполнение технологических операций
с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур в IV и особом климатических поясах.
Характеристики изделия
	Параметр
	
 Требуемые значения параметра
Требуемые значения параметра

	Верх обуви
	натуральная тисненая водостойкая кожа КРС толщиной не менее 1,8  мм

	Обувь должна иметь
	мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий 
скольжению, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли 
и грязи, широкий мягкий задний кант

	Высота обуви
	не менее 126 мм в размере 42 и не менее 120 мм в размере 38

	Материал подошвы
	ПУ/ТПУ или ПУ/нитрильная резина или ПУ резина/ резина

	Материал подошвы должен сохранять
	защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных 
(до минус 45  °С) и повышенных (до 300 °С 60 сек) температурах

	Подошва
	Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20)

	Метод крепления подошвы
	литьевой или горячаявулканизация

	Противоскользящие вставки в подошве 
	Да

	Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности
	не менее 0,28

	Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв
	не менее 180 Н/см

	Истираемость подошвы
	не менее 140 м3/ТДж

	Прочность материала подошвы
	не менее 3,5 Н/мм2 

	Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв
	не менее  120 Н/см

	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви
	не менее 45 Н/см при литьевом методе крепления

	Композитный подносок должен выдерживать ударную нагрузку
	200 Дж

	Вертикальный безопасный зазор защитного носка при ударе энергией в 200 Дж
	не менее 20 мм

	Материал стельки вкладной
	мех натуральный по ГОСТ 4661-76 «Межгосударственный стандарт. Овчина меховая выделанная. Технические условия» или мех полушерстяной 
на трикотажной основе, не менее 80 % натуральной шерсти, 
поверхностная плотность не менее 500 г/м² или пакетный утеплитель.

	Сопротивление стельки к сквозному проколу
	не менее 1200 Н

	Утеплитель
	мех натуральный по ГОСТ 4661-76 «Межгосударственный стандарт. Овчина меховая выделанная. Технические условия» или мех полушерстяной 
на трикотажной основе, не менее 80 % натуральной шерсти, 
поверхностная плотность не менее 500 г/м² или пакетный утеплитель.

	Цвет 
	Предпочтительно темные расцветки (черный/серый/синий/коричневый)


Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Подтверждение возможности использования в IV и особом климатическом поясе (протокол испытаний с соответствующим показателем теплоизоляции).

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011
16. Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

Назначение: сварочные работы и резка металла.

Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Верх обуви
	кожа натуральная КРС, термостойкая толщиной не менее 1,8 мм

	Обувь должна иметь
	предотвращать попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла и обладать устойчивостью к кратковременному воздействию открытого пламени

	Высота обуви
	не менее 125 мм

	Материал подошвы
	нитрил или двухслойная подошва  с ходовым слоем из нитрильной резины

	Материал подошвы должен сохранять
	защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 45 °С) и повышенных (до 300 °С 60 сек) температурах

	Подошва
	Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20)

	Метод крепления подошвы
	литьевой 

	Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв
	не менее 180 Н/см

	Истираемость подошвы
	не менее 140 м3/ТДж

	Прочность материала подошвы
	не менее 3,5 Н/мм2 

	Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв
	не менее 120 Н/см

	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви
	не менее 120 Н/см

	Композитный подносок должен выдерживать ударную нагрузку
	200 Дж

	Материал стельки
	неметаллический проколозащитный материал

	Сопротивление стельки к сквозному проколу
	не менее 1200 Н 

	Цвет 
	Предпочтительно темные расцветки (черный/серый/синий/коричневый)


Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.
17. Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла


Назначение: сварочные работы и резка металла.

Кожаные ботинки с подноском выполнены из натуральной термостойкой кожи, прошитой жаропрочными нитками.

Характеристики изделия
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Верх обуви
	кожа натуральная КРС, термостойкая толщиной не менее 1,8 мм

	Обувь должна иметь
	предотвращать попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла и обладать устойчивостью к кратковременному воздействию открытого пламени

	Высота обуви
	не менее 125 мм

	Материал подошвы
	нитрил или двухслойная подошва  с ходовым слоем из нитрильной резины

	Материал подошвы должен сохранять
	защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 45 °С) и повышенных (до 300 °С 60 сек) температурах

	Подошва
	Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20)

	Метод крепления подошвы
	литьевой 

	Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв
	не менее 180 Н/см

	Истираемость подошвы
	не менее 140 м3/ТДж

	Прочность материала подошвы
	не менее 3,5 Н/мм2 

	Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв
	не менее 120 Н/см

	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви
	не менее 120 Н/см

	Композитный подносок должен выдерживать ударную нагрузку
	200 Дж

	Материал стельки
	неметаллический проколозащитный материал

	Сопротивление стельки к сквозному проколу
	не менее 1200 Н 

	Цвет 
	Предпочтительно темные расцветки (черный/серый/синий/коричневый)


Размерный ряд: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011
Средства индивидуальной защиты 

18. Защитная каска
Назначение:

· работы в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;

· обслуживание технологического оборудования;

· грузоподъемные работы и перемещение грузов;

· ремонтные и строительные работы;

· при опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций;

· при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях.

Характеристики изделия

Корпус из высокопрочного материала. Оголовье из текстильных или пластиковых лент на 4–6 точках крепления. Регулировка оголовья ленточная/храповик плавная по голове от 54 до 62 размера.

Защитная каска должна иметь:

· регулируемый подбородочный ремень шириной не менее 10 мм для правильного крепления на голове;

· потовпитывающую вставку на лобовой части оголовья;

· карманы для крепления наушников, щитков;

· достаточное для вентиляции пространство над головой;

· вентиляционные отверстия;
· маркировку на защитной каске согласно ТР ТС 019/2011;

· температурный диапазон применения касок от -50 °C до +50 °C.

· Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

· Обязательное соответствие: ГОСТ EN 397-2020 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний».

19. Подшлемник под защитную каску

Назначение: надевается под защитную каску общего назначения, в том числе, и в холодный период года.
Характеристики изделия

Подшлемник на основе х/б.

Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 017/2011.

. 

Общие требования к СИЗ рук
СИЗ рук предназначены для защиты кисти рук или ее части от внешних воздействий. Дополнительно могут закрывать часть руки до локтя или плеча.

СИЗ рук используют для защиты рук от потенциально опасных предметов и веществ, например, для защиты от порезов и царапин, вибрации, химических растворителей, повышенных или пониженных температур, брызг и искр расплавленного металла, электрического тока и т.д.

СИЗ рук должны соответствовать своему назначению;

СИЗ рук не должны быть вредными для здоровья работников. Конструкция, использованные материалы или какое-либо повреждение перчаток при работе в нормальных условиях не должны быть опасными для здоровья и гигиены того, кто их носит. Материал, из которого изготовлены СИЗ рук, не должен содержать вещества, провоцирующие аллергию;

Имеющиеся на СИЗ рук швы не должны мешать выполнению рабочих операций;

Для каждого вида СИЗ рук должны быть оговорены специальные требования по их хранению;

СИЗ рук должны соответствовать размерам по классификации согласно нормативной документации на соответствующий вид СИЗ;

Инструкция для пользователя должна содержать точные указания по применению изделия, сведения о возможных аллергических реакциях и типе упаковки.

Пиктограммы, обозначающие защитные свойства перчаток, должны соответствовать ГОСТ EN 388-2019 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. методы испытаний». 
Минимальные требования для каждого уровня (в соответствии с ГОСТ EN 388-2019)
	Испытание
	Уровень 1
	Уровень 2
	Уровень 3
	Уровень 4
	Уровень 5

	Стойкость к истиранию (число циклов)
	100
	500
	2000
	8000
	

	Сопротивление порезу (индекс)
	1,2
	2,5
	5,0
	10,0
	20,0

	Сопротивление раздиру (Н)
	10
	25
	50
	75
	

	Стойкость к проколу (Н)
	20
	60
	100
	150
	


20. Перчатки трикотажные с точечным покрытием

Назначение: для работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом (упаковка, сборка и др.).

Характеристики изделия

Перчатки пятипалые трикотажные с вязаными манжетами и обтачанными тесьмой, и точечным полимерным покрытием. Длина перчаток от 220 мм до 280 мм.

Основа: хлопчатобумажный трикотаж или смесовое волокно с содержанием хлопка не менее 55 %.

Покрытие – ПВХ.

Класс вязки не ниже 10.

Вес: не менее 55 г.
Край напульсника обрабатывается (обметывается) двукратно.

Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.252-2013 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний».
21. Перчатки с полимерным покрытием

Назначение: все виды легких точных работ с технологическим оборудованием и ручным инструментом (легкие сборочные работы, складские работы и др.).

Характеристики изделия

Перчатки нейлоновые вязаные бесшовные с полимерным покрытием. Длина перчаток от 200 мм до 275 мм.

Основа: нейлон.

Покрытие: нитрил или вспененный нитрил.

Класс вязки не менее 13.

Перчатки должны иметь следующие минимальные технические характеристики:

· стойкость к истиранию – 4;

· стойкость к порезам – 1;

· сопротивление раздиру – 3;

· сопротивление проколу – 1.

Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011.

22. Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие
с утепляющими вкладышами

Назначение: все виды работ с технологическим оборудованием
и ручным инструментом при пониженных температурах.

Характеристики изделия

Перчатки пятипалые на утепленной основе, с трикотажными манжетами или короткой жесткой крагой. Длина перчаток не менее 220 мм.

Основа: 100% х/б, двухслойный трикотаж: интерлок и джерси с начесом.

Покрытие: морозостойкое поливинилхлорид.

Перчатки должны иметь следующие минимальные технические характеристики:

· стойкость к истиранию – уровень 4;

· сопротивление порезу – уровень 3;

· сопротивление раздиру – уровень 4;

· стойкость к проколу – уровень 1.
Рекомендуемый эксплуатационный температурный режим: от минус 50 °С до 0 °С.

Используются с утепляющими вкладышами – перчатками полушерстяные с содержанием шерсти не менее 30%.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

23. Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 

Назначение: предназначены для использования при всех видах сварочных работ, а также при погрузочно-разгрузочных работах.

Характеристики изделия

Перчатки пятипалые из кожевенного спилка высшего качества класса А, удлиненные с крагами и подкладкой из трикотажа. Армированные в ладонной части для усиления сопротивления истиранию. Спилок однородный, 1,2±0,1 мм, шлифованный, окрашенный. Длина перчаток не менее 350 мм.

Стойкость к прожиганию не менее 50 с.
Перчатки должны иметь следующие минимальные технические характеристики:

· стойкость к истиранию – уровень 4;

· сопротивление порезу – уровень 4;

· сопротивление раздиру – уровень 3;

· стойкость к проколу – уровень 2.
Основа: расщепленная кожа КРС или кожевенный спилок.

Швы должны быть прошиты огнеупорными нитями на основе высокопрочных термостойких арамидных волокон.

Дополнительно: усиленная накладка на ладонной части и на внешней стороны большого пальца.

Подкладка: трикотаж в ладонной части из хлопчатобумажной ткани или флиса.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

24. Перчатки резиновые

Назначение: защита рук при выполнении хозяйственно-бытовых работ, общепромышленного использования.

Характеристики изделия

Перчатки удлиненные пятипалые резиновые с хлопковым напылением с внутренней стороны и рифлением на ладонной части. Предназначены для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от механических воздействий истирания, от растворов кислот и щелочей концентрации до 20%, вредных биологических факторов (микроорганизмов).

Толщина материала не менее 0,38 мм. Длина перчаток не менее 320 мм.

Материал: нитрил.

Напыление: гипоаллергенное х/б напыление, препятствующее раздражению кожи рук.

Рельефная поверхность ладони и кончиков пальцев для удобного захвата. 

Перчатки должны иметь маркировку EN 388:2016 – 4001х; EN ISO 374-1:2016 – JKLOT.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

25. Нарукавники из полимерных материалов

Назначение: работы с сильно загрязненным технологическим оборудованием, защиты от кислот и щелочей, МБС.
Характеристики изделия

Нарукавники, защищающие руки от запястий до области локтя, цилиндрической формы с лентой эластичной по нижнему и верхнему срезу. Длина нарукавников не менее 460 мм, толщина не менее 0,2 мм. Нарукавники стачные по боковому срезу.

Материал: поливинилхлорид.

Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011 либо добровольная сертификация.

Размер универсальный.
Общие требования СИЗ органов слуха
Высокий уровень производственного шума – вредный производственный фактор. Под его влиянием нарушается сложная регулирующая функция нервных центров, которые управляют рядом жизненно важных функций организма (зрение, дыхание, пищеварение, двигательные функции).

Основное назначение СИЗ органов слуха – перекрыть наиболее чувствительный к шуму канал – ухо человека. К наиболее распространенным средствам защиты органа слуха относятся противошумные вкладыши и противошумные наушники.
Общие требования к СИЗ глаз и лица
Легкие повреждения глаз вызываются обычно попаданием мелких инородных тел – переносимой ветром пылью, частицами окалины, мелкой стружкой, и т.д. Вредным производственным фактором является излучение при электросварке и газосварке. Возможны также термические ожоги глаз и поражение химическими веществами (кислоты, щелочи, растворы). Поражение глаз может в свою очередь вызвать полную или частичную потерю зрения.

К наиболее распространенным средствам защиты глаз и лица относятся очки открытого и закрытого типов, защитные лицевые щитки с наголовным креплением или креплением на защитной каске.

Функции СИЗ глаз заключаются в обеспечении защиты от следующих видов опасности:

· механических воздействий;

· воздействия агрессивных химических веществ;

· оптического излучения;

· частиц расплавленного металла и горячих частиц;

· капель и брызг металла;

· грубодисперсных аэрозолей (пыли);

· газов и мелкодисперсных аэрозолей;

· теплового излучения;

· или любой комбинации этих факторов.

Требования к конструкции и материалам:

· СИЗ глаз не должны иметь выступающих частей, острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт или наносить вред при эксплуатации;

· СИЗ глаз, находящиеся в контакте с кожей человека, следует изготавливать из материалов, не вызывающих раздражение кожи;

· наголовная лента, используемая в качестве средства крепления, должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине, имеющей контакт с головой человека;

· наголовная лента должна иметь возможность регулирования длины или быть саморегулирующейся.

Примеры маркировки защитных стекол приведены в приложении № 8 к ТЗ.

26. Очки защитные

Назначение: Для защиты глаз спереди и с боков от механического воздействия высокоскоростных частиц.

Характеристики изделия

Очки защитные с дополнительной защитой сбоку и сверху.

Очки защитные должны иметь:

· оптический класс №1;

· цвет линзы прозрачный;

· дужки, с возможностью регулировки по длине и углу наклона;

· специальные покрытия, защищающие очковые стекла от царапин снаружи и запотевания изнутри;

· обеспечивать защиту от механического воздействия, абразива, брызг растворов кислот и щелочей, ультрафиолетового излучения на 99 %;

· материл линзы – поликарбонат.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.253-2013 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования». 
Солнцезащитные очки для водителей должны иметь пластиковые поляризационные линзы с маркировкой UV400, степень затемнения не более 3-й категории (пропускание света 8-18%) и нейтральный цвет фильтра (серый, коричневый, зеленый) для точного распознавания сигналов светофора. 
Основные требования и характеристики:
	Параметр
	Требуемые значения параметра

	Материал линз
	Только ударопрочный поликарбонат или полимер

	УФ-защита
	Обязательная маркировка UV400, блокирующая 99–100% ультрафиолета.

	Поляризация
	Поляризационные фильтры

	Степень затемнения
	Допустимы 1-я, 2-я и 3-я категории, 4-я категория (светопропускание менее 8%) запрещена

	Градиент
	Градиентные линзы (темнее сверху, светлее снизу).

	Цветопередача
	Нейтральные серые, коричневые и темно-зеленые оттенки не искажающие цвета. Очки с синими, розовыми или фиолетовыми линзами запрещены.

	Оправа
	Легкие и облегающие модели (например, «авиаторы») с тонкими дужками, чтобы они не перекрывали периферийное зрение и не создавали слепых зон при поворотах головы.


27. Щиток защитный термостойкий со светофильтром

Назначение: для защиты глаз и лица от слепящей яркости света, от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, искр и брызг расплавленного металла.

Характеристики изделия

Щиток, состоящий из непрозрачного термостойкого корпуса с наголовным креплением или с креплением на защитную каску, в котором установлен сменный светофильтр с соответствующим градационным шифром, защищенный бесцветными поликарбонатными пластинами.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.254-2013.

28. СИЗ органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное /респиратор 

Назначение: для защиты от пыли, не выделяющей токсичных газов и паров, дыма (сварочного и др.) и тумана (масляного и др.).

Характеристики изделия

Полумаска фильтрующая должна:

· состоять из фильтрующего материала, формирующего лицевую часть;

· закрывать нос, рот и подбородок;

· ремни крепления должны регулироваться и обеспечивать надежную и комфортную фиксацию полумаски в нужном положении;

· плотно прилегать по линии обтюрации к лицу пользователя;

· иметь металлический носовой зажим;

· оставаться работоспособной после температурного воздействия минус 40 °С и плюс 70 °С.

Полумаска фильтрующая может иметь клапан выдоха.

Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК).

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011/ГОСТ 12.4.297-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие-фильтрующие автономные средства защиты органов дыхания. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов» (далее - ГОСТ 12.4.297-2015). 

Приложение № 3 к ТЗ
Требования к световозвращающим материалам
Таблица 1

	Пришивные световозвращающие материалы:
	Полиэфирнохлопковая, содержание хлопка, не менее 35% или 100 % полиэфир

	Световозвращающие материалы для костюма и плаща для защиты от воды:
	Световозвращающая специализированная термоактивируемая лента из полимерных материалов

	Световозвращающая способность (исходная), не менее:
	в соответствии с Таблицей «Минимальный коэффициент световозвращения»

	Световозвращающая способность (после 20 стирок), не менее:
	500 кд/(люкс·м²)

	Устойчивость к стирке 60 °С
	40 циклов

	Устойчивость к химической чистке
	5 циклов

	Минимальная ширина материала:
	50 мм

	Сертификация на соответствие:
	ТР ТС 019/2011

	Соответствие ГОСТ
	ГОСТ 12.4.280-2014


Таблица 2
	Угол наблюдения
	Минимальный коэффициент световозвращения при угле освещения (кд/(люкс·м²)

	
	5°
	20°
	30°
	40°

	12´
	330
	290
	180
	65

	20´
	250
	200
	170
	60

	1°
	25
	15
	12
	10

	1° 30´
	10
	7
	5
	4


Приложение № 4 к ТЗ

Требования к теплоизоляции

Коэффициент теплоизоляции определяется по ГОСТ Р 12.4.303-2016 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.303-2016) и в зависимости от условий эксплуатации должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2 ГОСТ 12.4.303-2016, а также по ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта».

Приложение № 5 к ТЗ
Размерно-ростовочные ряды специальной одежды, специальной обуви
и других видов СИЗ
Размерно-ростовочный ряд для спецодежды мужской

Таблица 1

	Размер/Рост
	158-164
	170-176
	182-188
	194-200

	80-84
	+
	+
	+
	+

	88-92
	+
	+
	+
	+

	96-100
	+
	+
	+
	+

	104-108
	+
	+
	+
	+

	112-116
	+
	+
	+
	+

	120-124
	+
	+
	+
	+

	128-132
	+
	+
	+
	+

	136-140
	+
	+
	+
	+


	 
	
	
	
	
	
	
	


