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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc130394598]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc130394599]Наименование закупаемой продукции 
ОКПД2 26.51.12 Поставка врезного гидрофона и предварительного усилителя для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc130394600]Цель использования закупаемой продукции 
Проведение гидроэнергетических испытаний с измерением распространяющегося в водной среде звука. Гидрофон - это специализированный микрофон, прибор для приёма звука и ультразвука под водой. Датчик является пьезоэлектрическим преобразователем с чувствительным элементом, изготовленным из керамических пьезоэлектрических материалов. Гидрофон позволяет измерять уровень звука в водопроводящем тракте турбины. Усилителя заряда позволяет подключать гидрофон к анализатору спектра.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc130394601][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc130394602]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc130394603]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc130394604]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	
	2
	3
	4

	1.1
	Врезной гидрофон и предварительный усилитель
	
	Комплект
	1

	1.1.1
	Гидрофон врезной
	BC 311 
(или эквивалент)
	шт.
	1

	1.1.3
	Свидетельства о поверке гидрофона (первичная)
	-
	шт.
	1

	1.1.4
	Предварительный усилитель заряда
	ZET 440
(или эквивалент)
	шт.
	1

	1.1.5
	Поверка предварительного усилителя заряда (первичная)
	-
	шт.
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc130394605]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc130394606][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 26.51.12 Поставка врезного гидрофона и предварительного усилителя для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС»
	С даты подписания договора
	не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора



4

9
[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131]

[bookmark: _Toc130394607][bookmark: _Toc123106603]2.2 Требования к качеству продукции
Наименование продукции: ОКПД2 26.51.12 Поставка врезного гидрофона и предварительного усилителя для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».
[bookmark: _Toc130394608]Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-
	-//-

	1.1
	Гидрофон врезной BC 311 (или эквивалент)
	Указание модели/марки
	

	1.1.1
	Тип исполнения
	врезной
	Указание характеристик
	

	1.1.2
	Номинальная чувствительность по напряжению
	не более 30-40 мкВ/Па
	Указание характеристик
	

	1.1.3
	Номинальная чувствительность по заряду
	не более 02,-025 пКл/Па
	Указание характеристик
	

	1.1.4
	Уровень чувствительности (относительно 1 В/мкПа)
	не более 190-220 дБ
	Указание характеристик
	

	1.1.5
	Минимальный частотный диапазон
	3…100 000 Гц
	Указание характеристик
	

	1.1.6
	Максимальное значение амплитуды измеряемого звукового давления
	100 кПа
	Указание характеристик
	

	1.1.7
	Максимальное значение амплитуды измеряемого звукового давления с аттенюатором
	до 10 МПа
	Указание характеристик
	

	1.1.8
	Предельное статическое давление
	до 60 МПа
	Указание характеристик
	

	1.1.9
	Материал корпуса
	нержавеющая сталь
	Указание характеристик
	

	1.1.10
	Размеры (длина × диаметр корпуса)
	не более 171 × ⌀23 мм
	Указание характеристик
	

	1.1.11
	Присоединительная резьба
	М20×1,5 или G 1/2"
	Указание характеристик
	

	1.1.12
	Длина кабеля 
	не менее 7-12 м
	Указание характеристик
	

	1.1.13
	Разъём кабеля
	BNC
	Указание характеристик
	

	1.1.14
	Рабочая среда измерений
	вода
	Указание характеристик
	

	1.1.15
	Минимальный температурный диапазон рабочей среды
	0…+60 °С
	Указание характеристик
	

	1.1.16
	Минимальный температурный диапазон окружающего воздуха
	−60…+80 °С
	Указание характеристик
	

	1.2
	Предварительный усилитель заряда ZET 440 (или эквивалент)
	Указание модели/марки
	

	1.2.1
	Количество каналов
	1
	Указание характеристик
	

	1.2.2
	Тип разъема входа
	BNC
	Указание характеристик
	

	1.2.3
	Коэффициент усиления по заряду
	1 мВ/пКл;
10 мВ/пКл;
100 мВ/пКл
	Указание характеристик
	

	1.2.4
	Максимальный входной заряд (пик) при КУ=1
	не более 104 пКл
	Указание характеристик
	

	1.2.5
	Рабочий диапазон частот с затуханием на границах минус 3 дБ, при коэффициенте нелинейных искажений менее 10%:
	в диапазоне выходных напряжений не более 2,5 В (пик) 0,1…100 000 Гц
в диапазоне выходных напряжений не более 5 В (пик) 0,1…50 000 Гц
в диапазоне выходных напряжений не более 10 В 0,2…30 000 Гц
	Указание характеристик
	

	1.2.6
	СКЗ шума, приведенного ко входу, в режиме «Charge» для емкости датчика 1 нФ в диапазоне частот 0,1 Гц…20 кГц (при коэффициенте усиления 1 мВ/пКл)
	не более 0,04 пКл
	Указание характеристик
	

	1.2.7
	Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки коэффициента усиления на частоте 1 кГц при нормальных условиях
	±0,6 % (для КУ = 1)
±0,6 % (для КУ = 10)
±1,2 % (для КУ = 100)
	Указание характеристик
	

	1.2.8
	Пределы допускаемой дополнительной погрешности установки коэффициента усиления в температурном диапазоне от 0 до плюс 40 °С
	0,5 %
	Указание характеристик
	

	1.2.9
	Неравномерность АЧХ в диапазоне частот от 3 до 20000 Гц
	±0,5 %
	Указание характеристик
	

	1.2.10
	Частоты среза встроенных ФВЧ со спадом АЧХ не менее 40 дБ/декаду и затуханием минус 3 дБ
	0,1 Гц (для КУ = 1)
1 Гц (для КУ = 10)
10 Гц (для КУ = 100)
	Указание характеристик
	

	1.2.11
	Тип разъема выхода
	BNC
	Указание характеристик
	

	1.2.12
	Максимальное выходное напряжение (пик)
	не менее ±10 В
	Указание характеристик
	

	1.2.13
	Выходное сопротивление (при токе нагрузки не более 10 мА
	не более 50 Ом
	Указание характеристик
	

	1.2.14
	Время установления рабочего режима
	не более 20 с
	Указание характеристик
	

	1.2.15
	Время непрерывной работы
	не менее 8 ч
	Указание характеристик
	

	1.2.16
	Напряжение питания от внешнего источника напряжения постоянного тока
	12±1 В
	Указание характеристик
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	

	2.1.
	Упаковка
	Упаковка завода-изготовителя. 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 
При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх».
	Согласие с требованием
	

	2.2.
	Место поставки и разгрузки продукции
	г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, если иное не будет письменно согласовано Сторонами. 
Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	

	2.3.
	Приемка
	Осуществляется представителем Заказчика 
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	

	3.1.
	Срок гарантии
	Гарантия на Товар действует не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания универсального передаточного документа (УПД).
	Указание срока гарантии
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	

	4.1
	Минимальная комплектация продукции
	В соответствии с п. Таблицы 1 ТТ
	Согласие с требованием
	

	4.2.
	Техническая документация
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: паспорта (должны быть выполнены на русском языке).
	Согласие с требованием
	

	4.3.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	[bookmark: _Toc123106606]Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно:
а) оригинал счета;
[bookmark: _Toc123106607][bookmark: _Toc123106608]б) универсальный передаточный документ (УПД).
	Согласие с требованием
	

	4.4.
	Документация
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно:
а) оригинал счета;
б) универсальный передаточный документ (УПД).
	Согласие с требованием
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	

	5.1
	Требования качества
	1. Соответствие требованиям качества Продукции подтверждается документами (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Продукции, предоставляемыми при поставке Продукции. 
	Согласие с требованием
	

	
	
	2. Наличие оборудования в Госреестре СИ (Государственный реестр средств измерений) https://www.rostest.ru/GosreestrSI.php
	Указание номера оборудования в Государственном реестре средств измерений
	

	
	
	3. Наличие действующей поверки на поставляемое оборудование. 
На этапе исполнения договора предоставляется:
Свидетельство о поверке оборудования:
- Гидрофон врезной BC 311 (или эквивалент) -1 шт.;
- Предварительный усилитель заряда ZET 440 (или эквивалент) – 1 шт.
с занесением в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (подсистема «Аршин»)
	Согласие с требованием
	

	
	
	4. Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 2025 года выпуска 
	Согласие с требованием
	


[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc130394609][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.

