Приложение 1.4.

Карта заказа шкафа защит и автоматики линий 35 кВ ШЗЛ-МТ  для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве – 1 шт
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение


	

	Состав шкафа

	1
	Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 
	P105
	

	2
	Комплект защиты и АУВ линии 35 кВ
	3шт.
	

	3
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (ВЛ-35):
	PD194PQ-2K4T-A- З-0,2-3шт
	

	4
	Цифровые измерительные преобразователь 0,5:
	Satec 

EM132-5-50HZ-H-ACDC-870 с 

12DIOR-DRC-485 – 3 шт.
	

	Исполнение шкафа

	5
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В 
	

	6
	Интерфейс связи 
	RS485 
	

	7
	Габаритные размеры (ВхШхГ)
	2200х800х600 мм (с учетом цоколя)
	

	8
	Обслуживание шкафа
	двусторонее
	

	9
	Информационная панель
	да
	

	10
	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	

	Дополнительные требования

	11
	Отобразить мнемосхему на фасаде шкафа
	

	12
	На все установленное оборудование должны быть паспорта и руководства по эксплуатации
	

	13
	Измерительные приборы должны иметь сведения о первичной поверке не ранее 4 кв. 2026 г.
	

	14
	ЗИП Устройство РЗиА АЛТЕЙ-БЗП-220-00-00-ПС -1 шт.
	


[image: image1.png]i P101  Toawgomaop 2 P12 yrpoan 10 P03 Tracgopamp T B35 1B Wwawoeca | B 36 8 Wonamoma
U wpanshas omvanvoz s pasnewe n3aya T ™
o lermannas omanvsaiws | cuomansm T2 | Pesspmansan T2 Ocvomanzau T4 | Pesepesan aau 71 Toyponce Tososs

Vnpaanewve 811108 N 3548 Mo
P05

MAT APKT T-1





