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Технические требования на поставку МТР

[bookmark: _Hlk125636476]ОКПД2 26.20.18.000.  Поставка оборудования инженерногоМФУ
для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”



 


















[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения 
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 26.20.18.000.  Поставка оборудования инженерного МФУ А0 Ricon MP W7100SP для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Выполнение печати и сканирования исполнительных и рабочих чертежей для нужд Чебоксарского филиала в соответствии с Программой развития (Инвестиционная программа) Чебоксарского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" и Нижегородского ПУ 2027г.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Инженерное МФУ А0 Ricoh MP W7100SP
	шт.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 60 дней с даты подписания договора





2
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]
Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Инженерное МФУ А0 Ricoh MP W7100SP
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип устройства
	Инженерный многофункциональный плоттер
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	

	1.1.2.
	Цветность печати
	Монохромная
	
	

	1.1.3.
	Технология печати
	Лазерная
	
	

	1.1.4.
	Размещение
	Напольное
	
	

	1.1.5.
	Область применения
	Инженерная печать, САПР
	
	

	1.1.6.
	Максимальный формат
	A0+
	
	

	1.1.7.
	Количество цветов
	1
	
	

	1.1.8.
	Разрешение печати
	600x600 dpi
	
	

	1.1.9.
	Скорость печати (стр/мин)
	А1 за 6 сек.
	
	

	1.1.10.
	Ширина печати
	36" (914 мм)
	
	

	1.1.11.
	Печать с листа
	Да
	
	

	1.1.12.
	Печать с рулона
	Да
	
	

	1.1.13.
	Тип чернил
	Тонер-порошок
	
	

	1.1.14.
	Цветовая схема
	BK
	
	

	1.1.15.
	Максимальная длина печати
	15 м
	
	

	1.1.16
	Поля при печати на рулоне
	Верх: 5 мм, низ: 5 мм, бока: 5 мм
	
	

	1.1.17
	Поля при печати на листе
	Верх: 5 мм, низ: 5 мм, бока: 5 мм
	
	

	1.1.18
	Тип сканера
	Широкоформатный протяжный
	
	

	1.1.19
	Максимальный формат сканирования
	А0+ (914 мм)
	
	

	1.1.20
	Разрешение сканера
	1200x1200 dpi
	
	

	1.1.21
	Скорость сканирования в цвете (стр/мин)
	50 мм/сек
	
	

	1.1.22
	Скорость сканирования в монохроме (стр/мин)
	42.5 мм/сек
	
	

	1.1.23
	Диаметр втулки
	2 дюйма
	
	

	1.1.24
	Максимальная толщина носителя
	1 мм
	
	

	1.1.25
	Максимальный диаметр рулона
	176 мм
	
	

	1.1.26
	Ширина материала
	210-914.4 мм
	
	

	1.1.27
	Количество рулонов
	2
	
	

	1.1.28
	Авторезак для бумаги
	Да, в комплекте
	
	

	1.1.29
	Плотность бумаги
	64-110 г/м2
	
	

	1.1.30
	Тип носителей
	Пленка, фотобумага, глянцевая бумага, матовая бумага, специализированная бумага, плотная бумага
	
	

	1.1.31
	Ресурс черного картриджа
	2200 страниц
	
	

	1.1.32
	Ресурс фотобарабана
	50500 стр.
	
	

	1.1.33
	Количество картриджей
	1
	
	

	1.1.33
	Сведения о ЦПУ
	1,06 ГГц
	
	

	1.1.34
	Объем оперативной памяти
	2.5 ГБ
	
	

	1.1.35
	Объем внутреннего накопителя
	320 ГБ
	
	

	1.1.36
	Поддержка подключения к ПК по USB
	Да
	
	

	1.1.37
	Поддержка подключения USB флешек
	Да
	
	

	1.1.38
	Поддержка подключения Ethernet
	Да
	
	

	1.1.39
	Язык управления
	HP-GL/2, Adobe PostScript 3
	
	

	1.1.40
	Поддержка PostScript
	Да
	
	

	1.1.41
	Поддержка ОС
	Server 2008, 2012, 2016; 7, 8.1, 10, 11, MacOS X 10.9.5 и выше; Linux
	
	

	1.1.42
	Отображение информации
	Цветной сенсорный дисплей
	
	

	1.1.43
	Диагональ дисплея
	9"
	
	

	1.1.44
	Потребляемая мощность
	42 Вт в режиме ожидания, 2100 Вт максимально
	
	

	1.1.45
	Габариты без упаковки
		1250 х 1193 х 755 мм
	
	

	1.1.46
	Вес без упаковки
	287 кг
	
	

	1.2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	
	-//-

	1.2.1.
	Комплект поставки:
- Устройство, инструкция пользователя, диск с ПО, гарантийный талон, шт
	
1
	
	

	1.2.2.
	Комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке; сертификаты соответствия и качества), компл.
	1
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС.
	
	

	2.2.
	Расходы на доставку
	Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть включены в стоимость предложения.
	
	

	2.3.
	Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	

	2.4.
	Требования к маркировке, упаковке и консервации
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	 Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю сертификаты качества; технические паспорта; иные относящиеся к нему документы, подтверждающие ее качество и соответствие стандартам.
	
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	-//-

	5.1.
	Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий.
5.2. Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2023 года выпуска, и ранее не использованной. 
	
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Hlk125101648]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


Согласовано:

Начальник цеха ЭТО                                                                                                                       /Васильев А.И./
Чебоксарского филиала
 АО «Гидроремонт-ВКК»

