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[bookmark: Приложение_1]Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор №ЛОТ1 (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

[bookmark: Определения]ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного капитальным строительством Объекта рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11) или приёмочной комиссией (оформленный по форме КС-14). Вид и состав комиссии определяется Заказчиком. 
«ГК» – государственный контракт.
    «Заказ» - разовое задание Заказчика на выполнение Работ. Заказы составляются в письменной форме и после их подписания уполномоченными представителями Сторон становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма Заказа согласована Сторонами в Приложении №2.1, № 2.2 к настоящему договору. 
«ИГК» – идентификатор государственного контракта.
«КС» – казначейское сопровождение.
           «Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения Работ. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.). Для целей исполнения обязательств по Договору должен использоваться оптоволоконный кабель, который соответствует постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».
         «Нормативно – правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных для исполнения при выполнении работ по строительству, реконструкции,  выполнении капитального ремонта и ремонта зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила для указанных видов работ, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и, по согласованию с Заказчиком, рекомендательный характер.
 «Оборудование» - оборудование, предусмотренное Рабочей (Проектной) документацией, необходимое для создания и ввода Объекта в эксплуатацию, предоставляемое Заказчиком. Оборудование передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж, составленным по форме ОС-15, или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа. Точный перечень и количество оборудования будет определяться Заказами к договору.
«Вспомогательное оборудование» – оборудование, принадлежащее Подрядчику и используемое им для выполнения работ по Заказу.
            «Объект» - указанный в согласованном Сторонами Заказе объект, создаваемый в ходе выполнения Работ и означает один или совокупность нижеперечисленных объектов:
- Линия связи;
- Узел связи, смонтированный на Площадке. 
«Общество» – ПАО «Ростелеком».
«Площадка» - оконечная точка Трассы, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок расположены в пределах территории Чувашской Республики. Адресный перечень строительства будет определяться Заказами к Договору.
«Правила КС» – Постановление Правительства РФ № 2024 от 24.11.2021 «О правилах казначейского сопровождения».
«Правила санкционирования» – приказ Минфина России № 214н от 17.12.2021 «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения».
«Проект внешнего энергоснабжения (ВЭС)» - согласованная проектная документация на весь объем работ в рамках Заказа и другая документация, необходимая для выполнения Работ.
«Рабочая (Проектная) документация» - согласованная эскизная документация, согласованная рабочая документация на весь объем Работ в рамках Заказа и другая документация, необходимая для выполнения Работ. 
 «Работы» - подлежащие выполнению Подрядчиком строительно-монтажные работы, в том числе в отношении Оборудования Заказчика, осуществление деятельности по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет и/или оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач (при необходимости) и иные работы, перечисленные в приложениях к Договору.
«Рабочий чертеж» - Составная часть рабочей документации, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов.
«Скрытые работы» - отдельные виды строительно-монтажных работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объекта в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ. 
«Спецификация работ» - согласованные Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору состав и стоимость каждого вида Работ.
«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Линий связи в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).
 «Трасса» – означает маршрут прохождения волоконно-оптической линии связи, определенный на основании Рабочей (Проектной) документации, на котором выполняются Работы. Конечные точки Трассы определяются адресами Площадок.
«Узел связи» - Совокупность технических средств связи, обеспечивающих оказание услуг связи и присоединение к сети общего пользования.
«Линия связи» – означает создаваемую Подрядчиком волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), проходящую по Трассе, состоящую из оптических волокон, количество которых для каждого из участков Трассы будет определено в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору).
«Акт выполненных работ» – акты, составленные по форме КС-2, КС-3, подтверждающие надлежащее выполнение Подрядчиком Работ и приёмку результата Работ Заказчиком.
Незначительные недоработки/Замечания» -  замечания к выполнению Работ, выполненных надлежащим образом и не оказывающих влияния на результат выполненных Работ в части дальнейшей эксплуатации и технического обслуживания Объекта Заказчиком и/или третьими лицами, и позволяющие принять Работы с последующим их устранением. Например, отсутствует маркировка на оборудовании и/или материалах, отсутствуют информационные таблички, с прилегающей территории не убран строительный мусор после выполнения Работ и т.п., но не ограничиваясь.

1. [bookmark: Предмет]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется на основании соответствующего Заказа:
1.1.1. Выполнять Работы на основании Технического задания (Приложение №4), Технического задания на строительство ВЭС (Приложение №4.1), согласованных Рабочих чертежей, включая обеспечение Работ Материалами, в порядке и сроки, определенные в Заказах, заключаемым к Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора;
1.1.2. Подготавливать и согласовывать с Заказчиком Рабочие чертежи, необходимые для выполнения работ, определенных в Заказах, заключаемых к Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.1.3. предоставлять Заказчику пакет Исполнительной документации на созданный Объект до начала приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу в соответствии с п. 5.4. Договора;
1.1.4. в случае необходимости осуществлять действия по оформлению охранных зон, построенных ВОЛС и вновь установленных опор и/или заключения договоров на право прохода по линиям электропередач, предоставлять Заказчику в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания Акта приемки Объекта документ о постановке охранных зон, построенных ВОЛС и вновь установленных опор на кадастровый учет и/или заключать договор на право прохода по линиям электропередач.
1.2. Подрядчик от своего имени осуществляет заключение договоров аренды земельных участков на период выполнения Работ, проводит экологические мероприятия, включая компенсационное лесовосстановление в соответствии с действующим законодательством РФ, а также от имени Заказчика (по доверенности) осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке.
1.2.1. Работы по компенсационному лесовосстановлению (посадка лесных культур) включают в себя разработку соответствующей документации с последующим согласованием в уполномоченных органах для нужд Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Договору), включая обеспечение Работ Материалами, в порядке и сроки, определенные календарным планом работ, в соответствии с условиями настоящего Договора и Проектной документацией. Работы по компенсационному лесовосстановлению выполняются Подрядчиком в соответствии требованиями нормативно-правовых актов РФ, регламентирующими порядок выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению, Лесным кодексом РФ, Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» и иных обязательных и рекомендательных нормативных правовых актов. Результат выполненных работ по компенсационному лесовосстановлению – согласованные Министерством лесного хозяйства и лесопереработки соответствующего региона (или иного ответственного государственного органа) проекты лесовосстановления, Акты приемки лесных культур и Акты приемки выполнения агротехнических уходов, подписанные соответствующим Лесничеством (Краевое Государственное Казенное учреждение) с приложением оригиналов исполнительной документации.  
1.3. Заказчик обязуется принять соответствующие условиям настоящего Договора и Заказов к нему результаты Работ и оплатить их.
1.4. Работы, являющиеся предметом соответствующего Заказа, могут быть разделены на отдельные этапы по срокам выполнения и по их стоимости. К каждому Заказу в обязательном порядке прилагается: спецификация Работ, техническое задание, календарный план Работ, перечень Оборудования, расчет стоимости Работ.
1.5. Подрядчик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Заказчика.

2. [bookmark: Обязанности]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Заказчика
2.1.1. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ по соответствующему Заказу.
2.1.2. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ по соответствующему Заказу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.1.3. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные Договором и соответствующим Заказом.
2.2. Права Заказчика
2.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
2.2.2. Отказаться от исполнения соответствующего Заказа и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Заказа или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре или Заказе, становится явно невозможным.
2.2.3. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения Работ в отношении Объекта или удаления с Площадки любого лица, являющегося сотрудником (или действующего от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство Работ не в соответствии с условиями Договора и/или Заказа. Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо с Площадки и/или Объекта сразу после получения устного указания от Заказчика. При этом, Заказчик должен в течение 24 (двадцати четырех) часов уведомить Подрядчика в письменной форме о причинах отстранения такого лица. Отстранение любого лица, согласно положениям данного пункта Договора, не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору. При этом, решение Заказчика об отстранении от Работ в отношении Объекта или недопущении любого лица на Площадку является окончательным. В целях исключения сомнений Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Заказу и/или изменения Цены Договора и/или цены Заказа (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Площадки в соответствии с положениями данного пункта Договора.
2.3. Обязанности Подрядчика
2.3.1. Если иное не согласовано Сторонами в соответствующем Заказе, выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.
2.3.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
2.3.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.
2.3.4. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Календарным планом Работ, являющимся неотъемлемой частью Заказа. 
2.3.5. Гарантировать качество выполняемых Работ, используемых Материалов (в случае, если Материалы предоставляются Подрядчиком), используемого Вспомогательного оборудования, оказанных услуг в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и условиями Заказа и Договора.
2.3.6. Гарантировать качество используемых Материалов. 
2.3.7. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.8. Подрядчик при необходимости самостоятельно и за свой счет обеспечивает организацию строительного городка, предназначенного для создания производственных и санитарно-бытовых условий работающему на строительной площадке персоналу. Согласование размещения строительного городка на земельном участке с компетентными государственными органами и/или иными заинтересованными лицами Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет.
2.3.9. При выполнении Работ на Объекте, находящимся во временном владении и пользовании Заказчика, ознакомиться, при их наличии, с правилами выполнения Работ на Объекте, разработанными собственником Объекта, и соблюдать их. Ответственность за нарушение требований таких правил лежит на Подрядчике. В случае выставления Заказчику штрафных санкций за нарушение Подрядчиком правил выполнения работ на Объекте, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все суммы выплаченных Заказчиком штрафов в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
2.3.10.  По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня, представить документы, подтверждающие приобретение Материалов.
2.3.11. Подрядчик обязан по требованию Заказчика взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, любыми третьими лицами, а также принимать участие в разрешении спорных ситуаций, возникших при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу, следуя детальным указаниям Заказчика.  
2.3.11.1. В случае если к Подрядчику при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных органов власти, контролирующих или надзорных органов Подрядчик обязан незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с наступлением указанных обстоятельств.
2.3.11.2. В случае если Подрядчик не устранит замечания/нарушения допущенные им при выполнении Работ, выявленные в ходе приемки работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу в сроки установленные представителем Заказчика, государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить нарушения за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение нарушений Подрядчиком. Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы расходов на устранение нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
2.3.12. Не привлекать для производства Работ иностранных граждан и/или лиц без гражданства, без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, либо без иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации оснований. При использовании в какой-либо форме в Помещении / Здании труда иностранных граждан и / или лиц без гражданства, незамедлительно письменно уведомить об этом Арендодателя и предоставить Арендодателю заверенные Арендатором копии и оригиналы (для обозрения) указанных в настоящем пункте уведомлений (разрешений) и / или иных документов, являющихся законными основаниями для такого использования.
2.3.13.  Обеспечить оформление всех необходимых согласований и получение всех документов, предусмотренных в п.4.3. Договора.
2.3.14.  Гарантировать качество работ по монтажу Оборудования.
2.3.15.  Нести ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели и повреждения Оборудования, переданного ему по акту приемки-передачи Оборудования в монтаж или по акту приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.
2.3.16.  Подрядчик обязан в соответствии с требованиями Приказа Минцифры России от 29.02.2024 N 147 "Об утверждении Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2024 N 77707) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялось выполнение работ/оказание услуг представлять Заказчику сведения об иностранных организациях и/или иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору. 
2.3.17.  Указанные выше сведения должны представляться Подрядчиком в письменной форме, удостоверенные уполномоченным представителем Подрядчика, с указанием даты, фамилии и инициалов, его должности и должны включать:
    В случае предоставления сведений об иностранной организации:
- полное наименование иностранной организации (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита);
- регистрацию в стране происхождения (страна происхождения, дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, адрес (место нахождения) в стране происхождения);
- идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации, а при его отсутствии - аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;
- наименование филиала или представительства на территории Российской Федерации (при наличии);
- адрес (место нахождения) филиала или представительства на территории Российской Федерации (почтовый индекс, субъект Российской Федерации (код), наименование района, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения, офиса);
- свидетельство об аккредитации филиала или представительства на территории Российской Федерации (номер, число, месяц, год), срок действия свидетельства (число, месяц, год) или разрешения на открытие представительства (номер, число, месяц, год), наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение, срок действия разрешения (число, месяц, год);
- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранной организации для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;
-  сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.
 В случае предоставления сведения об иностранном гражданине (лице без гражданства):
- фамилию, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита);
- дату рождения (день, месяц, год);
- пол;
- гражданство (подданство) иных государств (при наличии);
- место рождения (государство, населенный пункт);
- место постоянного проживания (государство, населенный пункт);
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
- идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;
- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранному гражданину (лицу без гражданства) для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;
- наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
-  сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.


3. [bookmark: Цена]ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора в течение срока его действия не может превысить сумму _________ (_________) рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Общая цена).По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную Цену Договора.
3.2. Цена каждого вида Работ в каждом Заказе определяется согласно ценам, указанным в Спецификации на Работы, являющейся Приложением №3 к Договору.
3.3. Цена за каждый вид Работ, указанная в Спецификации на Работы, включает стоимость выполнения всех обязательства, предусмотренных в п.4.3. Договора, и является твёрдой. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора и/или соответствующего Заказа, а также цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на Работы, в том числе в случае, когда в момент определения цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на Работы, исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов необходимых для исполнения настоящего Договора и/или соответствующего Заказа.
3.4. Стоимость любого вида Работ по Договору/Заказу включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех издержек Подрядчика в том числе, но не ограничиваясь, командировочные расходы, выполнение Работ в выходные/праздничные дни, в ночное и вечернее время, стоимость хранения Оборудования с момента передачи Оборудования Подрядчику по акту ОС-15 до начала выполнения Работ [включать при заключении Договора с Подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения] сумму НДС, уплаченную Подрядчиком, применяющим УСН, при выполнении Работ по Договору/Заказу. Подрядчик не вправе требовать дополнительной компенсации любых понесенных издержек. Указанная в согласованном Сторонами Заказе Цена Заказа является твердой и не подлежит изменению.
3.5. Оплата Работ по соответствующему Заказу производится в следующем порядке:

Вариант 1 пункты 3.5.1., 3.5.2. – при указании участником закупки в Форме заявления о заключении договора на стандартных условиях (Приложение №1 к Извещению о проведении стандартных условий) порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса:
 
3.5.1. Заказчик оплачивает 20% (Двадцать процентов) от Цены Заказа в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Заказа. 
3.5.2. Платеж в размере стоимости Работ по соответствующему Заказу, при условии отсутствия замечаний к результатам выполненных Работ, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами, в полном объеме следующих документов:
- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, стоимость которых определяется в соответствии с федеральными единичными расценками и государственными сметными нормами, к которым применены соответствующие «договорные коэффициенты»; 
- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15; 
- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке; 
- Акта приемки Объекта;
- ведомости устранения замечаний (в случае ее подписания в соответствии с разделом 5 Договора).
3.5.2.1. Платеж производится на сумму, равную стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, за вычетом ранее выплаченного в соответствии с п. 3.5.1. настоящего Договора авансового платежа, а также за вычетом суммы, указанной в п. 3.5.4.-3.5.7 настоящего Договора, при наличии соответствующих обязательств Подрядчика по устранению замечаний на построенной ВОЛС, оформлению охранных зон, построенных ВОЛС и/или права прохода ВОЛС по линиям электропередач и/или компенсационного лесовосстановления, не предоставления справки о выполнении технических условий.

Вариант 2 пункты 3.5.1., 3.5.2. – при указании участником закупки в Форме заявления о заключении договора на стандартных условиях (Приложение №1 к Извещению о проведении стандартных условий) порядка оплаты, не предусматривающего выплату аванса (необходимо скорректировать дальнейшие пункты):

3.5.1. Платеж в размере стоимости Работ по соответствующему Заказу, при условии отсутствия замечаний к результатам выполненных Работ, выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами, в полном объеме следующих документов:
- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, стоимость которых определяется в соответствии с федеральными единичными расценками и государственными сметными нормами, к которым применены соответствующие «договорные коэффициенты»; 
- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15; 
- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке; 
- Акта приемки Объекта;
- ведомости устранения замечаний (в случае ее подписания в соответствии с разделом 5 Договора).
3.5.2. Платеж производится на сумму, равную стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, за вычетом суммы, указанной в п. 3.5.4. - 3.5.7 настоящего Договора, при наличии соответствующих обязательств Подрядчика по устранению замечаний на построенной ВОЛС, оформлению охранных зон, построенных ВОЛС и/или права прохода ВОЛС по линиям электропередач и/или компенсационного лесовосстановления, не предоставления справки о выполнении технических условий.


3.5.3. В целях исполнения настоящего Договора под «договорными коэффициентами» понимается коэффициент, равный отношению стоимости Работ по Заказу в соответствии с Приложением №3 к Договору (Спецификация Работ) к стоимости Работ, рассчитанных с применением соответствующих федеральных единичных расценок и государственных сметных норм.
Допускается проведение частичной оплаты суммы Заказа с Подрядчиком, при условии высокой степени готовности ВОЛС и отсутствии критических замечаний Заказчика к результату Работ в чек-листе приемки работ, являющемуся приложением к Акту приемки Объекта, не препятствующим своевременному подключению Объекта к ВОЛС.
Частичный платеж в размере стоимости фактически выполненных Работ по соответствующему Заказу за вычетом произведенных платежей и удержанных средств, производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами следующих документов:
- актов о приемке фактически выполненных работ по форме КС-2; 
- справок о фактической стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке;
 

Общий объем частичной оплаты должен составлять менее 85% от общей стоимости Заказа, с подтверждением выполненных объемов работ вышеперечисленными документами.

3.5.3.1. Платеж, производится на сумму, равную стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, за вычетом ранее выплаченных в соответствии с п. 3.5.1. и 3.5.3. настоящего Договора сумм, а также за вычетом суммы, указанной в п. 3.5.4.-3.5.7. настоящего Договора, производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами в полном объеме следующих документов:
- всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, стоимость которых определяется в соответствии с федеральными единичными расценками и государственными сметными нормами, к которым применены соответствующие «договорные коэффициенты»; 
- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- всех актов приемки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15; 
- всех ведомостей Оборудования, не требующего монтажа, оформленных подписью Представителя Заказчика, находящегося на Площадке; 
- Акта приемки Объекта;
- ведомости устранения замечаний (в случае ее подписания в соответствии с разделом 5 Договора).
3.5.4. В случае необходимости осуществления действий по оформлению охранных зон построенных ВОЛС и/или вновь установленных опор, и/или оформления договоров на право прохода по линиям электропередач, Заказчик удерживает 5% (пять процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к Заказу (Приложение № 2.1 и № 2.2 к настоящему Договору)). При этом, в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний или после получения уведомления о постановке на кадастровый учет охранных зон построенных ВОЛС.
3.5.5. В случае необходимости осуществления действий по выполнению компенсационного лесовосстановления Заказчик удерживает 5% (пять процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к Заказу (Приложение № 2.1 и № 2.2 к настоящему Договору)).  При этом, в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний или после получения уведомления ответственного государственного органа о завершении указанных в настоящем пункте работ.
3.5.6. В случае если Подрядчик не устранит замечания или нарушения, допущенные им при выполнении Работ, выявленные в ходе приёмки работ и/или исполнения иных обязательств по Договору/Заказу, в том числе не предоставление Подрядчиком исполнительной документации, согласованной Заказчиком, в сроки, установленные представителем Заказчика, то Заказчик имеет право удержать оплату в размере 15% (пятнадцати процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств согласно плану работ по устранению замечаний. При этом в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.
3.5.7. В случае если Подрядчик не предоставляет справку о выполнении технических условий, выданных владельцем инфраструктуры (далее ТУ), Заказчик удерживает 5% (пять процентов) от Цены Заказа до выполнения Подрядчиком данных обязательств.  При этом, в указанном случае оплата удержанных в соответствии с настоящим пунктом процентов от Цены Заказа производится в течение 7 (семи) рабочих дней после получения уведомления/справки от владельцев инфраструктуры о выполнения ТУ.
3.6. В случае, если по результатам проекта освоения лесов, оформляемого Подрядчиком, выявляется, что протяженность трассы, по которой необходимо выполнить лесовосстановление составляет более 10% от протяженности трассы указанной в Заказе и Подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то к Заказу заключается Дополнительное соглашение, в соответствии с которым из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу осуществляется вычет, рассчитываемый по методике Приложения №7 к Договору.
3.7. Подрядчик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Работ по соответствующему Заказу, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Работ по соответствующему Заказу, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Подрядчиком указанных сумм оплаты. В случае выплаты авансового платежа должна быть выставлена отдельная счёт-фактура, если выплата авансового платежа предусмотрена условиями соответствующего Заказа. Включение в счёт-фактуру на сумму авансового платежа сумм иных платежей по Заказу, а также включение сумм платежей по иным Заказам не допускается. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Работ, за которые осуществлен платеж. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Подрядчик несёт ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
3.8. Стороны договорились, что отношения по коммерческому кредитованию по настоящему Договору между Сторонами не возникают и, кроме того, Подрядчик не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
3.9. В случае, если на момент заключения настоящего Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия настоящего Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, о чем Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном п. 2.2 Приложения № 10 к Договору «Общие условия расчетов по Договору» (далее – Условия расчетов), то оплата выполненных Работ указанных в п. 3.5 Договора будет производится в течение 30 (тридцати) календарных дней.
3.10. Заказчик обеспечивает подписание всех актов, справок и ведомостей при использовании электронного документооборота в течение 5 (пяти) рабочих дней и при использовании бумажного документооборота в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет письменный мотивированный отказ от подписания данных документов. Способ документооборота выбирается при подписании Договора.
3.11. Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 9 «Общие условия расчетов по Договору» (далее –  Условия расчетов) к Договору.
3.12. Условия расчетов по Договору подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.
3.13. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

4. [bookmark: Раздел_4][bookmark: Порядок]ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
4.1. После подписания соответствующего Заказа Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их выполнения. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и соответствующего Заказа (далее – Представитель Заказчика). Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.
4.2. Сроки начала и окончания выполнения Работ определяются в Заказе.
4.3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов, требуемых для проведения Работ в целях создания Объекта в соответствии с действующим законодательства РФ. 
4.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы и/или использование Материалов ненадлежащего качества, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать такие Работы.
4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнение Работ в случаях:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.
4.6. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.
4.7. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период проведения Работ. 
4.8. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.
4.9. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме, согласованной Сторонами.
4.10. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по Акту приемки Объекта с приложением ведомостей установленного и замонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) и с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.
4.11. Подрядчик обязуется получить и передать Заказчику разрешения (включая с владельцами (собственников) помещений, органов государственной власти и местного самоуправления, любых иных лиц), необходимые для надлежащего исполнения условий настоящего Договора. Такое согласование и (или) получение разрешения осуществляется Подрядчиком в рамках Работ, осуществляемых по настоящему Договору
4.12. Стороны могут согласовать не указанные в настоящем Договоре дополнительные требования к Работам. Согласование дополнительных требований может производиться по электронной почте при условии, что данные требования не изменяют характера предусмотренных Договором Работ и связаны с созданием Объекта. В целях согласования вышеуказанных требований юридическую силу имеют условия сообщений электронной почты, переданных со следующих адресов:
от Подрядчика:
	Контактное лицо 
	Контактные реквизиты (адрес электронной почты, телефон, факс)

	
	


от Заказчика:
	Контактное лицо 
	Контактные реквизиты (адрес электронной почты, телефон, факс)

	Моисеева Екатерина Филимоновна

	Тел.:   +7-991-198-01-65 
Эл. почта: e.moiseeva@volga.rt.ru


Стороны настоящим признают, что Подрядчик выполняет дополнительные требования к Работам, которые согласованы Сторонами по электронной почте в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. [bookmark: Приемка]СДАЧА-ПРИЕМКА
5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ по соответствующему Заказу и завершения выполнения всех обязательств, предусмотренных в п.4.3. Договора, Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства Работ по соответствующему Заказу и о готовности к проведению приемки Работ. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию. 
5.2. В случае, если Подрядчиком выполнены все Работы и получены все необходимые документы, предусмотренные условиями соответствующего Заказа, настоящего Договора, Рабочей (Проектной) документации и действующего законодательства РФ, Стороны по результатам приемки Объекта в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения приемки, подписывают Акт приемки Объекта.
5.3. В том случае, если какие-либо Работы по соответствующему Заказу не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не удовлетворяют требованиям соответствующего Заказа, настоящего Договора, Рабочей (Проектной) документации, согласованным чертежам и/или действующего законодательства РФ, либо если Подрядчиком не получены какие-либо документы или не выполнены обязательства, предусмотренные в п.4.3. Договора,  и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии. В указанном случае Акт приемки Объекта не подписывается до устранения замечаний.
При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту приемки Объекта двусторонний акт с перечнем недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки Работ в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний.
5.4. За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу Подрядчик должен передать Заказчику Исполнительную документацию 1 (один) экземпляр на электронном носителе (в бумажном виде в случае необходимости), Акты скрытых работ и полный пакет согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п.4.3. Договора. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ по соответствующему Заказу, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам по соответствующему Заказу.
5.5.  При сдаче Работ по соответствующему Заказу Подрядчик обязан письменно, с передачей всей необходимой документации, сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.6. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-14.
5.7. Устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему Заказу, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, при этом Заказчик вправе удержать оплату работ по Заказу в размере 15 % (пятнадцати процентов) до момента устранения замечаний, возникших в ходе приемки построенной ВОЛС/объекта связи.
5.8. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ по соответствующему Заказу производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
5.9. С даты заключения конкретного Заказа и до даты приемки Объекта, Подрядчик несет любые дополнительные затраты, связанные с выполнением Работ, необходимость в которых возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

6. [bookmark: Раздел_6]ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами и Оборудованием в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Рабочим проектом, условиями настоящего Договора.
6.2. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и используемые для выполнения Работ Материалы и смонтированное Оборудование.
6.3. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы и Оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки в выполненных Работах или используемых Материалах, возникшие по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик обязан устранить за свой счет и в сроки, указанные в акте устранения недостатков. Для участия в составлении акта устранения недостатков Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в место и время, указанное в письменном уведомлении, полученном от Заказчика. Неявка уполномоченного представителя Подрядчика признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков. В указанном случае Заказчик составляет акт устранения недостатков в одностороннем порядке с участием не менее 2 (двух) представителей Заказчика и направляет его Подрядчику для исполнения. Устранение недостатков, отраженных в акте устранения недостатков, как составленном с участием представителя Подрядчика, так и составленном Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего пункта Договора, является для Подрядчика обязательным.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте устранения недостатков, не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков в течение срока, указанного в письменном уведомлении Заказчика, но не позднее 10 дней со дня доставки соответствующего уведомления.
6.6. Гарантийный срок, указанный в п. 6.3 настоящего Договора, при устранении недостатков продлевается соответственно на период, когда Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.7. В том случае если будут выявлены недостатки в выполненных Работах и/или используемых Материалах и/или Оборудовании, возникшие по причинам, зависящим от Заказчика (недостатки в Рабочем проекте и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки на основании дополнительного соглашения к Договору, за счет Заказчика и в установленные дополнительным соглашением сроки.

7. [bookmark: Раздел_7]ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, определенными в Заказе, включая их приобретение, доставку, погрузку и разгрузку на Площадках, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.
7.2. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Оборудованием, которое передается Подрядчику по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется осуществить доставку Оборудования со склада Заказчика на Площадки, подписать представленные Заказчиком акты ОС-15 и оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем замонтированного Оборудования, установленного на Площадке и/или Объекте. Указанные приложения должны быть завизированы Представителем Заказчика, отвечающим за данную Площадку. 
Перечень складов Заказчика предусмотрен в Приложении № 5 к настоящему Договору.
7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения, Оборудования переданного ему по актам приемки-передачи Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по актам приемки-передачи Оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.
8. [bookmark: Ответственность]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2.  За нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков, взыскать с Подрядчика неустойку:
8.2.1. в форме пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за каждый день просрочки, за просрочку подписания Заказа не более 10 (Десяти) рабочих дней.
8.2.2. в форме штрафа в размере 1% (один процент) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за просрочку подписания Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В случае взыскания штрафа в соответствии с настоящим пунктом, пени, предусмотренные п. 8.2.1., не начисляются и не выплачиваются.
8.3. За немотивированный отказ Подрядчика от заключения какого-либо Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30% (Тридцать процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа.
8.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по Заказу, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором и/или Заказом, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от общей цены Заказа за каждый день просрочки.
8.5. За нарушение иных срочных обязательств, предусмотренных Договором/Заказом (если обязательство вытекает из Заказа), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены Договора/Общей цены Заказа (если обязательство вытекает из Заказа).
8.6. Если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами в Договоре/Заказе, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору/Заказу, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый факт. 
8.7. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им третьими лицами.
8.8. Положения об ответственности Сторон содержатся в Общих условиях, Условиях расчетов, в настоящем разделе Договора, а также в иных Приложениях к Договору.

9. [bookmark: Условия]ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).
9.2. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.
9.3. В соответствии с п.2.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
9.3.1. Контактные данные Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов [необходимо заполнить]: 
(Ф.И.О)
(Должность)
(Контактные данные: телефон, электронная почта).
9.3.2. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
Моисеева Екатерина Филимоновна
Руководитель направления отдела строительства технической инфраструктуры 
Тел.:   +7-991-198-01-65 
Эл.почта: e.moiseeva@volga.rt.ru.
9.4. В соответствии с п.4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора Стороны понимают условия Договора и Приложений к нему прямо названные таковыми.
9.5. Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, возникающих из Договора, прямо или косвенно связанных с ним, в соответствии с п. 5.4 Условий в Арбитражный суд Чувашской Республики.
9.6. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:
9.6.1. Контактная информация и ответственные лица Подрядчика:
(Ф.И.О)
(Должность)
(Контактные данные: телефон, электронная почта).
9.6.2. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:
Моисеева Екатерина Филимоновна
Руководитель направления отдела строительства технической инфраструктуры 
Тел.:   +7-991-198-01-65 
Эл.почта: e.moiseeva@volga.rt.ru.
9.7. Стороны установили, что Заказом могут быть установлены ответственные лица Сторон за исполнение такого Заказа. Их полномочия Стороны признают аналогичными указанным в п. 7.4. Условий в отношении Заказа.
9.8.  [необходимо выбрать с учетом условий документации и предложения участника Закупки] 
По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору». [либо]
По Договору Стороны применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору» в полном объеме с учетом следующего: 
Размер обеспечения обязательств по Договору в соответствии с разделом 8 Условий устанавливается Сторонами в размере 5,0% (пять процентов) от Общей цены Договора. Обеспечение исполнения обязательств по Договору до подписания первого Заказа по Договору.
Обеспечение исполнение обязательств по Договору предоставляется в соответствии с п. 8.3. Условий в виде Банковской гарантии в соответствии с п. 8.3.1. Условий, либо в виде денежного обеспечения в соответствии с п. 8.3.2. Условий. Пункты 8.3.1. и 8.3.2. Условий применяются в зависимости от того, какой вид обеспечения исполнения обязательств по Договору выбран и предоставлен Подрядчиком.
В случае, если Подрядчиком будет выбран вид обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде денежного обеспечения сумма Обеспечительного платежа должна быть переведена на счет ПАО «Ростелеком» по следующим реквизитам:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Сокращенное наименование: ПАО «Ростелеком»
Почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д.2
ИНН: 7707049388
КПП: 213043001
ОГРН: 1027700198767
Наименование КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 
БИК: 043304609
Расчетный счет: 40702810275020102466
[bookmark: _GoBack]   Корреспондентский счет: 30101810500000000609.

9.9. Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».
9.10. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1 Условий.
9.11. В соответствии с разделом 13 Условий, Стороны устанавливают следующие сроки в рамках пункта 13.4 Условий: для п. 13.4.1.3 устанавливается срок, который составляет 3 (три) рабочих дня; для п. 13.4.1.4 устанавливается срок, который составляет 2 (два) рабочих дня; для п. 13.4.1.5. устанавливается срок, который составляет 3 (три) рабочих дня.
9.12. В соответствии с пунктом 13.4 Условий, Стороны выбирают предусмотренный в подпункте 13.4.3. Условий порядок согласования и подписания Заказа.
9.13. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями (Приложение №1 к Договору), превалирующую силу будут иметь условия Договора.
9.14. В случае противоречия между условиями Заказа и Договора, превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда в Договоре прямо установлено, что Заказом могут быть определены иные условия, отличные от условий Договора.
9.15. В течение гарантийного срока на выполненные Работы, установленного в разделе 6 Договора, Заказчик вправе инициировать и провести проверку корректности применённых единичных расценок при расчетах стоимости Работ.
В случае обнаружения несоответствий Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с направлением подтверждающих документов, приложением расчета стоимости Работ и указанием размера расхождений расчетов. В течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика Подрядчик подтверждает наличие несоответствий в расчетах или предоставляет мотивированное подтверждение об отсутствии несоответствий. При необходимости Стороны могут произвести контрольный обмер результатов Работ, по которым имеются несоответствия, с составлением Акта контрольного обмера.
В течение 15 рабочих дней с момента получения от Подрядчика подтверждения наличия несоответствий либо подписания Сторонами Акта контрольного обмера, подтверждающего наличие несоответствий в расчётах, Стороны производят взаиморасчеты. Стороны согласовали, что указанных в настоящем пункте документов, достаточно для производства взаиморасчетов, составление дополнительного соглашения или иного оформления документов не требуется.

10. [bookmark: Срок]СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами действует по 31.12.2026 года включительно. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Общей цене Договора, указанной в п. 3.1, дальнейшее заключение Заказов не допускается.
Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.
        10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по настоящему Договору на срок более чем 10 (десять) рабочих дней Заказчик будет иметь право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению, направленному за (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
       10.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.
       10.4. Подрядчик не вправе частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством
[bookmark: Приложения]
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 - Общие условия исполнения Договора;
Приложение №2.1 – Форма Заказа на выполнение Работ без КС;
Приложение №2.2 – Форма Заказа на выполнение Работ с КС;
Приложение №3 – Спецификация Работ;
Приложение №4 – Техническое задание по строительству линий связи;
Приложение №4.1 – Техническое задание по строительству линий внешнего электроснабжения;
Приложение №5 – Адреса складов;
Приложение №6 - Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности.
Приложение №7 - Методика расчета вычета за работы по лесовосстановлению;
Приложение №8 – Форма чек-листа приемки монтажа ВОЛС
Приложение №9 – Общие условия расчетов по договору

12. [bookmark: Реквизиты]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
	Заказчик
	Подрядчик

	Название организации
	ПАО «Ростелеком»
	

	ОГРН
	1027700198767
	

	Место нахождение
	Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
	

	Почтовый адрес
	Российская Федерация, 428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д.2
	

	ИНН/КПП
	7707049388/213043001
	

	КПП плательщика
	770545001
	

	Наименование банка
	Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»
	

	Расчетный счет
	40702810942020002415
	

	Корр.счет
	30101810900000000603
	

	БИК
	042202603
	

	Адрес эл. почты
	e.moiseeva@volga.rt.ru
	

	Контактный номер телефона
	+7-991-198-01-65 
	

	При проведении расчетов с лицевого счета КПП: 784201001  
Реквизиты единого лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по г. Москве
УФК по г. Москве (ПАО «Ростелеком», л/с 711В1602001)
Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г Москва
БИК: 004525988
ЕКС: 40102810545370000003
Номер казначейского счета: 03215643000000017301



Приложение № 1
к Договору № ЛОТ1






ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции № 12 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.






















[bookmark: Приложение_2]
Приложение № 2.1
к Договору № ЛОТ1 
 

Форма Заказа на выполнение Работ без КС

ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.
К ДОГОВОРУ № ________ от «____» __________ 202_ Г.


г.								                     			20___ г.




_____________________________ именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № __ от «___» ________ 202___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА
1.1. Выполнение строительно-монтажных работ, включая обеспечение Материалами, отвечающих требованиям, определенным Приложением №4 или Приложением №4.1 к Договору (выбрать нужное), монтаж Оборудования Заказчика для создания Объекта, а именно ______________________________в соответствии с приложениями к настоящему Заказу. 
(Включать пункт 1.2. при необходимости)
[1.2. осуществление действий по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет / оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач.]» 

2. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Заказа составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее –«Цена Заказа»), и определяется на основании объемов Работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №3 к Договору.
2.2. Окончательный платеж по настоящему Заказу определяется на основании Актов выполненных Работ. В случае выявления нарушений/замечаний по построенной ВОЛС/объекта связи, акты выполненных работ подписываются с замечаниями с приложением к акту чек-листа (далее ЧЛ) по форме Приложения №8 к Договору  при этом Заказчик вправе удержать оплату работ по Заказу 15 % (пятнадцать процентов) до момента устранения замечаний, возникших в ходе приемки построенной ВОЛС/объекта связи, в указанном случае оплата за выполненные Работы производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.
2.3 По результатам фактического выполнения Работ, отраженных в Актах выполненных Работ, в случае, если фактический объем Работ оказался меньше, указанного в Заказе, оформляется дополнительное соглашение к Заказу. 
2.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.3.5. Договора. 
 

3.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.
3.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора. 
3.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


	Приложения к Заказу:
Приложение №1 – Пообъектная спецификация Работ.
Приложение №2 - Календарный план работ. 
Приложение №3 – Перечень Оборудования.
Приложение №4 - Расчет стоимости Работ.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________





Форма Заказа согласована.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________




Приложение № 2.2
к Договору №ЛОТ1    

Форма Заказа на выполнение Строительно-монтажных работ с КС

ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ИГК________________________________
№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.
К ДОГОВОРУ № ________ от «____» __________ 202_ Г.


г.								                     			20___ г.




_____________________________ именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ № __ от «___» ________ 202___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее – Договор) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА
1.1. Выполнение строительно-монтажных работ, включая обеспечение Материалами, отвечающих требованиям, определенным Приложением №4 или Приложением №4.1 к Договору (выбрать нужное), монтаж Оборудования Заказчика для создания Объекта, а именно ______________________________в соответствии с приложениями к настоящему Заказу. 
(Включать пункт 1.2. при необходимости)
[1.2. осуществление действий по постановке охранных зон построенного в грунте кабеля на кадастровый учет / оформление права прохода Линии связи по линиям электро-передач.]» 


2. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

2.1.	Настоящий (БЗ) (далее соответственно –БЗ, в зависимости от выбранного типа) заключен в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта, (договора, соглашения) (выбрать в зависимости от типа договора), от ___________ № ___________ идентификатор государственного контракта (муниципального) контракта, (договора, соглашения) (выбрать в зависимости от типа договора) (далее – ИГК): ______________.
1. Оплата за поставленный Заказчику товар (оказанные услуги, выполненные работы)* по Договору осуществляется с лицевого счета Заказчика на лицевой счет Поставщика (подрядчика, исполнителя)*, открытый Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* в порядке, установленном Федеральным казначейством, или со счета Заказчика в банке на счет Поставщика (подрядчика, исполнителя)* в банке, в случае если Заказчиком принято решение, что расходы (часть расходов) будут возмещаться в случаях, предусмотренных статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Поставщик (подрядчик, исполнитель)* в течение срока действия настоящего Договора обязуется соблюдать запрет на перечисление целевых средств: 
3.1 в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
3.2 в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
3.3 на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
а) оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
б) оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
[bookmark: Par2]в) оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
г) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов); 
д) выплаты прибыли, перечисляемой на счет, открытый Поставщику (подрядчику, исполнителю)* в банке, после его полного или частичного исполнения и представления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), иных документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств по Договору (БЗ) (отдельного этапа Договора (БЗ))[footnoteRef:1]. [1:  Подпункт «д» пункта 3.3 включается во все Договоры (БЗ) за исключением тех, которые заключаются во исполнение государственного (муниципального) контракта, заключенного с ед. поставщиком.] 

3.4 на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами. 
3. Поставщику (подрядчику, исполнителю)* возмещаются произведенные им расходы (часть расходов) при условии предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* в территориальный орган Федерального казначейства документов, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)* расходов (части расходов) в размере, не превышающем цену настоящего Договора (БЗ).[footnoteRef:2] (данный пункт не является обязательным, на решение куратора Договора (БЗ)) [2:  Отсутствие указанного положения в Договоре (БЗ) не позволит Поставщику (подрядчику, исполнителю) возмещать расходы, произведенные с р/с в ходе исполнения Договора (БЗ), возмещение будет возможно только после полного исполнения Договора (БЗ).] 

4. Поставщику (подрядчику, исполнителю)* представляется разрешение на утверждение сведений об операциях с целевыми средствами, срок окончания действия которого должен превышать срок действия Договора (БЗ) на 6 (шесть) месяцев. (данное условие включается исключительно на основании решения куратора Доходного Договора)
5. Размер прибыли в рамках исполнения настоящего Договора (БЗ) с целью отражения в сведениях об операциях с целевыми средствами не может превышать ___ %[footnoteRef:3] от цены Договора (БЗ)[footnoteRef:4]. [3:  По нормам прибыли (%) рекомендации даны в приложении к типовым положениям. ]  [4:  Рекомендуется включать в Договоры (БЗ), но остается на решение куратора Договора (БЗ). В случае если размер прибыли не определен, а в Сведениях об операциях с целевыми средствами будет код направления расходования 0999, то Сведения в обязательном порядке должен будет утверждать заказчик.] 

6. Обязанность Поставщика (подрядчика, исполнителя):*
1) открыть в Федеральном казначействе лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения 
в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством;
2) представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 
4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) указывать в контрактах (договорах), распоряжениях на оплату целевых расходов, а также в документах-основаниях идентификатор государственного (муниципального) контракта[footnoteRef:5], договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации[footnoteRef:6]: [5:  Идентификатор государственного контракта не указывается в распоряжениях и расчетных документах в части перечисления денежных средств на банковские счета, открытые в кредитных организациях, представляемых в связи с исполнением государственного контракта (договора), содержащего сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.]  [6:  В случае, если Договор (БЗ) заключается в целях исполнения ГОЗ, то идентификатор государственного контракта формируется в соответствии с приказом Министра обороны РФ и Федерального казначейства от 11 августа 2015 г. N 475/13н.] 

- в договорах (соглашениях), заключаемых с целью исполнения настоящего Договора, через символ «/» перед или после номера договора (соглашения) или в условиях договора (соглашения )[footnoteRef:7]; [7:  В случае указания идентификатора через символ «/» перед или после номера договора, номер идентификатора не является составной частью номера договора.] 

- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ «/» перед номером документа;
- в счете-фактуре в строке 8 – «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)»;
- в платежных и расчетных документах;
- в реестрах документов – оснований, реестрах платежных поручений и иных документах подтверждающих возникновение обязательств (представляемых при санкционировании).
4) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;
5) формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены государственного контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке 
и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация);
6) соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
7) соблюдать в установленных Правительством Российской Федерации случаях положения, предусмотренные статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Поставщик (подрядчик, исполнитель)* обязан соблюдать при ведении и использовании лицевого счета (режим лицевого счета) следующие условия: 
а) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;
б) об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;
в) о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-основания);
г) об осуществлении операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), а также в документах-основаниях идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) не указывается;
д) о ведении в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору);
е) о возврате на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 правил казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее – Правила) в случае, если возможность такого размещения установлена:
- в отношении средств, предоставляемых из федерального бюджета, - федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- в отношении средств, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), - законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
ж) о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования;
з) об особенностях проведения операций по зачислению и списанию целевых средств при применении казначейского обеспечения обязательств, предусмотренного пунктом 1 статьи 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определенных порядком выдачи (перевода, изменения, отзыва) казначейского обеспечения обязательств, предусмотренным пунктом 6 статьи 242.22 Бюджетного кодекса Российской Федерации.


3. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена настоящего Заказа составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / НДС не облагается в соответствии [необходимо заполнить] со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации (далее –«Цена Заказа»), и определяется на основании объемов Работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №3 к Договору.
3.2. Окончательный платеж по настоящему Заказу определяется на основании Актов выполненных Работ. В случае выявления нарушений/замечаний по построенной ВОЛС/объекта связи, акты выполненных работ подписываются с замечаниями с приложением к КС-2,3 чек-листа (далее ЧЛ) по форме Приложения №8 к Договору при этом Заказчик вправе удержать оплату работ по Заказу 15 % (пятнадцать процентов) до момента устранения замечаний, возникших в ходе приемки построенной ВОЛС/объекта связи, в указанном случае оплата за выполненные Работы производится течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком ведомости устранения замечаний.
3.3 По результатам фактического выполнения Работ, отраженных в Актах выполненных Работ, в случае, если фактический объем Работ оказался меньше, указанного в Заказе, оформляется дополнительное соглашение к Заказу. 
3.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.3.5. Договора. 


4.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.
4.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора. 
4.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


	Приложения к Заказу:
Приложение №1 – Спецификация Работ.
Приложение №2 - Календарный план работ. 
Приложение №3 – Перечень Оборудования.
Приложение №4 - Расчет стоимости.



	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________






Форма Заказа согласована.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________











Приложение №1
к Заказу № ______    
 от « __ » ___________ 20___г.





Спецификация работ


	Код ФИАС[footnoteRef:8] н.п. [8:  ФИАС - Федеральная информационная адресная система] 

	Точка А
	Точка Б
	Наименование работы
	Объем работ 
	Единица измерения работ
	Стоимость за единицу работ, руб. без НДС 
	Стоимость работ, руб. без НДС 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС 
	

	НДС 
	

	ВСЕГО с НДС 
	



	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________







Приложение №2
к Заказу № ______    
 от « __ » ___________ 20___г.

Календарный план работ

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ 
	СОСТАВ 
	ДАТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ/
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	










	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________










Приложение №3
к Заказу № ____________    
 от « __ » ___________ 20___г.


Перечень Оборудования
	№
	Наименование Оборудования 
	Адрес 
Площадки
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	

	



	
Заказчик:
	
Подрядчик:

	____________________

	__________________








Форма согласована


	Заказчик:
	              Подрядчик:

	
____________________

	
              __________________









Приложение №4
к Заказу № ______    
 от « __ » ___________ 20___г.

Расчет стоимости 

	№ 

	Площадка
	Описание вида 
	Ед.измерений
	Стоимость за единицу в руб. с НДС
	
Объем 
	Итого, в руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	











	Заказчик:
	Подрядчик:

	
____________________

	
__________________
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Приложение № 3
к Договору № ЛОТ1

Спецификация Работ по строительству ВОЛС
Приложено отдельным файлом:


 

 



 

[bookmark: Приложение_4]Приложение № 4
к Договору №ЛОТ1 

[bookmark: Приложение_5]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Чувашской Республики для нужд ПАО «Ростелеком»

1. Основные сведения 
Настоящее техническое задание описывает задачу на строительство линий связи проекта подключения общественно значимых объектов, включающую выполнение работ по строительству волоконно-оптической линии связи, монтажу оборудования и пуско-наладочным работам в муниципальных образованиях в составе Чувашской Республики по адресам, согласно Рабочей (Проектной) документации.

2. Цель строительства
Создание ВОЛС с целью реализации проекта федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

3. Перечень условных обозначений
СМР – Строительно-монтажные работы;
ВОК – Волоконно-оптический кабель;
ОВ – Оптическое волокно;
ВОЛС – Волоконно-оптическая линия связи;
УЭПС – Устройство электропитания связи.
Рабочий чертеж -  Составная часть Рабочей документации
Заказчик – ПАО «Ростелеком»
Подрядчик – победитель закупочной процедуры

4. Виды и объемы выполняемых работ.
Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
4.1 Виды выполняемых работ:
1) В объёме необходимом для получения разрешения на производство работ провести изыскания в том числе предпроектные изыскания на возможность размещения ВОЛС на инфраструктуре собственников и оформить рабочие чертежи, выполнить их согласование с владельцами инфраструктуры.
2) Произвести работы на основании согласованных рабочих чертежей, включая оформление необходимых разрешений и экспертиз в требуемом объеме, составе исполнительной документации.
3) разварить все волокна оптического кабеля ВОЛС на проектируемые оптические кроссы в существующих узлах связи ПАО «Ростелеком»;
4) Разварить все волокна оптического кабеля ВОЛС на оконечных оптических кроссах в стойках/ шкафах/ термошкафах;
5) Выполнить заземление металлических покровов ВОК;
6) Выполнить Работы по прокладке магистрального кабеля ВОЛС по опорам/в кабельную канализацию/ в грунт от оптических кроссов на существующих узлах связи ПАО «Ростелеком»/ разветвительных муфт ПАО «Ростелеком» до оконечных оптических кроссов в стойках/ шкафах/ термошкафах;
7) Произвести монтаж стоек/ шкафов/ термошкафов в населенных пунктах;
8) В случае монтажа термошкафа выполнить СМР по организации контуров защитного заземления;
9) В случае монтажа термошкафа получить технические условия от энергоснабжающих организаций для подключения к сетям электроснабжения (выполняется по требованию Заказчика);
10) Выполнить СМР по подключению электропитания к стойке/ шкафу/ термошкафу для организации подключения активного оборудования;
11) Выполнить защитное заземление стоек/ термошкафов;
12) Заключить договоры на право прохода для участков кабеля, проложенного по линиям электропередач;
13)  Участки охранной зоны проложенного кабеля в грунте поставить на кадастровый учет;
14) Земельные участки, выделенные под монтаж термошкафа поставить на кадастровый учет.
15) Произвести пуско-наладочные работы коммутаторов концентрации и агрегации.
16) Выполнить Работы по лесовосстановлению включающие в себя планирование, обследование, проектирование (натурное обследование и выбор участка под лесовосстановления, проект лесовосстановления), выполнение лесовосстановительных работ, агротехнический и лесоводственный уход в установленные сроки, приемка, инвентаризация, согласно условий проекта освоения/восстановления лесов.
17) Работы по оформлению проекта освоения лесов, подаче лесной декларации, оформления договора аренды на лесные участки выполняются подрядчиком вне зависимости от объема работ по лесовосстановлению.
4.2 Объёмы выполняемых работ:
	№п/п
	Вид работ
	Количество

	1
	Прокладка ВОК по опорам/в канализации/в грунт 8 ОВ
	Точный объем определяется Заказами к Рамочному договору.


	2
	Прокладка ВОК опорам/в канализации/в грунт … ОВ
	

	3
	Монтаж стойки/шкафа/ термошкафа
	

	4
	Монтаж оптического кросса
	

	5
	Монтаж коммутатора
	

	4
	Монтаж УЭПС
	

	5
	Подключение к электричеству
	

	6
	Строительство контура защитного заземления
	


Пассивное оборудование, необходимые для строительства ВОЛС, и материалы для строительства фундамента под термошкаф закупает Подрядчик, руководствуясь Техническим заданием и требованиями к закупаемым материалам (Приложение №1 к Техническому заданию); Термошкаф, абонентский шкаф 9U, УЭПС и коммутаторы агрегации и концентрации являются давальческим оборудованием, предоставляются Заказчиком. Кабельная продукция закупается Подрядчиком, либо является давальческим оборудованием и предоставляется Заказчиком, с учетом соразмерного уменьшения стоимости работ.

5. Место выполнения работ: 
· Адреса Площадок располагаются на территории Чувашской Республики, точный перечень определяется Заказами к Рамочному договору.

6. Краткая характеристика Объекта.
Протяженность (ориентировочно, точный объем определяется Заказами к Рамочному договору) прокладки кабеля ВОЛС – 6,37 км.  

7. Функциональные, технические и организационные требования:
7.1 Работы по прокладке ВОЛС должны проводиться в соответствии со всеми необходимыми стандартами, нормами и правилами.
7.2 Выполнение и согласование всей необходимой документации производится силами Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ.
7.3 По окончании монтажных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную согласно РД 45.156-2000.
7.4 Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ.
	№ п/п

	Наименование параметра
	Тип/Показатель

	1
	Основания для строительства
	Рабочий чертеж подготовленный Подрядчиком и согласованный Заказчиком до начала выполнения работ.

	2
	Наименование объекта
	Волоконно-оптические линии связи в муниципальных образованиях в составе Чувашской Республики. 

	3
	Сроки строительства
	Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ

	4
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность и др.
	Протяженность ВОЛС (ориентировочная) 6,37 км

	5
	Требования по технологии режима производства	
	Режим работ круглосуточный по согласованию с представителями Заказчика.

	6
	Объемные требования, Площадки
	Выполнить в соответствии с объемами указанными в подписанном Заказе.

	7
	Материалы
	Применить материалы, ВОК отечественного производства,  в соответствии с требованием 719 Постановления Правительства РФ отвечающие СНиП, техническим требованиям к магистральному оптическому кабелю (приложение № 1 к Техническому заданию  на строительство линий связи проекта  общественно значимых объектов в населенных пунктах муниципальных образований в составе Чувашской Республики по адресам, имеющие сертификаты качества или декларацию соответствия (в соответствии с заявляемым типом).

	8
	Оборудование
	Применить давальческое оборудование Заказчика.

	9
	Состав документации 
	Исполнительную документацию выполнить в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в бумажном виде в случае необходимости). 

	10
	Результатом работ должно быть:
	Выполненное в полном объеме строительство 
Волоконно-оптических линий связи, включая все необходимые материалы,   
Смонтированное давальческое оборудование Заказчика (стойка/ термошкаф, коммутатор, УЭПС), подключенное электропитание, выполненные в полном объеме пуско-наладочные работы.



8. Общие требования к выполнению работ.
Подрядчик обязан:
8.1 Выполнить все работы в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, Рабочих чертежей, утвержденных Заказчиком, а также в соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологии производства работ. 
8.2 Получить все необходимые согласования для выполнения СМР в полном объёме.
8.3 Выполнить работы в объёме и в сроки, установленные графиком выполнения обязательств и сдать работы Заказчику.

График выполнения обязательств 
	№
	Наименование обязательств
	Состав обязательств
	Дата окончания выполнения обязательств
	Полученный результат,
Отчетные документы

	1
	Строительство ВОЛС, включая материалы, монтаж давальческого оборудования Заказчика, постановка охранной зоны построенной в грунте ВОЛС на кадастровый учет, заключение договоров на право прохода построенной ВОЛС по линиям электропередач 
	Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией
	Сроки выполнения работ определяются заказом к рамочному договору.

	Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-11


8.4 Согласовывать с Заказчиком все изменения и отступления от согласованных Рабочих чертежей, возникающие в процессе ведения Работ.
8.5 Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения Работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
8.6 Проводить Работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с Техническим заданием, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ.
8.7 Выдержать требования по качеству линейно-кабельного тракта по результатам строительства согласно требованиям «Правил применения кроссового оборудования» (Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 24.04.2006 № 52) и «Норм приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования» (Приказ Государственного комитета РФ по связи и информатизации от 17.12.1997 №97).  
8.8 Смонтировать давальческое оборудование Заказчика (коммутатор концентрации, коммутатор агрегации, термошкаф, оптический распределительный шкаф (шкаф доступа)).
8.9 Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ. 
8.10 Выполнять Работы таким образом, чтобы Работы не препятствовали или не создавали неудобства в работе сотрудников Заказчика. 
8.11  Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика 
8.12  Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Подрядчик за 5 рабочих дней до начала работ, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу.
8.13  Перед началом работ предоставить Заказчику приказы о назначении представителей Подрядчика, ответственных за проведение работ на Площадках и на всей протяженности строительства согласно Рабочей (Проектной) документации.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и т.д.), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей, ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

10 Требования к комплекту Исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком

	№ п/п
	Титульный лист Объекта
	Комментарий
	ПРИМЕЧЕНИЕ по предоставлению

	 
	ВОЛС (Паспорт трассы )
	 

	1
	Акт приёмки  монтажных и пуско-наладочных работ оборудования (данные по установленному активному оборудованию и его коммутации с вышестоящим оборудованием)/исполнительная  схема организации связи 
	Информация о коммутаторе доступа (модель, хостнейм, КИП, IP, состав плат, если оборудование модульное) и его подключении логическое и физическое подключение (Получается в сервисном центре филиала, передается в СЛТУ в составе всего комплекта ПИР/ИД по объекту УЦН БС)
	Обязательно

	2
	ТУ от собственников и пр. организаций, справки о выполнении ТУ
	ТУ, справки/другие согласования (напр. ПИР/ИД)
	Обязательно

	3
	Договора аренды земли с собственниками
	Постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений  
	По факту выполнения

	4
	Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи Проектной документации,  исполнительная схема трассы
	Состав вновь построенной оптической линии: марка ВОК, номер ОМ,  место расположения муфты впайки ОК,  коммутация волокон, длина ВОК, номер (бирка) кабеля ВОК по трассе, планы и профили пересечений ВОЛС
	Обязательно

	5
	Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках (с учетом оптической и физической длины ВОК)
	Схематичное изображение вновь построенного участка ВОК + сущ. ВОК в сторону АТС (на схеме отображаются основные участки промежуточной коммутации/участки "переприема" АТС/ОРШ/ОРК и т.д. +  № сущ.ВОК)
	Обязательно

	6
	Схемы разварки/распределения ОВ в муфтах и оконечных устройствах
	Количество и номер оконеченных ОВ на кроссе / кол-во ОВ в запасе на сплайс пластине кросса, цветность ОВ, схемы разварки ОВ в муфтах и кроссах
	Обязательно

	7
	Схема устройства подземного кабельного ввода на опору
	Чертеж строительства трубопровода с координатными/географическими привязками, с протяженностью трубопровода, при выводе трубы из т/к - эскиз разверти колодца с отображением места ввода канала в колодце
	По факту выполнения

	8
	Планы ввода кабелей в ОП (при выполнении работ по вводу кабеля в АТС)
	Эскизная схема место расположения оборудования ODF (ряд, стойка , место)
	По факту выполнения

	9
	Схема заземления бронепокровов ВОК 
	Схема отображения точки подключения к щитку КИП
	По факту выполнения

	10
	Ведомость установки опор с координатной привязкой
	Информация отображающая точное место расположение на ГИС карте
	По факту выполнения

	11
	Контрольно-исполнительная съемка на плане совмещенных сетей в масштабе  1:500 в городской черте и населённых пунктах на участках с наличием подземных коммуникаций,  1:1000 в населённых пунктах на участках без подземных коммуникаций, 1:2000 вне населенного пункта
	Постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений  связи в архитектуре и землеустроительных комитетах
	По факту выполнения

	 
	ВОЛС (Электрический паспорт трассы)
	 

	12
	Протоколы монтажа муфт.
	данные по коммутации (с цветностью ОВ), метраж запаса  ВОК на вводе в муфту
	По факту выполнения

	13
	Протоколы монтажа оптических кроссов
	№ кросса, модель, портовая емкость, место расположение, данные по коммутации (с цветностью ОВ) ВОК, запас ОВ на кассете, тип разъемов на кроссе
	Обязательно

	14
	Протоколы двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля (рефлектометрические измерения)  
	Фиксация паспортных данных-характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Обязательно

	15
	Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК -бронепокровы - "земля" (ВОК - грунт)
	Фиксация паспортных данных-характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	По факту выполнения

	16
	Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов относительно "земли" (ВОК-ВЛС)
	Фиксация паспортных данных-характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	По факту выполнения

	17
	Рефлектограммы - zip файл (двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля в формате SOR)
	контрольные измерения
	Обязательно

	 
	ВОЛС (Паспорт рабочей документации)
	 

	18
	Копии заводских паспортов  ВОК
	Точное название и конструктивные особенности 
	Обязательно

	19
	Отчет по прокладке кабеля (ведомость проложенных строительных длин ВОК и профиль залегания кабеля по всей трассе)
	Отчет об использованном материале
	По факту выполнения

	20
	Заводские паспорта оконечного оборудования, муфты/кроссы/шкафы
	Точное название и конструктивные особенности 
	Обязательно

	21
	Акты на скрытые работы (прокладка кабеля в грунте, установка колодцев, прокладка трубопровода, установку опор, ст-во кабельного ввода в ТУД, защита кабеля и т.д.)
	Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина,  длина, характеристики использованного материала и т.д.)
	По факту выполнения

	22
	Схема прокладки кабеля методом ГНБ
	Профиль ГНБ
	По факту выполнения

	23
	Акты на скрытые работы по прокладке кабеля в грунте/ГНБ
	Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.)
	По факту выполнения

	24
	Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним
	Подтверждение согласований/отклонений от проектного задания с заказчиком РТК
	По факту выполнения

	25
	Акт освидетельствования и приемки законченных строительно-монтажных работ
	Акт подтверждающий тех.готовность объекта
	Обязательно

	
	*все документы ИД должны быть подписаны тех. надзором (кроме заводских паспортов)
	



Требования к документации предоставляемой Подрядчиком при установке ШКМ/ ТУД

	Установка ШКМ/ ТУД

	Схема размещения сооружения связи на плане  (топографический план)
	постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений  связи в архитектуре и землеустроительных комитетах

	Фасад /эскиз размещения оборудования внутри ТШ/ТУД ( место расположение и размер -U)
	эскиз фасада шкафа габаритные размеры,  с размещенным оборудованием-  оборудование, № полки, информация о месте  расположения ODF, присвоенное сетевое  название-№ ODF ,  

	Ведомость смонтированного оборудования
	перечень установленного  оборудования

	Исполнительная схема организации связи 
	логическая схема коммутации и транзитных соединений ( при установке активного оборудования)

	Функциональная схема ТШ/ТУД
	коммутация, электрическая схема

	Схема подключения ИБП
	коммутация, электрическая схема

	Сведения о установленных АКБ
	характеристики АКБ

	Протокол контрольного разряда/заряда  АКБ
	фиксация  паспортных данных  на момент приемки и ввода объекта  в эксплуатацию

	Фотоотчет 
	фотоотчет (шкаф в открытом виде)

	Чертеж строительства фундаментного блока по ТШ/ТУД
	чертеж/ габариты 

	Акт на скрытые работы монтажа фундаментного блока
	подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики 

	Заводские паспорта  оборудования
	точное название и конструктивные особенности 

	Декларации соответствия, сертификаты
	от завода производителя



Требования к документации предоставляемой Подрядчиком при строительстве защитного заземления

	Строительство защитного заземления

	ПИР/ПД/ РД/ТУ
	проектный чертеж

	Исполнительная схема заземляющего контура
	чертеж заземления, с габаритными данными и характеристиками

	Акт на скрытые работы монтажа контура защитного заземления
	подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики

	Паспорт заземления
	 Протоколы

	Протокол замеров сопротивления растекания токов
	

	Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, 
	

	Протокол замеров удельного сопротивления грунта, для определения поправочного коэфф.
	

	Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами с замером переходного сопротивления контактов
	

	Заводские паспорта  (  набор/комлект ЗУ)
	копии в 1 экз.

	Декларации соответствия, сертификаты на использованный материал
	копии в 1 экз.

	Журналы по электромонтажным/сварочным работам 
	строительные работы

	Фотоотчет 
	 

	Свидетельство о регистрации электролаборатории  
	копии в 1 экз.




Приложения:
Приложение № 1: Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа.







































Приложение №4.1
к Договору №ЛОТ1



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: П10ТЗ]на выполнение работ по строительству линий внешнего электроснабжения для реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» для нужд ПАО «Ростелеком»

1. Основные сведения 
Настоящее техническое задание (далее – Техническое задание на строительство ВЭС) описывает задачу на строительство линий внешнего электроснабжения проекта УЦН, включающую выполнение работ по подключению БС к внешнему энергоснабжению (ВЭС) в муниципальных образованиях.

2. Цель строительства
Создание последнего дюйма ВЭС (подключение электропитания (ЭП) под «ключ») с целью реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

3. Перечень условных обозначений
СМР – Строительно-монтажные работы;
БС – мобильная базовая станция
ВЭС – внешнее электроснабжение;
ЭП – электропитание;
СИП – самонесущий изолированный провод;
УЭПС – Устройство электропитания связи;
Рабочий чертеж -  Составная часть Проекта внешнего энергоснабжения (ВЭС);
Заказчик – ПАО «Ростелеком»;
Подрядчик – победитель закупочной процедуры.

4. Виды и объемы выполняемых работ.
Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего Технического задания на строительство ВЭС.
4.1 Виды выполняемых работ:
В объёме необходимом для получения разрешения на производство работ провести изыскания по возможности размещения СИП на инфраструктуре собственников, оформить проект и выполнить его согласование с владельцами инфраструктуры.
Произвести работы на основании согласованного проекта, включая оформление необходимых разрешений и экспертиз, в требуемом объеме.
Выполнить подключение термошкафа БС к внешнему энергоснабжению на основании полученных технических условий от энергоснабжающей организации.
Оформить ИД на построенную ВЭС в соответствии с разделом 10 Технического задания на строительство ВЭС.


4.2 Объёмы выполняемых работ:

	№п/п
	Вид работ
	Количество

	1
	Проектирование внешнего энергоснабжения (ВЭС), (альбом ЭС). При выполнении работ силами РЭС, проектирование может выполняться в ПАО «Гипросвязь»
	По запросу Заказчика

	2
	Прокладка СИП по опорам/ КАВБШВнг в грунт … 
	

	3
	Установка ЩР с вводным автоматом необходимого номинала после счетчика и автомата энергосетевой компании для обеспечения защиты с постоянным доступом (на случай ТО и АВР) линии ВЭС от РЭС до БС
	

	4
	Установка вводного автоматического выключателя (в местах с не возможностью размещения ЩР, например трансфрматорные подстанции и т.д.) необходимого номинала после счетчика и автомата энергосетевой компании для обеспечения защиты с постоянным доступом (на случай ТО и АВР) линии ВЭС от РЭС до БС
	

	5
	Монтаж электрического счетчика (в случаях предписаний РЭС в ТУ)
	

	6
	Подключение к электричеству
	

	7
	Комплекс работ по подключению оборудования к электропитанию постоянным/переменным током.
	

	8
	Проведение измерений сопротивления изоляции электрических кабелей и др. лабораторных измерений согласно перечня ИД (Раздел 10 ТЗ)
	

	9
	Легализация электроустановки.
Оформление договора технического присоединения с сетевой организацией, Подготовка комплекта исполнительной документации, Оформление допуска электроустановки в эксплуатацию, Работы по подготовке договора на энергоснабжение с энергоснабжающей компанией
	


Пассивное оборудование, необходимое для строительства ВЭС, прокладки СИП и материалы закупает Подрядчик, руководствуясь Техническим заданием на строительство ВЭС.


5. Место выполнения работ: 
· Адреса Площадок определяются Заказами к настоящему Договору.

6. Краткая характеристика Объекта.
Протяженность (ориентировочно ВЭС 50,0 м., точный объем определяется Заказами к настоящему Договору).


7. Функциональные, технические и организационные требования:
7.5 Работы по прокладке ВЭС должны проводиться в соответствии со всеми необходимыми стандартами, нормами и правилами.
7.6 Выполнение и согласование всей необходимой документации производится силами Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ.
7.7 По окончании монтажных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную согласно РД 45.156-2000.
7.8 Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ.

	№ п/п

	Наименование параметра
	Тип/Показатель

	1
	Основания для строительства
	Рабочий чертеж подготовленный Подрядчиком и согласованный Заказчиком до начала выполнения работ.

	1
	Наименование объекта
	ВЭС (последний дюйм) к БС в муниципальных образованиях. 

	2
	Сроки строительства
	Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ

	3
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность и др.
	Протяженность ВЭС 50,0 м

	4
	Требования по технологии режима производства	
	Режим работ круглосуточный по согласованию с представителями Заказчика.

	5
	Объемные требования, Площадки
	Выполнить в соответствии с объемами указанными в подписанном Заказе.

	6
	Состав документации 
	Исполнительную документацию выполнить в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в бумажном виде в случае необходимости). 

	7
	Результатом работ должно быть:
	Выполненное в полном объеме строительство ВЭС, подключенное электропитание к БС.




8. Общие требования к выполнению работ.
Подрядчик обязан:
8.1 Выполнить все работы в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания на строительство ВЭС, Рабочих чертежей, утвержденных Заказчиком, а также в соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологии производства работ. 



График выполнения обязательств 

	№
	Наименование обязательств
	Состав обязательств
	Дата окончания выполнения обязательств
	Полученный результат,
Отчетные документы

	1
	Строительство ВЭС, подключение БС к ЭП 
	Приемка законченного строительством объекта Заказчиком
	Сроки выполнения работ определяются заказом к рамочному договору
	Акты приемки законченного строительством объекта (КС2,3 и др.)



8.2 Согласовывать с Заказчиком все изменения и отступления от согласованных Рабочих чертежей, возникающие в процессе ведения Работ.
8.3 Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения Работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
8.4 Проводить Работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с Техническим заданием на строительство ВЭС, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ.
8.5 Выполнять Работы таким образом, чтобы Работы не препятствовали или не создавали неудобства в работе сотрудников Заказчика. 
8.6  Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика 


9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и т.д.), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами. 
10. Требования к комплекту Исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком

	№ п/п
	Титульный лист Объекта
	Комментарий
	Примечание по предоставлению

	1
	Проект на внешнее энергоснабжение (ВЭС), (альбом ЭС)
	Разработка пакета документации включая схему подключения ВЭС с необходимыми согласованиями. При выполнении работ силами РЭС, проектирование может выполняться в ПАО «Гипросвязь»
	Обязательно

	2
	Технические условия на технологическое присоединение
	Разрешение на производство работ
	Обязательно

	3
	АКТ/Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям
	Приёмка объекта в эксплуатацию, уточнение места разграничения зоны балансовой принадлежности, тех. обслуживания
	Обязательно

	4
	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
	В соответствие с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
	Обязательно

	5
	Договор на энергоснабжение с энергоснабжающей компанией
	В соответствие с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
	Обязательно

	6
	Схема подключения электропитания - однолинейная
	Схема подключения оборудования к ЭПУ с указанием типа, марок  оборудования, места размещения, точек подключения, сетевого наименования
	Обязательно

	7
	Схема прокладки кабеля питания внутри помещения
	Схема (внутриплощадочная)-прокладка и монтаж силового кабеля в помещениях, по оборудованным кабельным трассам, открытая/скрытая проводка, по фасаду здания в металлорукове / от УД до ВРУ (РЩ), с указанием марки и протяженности
	При выполнении
ВЭС внутри 
помещения

	8
	Схема подключения к внешнему электроснабжению
	Схема (наружная прокладка) отображения трассы прокладки кабеля ЭПУ (в т.ч. прокладка и монтаж силового кабеля по установленным или проектируемым конструкциям) с указанием марки и протяженности, кабель в грунте
	Обязательно

	9
	Форма №14. Паспорт ВЛ.
	Схема (наружная прокладка) отображения трассы прокладки кабеля ЭПУ (в  т.ч. прокладка и монтаж силового кабеля по установленным или проектируемым опорам) с указанием марки и протяженности, кабель в ВЛ
	Обязательно

	10
	Протокол проверки цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ
	Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Обязательно

	11
	Протокол измерения сопротивления изоляции
	Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Обязательно

	12
	Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств
	Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	По отдельному распоряжению Заказчика

	13
	Протокол измерения сопротивления растекания тока заземляющего устройства
	Контрольные измерения, фиксация паспортных данных на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	По отдельному распоряжению Заказчика

	14
	Свидетельство о регистрации электролаборатории
	Поверка измерительных приборов (ЭПУ)
	Обязательно

	15
	Акт на скрытые работы по прокладке проводов и кабелей силовых
	Приёмка скрытых работ по прокладке кабеля
	При выполнении
скрытых работ

	16
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	
	Обязательно

	17
	Акт приемки работ по прокладке проводов и кабелей
	Согласно Постановления Правительства РФ от 06.08.2024 N 1055
	Обязательно

	
18

	Свидетельство о поверке приборов
	Свидетельство о поверке приборов
	

	19
	Ведомость установленного/демонтированного оборудования /материалов
	Перечень оборудования /материалов, количества, места размещения
	Обязательно

	20
	Фотоотчет СМР ВЭС
	От БС до точки балансового разграничения
	Обязательно

	
	* Все документы ИД должны быть подписаны тех. надзором (кроме заводских паспортов)
* При выполнении работ силами энергосетевой компании, требования к СМР ВЭС и состав исполни тельной документации определяются возможностями энергосетевой компании, оговоренной в Договоре на техническое присоединение и других Договорах на выполнение СМР ВЭС. При этом обеспечивается:
- подключение кабеля СИП от узла учета до вводного автомата вводного шкафа БС
- исполнительная документация на данный участок (с указанием длины линии, марки кабеля, точек подключения с привязкой к местности (координаты, топооснова или др. привязка к местности)
- испытание линии на сопротивление изоляции с выдачей протокола. 
	




Требования к надежности электроснабжения
Электроприемники БС ПРТС относятся к третьей категории надежности в соответствии с ПУЭ, т.е. один ввод внешнего электроснабжения. Основанием для подключения к сети внешнего электроснабжения является договор на технологическое присоединение или договор аренды, в который включены технические условия на присоединение к сетям ВЭС, порядок оплаты за потребленную электроэнергию и мощность. 

Требования по подключению электрооборудования
Электроснабжение базовой станции должно быть предусмотрено от существующей сети электросетевой компании или опосредовано через сети арендодателя, с уровнем напряжения 380В, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, согласно выданным собственником сетей Техническим условиям и Разрешением на присоединение мощности от электросетевой компании. Основным документом, подтверждающий технологическое присоединение, является акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей. 
В случае присоединения к электрической сети с изолированной нейтралью, электроснабжение организовывается в соответствии с проектом согласованным местными органами Энергонадзора и Энергосбыта. 
Для коммутации и защиты от короткого замыкания линий электропередачи в точках присоединения электроустановки БС должны устанавливаться автоматические выключатели в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.1-2013 и ПУЭ.


Требования к прокладке и маркировке линий электроснабжения
Линии электроснабжения должны быть выполнены (тип, сечение, материал проводника кабеля определяется проектом), для трехфазной сети - 5-и жильным кабелем по разным каналам при открытой параллельной прокладке. Проектом предусматривается надежная защита кабельной трассы от механических и климатических воздействий. При прокладке воздушной линии электроснабжения, необходимо применять изолированные провода типа СИП. 
Внутренняя электропроводка в помещениях должна быть выполнена в соответствии требованиям ПУЭ и СП. Кабель прокладывается в пластиковых электротехнических кабельных коробах.
Не допускается совместная прокладка в одном канале (коробе) слаботочных и силовых кабелей. 
	Все кабели и провода, должны иметь маркировку в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП. Маркировка производится с двух сторон: в точке присоединения должны быть указаны марка кабеля, длина кабеля, наименование потребителя, а в точке присоединения нагрузки марка кабеля, длина кабеля, наименование точки присоединения.      

Приложение № 5 
к Договору № ЛОТ1 

Адреса складов

	Филиал
	Адрес 

	Филиал в Чувашской Республике
	424031, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 76в







Приложение № 6 
к Договору №ЛОТ1

ТРЕБОВАНИЯ
к обеспечению требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности

Подрядчик обеспечивает выполнение работ/оказание услуг в соответствии с Требованиями охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, промышленной, экологической, пожарной безопасности, предусмотренными в Приложении №3 к приложению №1 Договора.









































Приложение № 7 
к Договору № ЛОТ1




Методика расчета вычета за работы по лесовосстановлению.


	В случае, если по результатам проекта освоения лесов, оформляемого Подрядчиком, выявляется, что протяженность трассы, по которой необходимо выполнить лесовосстановление составляет более 10% от протяженности трассы по Заказу и Подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу осуществляется вычет, рассчитываемый в следующей последовательности:
· Определяется стоимость работ по Заказу подлежащая оплате Подрядчику.
· Заказчик проводит отдельную процедуру закупки (или иной анализ рыночной стоимости) на весь объем работ по лесовосстановлению, по результатам которой определяется стоимость лесовосстановления за 1 Га леса. 
· Определяется общая стоимость работ по лесовосстановлению путем умножения полученной стоимости за 1 Га на общую площадь лесовостановления.
· Заказчик и Подрядчик подписывают Дополнительное соглашение к Заказу, в котором общая сумма Заказа уменьшается на 10% стоимости работ по лесовосстановлению, но не более 10% суммы Заказа. 

Пример расчета заказа приложен отдельным файлом:













	










Приложение № 8 
к Договору №ЛОТ1 


Форма
Чек-лист приемки монтажа ВОЛС




Форма утверждена

Подписи Сторон


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК





































Приложение № 9
к Договору № ЛОТ1






ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.
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										Приложение №3 к Договору



		СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ



		№ п/п		Наименование видов работ		Состав видов работ		Единица измерения		Стоимость за единицу без учета НДС

		1.		Прокладка и монтаж одномодульного ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Включая закупку необходимых материалов (включая муфты, кроссы и иные расходные материалы), прокладка ВОК в свободном/занятом канале, в ПНД-трубе, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, Маркировка(бирки); внутриобъектовые работы; вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон.		Км

		1.1.		ВОК 8 ОВ						191,654.30

		1.2.		ВОК 16 ОВ						203,741.58

		2.		Прокладка и монтаж многомодульного ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Включая закупку необходимых материалов (включая муфты, кроссы и иные расходные материалы), прокладка ВОК в свободном/занятом канале, в ПНД-трубе, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, Маркировка(бирки); внутриобъектовые работы; вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. 		Км

		2.1.		ВОК 8 ОВ						195,943.54

		2.2.		ВОК 16 ОВ						201,726.21

		2.3.		ВОК 24 ОВ						214,233.77

		2.4.		ВОК 32 ОВ						222,132.04

		2.5.		ВОК 48 ОВ						231,204.81

		2.6.		ВОК 64 ОВ						247,958.02

		2.7.		ВОК 96 ОВ 						273,407.53

		3.		Прокладка и монтаж одномодульного  ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы*, ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ, получение согласований землепользователей на проведение работ, оформление и оплата подрядчиком договоров аренды на период строительства, в соответствии с порядком действий по муниципальным, частным земельным участкам и лесному фонду, оплата и проведение работ по лесовосстановлению (в размере не более 10% от протяженности трассы по Заказу; в случае если протяженность трассы по лесному участку составляет более 10% от общей протяженности трассы по Заказу и подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу вычитается 10% от стоимости затрат на лесовосстановление, но не более 10% от суммы Заказа; пример методики расчета суммы вычета приведен в Приложении №7 к Договору), оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на пересечение существующих коммуникаций, подготовка и согласование проекта освоения лесов. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов) освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы, кадастровые работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку), Маркировка(бирки); внутриобъектовые работы; вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая муфты, кроссы и иные расходные материалы), прокладка ВОК в грунте, закупка и установка пикетных столбиков и аншлагов		Км

		3.1.		ВОК 8 ОВ						347,157.96

		3.2.		ВОК 16 ОВ						353,641.52

		4.		Прокладка и монтаж многомодульного  ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы*, ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ, получение согласований землепользователей на проведение работ, оформление и оплата подрядчиком договоров аренды на период строительства, в соответствии с порядком действий по муниципальным, частным земельным участкам и лесному фонду, оплата и проведение работ по лесовосстановлению (в размере не более 10% от протяженности трассы по Заказу; в случае если протяженность трассы по лесному участку составляет более 10% от общей протяженности трассы по Заказу и подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу вычитается 10% от стоимости затрат на лесовосстановление, но не более 10% от суммы Заказа; пример методики расчета суммы вычета приведен в Приложении №7 к Договору), оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на пересечение существующих коммуникаций, подготовка и согласование проекта освоения лесов. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов) освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы, кадастровые работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку), Маркировка(бирки); внутриобъектовые работы; вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая муфты, кроссы и иные расходные материалы), прокладка ВОК в грунте, закупка и установка пикетных столбиков и аншлагов		Км

		4.1.		ВОК 8 ОВ						353,638.13

		4.2.		ВОК 16 ОВ						359,138.72

		4.3.		ВОК 24 ОВ						370,789.10

		4.4.		ВОК 32 ОВ						377,777.01

		4.5.		ВОК 48 ОВ						396,680.93

		4.6.		ВОК 64 ОВ						411,377.56

		4.7.		ВОК 96 ОВ 						443,618.18

		5.		Прокладка ПНД-трубы в грунте**		Прокладка ПДН-трубы в грунте, включая стоимость ПНД-трубы и иных материалов, оформление разрешительных документов и исполнительной документации, получение согласований землепользователей на проведение работ, получение согласований землепользователей на проведение работ, оформление и оплата подрядчиком договоров аренды на период строительства, в соответствии с порядком действий по муниципальным, частным земельным участкам и лесному фонду, оплата и проведение работ по лесовосстановлению (в размере не более 10% от протяженности трассы по Заказу; в случае если протяженность трассы по лесному участку составляет более 10% от общей протяженности трассы по Заказу и подрядчик не согласен выполнить работы по действующей расценке, то из суммы подлежащей оплате Подрядчику по Заказу вычитается 10% от стоимости затрат на лесовосстановление, но не более 10% от суммы Заказа; пример методики расчета суммы вычета приведен в Приложении №7 к Договору), оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на  пересечение существующих коммуникаций,  подготовка и согласование проекта освоения лесов,   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку), ввод трубы в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель,. Закупка необходимых материалов (включая ПНД трубу диаметром 63 мм и выше, и иные расходные материалы).		Км		300,094.69

		6.		Подвес и монтаж ВОК по существующим опорам связи, включая внутриобъектовые работы ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Проведение обследований существующих линий собственников инфраструктуры. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ВЛ, Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов  (муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы)		Км

		6.1.		ВОК 8 ОВ						165,708.09

		6.2.		ВОК 16 ОВ						173,155.56

		6.3.		ВОК 24 ОВ						184,095.56

		6.4.		ВОК 32 ОВ						189,982.10

		6.5.		ВОК 48 ОВ						201,297.70

		6.6.		ВОК 64 ОВ						221,873.94

		6.7.		ВОК 96 ОВ 						240,564.79

		7.		Подвес и монтаж ВОК по существующим опорам ЛЭП не менее 0,4 - менее 10 КВ, включая внутриобъектовые работы ***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Проведение обследований существующих линий собственников инфраструктуры. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам ЛЭП, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ЛЭП Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов  (муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы)		Км

		7.1.		ВОК 8 ОВ						238,930.70

		7.2.		ВОК 16 ОВ						244,424.51

		7.3.		ВОК 24 ОВ						253,969.36

		7.4.		ВОК 32 ОВ						260,319.63

		7.5.		ВОК 48 ОВ						270,853.20

		7.6.		ВОК 64 ОВ						288,465.91

		7.7.		ВОК 96 ОВ 						312,689.35

		8.		Подвес и монтаж ВОК по существующим опорам ЛЭП не менее 10 - менее 35 КВ, включая внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Проведение обследований существующих линий собственников инфраструктуры. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам ЛЭП, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ЛЭП Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов  (муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы)		Км

		8.1.		ВОК 8 ОВ						243,327.56

		8.2.		ВОК 16 ОВ						252,122.51

		8.3.		ВОК 24 ОВ						260,435.95

		8.4.		ВОК 32 ОВ						265,721.45

		8.5.		ВОК 48 ОВ						276,995.93

		8.6.		ВОК 64 ОВ						291,118.39

		8.7.		ВОК 96 ОВ 						316,861.27

		9.        		Подвес и монтаж ВОК по существующим опорам ЛЭП не менее 35- не более 150 КВ, включая внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Проведение обследований существующих линий собственников инфраструктуры. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по опорам ЛЭП, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, заключение договоров на право прохода по ЛЭП. Маркировка(бирки); вывод на стену/опору, прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости, рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов  (муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы)		Км

		9.1.		ВОК 8 ОВ						305,724.03

		9.2.		ВОК 16 ОВ						322,561.70

		9.3.		ВОК 24 ОВ						331,313.53

		9.4.		ВОК 32 ОВ						337,255.34

		9.5.		ВОК 48 ОВ						348,688.04

		9.6.		ВОК 64 ОВ						373,756.59

		9.7.		ВОК 96 ОВ 						396,538.86

		10.		Подвес и монтаж ВОК  с установкой композитных опор на винтовой свае высотой  от 6 метров и более, включая установку опор и внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по вновь устанавливаемым композитным опорам на винтовой свае высотой  от 6 метров и более, воздушных линий связи, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая композитный опоры с винтовыми сваями, муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы), установка композитных опор на винтовые сваи. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ и оформление договоров аренды на период строительства, оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на пересечение существующих коммуникаций, подготовка и согласование проекта освоения лесов, Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов) освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы, кадастровые работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м.  получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку)		Км

		10.1.		ВОК 8 ОВ						829,368.68

		10.2.		ВОК 16 ОВ						836,816.15

		10.3.		ВОК 24 ОВ						847,756.15

		10.4.		ВОК 32 ОВ						853,642.68

		10.5.		ВОК 48 ОВ						864,958.29

		10.6.		ВОК 64 ОВ						885,534.53

		10.7.		ВОК 96 ОВ 						904,225.38

		11.		Подвес и монтаж ВОК  с установкой железобетонных (высотой не менее 9,5 м) опор, включая установку опор и внутриобъектовые работы***		Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по вновь устанавливаемым железобетонным (высотой не менее 9,5 м) опорам, воздушных линий связи, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, , Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая Железобетонные или, муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы), установка опор. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ и оформление договоров аренды на период строительства. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов) освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы,  кадастровые,  работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м. оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на  пересечение существующих коммуникаций,  подготовка и согласование проекта освоения лесов,   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку)		Км

		11.1.		ВОК 8 ОВ						523,558.90

		11.2.		ВОК 16 ОВ						531,006.38

		11.3.		ВОК 24 ОВ						541,946.38

		11.4.		ВОК 32 ОВ						547,832.91

		11.5.		ВОК 48 ОВ						559,148.52

		11.6.		ВОК 64 ОВ						579,724.76

		11.7.		ВОК 96 ОВ 						598,415.60

		12.		Подвес и монтаж ВОК  с установкой металлических (высотой не менее 6 метров) опор, включая установку опор и внутриобъектовые работы***		Проведение  всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по вновь устанавливаемым металлическим (высотой не менее 6 метров) опорам, воздушных линий связи, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, , Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая металлические опоры, муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы), установка опор. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ и оформление договоров аренды на период строительства. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов)  освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы,  кадастровые,  работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м. оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на  пересечение существующих коммуникаций,  подготовка и согласование проекта освоения лесов,   получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку)		Км

		12.1.		ВОК 8 ОВ						607,960.72

		12.2.		ВОК 16 ОВ						615,408.19

		12.3.		ВОК 24 ОВ						626,348.20

		12.4.		ВОК 32 ОВ						632,234.73

		12.5.		ВОК 48 ОВ						643,550.34

		12.6.		ВОК 64 ОВ						664,126.57

		12.7.		ВОК 96 ОВ 						682,817.42

		13.		Подвес и монтаж ВОК  с установкой деревянных  (высотой не менее 6 метров) опор, включая установку опор и внутриобъектовые работы***		Проведение  всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса. Подвес ВОК по вновь устанавливаемым деревянным пропитанных  (высотой не менее 6 метров) опорам, воздушных линий связи, включая возможные обременения собственников инфраструктуры, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, , Маркировка(бирки); вывод на стену/опору,  прокладка по стене/опоре в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой отверстий при необходимости,  рекультивация земель, защита кабеля в опасных местах, монтаж кабельростов, оптических кроссов и стоек для их крепления; оконечивание кабеля с обеих сторон. Закупка необходимых материалов (включая деревянные пропитанные опоры, муфты, кроссы, кабельную арматуру и иные расходные материалы), установка опор. Выполнение ГНБ-переходов, монтаж муфт и кроссов, проведение измерений, получение согласований землепользователей на проведение работ и оформление договоров аренды на период строительства. Вырубка деревьев, корчевка пней, кустарников, мелколесья. Сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание Оформление плана (с изготовлением проекта освоения лесов)  освоения участка, в т.ч. выполнение топосъемки, межевания (включая получение согласований землепользователей на проведение работ землеустроительные работы,  кадастровые,  работы, стоимость необходимых материалов). Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 100 м. оплата потрав собственникам земельных участков, получение технических условий разработка и согласование проектов   на  пересечение существующих коммуникаций,  подготовка и согласование проекта освоения лесов, получение справок об отсутствии претензий со стороны землепользователей по факту окончания строительства,  постановка охранной зоны построенного ВОК на кадастровый учет (включая исполнительную топосъемку)		Км

		13.1.		ВОК 8 ОВ						463,957.21

		13.2.		ВОК 16 ОВ						471,404.68

		13.3.		ВОК 24 ОВ						482,344.68

		13.4.		ВОК 32 ОВ						488,231.21

		13.5.		ВОК 48 ОВ						499,546.82

		13.6.		ВОК 64 ОВ						520,123.06

		13.7.		ВОК 96 ОВ 						538,813.91

		14.		Прокладка дроп-кабеля		Прокладка дроп-кабеля, включая сверление отверстий и монтаж кабельных лотков и коробов электротехнических Закупка дроп-кабеля и всех необходимых вспомогательных материалов		Км		96,613.18

		15.		Монтаж коммутатора концентрации		Монтаж давальческого коммутатора Заказчика, включает в стоимость работ подключение электропитания (до 30 м включительно)  и все необходимые расходные материалы		Шт.		1,643.59

		16.		Монтаж шкафа  для установки коммутатора доступа		Монтаж давальческого шкафа Заказчика, включает в стоимость работ подключение электропитания (до 30 м включительно) и все необходимые расходные материалы		Шт.		4,550.56

		17.		Монтаж термошкафа габаритами до 1000х1000х2400 (без учета Цоколя) Цоколь не более 280 мм.		Обустройство фундамента и контура заземления (материалы для обустройства фундамента закупает Подрядчик, стоимость входит стоимость работ), монтаж давальческого термошкафа Заказчика, проведение землеустроительных и кадастровых работ, подключение электропитания (до 30 м включительно), включая получение ТУ от энергоэксплуатирующих организаций		Шт.		88,360.32

		18.		Монтаж коммутатора доступа		Монтаж давальческого коммутатора Заказчика, включает в стоимость работ подключение электропитания (до 30 м включительно) и все необходимые расходные материалы, а также работы по предварительной настройке коммутатора (сделать его доступным для удалённой работы), подключение питания, ШОС, UTP.		Шт.		2,219.64

		19.		Подключение электропитания, свыше 30 м СИП		Подключение электропитания в случае необходимости прокладки СИП свыше 30 м, за каждый последующий метр, включает стоимость СИП и всех необходимых материалов		М		36.17

		20.		Монтаж контейнера с габаритами свыше 3000х7000х2500		Обустройство фундамента и контура заземления (материалы для обустройства фундамента закупает Подрядчик, стоимость входит стоимость работ), монтаж давальческого термошкафа Заказчика, проведение землеустроительных и кадастровых работ, подключение электропитания (до 30 м включительно), включая получение ТУ от энергоэксплуатирующих организаций		Шт.		212,774.02

		21.		Монтаж шкафа 12U для установки коммутатора доступа, руб. за 1 шт без НДС		Монтаж шкафа для установки коммутатора доступа		Шт.		14,252.52

		22.		Монтаж коммутатора доступа (в случае монтажа коммутатора вне шкафа 12U), руб. за 1 шт. без НДС		Монтаж коммутатора доступа (в случае монтажа коммутатора вне шкафа 12U) а также работы по предварительной настройке коммутатора (сделать его доступным для удалённой работы), подключение питания, ШОС, UTP.		Шт.		3,986.85

		23.		Монтаж наружной антенны CPE и прокладка радиочастотного кабеля до indoor CPE, руб. за 1 шт. без НДС 		СМР. Выбор места размещения внешней антенны, установка крепёжного комплекта и монтаж антенны на стене здания, с учётом всех материалов. Первичная настройка азимута антенны, юстировка антенны. Прокладка и монтаж кабеля от внешней антенны до indoor CPE, с учётом стоимости кабеля, его разделки, устройство отверстия в стене, монтаж кабельканалов, всех материалов. Оформление исполнительной документации. Без учёта стоимости крепёжного комплекта и внешней антенны.		Шт.		1,231.86

		24.		Прокладка кабеля UTP Cat 5e (до 4 пар) внутри здания между indoor CPE и шкафом доступа, руб. за 1 м без НДС		СМР. Прокладка и монтаж кабеля от установленного Шкафа доступа до indoor CPE, с учётом стоимости кабеля, его разделки, устройства отверстий в стенах, монтажа кабельканалов, всех материалов. Оформление исполнительной документации.		М		58.46

		25.		Монтаж, настройка и тестирование indoor CPE, руб. за 1 шт. без НДС		Согласование места установки оборудования, крепление оборудования на стене. Включение indoor CPE и тестирование согласно требованиям, указанным в инструкции по монтажу. Оформление исполнительной документации. Без учёта стоимости Indoor CPE.		Шт.		1,273.51

		26.		Установка опор/подпоры  (полный комплекс работ), для деревянных опор, руб. за 1 опору без НДС		СМР (включая стоимость пристав, подпор, при необходимости) с учётом стоимости опор всех видов и вспомогательных материалов. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.  Заказ и оплата топосъёмок при необходимости.		Шт.		12,300.90

		27.		Установка опор/подпоры  (полный комплекс работ), для ж/б опор, руб. за 1 опору без НДС		СМР (включая стоимость пристав, подпор, при необходимости) с учётом стоимости опор всех видов и вспомогательных материалов. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.  Заказ и оплата топосъёмок при необходимости.		Шт.		14,845.92

		28.		Установка опор/подпоры  (полный комплекс работ), руб. за 1 опору без НДС		СМР (включая стоимость пристав, подпор, при необходимости) с учётом стоимости опор всех видов и вспомогательных материалов. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.  Заказ и оплата топосъёмок при необходимости.		Шт.

		28.1.		для стальных, руб. за 1 опору без НДС						19,087.62

		28.2.		композитных опор, руб. за 1 опору без НДС						27,370.98

		29.		Установка колодца типа ККТМ-1 на существующей кабельной канализации, руб. за 1 шт без НДС		СМР, включая: разработка грунта; стоимость колодца ККТМ-1  и других необходимых материалов, включая транспортные издержки; восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек; Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.		Шт.		8,299.58

		30.		Установка колодца типа ККС-2 на существующей кабельной канализации, руб. за 1 шт без НДС		СМР, включая: стоимость колодца ККС-2, люка, ж/б опорных колец, разработка грунта, гидроизоляция; вспомогательные материалы, включая транспортные издержки; восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек; Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.		Шт.		23,206.72

		31.		Монтаж трубостоек на крыше здания для организации  воздушно-кабельных переходов, руб. за 1 шт без НДС		СМР, обследование конструкций, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость материалов, конструкций): разборка покрытия кровли, крепление трубостойки, оттяжек (при необходимости) к существующим конструкциям здания, антикоррозионная обработка конструкций, гидроизоляция кровли, восстановление покрытия кровли. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.   		Шт.		4,602.83

		32.		Прокладка металлорукава диаметром до 38 мм, руб. за 1 м без НДС		СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов.  Оформление исполнительной документации.		М		156.15

		33.		Установка, монтаж , подключение розетки, выключателя (открытый монтаж), руб. за 1 шт без НДС		СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: устройство, при необходимости, отверстия в стене с заделкой (с установкой гильз), устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, с учетом стоимости материалов. Проверка. Оформление исполнительной документации.		Шт.		386.49

		34.		Прокладка ШОС (включая их стоимость), руб. за 1 шт без НДС		Прокладка ШОС (включая их стоимость, монтаж, с учётом расходных и монтажных материалов) до 50 м.		Шт.		677.06

		35.		Предпроектные изыскания по возможности размещения ВОЛС на инфраструктуре электросетевого хозяйства, размещение ВОЛС на ВЛ (подвес)		сбор и анализ информации о текущей топологии ВЛ по Трассе, планируемой ВОЛС и наличии свободных ресурсов для подвеса ОК; 
определение принадлежности (собственников) планируемой к использованию инфраструктуры для размещения ВОЛС
организация взаимодействия с собственниками инфраструктуры и получение сведений о ВЛ, а также, при необходимости и прямом указании в Бланке заказа, о других объектах электросетевого хозяйства, входящих в Трассу
обработка полученной информации и формирование Технического предложения
организация взаимодействия с собственниками инфраструктуры и получение сведений о возможности размещения ВОЛС в охранной зоне ВЛ
		комплект		Стоимость определяется на основании предоставления подтверждающих документов

		36.		Проект ВЭС, включая необходимые согласования		Разработка пакета документации, согласно требований Заказчика к проектной и рабочей документации, включая схему подключения ВЭС, АРБП. Состав пакета документации уточняется Заказчиком и проектной организацией в договоре и Задании на проектирование. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий.		комплект		10,887.08

		37.		Строительство линии ВЭС 0,4 кВ подвесом по столбам либо по существующим конструкциям, согласно полученных ТУ, включая материалы и обременения		Включая приобретение кабеля электропитания БС, всех автоматов, крепежа, исключая приобретение и монтаж опор, включая все расходные материалы. Приобретение автоматических выключателей (кол-во и номинал определяется проектом). Марка по требованию заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж кабеля электропитания от точки подключения до КШ. Включая всю необходимую спецтехнику. Подключение кабеля электропитания в точке подключения (фазы, N, PE). Подключение автоматических выключателей. Подключение системы электропитания в КШ (фазы, N, ГЗШ). Маркировка, согласно требований Заказчика. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. Гофра любого типа, кабельканал входит в данную расценку. При прокладке временной линии допускается применение коэффициента k=0,6 к работам.		м.п.		726.62

		38.		Строительство линии ВЭС 0,4 кВ с прокладкой в земле, согласно полученных ТУ, включая материалы и обременения 		Включая приобретение кабеля электропитания БС, автоматов, крепежа. Приобретение автоматических выключателей кол-во и номинал определяется проектом. Марка по требованию заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж кабеля электропитания от точки подключения до КШ. Включая всю необходимую спецтехникуПодключение кабеля электропитания в точке подключения (фазы, N, PE). Подключение автоматических выключателей. Подключение системы электропитания в КШ (фазы, N, ГЗШ). Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает восстановление любого типа покрытия в месте прокладки кабеля Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. При прокладке временной линии допускается применение коэффициента k=0,6 к работам.		м.п.		1,723.96

		39.		Установка и подключение автомата до 25А трехполюсный вводной, включая материалы		Приобретение, доставка, замена или установка автомата соответствующего номинала.		шт.		2,268.22

		40.		Подготовка комплекта исполнительной документации в составе: паспорта и формуляры на комплектующие электроустановки, отчет лаборатории по электроизмерениям в объеме приемо-сдаточных работ электроустановки, необходимые изменения и дополнения в проект		Подготовка и предоставление протоколов приемо-сдаточных испытаний и измерений э.оборудования сертифицированным и поверенным оборудованием аттестованной лаборатории. Подготовка однолинейной схемы и согласование с заинтересованными лицами, подготовка Актов скрытых работ, Паспорта на заземляющие устройства, датированная фотофиксация этапов выполнения работ, получение согласования мест заземления при подключении с сущ. контуру. Состав исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		комплект		9,525.96

				*В части строительства ГНБ-переходов расценка применяется в независимости от объемов ГНБ-переходов. В расценку включены все работы под ключ, включая материалы, трубу любого диаметра и пр.

				** Расценка применяется ТОЛЬКО в местах где требуется выполнить Технические условия, содержащие прямое указание проложить ПНД-трубу от 63 мм, а также при необходимости частичного строительства телефонной канализации. Используется совместно с прокладкой ВОК в телефонной канализации.

				*** В случае, если протяженность трассы кабельной линии менее или равна 200 м, к стоимости данной расценки применяемтся коэффициент х2. При комбинированном способе прокладки (грунт, подвес, в кабельной канализации), стоимость рассчитывается путем определения весовых долей каждого способа прокладки в (%) к длине 1 км и их сложения. 
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ для внутриобъектовой прокладки.

				Во всех расценках по прокладке ВОК, помимо остальных затрат, стоимость ВОК включена в расценку.
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TexHUYeCKHE TPEOOBAHUS K ONTHYESCKOMY KaOer0 IPUMEHSIEMOMY
P Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis
ocTénekoM MIPOBEJICHUS TCHJICPOB Ha MOCTaBKY
Penaxmus: 1/2019 Ne busnec-npouecca: P5 Crp. 3uz 47
1 Ha3na4yenmue

Hacrosimuii TOKyMEHT COIEpKHUT HHPOPMAIUI0O O TPEOOBAHHUSIX K ONTHYECCKOMY
kabemo (OK) mns mpoBenenus TeHnepoB Ha moctaBky [TAO «Pocrenmekom» (manee -
TexHuueckue TpeOOBaHNS).

Texauueckue TpeOOBaHUS BBOJSATCS B JCHCTBUE BIIEPBBIC C AATHl X YTBEPIKICHUS.

2 OO01ue moJI0KeHus

2.1. Ob6aacTb NpUMeHeHHs

TpeboBanus HacTosANUX TeXHHUUECKHUX TpPeOOBAaHUM PACIPOCTPAHSIOTCS Ha paboTy
JIUII, OTBETCTBEHHBIX 3a HCIIOJHEHHE OM3HEC-TPOIIECCOB, 00Pa3yIOMIUX TEXHOJIOTHUSCKHUI
oMKl B3aummopenctBusa noapasneneHuiit B [IAO «Poctenekom» W OTpaKEHHBIX B
Pernamenre OusHec-mportecca [IP5 ITlnanupoBaHWe W pPa3BUTHE CETH CBSI3U, PerimaMeHT
ousHec-mporiecca Ol DkcruryaTamus M OINEPATHBHO-TEXHUYECKOE YIPABICHHE CETSIMU
CBSI3M.

[IpuMeHeHre TaHHOTO JOKYMEHTa B MaKpOPETHOHAJIbHBIX/ PETHOHATBHBIX (UIHaIax
O6mecTBa — «/[7151 pyKOBOACTBAY.

2.2. HopMaTuBHBIE CCBHIJIKH

B nacrosmux TexHudyeckux TpeOOBaHHSIX HCIOIb30BAHBI CCHUIKA Ha CIEAYIOIINE
HOPMAaTHUBHBIE JOKYMEHTHI:

e |[EC-60793 Optical Fibres (OnTudeckue BOJOKHA), TpyIIa CTaHIAPTOB
MEXIYHApPOIHOU dyekTpoTexHuueckor komuccun (MOK), Oonee panee wu3naHue
HACTOAIIETO CTaHJIapTa OMyOJMKOoBaHO Ha pycckoMm si3bike ['OCT-P-MOK-793-1-93
Bonoxkna ontudeckue. OOiue TeXHUYECKUE TPEOOBAHNS,

e IEC-60794 Optical Fibre Cables (Ontuueckue kabenu), rpymma CTaHIAPTOB
MEXIYHApOIHOM 351eKTpoTexHnyeckor komuccuu (MIK);

e 'OCT P 52266-2004 KaGenbpuole wusgenust. KabOeau onrtuueckme. QOmiume
TEXHUYECKUE YCIIOBUS;

e 1SO-9000 — Quality management, CucteMbl MeHeHKMEHTa KauecTBa, CeMencTBO
crannaptoB MCO;

e ISO 14000, Environmental management, CucTteMbl SKOJOTHUYECKOTO MEHEIPKMEHTA,
CewmetictBo ctangaptoB MCO;

e ['OCT 5151-79 bapabanbl nepeBSHHbBIE AJIs SJIEKTPUUECKUX Kabenel W MpoBOJIOB.
TexHu4eckue yciaoBus;

e |[EC-60811 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic
materials DiekTpudueckue ¥ onTHYECKUE KaOeau. MeToibl MCIBITAHUNH HEMETaJUTHYeCKHX
9JIEMEHTOB - CTaHAAPT MEKIYHAPOIHOM 3eKTpoTeXxHnYeckoi komuccun (MOK);

e ITU-T-G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable,
PEKOMEHIAIMS MEXTYHAPOIHOTO COI03a eKTpocBszu (MCD-T);

e ['OCT 12.2.007.14-75 CCBT. Kabenu u kaOenbHas apmatypa. TpeOGoBaHuUs
0C30IacHOCTH;

e ['OCT IEC 60332 VcnbiTaHus 3JIEKTPUYECKUX U ONTHYECKUX KaOesiel B yCIOBUSIX
BO3/IeCTBUS T1aMeHu. — CeMeicTBO CTaHAapTOB;
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e ['OCT-9733.0-83 Marepuansl TekcTmwibHbIE. OOmue TpeOOBaHHWS K METOJaM
UCIBITAHUN YCTOWYMBOCTH OKPACOK K (PU3UKO-XUMHUUYECKUM BO3JICUCTBUSIM;

e ['OCT 9.057-75 Equnas cuctema 3aiuTa OT KOPpPO3UU U CTapECHUS;

e ['OCT 31565-2012 KaGenbuble nzaenus. TpeboBaHus M0KapHOM 0€3011aCHOCTH;

e OAO «DPCK EBC» CTO 56947007-33.180.10.175-2014  OnTuueckue
HEMETATNYECKUEe caMOHeCylue Kabeau, HAaTsSHKHBIE U MOIEPKUBAIOIIUE 3a5KUMBI, My(QTHI
st opranuzanuu BOJIC-BJI Ha nuHUSAX 3eKTporiepenadn HarnpsokeHueM 35 kB u Bbiie.
OO01re TeXHUYECKHUE YCIOBHS;

e [lpuka3 Munundopmcssazu PO or 19.04.2006 Ne 47 «O6 yrBepxaenun [lpaBun
NPUMEHEHHs ONTHYECKUX Kabesel CBs3H, MACCUBHBIX ONTUYECKUX YCTPOWUCTB M YCTPOHCTB
JUISL CBAPKU OMTUYECKUX BOJIOKOHY;

e [IlocranoBnenue IIpaButensctBa P® ot 17 utosig 2015 r. N 719 "O noareepkaeHnmn
IIPOU3BOJICTBA TPOMBIIICHHON IPOYKIIMHU Ha TeppuTopun Poccuiickon
denepanun";

° ‘I/IHCTDVKHI/UI o nen0npon3BoacTBY B [TAO «Pocremexom:

e ['moccapuii repmunoB u onpeneneHnii [IAO «Pocrenexkomy;

e Pernament GusHec-niponiecca PS5 [lnanupoBanue v pa3BUTHE CETU CBSI3H,

e Pernament OusHec-mponiecca BI1.O1 Dxcrnyaramusi M OnepaTuBHO-TEXHUYECKOE
YIOPABICHUE CETIMHU CBSI3H.

2.3. TepMuHbBI, onipeaeSIeHUsA U COKPAIeHUsI

Hns ueneét mpumeneHus: TeXHUYECKUX TPEOOBAHMM HCIIONB3YIOTCS TEPMHUHBI U
COKpallleHus, onpenesieHHbie B [noccapun tepmuHoB U onpeaenenuii [IAO «Pocrenexkom»,
a TAK)Ke CIEAyIOLIHe:

FTTB Fiber to the bilding (onTuka mo moma)
BOJIC BOJIOKOHHO-ONTUYECKAS TUHUSI CBA3U
BOJIC-BJI BOJIOKOHHO-ONITUYECKAasl JIMHHUS  CBA3H, pa3MEUICHHAas Ha

BO3AYIIHBIX JIMHUAX DJICKTpOIICpCaAaun

Mepnas CrpoutenpHas JUIMHA, TOCTaBisgeMas Ha OapabaHe COIIACHO
crpoutenabHasn aauna [IMP, xxectko 3anaHHas B meTpax

OK ONTUYECKUN KaOeb
OK-BJI OK mis ctpoutensctBa BOJIC-BJI
OB ONTUYECKOE BOJIOKHO
ONTUYECKUN Kaoesp CaMOHECYIIINMN HEMETAJINYECKUH,
OKCH apMUPYIOIIMMHU 3JIEMEHTAMH KOTOPOTO SIBIISIFOTCS apaMHUJIHbIC

HUTH, 00BbETMHEHHBIE B €IMHYIO KOHCTPYKLHUIO

ONTUYECKUI Kalenb Il MPOKIAJAKH B TPYHT C MOAYJIbHOU
KOHCTPYKLHEN ceplIeYHUKa

ONTUYECKUN Kalenb A MPOKIAJAKH B TPYHT C LEHTPAIbHBIM
ONTUYECKUM MOJYJIEM

onTUYeCKUi  Kabedab Il MPOKIAAKKM B  TelIePOHHYIO
KAaHAJIM3ALUIO C MOIYJIbHOM KOHCTPYKLMEN CEPACUHHUKA

OK-TPYHT
OK-TPYHT-UT

OK-I'TC
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ONTUYECKUN  Kabelb J9 NOpPOKIaAKU B TEJIEPOHHYIO
OK-I'TC-I[T g POIIan (omry
KaHaJIU3aluIo C HEHTPAIbHBIM ONTUYECKUM MOIYJIEM
ONTUYECKUN Kabenb MaJisi TPOKIAJKH BHYTPU TOMEUICHUHN C
OK-OBEKT A, o . B

OK-OBBEKT-IT

MOAYJIBHON KOHCTPYKIIHEH CepAeYHUKA

ONTHYECKUU Kabenb s MPOKIAIKH BHYTPU MOMEIICHUN C
LHEHTPAIBHBIM ONTUYECKUM MOIYJIEM

OKI'T OK-BJI, BCTpo€HHBII B IPO303aLIUTHBIN TPOC
OK-CHII KOMOWHHUPOBAaHHBIA Kabenb-npoBoj, cocrosimi u3 OK-BJI u
3aIIUILIEHHOT0 WX U30JIMPOBAHHOTO ITPOBOAA
OKCM OK-BJI, camonecymiuii, METaITHYCCKUMA
OKHH OK-BJI, HaBUBHOM, HEMETAIINYSCKUHN
ConyrcrByrommue
y yrom MydThI onTrueckue, apmatypa OK-BJI, nenra, 6upku
aKceccyapbl
B 00beMe MOCTaBKe (MO3HMIMM MOCTAaBKM) HEpa3pbIBHAS UIMHA
CrpoutesbHasn
onnoro tuma OK, koropas mnocraBisieTcs B KoiuuecTtBe |
AJIMHA
OapabaH
3 Tunel onTHYecKUX KadeJsieil, ONMMCAHHBbIE B HACTOSIIUX TPeOOBAHUAX K

Ka0eJbHOM MPOYKIUH

¢ OKCH 0,4-20 xB;

¢ OKCH 35 xB u BpI111€C;

¢ OK nns npoxnaaku B rpyHT (OK-I'PYHT);

¢ OK nmns npoxnagku B kabenpHOM KaHanu3auu (OK-I'TC, OK-I'TC-LT);

¢ OK nns npoxnagxu BHyTpu nomenienui (OK-OBBEKT, OK-OBBEKT-1[T);

o OKI'T;

¢ OK-CUII,
¢ OKCM;

¢ OKHH.

4 O0JsacTh NpUMeHEeHUs!

4.1. OK npennazHauyeHsbl A 3amuTel OB oT BHEITHUX BO3JEHCTBUIMA.

4.2. OKCH 0,4-20 kB npenna3HaueH g nojaseca Ha onopax BJI Huxke (da3HbIx
IIPOBOJIOB, & TAK)KE HA ONOPAX JUHUMN CBSI3U, KOHTAKTHOMN CETH U T. [I.;

4.3. OKCH 35 kB u Bblle mpenHa3HaueH s mojaBecku Ha omopax BJI kmacca
HanpspkeHui 35kB u BrImie B Mex()a3sHOM IPOCTPAHCTBE WM HUXKE (Pa3HBIX MPOBOOB;

4.4. OK-TPYHT, OK-I'PYHT-UT npeanasHaueH s NpOKJIaJAKHd B TPYHTaX BCEX
KaTeropui, a Takxke B KaOEeNbHOW KaHAIW3allWW, IPY HAJIWYUHM TOBBIIIEHHBIX TPeOOBaHUN
10 MEXAHUYECKON YCTOMYNBOCTH, B TOHHEIISAX U KOJUIEKTOPAX;
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45 OK-ITC, OK-I'TC-UT npenna3sHadeHsl s TPOKIAAKA B KaOeIbHOMH
KaHaJu3alluu, Tpyoax, KOJIEKTOpax;

4.6. OK-OBBEKT, OK-OBBEKT-LT mnpemna3naueHsl i MPOKIAAKH BHYTPHU
3IaHUN U COOPYKEHHH 10 CTeHaM, B BEPTUKAJIBHBIX M TOPU3OHTAJILHBIX KaOelenpoBoax U
Ka0enbpocTaM, B TOHHENSIX M KOJUIEKTOpPaX, B COOTBETCTBUU C TPEOOBAHUSIMU MOXKAPHON
0€30MacCHOCTH.

4.7. OKI'T npennasnayeH st nmojaBeca Ha onopax BJI, kak mpaBuiio, Ha BEpIIUHE
TPOCOCTOEK, MPU ITOM ONTHYECKHH Kabellb pa3MelleH BHYTPU TIPO303alIUTHOTO TpoOca,
oOecrieunBaroero 3amuty BJI OT Tpo30BbIX MepeHanpss>KEeHUH U TOKOB KOPOTKOTO
3aMBIKaHUS.

[Tpu oOHapyx)eHuun yBeandeHHbIX nposieToB Ha BJI u nepexonos 6oiee 500 MeTpoB u
npoknanaku kabens OKI'T, npumensaTs kabenb KOHCTPYKIIUMH, IPEeyCMaTPUBAIOIICH MOIYITh
C BOJIOKHAMH, PACIOJIOKCHHBIH HE B IEHTPAILHOM DJIEMEHTE, a BO BHYTPEHHEM ITOBUBE
MIPOBOJIOB.

4.8. OK-CUII mpennasHaueH i TMojBeca JUIsl MOJBECa HAa OMOpax BO3AYIIHBIX
JVMHUH CBSI3U, JIMHUM 3JIEKTpOIepeiad, CToia0ax OCBEIIECHUs, MEXTY 3aHUSIMHU.

4.9. OK-CUII-2 npenna3znauen s noaseca Ha onopax BJI (0,4/1 kB).

4.10. OK-CUII-3 mpennaznayeH s noaseca Ha omopax BJI (6-35kB), mpu »tom
ONTUYECKHI Kabenb MPUKPEIUIeH K (ha3HOMY MPOBOAY MPOMBIIUICHHBIM CIOCOOOM Ha
3aBOJIe-U3TOTOBUTEIIE.

4.11. OKCM npeana3nayeH A nojaseca Ha onopax BJI kimacca nanpspkenuii 35kB B
Mex(pa3zHOM IPOCTPAHCTBE.

4.12. OKHH mnpenna3HaveH uisi HaBUBKH Ha (Da3HbIC MPOBOJA / TPO303aIIUTHEBIC
Ttpoca BJL.

5 TpeGoBanusi K HAIEKHOCTH

5.1. Cpok cnyx6s1 OK, BKIItOUasi CpOK XpaHEHUsl, JOJKEH ObITh HE MeHee 25 JeT.
Cpox cimy>x0bl MOATBEPKIAETCS TEXHUUECKOU JOKYMEHTAIUEH, UCTIBITAHUSAMH U pacyeTaMu
HU3TOTOBUTETIS.

52. Cpok xpanenus OK B oTammmBaeMbIX [OMEIICHUAX, PEKOMEHIYyEeMbIX
M3TOTOBHUTEJIEM, TOJDKCH OBITH HE MeHee 15 mer.

5.3.  Cpok xpanenusi OK Ha Tape M3roTOBUTENS MOl HABECOM B TOJIEBBIX YCIOBHSIX
noJkeH ObITh He MeHee 10 meT.

5.4. Tapantum wusroroButedass Ha cooTBercTBUe OK HACTOAIIUM TEXHUYECKUM
TpeOOBaHUSAM JOJKHBI OBITH HE MeHee 5-Tu JieT co aHsa BBojga BOJIC B skcrmyararuto, HO
He Oonee O6-tm ner co JnHA npousBoactBa OK  npu  cobntoneHud — yClIOBUM
TPAaHCIIOPTUPOBAHMS, XPaHEHUs, MOHTaXXa U OJKCIUTyaTalldd B COOTBETCTBHUU C
MMCbMEHHBIMHU PEKOMEHIAITUSIMHA U3TOTOBUTEIIA.

6 TpeGoBaHusi K KOHCTPYKIHMHT

6.1. Koncrpykmuss OK, mnpemnaraemas  W3rOTOBHTENEM, JIOJDKHA  TOYHO
COOTBETCTBOBATh 3a7aHHON B HacTosumx TpeboBanusax (IIpunoxenuns 1-12), obecneunBath
ero ONTHYECKUE, (UBHKO-MEXaHUYECKHEe W KINMaTUYEeCKHE TapaMeTphbl, 3alluTy
ONTUYECKUX BOJIOKOH OT BHEIIHUX BO3/ICHCTBUI B TCUYCHHUE €TI0 CPOKA CITYIKOBI.
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6.2. OKCH

6.2.1. Cepneunuku kabeneit OKCH 0,4-20 kB u OKCH 35 xB u BbIlle JAOMKHBI
UMETh MOJYJIBHYI0 KOHCTPYKIIMIO, C IIEHTPAIbHBIM CHJIOBBIM  3JIEMEHTOM U3
CTEKJIOMJIACTUKOBOTO TPYTKA, BOKPYr KOTOPOTO, HAKIAJbIBACTCS TOBHUB ONTHYECKHX
monynei. llar ckpyTku Moysieit onpeaenseTcs JOMyCTUMBIM PaArnycoM H3ruda BOJIOKHA.

6.2.2. Onruueckuii monynb it Bcex OKCH, emkocTthio 1o 48 OB BKIIOYUTENBHO,
JIOJDKEH cojepXkaTth 10 8§ cBoOoaHO yinoxkeHHbXx OB BrimountensHo. CB0OOIHOE
MPOCTPAHCTBO B MOJYJIE€ JOJHKHO OBITH 3allOJIHEHO BOJOOIOKMPYIOMUM KoMmayHaoM. [Ipu
HEOOXOJIMMOCTH, BMECTO MOMAYJIEH MOTYT HCIOJb30BATHCS KOPENIbHBIE 3arOJHUTEIH.
KopnenbHbie 3amoiMHUTENN JODKHBI OBITh HM3TOTOBJICHBI W3 TIOJUATHIICHA WM WHBIX
MOJIMMEPHBIX MaTepuanioB. HoMHUHambHOE 3HAYEHHE U JIOMYCTUMOE OTKIIOHEHHE JAMaMeTpa
KOPJIEJBHBIX 3allOJIHUTENIEH TOJKHBI COOTBETCTBOBATH nuamMeTpy OM.

6.2.3. CBoOOAHOE MPOCTPAHCTBO MEXIY CKPYYCHHBIMH JIIEMEHTAMH CepJeUHUKA
JOJKHO OBITh 3amOJIHEHO THAPO(MOOHBIM KOMIAYHIOM WM CYXHMHU BOJOOJOKUPYIOIIUMU
AJIeMEHTaMU (HUTH, JICHTBI, TOPOIIKH H T.1.).

6.2.4. TloBepx cepneuHuka A0DKHA ObITh HamoxeHa [IDT-nmenTa, ckperuieHHas
MOJIMMEPHBIMHA HUTSIMH.

6.2.5. lns OKCH 35 kB u Belme moBepxX cepleyHHKa JOJDKHA OBITh HaJIO)KEHa
MPOMEXYTOYHASI TOJTUAITUIICHOBAsT 000JI0YKA.

6.2.6. Ins OKCH mnpenmosaraeMbeix K pasMmemeHno Ha wuHpactpykType ITAO
«Poccetn» mnoBepx cepaeunuka kabens (mms OKCH 0,4-20 xB) wimm  mosepx
npoMexyrounoir ob6omouku (mnss OKCH 35 kB u Bbimie) A0MKHBI OBITh HAJIOKEHBI
apamuaHbele cuioBble dyeMeHThl. B mHbIX ciywasx mut OKCH 0,4-20 kB nmomyckaercs
UCTIONh30BAHNE CHJIOBBIX JJIEMEHTOB HAa OCHOBE CTEKIOHUTEH. KOIMYecTBO CHIIOBBIX
AJIIEMEHTOB OMpEIEsAETCs YCIOBUSAMHU NMPOKIaaku v akcrutyaranuu BOJIC — BJL

6.2.7. TloBepx CHJIOBBIX JIEMEHTOB JIOJDKHA OBITH HAJIOXKEHA Hapy>KHas 000J0YKa U3
MONUATUIIEHA. B 3aBUCHMMOCTHM OT ycioBuW Mpokianku u skciyatauuun BOJIC — BJI
HapyXHasi 000JOYKa MOXXET OBITh BBIMOJIHEHA W3 TPEKHMHTOCTOMKOTO TOTHITUIICHA,
MOJIMATUIICHA HE PACIPOCTPAHSIONIET0 TOPEHHUS TPU OJUHOYHOM WM TPYHIOBOMU
MPOKJIAJKe, HE BBIJACISAIONINE KOPPO3HOHHO-AaKTUBHBIX Ta3000pa3HbIX MPOIYKTOB IpPHU
TOPEHUH U TIICHUH, HE COZCpIKAIIasi TaJIOTCHOB, HU3KO JIbIMHAS WJIH 0€3 JTbIMHAS.

6.3. OK-I'pynr

6.3.1. CepeyHHK MOJYJIbHOW KOHCTPYKIIMM C LEHTPAIBHBIM JIUAJIEKTPUICCKUM
CHJIOBBIM DJIEMEHTOM, BOKPYT KOTOPOTO CKPYYECHBI ONTHYECKUAE MOTYITH.

6.3.2. Onrtuueckuii MOIyb ISl BceX Kabeneil, eMmkocThio 10 48 OB BKIIOUNTENIRHO,
JIOJDKeH cojepaTh 10 8 cBobogHo ynokeHHBIXx OB BrimounTenpHo. CB0OOIHOE
POCTPAHCTBO B MOAYJIE JOKHO OBITH 3aIIOJHEHO BOJOOIOKUPYIOMUM KoMMayHaoM. [Ipu
HEOOXOJMMOCTH, BMECTO MOJIYJIEH MOTYT HCIIONb30BATHCA KOPACTbHBIC 3aIlOJTHUTEIH.
KopnenbHble 3arMoMHUTENN JODKHBI OBITh HM3TOTOBIICHBI W3 TOJHATHIICHA WJIA WHBIX
MOJIMMEPHBIX MaTepuaioB. HoMUHaTbHOE 3HAYEHHWE U JIOMYCTUMOE OTKIIOHEHHE JHaMeTpa
KOPJICNTBHBIX 3aMOTHUTENICH TOJKHBI COOTBETCTBOBATh quametpy OM.

6.3.3. CBoOOAHOE MPOCTPAHCTBO MEX]Y CKPYYCHHBIMU 3JEMEHTaMH CepAcUHUKa
JOJKHO OBITh 3amOJIHEHO TUAPO(GOOHBIM KOMIAYHIOM WM CYXUMH BOJOOJIIOKAPYIOIIUMHU
AJIEMEHTaMU (HUTH, JICHTbI, MOPOIIKHK). CepJeUHHK JTOJIKEH ObITh CKpEIJIeH HUTSIMHU U/ Uin
JICHTOH C BOJIOOJIOKUPYIOIIMMHU CBOMCTBAMH.
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6.3.4. TloBepx cepAcUYHMKAa HaAKIAIbIBACTCI IPOMEXKYTOYHAs OO0O0JIOYKa U3
MOJIMATHIICHA.

6.3.5. TloBepx NPOMEKYTOUHOW OOOJOUKH HAKIAIABIBACTCS OpOHS W3 CTATBHBIX
OIIMHKOBaHHBIX MPOBOJOK. KoIWYecTBO cCJI0EB MPOBOJIOKH OIpPEAEIseTCs KaTeropuein
TPYHTOB M YCJIOBUAMH OKCIUTyaTauuu Kabens. CBOOOJHOE MPOCTPAHCTBO MEXKIY
IPOMEXYTOYHONH OOO0JIOYKOM M 3JI€MEHTaMu OpOHENOKpPOBA 3aIMONHIETCS TUAPO(HOOHBIM
KOMITayHJ0M. B ciydae mOBBIIIEHHBIX TPeOOBAaHHH MO AIIEKTPOOE30MACHOCTH JAOMYCKAETCs
npUMeHEeHHEe OPOHENIOKPOBa B BUIE CTEKIIOIUIACTUKOBBIX MPYTKOB.

6.3.6. [loBepx mpoBOIOYHOM OpPOHM HAKIAABIBACTCS 3alllUTHas O000JI0YKa U3
NOJIMATWIIEHA CpPEJHEH WM BBICOKOM IUIOTHOCTH. B ciydae H3rotoBieHHst Kabenst c
MOBBIIIEHHBIMA ~ TPEOOBAaHHMSIMU TIO0 TOXApHOM  Oe3omacHOCTH  00oio4yka  Kabems
BBITIONTHSIETCS U3 O€3raJloreHHOT0 HEropIoYero MaTepuarna.

6.4. OK-ITPYHT-LT

6.4.1. KaGenb cOAECpX)UT TEHTPAIBHBIM ONTHYECKHA MOIYJIb CO CBOOOJHO
YII0)KEHHBIMUA BOJIOKHaMH. ONTHYECKUN MOJIYNb JOJDKEH cofepx aTh A0 24 cBOOOIHO
yioxeHHbIx OB.

6.4.2. CBoOOAHOE TIPOCTPAHCTBO B ONMTUYECKOM MOIYJE 3aMOIHEHO THUAPO(POOHBIM
reyem.

6.4.3. Ha ueHtpanbHbIi ONTHYECKHI MOJYNb CIHUPAIbHO HAKIABIBACTCS OpOHS U3
CTaJFHBIX OLMHKOBAaHHBIX TPOBOJOK. CBOOOIHOE MPOCTPAHCTBO MEXKIY IMPOBOJIOKAMU
3anojaHeHo ruapodoOHbIM reneM. Ha OpoHIo HakiajgpiBaeTcsi 000JI0UKa M3 MOJIMATUIICHA
CpeaHEeN WK BBICOKOW IUIOTHOCTH.

6.5. OK-I'TC

6.5.1. CepiedHUK MOJYJIbHOM KOHCTPYKUMHU C LEHTPAIbHBIM JUAJIEKTPUUYECKUM
CHJIOBBIM 3JIEMEHTOM, BOKPYT KOTOPOT'O CKPYYEHbI ONTHYECKHUE MOTYIIH.

6.5.2. Onruyeckuii MOIYIb JUISI BCeX Kabenei, eMkocThio 10 48 OB BKIIOUHTEIBHO,
JIOJDKEH cojepkaTh 10 8 cBoOogHO yinoxkeHHbIXx OB BrmountensHo. CB0OOOIHOE
IPOCTPAHCTBO B MOAYJIE JOKHO OBITH 3aIIOJHEHO BOJOOIOKHAPYIOMUM KoMmayHaoM. [lpu
HEOOXOJMMOCTH, BMECTO MOJyJeH MOTYT HCIOJIb30BATHCA KOPACIbHBIC 3allOJHUTEINH.
KopaenbHbie 3amomHUTENN TOMKHBI OBITh W3TOTOBIICHBI W3 TONHMATHIICHA WM WHBIX
NOJMMEPHBIX MaTepraiioB. HomMuHampHOE 3HAYEHHUE U JIOMYCTUMOE OTKJIOHEHHE TuamMeTpa
KOPJIEJBHBIX 3allOJIHUTENIEH TOJDKHBI COOTBETCTBOBATH nuaMerpy OM.

6.5.3. CB0oOOAHOE TPOCTPAHCTBO MEXIY CKPYYCHHBIMU DJIEMEHTAMHU CEpACYHHKA
JIOJDKHO OBITH 3aIlOJTHEHO TUAPOPOOHBIM KOMITAYHJIOM HIIM CYXHMH BOJOOIOKUPYIOIIMMHA
AJIeMEHTaMU (HUTH, JICHTHI, MOPOIIKK). CepAeUHHK JAOKEH ObITh CKPEIJIEH HUTSAMH U/WIIH
JICHTOU C BOJIOOJIOKUPYIOIIUMHU CBONCTBAMHU.

6.5.4. TloBepx cepIcYHMKAa HAKJIAJIbIBaeTCsI OpPOHS W3 CTAIBHOW TOPPUPOBAHHOM
JAMHHUPOBAaHHOW JEeHThl. CBOOOJHOE TPOCTPAHCTBO MEXKAY CEpIACUYHUKOM U JICHTOU
3aroJHAeTCs TUAPO(YOOHBIM KOMITaYHIOM MU BOJOOIOKUPYIOLIEH JICHTOH.

6.5.5. B ciyuae mNOBBILIEHHBIX TPeOOBAaHMI K TMOBPEXKACHUIO TPBI3YHAMHU WU
YBEIIMYCHHBIX TpeOOBaHWH K pa3JaBIMBAIOIICH WM  paCTIATUBAIONICH  Harpys3ke
JIOMTyCKaeTcss TMpUMEHEHHWE OpOHENMOKpOBa B BHJE CIIOS CTadbHBIX OIIMHKOBAHHBIX
IPOBOJIOK.

6.5.6. TloBepx OpOHENMOKPOBa HAKJIAIBIBACTCS 3aIIMTHAs 00O0JOYKA M3 TOTHITHIICHA
CpeIHel WM BBICOKOH TUIOTHOCTH. B cilydae W3roTtoBieHuss KabOeis C TOBBIIIEHHBIMU
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TpeOOBaHUSMU IO TMOXKApHOM Oe30MacHOCTH 000JI0uKa Kaleisl BBIMOJIHSIETCS U3
0€e3rajJoreHHOT0 HETOPIYero MaTepuaia.

6.5.7. Jlomyckaercst UCIOJIb30BaHUE B 000J0UYKe KaOems MOTOTHUTEIBHBIX CHIIOBBIX
AJIIEMEHTOB B BHJE ABYX MPOTHUBOIOJOKHO PACHOJIOKEHHBIX CTaJIbHBIX IMPOBOJOK HIIU
CTEKJIOMJIACTUKOBBIX MTPYTKOB.

6.6. OK-I'TC-IT

6.6.1. Kabenp CONEp>KUT ONTHYECKHA MOAYIh CO CBOOOJHO  yJIOKEHHBIMHU
BOoJIOKHaMH. ONTUYECKUM MOJYyNb JTOJKEH coaepkarh 10 24 cBoOomHO ynoxkeHHbix OB
BKJIFOUUTEIIHHO.

6.6.2. CBoOOAHOE TIPOCTPAHCTBO B ONTUYECKOM MOIYJE 3aMOJHEHO THUAPO(POOHBIM
reyiem.

6.6.3. IloBepx Momyss HakIaAbIBaeTCS OpPOHS M3 TOQPUPOBAHHON CTATBLHON JICHTHI
(TomyckaeTcsi MpUMEHEHUE OpOHENMOKpPOBa B BHUJAE CJIOS CTAJbHBIX OLIMHKOBAaHHBIX
MIPOBOJIOK) U O00JIOYKA M3 MOJUATWICHA CpeAHEH WU BBICOKOM MmIOTHOCTH. CBOOOAHOE
MPOCTPAHCTBO MO/ TOPPUPOBAHHON JICHTON 3aMOJHEHO THAPOPOOHBIM TeleM WIH CYXUMHU
BOIOOJIOKUPYIOIIIMMH SJIEMEHTAMH.

6.6.4. B oOomouke kabenss AMaMETPaIbHO MPOTHUBOIOIOKHO PACIOIOKEHBI JBE
CTaJIbHBIE TPOBOJIOKU MIIM CTEKJIOIUIACTUKOBBIE NMPYTKH, KOTOPBIC BHIMOIHSIOT (YHKIIUU
CUJIOBBIX 3JIEMEHTOB.

6.7. OK-O0BekT

6.7.1. Cepne4yHUK MOMIYIBHOM KOHCTPYKIIMH C IEHTPAIBHBIM TUAIIEKTPUICCKAM
CHJIOBBIM 3JIEMEHTOM, BOKPYT KOTOPOT'O CKPYYEHBI ONITUYECKUE MOJTYIIH.

6.7.2. Ontryeckuid MOIYIb JJIsl BCeX Kaberneld, eMKocThio 10 48 OB BKIIOYUTENBHO,
JOJDKEH cojepkaTth 10 8 cBoOogHO yinoxkeHHbIXx OB BrmountensHo. CB0OOIHOE
IPOCTPAHCTBO B MOAYJE JOKHO OBITH 3aIIOJHEHO BOJOOIOKUPYIOMUM KoMmayHoM. [pu
HEOOXOJMMOCTH, BMECTO MOJyJIe MOTYT HCIOJIb30BATHCA KOPAEIbHBIC 3aIlOJHUTEINH.
KopnenbHble 3amoiaHUTENN AOMKHBI OBbITh M3TOTOBJIEHBI M3 MOJUATHIEHA WM HWHBIX
NOJIMMEPHBIX MaTepuanoB. HoMHHaIbHOE 3HAUEHHE U JIOMYCTUMOE OTKIOHEHHE JAUaMeTpa
KOPJICJIbHBIX 3aMOJTHUTENEH TOMKHBI COOTBETCTBOBATH Juamerpy OM.

6.7.3. CBOOOAHOE MPOCTPAHCTBO MEX]Y CKPYYEHHBIMH 3JEMEHTaMH CepACUHUKa
JOJKHO OBITh 3aMOJIHEHO TUAPO(GOOHBIM KOMIAYHJOM WM CYXMMHU BOJOOJOKUPYIOIIUMU
3NIeMEHTaMU (HUTH, JEHTHI, MOPOIIKH). CepAeYHUK CKperieH OOMOTOUYHBIMUA HUTSIMH W/WIIH
JICHTOU C BOJIOOJIOKUPYIOIIMMH CBOHCTBAMHU.

6.7.4. Tlpu HeoOXOIMMOCTH TOBEPX CKPEIJICHHOTO CEepJCYHMKA HaKJIAbIBACTCS
3aIMTHBIN CJIOW W3 apaMUJHBIX WM HMHbIX HUTEeH. CBOOOJHOE MPOCTPAHCTBO MEXKIY
CepJICUHUKOM U OpPOHEMOKPOBaMH 3aIOJIHAETCS THAPO(YOOHBIM KOMIAYHIAOM WU CYXHMHU
BOJIOOJIOKHPYIOIIMMHU DJIEMEHTaMU (HHUTH, JICHTHI, MOPOIIKH). B ciy4ae MOBBIIIICHHBIX
TpeOOBaHMK K TMOBPSKIACHUIO TPBI3YHAMH WM  YBEIMYCHHBIX TpeOOBaHWHN K
pa3AaBIMBAIOLICH MM PACTATHBAIOIIEH HArpy3Ke JAO0MyCcKaeTcs MPUMEHEHNE OpPOHETIOKpPOBa
B BUJIE CJIOS CTAJIbHBIX OLMHKOBAHHBIX IPOBOJIOK.

6.7.5. TloBepx 3aIIUTHOTO CJIOS HAKJIAAbIBAETCA 3alllUTHAS 000JI0YKa U3 MOJIUITUIICHA,
He pacnpocTpaHsomero ropeaue B cootrBeTctBuM ¢ ['OCT 31565-2012 KabGenbHbIe
uznenus. TpeGoBaHus moxapHOH O€30MaCHOCTH.
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6.8. OK-OBBEKT-IT

6.8.1. Kabenb coAepXUT ONTHYECKHA MOIYJIb CO CBOOOJHO  YIIOKEHHBIMHU
BOJIOKHaMH. ONTUYECKUM MOJYyJNb JTOJKEH cojaepkarh 10 24 cBoOomHO ynoxkeHHbix OB
BKJIFOYUTEIBHO.

6.8.2. LlentpampHass TpyOka H3 TOJMMEpPHOrOo Marepuana (Kak TpaBUIO —
nonmmbOytunentepedranar (IIbT)) co cBoOoaHO pacmonokeHHbIMU BoJIoOKHaMHu. CBOOOIHOE
MPOCTPAHCTBO MEXIY BOJIOKHAMHM 3aMIOJIHEHO TUAPO(OOHBIM KOMIAYH]IOM.

6.8.3. TloBepx cepAeuHMKa HAKIIAILIBACTCS 3aLIUTHBIN CJIOW U3 apaMUHBIX WM UHBIX
Hutel. CBOOOAHOE MPOCTPAHCTBO MEXAY CEPACUYHUKOM U OPOHETOKPOBAMU 3aIOIHSIETCA
ruIpo@OOHBIM KOMIMAYHJOM WM CYXUMH BOJOOJIOKUPYIONIMMH 3JE€MEHTaMU (HHUTH,
JeHThl). B chydae TOBBIMIEHHBIX TPEOOBaHWM K TMOBPEXKICHUIO TPBI3YHAMH HIIU
YBEIUYEHHBIX TpeOOBaHUM K pa3laBIMBAIONICd WM paCTATHUBAIONIEH Harpyske
JIOTIyCKAeTCsd TMpPUMEHEHHE OpOHEMOKpOBa B BHJAE CJIOA CTaJIbHBIX OIMHKOBAHHBIX
MIPOBOJIOK.

6.8.4. HapyxxHas 000704YKa BBITIONHSETCS U3 KOMIIO3UIIMK TMOJMdTHIeHA. O0oouka
JOJDKHA OBITh BBIMOJHEHA W3 TMOJUATWICHA, HE PaCHpOCTPAHSIONIET0 TOpPEHUE B
cootBerctBun ¢ ['OCT 31565-2012 KaGenbuble wu3genus. TpeOoBaHUS MOXapHOU
0€301MacHOCTH.

6.9. Koucrpykmmu OKI'T mw OKCM 1omKHBI B Ka4eCTBE CHJIOBBIX DJIEMCHTOB
COJICpKaTh CTaJIbHbIC MPOBOJIOKH, IUIAKMPOBAHHBIE ATIOMHHHEM JHMOO TMPOBOJIOKA U3
AJTIOMUHHUEBOTO CILJIABA.

6.10. Omnrmueckue moxynu s OKI'T, OK-CHUII, OK-CUII-2, OK-CHUII-3, OKCM,
OKHH emkocTrio 10 64 OB BKIIOUHTENBHO AOJKEH coepkath A0 8 OB BKIIOUHUTENBHO.
Hna tuna OKI'T, OKCM, OKHH wMoaynu moryr coaep:kaTh ONTHYECKHME BOJIOKHA,
IPYIIIMPOBAHHBIE B MYYKH €MKOCTBIO 0 24 BOJOKOH BKJIIOUMUTEIBHO, MPU ITOM KaXKAbIH
nydok u3 8 OB pomxeH ObITH OOMOTaH KOAMPYIONICH HUTHIO. B ciiydae KOHCTPYKIMH C
HEHTPAJIbHBIM MOJAYJEM Kbl MYy4OK BOJOKOH JOIYyCKaeTCsi OOMaThiBaTh OJHOU
KOAMPYIOUIEH HUTHIO WM 0€3 HHUTEW, HO C MPUMEHEHUEM JOTOTHUTEIHLHON MITPUXOBOU
MapkupoBku OB.

6.11. TloctaBnsiemble CTpPOUTENbHBIC JUIMHBI KaOelell He OJKHBI COACpPKaTh
cpamienabie OB. OB B OM n0mKHBI pa3nuyaThCcsi pacuBETKOM. B3aMeH JOMOIHUTEIbHBIX
[IBETOB ONTHYECKUX BOJIOKOH JOMYCKAETCA MUCIOJIb30BATh OCHOBHBIE 1[BETA C HAHECEHHBIMU
MeTkamu. PacuBetku nomkHBl cooTBeTcTBOBaTh cTaHAapty ANSI/TIA/EIA-598-C u
COOTBETCTBOBAThH NMPUBEACHHON HIKE:

Yucno BOJOKOH B MOAYJIE CooTBeTcTBH

Homep
BOJIOK Hcnonb3yemsle € CTaHJapTy
a 1[BETA 10 | 12 | 14 | 16 | ANSI/TIA/EI
A—598C

N (ST o

2 OpansxeBbIi V—“:":":":":":":| COOTBETCTBHE
3__| Seneiii 0 o e

4 | Kopurresi R (N IR B cavaprom
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5 Ceprriit
6 benprit
7 KpacHbiit
8 UepHblii
9 JKenTerit

10 ®DunoaeTOBBIN

11 Po3oBrIit

12 AxBa

13 OJIMBKOBBIN

14 bexeBriit

15 | TeMHO-pO30BBIii
16 CanmaTHbIi

JlonomHuTen
bHBIC 1IBETA

IBeToBasi naeHTH(PUKAMS ONTHYECKUX
MoayJien
Ne | Bomoxkna 1- 8
Cunnit
KpacHsbiit
becuBeTHbIN
BbecuBeTHBIN
becuserHniii
BbecuBeTHBIN
becuseruniii
8 becuBeTHbIl
6.12. B ciy4ae KOHCTPYKIIMHM C ILEHTPAJIbHBIM MOJAYJEM KaXIbIii My4OK BOJIOKOH
JOJKEH OBITh OOMOTaH JIBYMs pa3HOHAIPABJICHHBIMU KOJUPYIOIIMMH HUTSAMU. PacriBeTka
OB u Moayneit MOTyT OBITh U3MEHEHBI 10 COTJIACOBAHUIO C 3aKa3YMKOM.
6.13. 3anomHsOMUN KOP/Ieh T0JKEH ObITh YEPHOTO MIIM HATYpaTbHOTO I[BETA.

N OO WIN|F

7 O01mmne TpeOOBAHUSA CTOMKOCTH K MEXaHUYECKUM BO3/1eiCTBUSIM

7.1. OK pomkeH OBbITb CTOMKMM K JOJTOBPEMEHHBIM PACTATMBAIOLIUM Harpy3kam
(meron IEC-60794-1-2-E1B, ¢ MakCUMalbHBIM OTHOCHTEIBHBIM YAJUHEHUE ONTHUECKHX
BOJIOKOH MeHee 0,2%, npu qyHe o0pasia He MeHee S00M, AJIMHE pacTArUBAEMOM YacTh He
MeHee S0M, usmepenuu aepopmarii BojaokoH (azoBeim metogom [EC-60793-1-22, Meton
E, npunoxenue ycunusi cTyneHsMu 1o 25% oT MakCHMaJbHOTO C BBIJIEP:KKOM B TeueHue 10
MUHYT). JlomycTuMmslii mpupoct 3atyxanus He 6omnee 0,05 ab/km.

7.2. OK nomxeH ObITh CTOMKUM K pa3aBIMBAIOLIMM Harpy3kam, MpUKIaabIBA€MbIM K
OK B Teuenue 5 munyt (Metoq IEC-60794-1-2-E3, nnutenbHOCTh UCTIBITAHUS 5 MUHYT, HE
MeHee 3-X UCIIBITaHUi, PAaCCTOSHUE MEXK/y TUIACTUHAMU HE MEHEE 1ara CKpyTKH MOJYJIEH,
MHCTPYMEHT pa3/JaBIUBaHUS — IJIACTUHA). JJOMyCTHUMBIN MPUPOCT 3aTyXaHUsl HE JOJDKEH
npesbimate 0,05 nb B mpoumecce HWCNOBITAHWMM MW HE MPEBBIIIAECT IMOTPEIIHOCTH
U3MEPUTENBHOIO MPUOOpa Mociie 3aBepIlieHUs UCTIBITAaHUM.
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7.3. OK pomxeH OBITh CTOMKHM K MHOTOKPAaTHBIM (20 ITUKIIOB) M3rudaM ¢ pajanycoM
paBHbIM 20 HOMHUHAJIBHBIM JAMAMETpaM Kalels, MPU HOPMAJIBHON TeMmIeparype U MpH
muHyc 30 °C. JlomycTUMBId NpUPOCT 3aTyXxaHus He AobkeH mnpesbimarh 0,05 nb B
MpolIecCe MCTBITAHUI M HE MPEBBIIIAET MOTPEIIHOCTH W3MEpPUTEIBLHOro Mpubopa mocie
3aBepUICHUS UCTIBITAHUH.

7.4. OK nomxkeH ObITh CTOMKUM K oceBoMY KpyueHuto (10 nukiioB) Ha yroa £360°, Ha
JUIMHE 4 M NpH HOPMA@JIBHOM W MHHHMAJIBHO JOIYCTHMOW TEMIIEpaTypax MOHTaXa.
JlonmycTUMBIM MPUPOCT 3aTyXaHWsl He JoJbkeH npesbimath 0,05 1b B mpouecce ucnbITaHui
U HE MPEBBIIIAET MOTPEIIHOCTH U3MEPUTENBHOTO MPUOOPA MOCIIE 3aBEPIICHUS UCTTBITAHUM.

7.5. OK, skcmiyaTupyemble B YCIOBUSAX BHUOpaluid, IOJIKHBI OBITH CTOMKMUMH K
BUOpAIMOHHBIM HAarpy3kaM ¢ ycKopeHueM 110 4g B auamnazone yactoT oT 10 I'm mo 200 I'n
(dns OK-I'pynt u OK- I'TC).

7.6. OKCH nomkeH ObITh CTOWKMM K DOJIOBOW BHOpamuu (THIHYHBIC KOJEOAHWSI,
BO3HHUKAIOIIKNE IOJ] JACHCTBHEM BeTpa) U ramonupoBaHuto (risicke) (merox IEEE 1222-
2011). VYBenuuenue kodpduimeHta 3aTyxaHusi He OODKHO mnpesbimath 0,05 nb/xwm.
OBanbHOCTh ONTHYECKOTO CEPACYHUKA HE JIOJDKHA MPEBBIIIATH JOMYCTUMON OBaJIbHOCTH,
yctanoBieHHOM wu3rorouresieM OKCH. JloJpKHBI OTCYTCTBOBAaTh IOBPEKICHUS KaKHX-
60 komnonentoB OKCH.

7.7. OKCH nmomkeH o0manath CTOMKOCTBIO K IepekaTke Ha ponmke (meton IEEE
1222-2011). dedhopmanus OKCH ne momkHa npeBbimats 0,5 MM, 1 JoITycTUMAasi BEJTHYWHA
3aTyXaHus He JoJbKHA mpeBbimath 0,1 1b v He mpeBBIaTh NOTPEITHOCTH U3MEPUTEIHLHOTO
npubdopa

8 TpeboBaHMsi CTOMKOCTH K KJIMMATHYECKUM BO31€HCTBUSIM

8.1. K nmomkHbl OBITh CTOMKUMH K IUKJIMYECKON CMEHE TeMIlepaTyp B JAHarna3oHe
pabounx Temneparyp, (meron ucnbitanus [EC-60794-1-2 F1, nnuna OK He menee 1 km, 2
nuteria — nepsbiii He MeHee 20 kM, BTopoi He MeHee 10 kM, mpu 3ToM B 006oux nuiedax
JOJDKHBI OBITH TIPEJICTABICHBI BCE IIBETA BOJIOKOH, IIICH(BI CcOOpaHbl Ha CBAapHBIX
coenunenusix, OK na 6apabane 10, nepsbiii umeid usmepsercs OTDR (IEC-60793-1-40-
D) ¢ nuneitHocThio He Oonee 0,04 nb/km, BTOpo#l mnuield wu3MepuTeneM ONMTHUECKON
mormHoctn (IEC-60793-1-40-B) ¢ xommeHcamueit ¢QuykTyalui Mo oOpaTHOMY KaHay;
YHUCJIO IUKJIOB HE MeHee 2, u3MeHeHue 3aTtyxanus He oomuee 0,05 1b/km).

8.2. He nmomxkHO OBITH BBITEKaHHS THAPOPOOHOTO KOMIIAyHAA TMPU MAKCUMATHLHOM
3HAYEHUU TOBBIIIICHHON YKCITyaTallMOHHOW TeMITepaTypBhl.

8.3. OK momxHBI OBITH CTOMKMMH K BO3JICHCTBHUIO MOBHIIIICHHOMN BIaKHOCTH BO3yXa
10 98% mipu Temnepatype itoc 35°C.

9 OO0mme TpeOOBAHUSA CTOMKOCTH K CIIEIIHAJIbHBIM BO3/1€iiCTBUSIM

9.1. OK, mpenHa3HayeHHBIC ISl DKCIUTyaTalldd B KaHAJIM3alUU M TPYHTE JIOJDKHBI
OBITH TIPOJIOIBLHO BOJIOHETIPOHUIIAEMBIMU MPHU U30BITOYHOM THAPOCTATUYECKOM JABICHUU
9,8 klla.

9.2. Hapyxnas oOomouka OK, mpokiagpiBaeMbIXx B TpyHTE, KaHAIM3allMM WU Ha
OTKPBITOM BO31yX€, JODKHAa OBITh TEPMETHYHOM, BJIATOCTOMKON, YCTOMYMBOM K
BO3JICUCTBUIO IJIECHEBBIX TPUOOB U COTHEUHOTO U3TyUCHUS.
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9.3. Hapyxnas o6omouka OKCH pgomkHa OBITh TEpPMETHYHOM, BIAroCTOWMKOM,
CTOMKOM K BO3JCHCTBUIO aTMOC(HEPHBIX 0CATKOB, K Y D-U3Ty4eHHIO, COJITHOMY TyMaHy.

9.4. DnexkTpuveckoe COMPOTHBICHWE W3OJSAIUU HapyxHOH oOomouku, OK,
COZEpKAIIUX METAUIMYECKUE JJIEMEHThl KOHCTPYKUIMHW W BHEIIHIOK HW30JISLUOHHYIO
000JI0UKY, MEXIYy METaNIMYECKUMHU D3JIEMEHTAaMU W 3eMiiel (BOJOM) TOJDKHO OBITh HE
meHee 2000 MOm*kM (kpome OK B MCTIOJTHEHUH, HE PACHPOCTPAHSIOIIEM T'OPEHU).

9.5. Hapyxnas o6omouka OKCH Beimonaennas u3 [ID nmomwkHa OBITH CTOWKOW K
BO3JICUCTBUIO HABEJIEHHOIO0 NOTEHIMana 3JIEKTPUYECKOro mnoissi, ompexnesneHHoro IINUP,
BEJIMYMHA KOTOPOT'O YKa3bIBAETCSI U3TOTOBUTENEM ISl KaXKI0W CTEIICHU 3arpsI3HEHMUS.

9.6. Hapyxmnas o6omouxka OKHH

- IpY HAaBUBKE Ha I'PO303alIUTHBIN TPOC BHE 3aBUCUMOCTH OT Kjacca HanpsbkeHus: BJI
C TEPMOCTOMKOI O0O0JIOYKON U3 CIIUTOrO MOJUATHIICEHA MPHU YCIOBUH, YTO TeMIleparypa
rPO303aLIUTHOTO TPOCa MPU TEPMUUYECKOM Bo3aeicTBur TOKOB K3 He npessimaer 200 °C;

- IpY HaBUBKE Ha (pa3HbIe IPOBOAA C 000JIOYKOM U3 TPEKUHIOCTOMKOIO MaTepraia Ha
BJI no 150 kB BxIOYnATEIBHO.

9.7. O6omouka OKHH nomxHa BbIIEpKHBaTh CIEAYIOIINE YCIOBUS: TeMIlepaTypa
HarpeBa (pa3HOrO MPOBOJA MPU MAKCUMAJIbHOW TOKOBOW HAarpy3ke ¢ HaBUTBIM Ha HETO
OKHH 85 °C., temneparypa rpo3o3amiuTHOro Tpoca ¢ HaBuUThiM Ha Hero OKHH mnpu
wiaBke rojonena 85 °C. Temmeparypa HarpeBa ¢a3HOTO MPOBOJA WM TPO303AIIUTHOTO
Tpoca NpU KPAaTKOBPEMEHHOM TepMUYECKOM Bo3zaercTenu Tokos K3 200 °C.

9.8. Hapyxnas oOosouka kabeneir OK-OOBeKkT momKHA OBITH BBIMOJTHEHA W3
raJIOrT€HOHECOIepkKallel MOJIUMEPHON KOMIIO3ULMU, HE PACHPOCTPAHAIONICH TOpeHue, IpH
OJAVMHOYHOM WM TPYNIIOBOM MPOKIAAKE M HE COJAEpPKAIIEH TrajJoreHbl, IPU OAWHOYHOU
NPOKJIAJIKE WM TPYIIIOBOM MPOKIAJIKE.

10 OO0mme TpedoBaHUs K ONITHYECKUM NNapaMeTpaM nepeaadn

10.1. OB (pexomennanus MC3-T) — G.652D
10.2. OnTuueckue mapaMeTpbl Mepenadd JOJDKHBI COOTBETCTBOBATH CHEHUUKAIIUN
3aB0JIa U3TOTOBUTEIISI HA BOJIOKHO.

11  TpeGoBaHus K ChIpbIO, MaTEpHAJIaM, U3 KOTOPBIX U3rortosiaen OK

11.1. Matepuansl, npuMmeHsiemblie pu u3rotosieHnn OK nomKHBI ObITH COBMECTHMBI
JpyT C APYTrOM, HE OKa3blBaTh BIMSAHHME Ha MapaMeTpsl nepeaaun OB, nerko yganarbes npu
MOHTae, He OBITh TOKCHYHBIMH, HE JOJDKHBI BBIACIATH TOKCHYHBIE BEIIECTBA NpHU
DKCIUTyaTalliu U Harpese.

11.2. 3anonHsOMKNM KOMIAYHI HE JTOJDKEH CTAHOBUTHCA JKUJKUM TIPU TeMIlepaTypax
no mitoc 70°C. Onpenenenue TeMIlepaTypbl KalljenaaeHus JOJKHO OBbITh MPOBEICHO B
cootBercTBuHU co Cratneit 4 [EC-60811-5-1.

11.3. HapyxHasi noONuATHIEHOBasg 000JOYKa JOJKHAa OBbITh  BBIMIOJIHEHA U3
OMMOJAJIbHOTO TOJHMATUJIICHA BBICOKOW WM CpeAHEeM IUIOTHOCTU B 3aBHCHUMOCTH OT
TpeboBanuil Kk ycinoBusM npokianku. Jms OK-OO0bekT Tunm maTepualioB oOIpenessiercs
cormacio ['OCT 31565-2012 «KabGenpupie wu3menus. TpeboBaHus — mokapHOU
0€30ITaCHOCTHY;
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11.4. Ins moasecHoro OK, miaHupyemoro ajis mojBeca B TOYKaX C HaBEIEHHBIM
noTeHmaioM ot 12 kB mo 25 kB, HeoOXxogumMo mNpUMEHEHHWE TPEKUHTOCTONKOTO
MMOJIUATHIIEHA.

12 TpedoBanus K MapKHPOBKe, HaHeceHHOH Ha OK

12.1. MapkupoBka OK mpumensercs Ha BceX KaOETbHBIX H3ACTHIX, HMEIOIINX
HapYXHYIO MOJUITUICHOBYIO 000JIOUKY.

12.2. MapkupoBka J0DKHa OBITh HM3HOCOCTOMKOW. I[BeT MapkupoBKHM — O€JbIid,
JKEJTHIN WM UHOTO KOHTPACTHOTO 000JI0UKe 11BeTa. MapKupoBKa J0KHA OBITh BBHIITOJIHEHA
METOJIOM THCHEHHSI Ha BHEILIHEN MOJUATHIEHOBOM 000JI0UKe.

12.3.OK nomkeH UMMeTh PaBHOMEPHO pa3MEHICHHYIO MapKHUpPOBKY, COJAEpIKAIlyIo
CIIEIYIONTYI0 HH(POPMAIIUIO:

HaumenoBaHue U3roTOBUTENS;

3aBoackasa mapka OK;

HaumenoBanue 3aka3umnka — Poctenexkom;

I'ox n3rorosiennsa — 20XX rog;

[Toronnsit MeTp — XXXX M.

12.4. TTpumep mapxupoBku: «IIpousBonurens» == Mapka OK == Poctenekom ==
2017 == 0008

12.5. MapkupoBka OK nomkHa ObITh HAHECEHA PETYJISPHO € MAroM 1 M, ¢ TOYHOCTBIO
He xyxke +1%.

13 TpeGoBaHusi KOMIIEKTHOCTH

13.1. OK nocTaBinsieTcst Ha JepeBSIHHBIX HEBO3BPATHBIX OapabaHax.

13.2. Ha omnom OapabaHe qoJDKHA pa3MelIaThes euHasi CTPOUTENbHAS ITNHA.

13.3. Crpourensubie mmuHbl OK  Moryr crnenuduiupoBaThcs 10 TpeOOBaHUIO
3akKa3uMKa.

13.4. Ha napyxHO# cTOpoHe I1eku O0apabaHa J0KHA OBITh YCTAaHOBJIEHA YCTOWYMBAs
K BJlare miacTuHa (M3 MeTajlla WM MHOIO0 MaTepuana), coJepKaHue KOTOPOH yKa3aHO B
1m.14.3. TexHOJIOTHUS HW3TOTOBJICHHS IUIACTUHBI M CIOCOO HAHECEHHS] HAIIIMCEH, JOKHBI
obecrneunBaTh UX CTOMKOCTh K BO3JEUCTBHUIO KIMMAaTHUUYECKUX (DAKTOPOB B TEUCHUE BCETO
cpoka xpanenus: OK.

13.5. Kaxnas crpoutenbHas mmmHa OK gomxkHa ObITh cHaGxkeHa [Tacmoprom Ha OK.
[Tacmopr Ha OK nomeniaercs B IepMETHYHBIM MAaKeT W KPENUTCS IOJA IUIaCTUHOM Ha
Hapy>KHOU cTopoHe 1iekn 6apabana. Conepxxkanue [lacropra ykazano B 1. 14.4.

13.6. KoMIuiekT mocTaBKH JOJKEH BKIFOYATh B C€0s1 OTTPY30YHYIO BEIOMOCTD.

14 TpeGoBanusi K ynakoBke M MApPKHPOBKe, HAHECEHHOH Ha sIpJIbIKaXx,
ITHUKETKAX, Tape

14.1. YnakoBKka ¥ MapKUpPOBKA JOJHKHBI OBITH BBINIOJHEHBI C Y4E€TOM TpeOOBaHMIA
craunapra IEC-60794. Bapabanbi, Ha koTopeix mnocrtaBisercs OK, nomkHbl OBITH HE
BO3BPATHBIMHU.

14.2. OcHoBHBIE TpeOOBaHUS K YIAKOBKE:

14.2.1. OK pomxkeH moctaBisThcs Ha OapabaHaxX BBIIOJHEHHBIX B COOTBETCTBUH C
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['OCT-5151-79;

14.2.2. bapabansl ¢ OK, mpenHa3HaueHHbBIC NJIs JaJbHEHUIIET0 XpaHEHHS CBBImEe 1
rofa (aBapuiiHBIM 3amac) AOHKHBI MMETh AUaMeTp Iueiiku He MeHee 40 HOMUHAIBHBIX
nuameTpoB OK;

14.2.3. OK nomxeH ObITh HAMOTaH 0€3 mepexiiecTa BUTKOB;

14.2.4. Pacionoxxkeane OK ©Ha OapabaHe JOMKHO WCKJIIOYaTh BO3MOXKHOCTH
3axJIECThIBAHUS IPOHUKHOBEHUs ciioeB HaMoTku OK Ha GapabaHe npu TpaHCIIOPTUPOBKE U
WHCTAJUISALINY;

14.2.5. Konmer OK gomkHBI OBITH TEPMETUYHO 3a/C/IaHBl OT MPOHUKHOBEHUS BHYTPh
ceprevHuKa xuakocter u ra3oB. Konmer OK 10mKHEI OBITH 3aKPETUICHBI U JIETKOAOCTYITHBI

14.2.6. Buyrpennuii konery OK, mmuHOW He MeHee 2 M, JODKEH OBITh BBIBEICH
Hapy)Ky U 3aKpemieH TaK, 4YToObl HCKIIOYalach BO3MOXXHOCTh MEXaHHYECKOTO
TTOBPEIKICHUS;

14.2.7. bapabaHpl JOKHBI  BBICP)KHBAaTH BCE TpeOyemble  YCIOBHA  IIPH
Tpa"cnopTupoBke U uHcTawsinuu OK 6e3 nedpopmannu 6apabana;

14.2.8. YnakoBka nopkHa obOecrieunBarh TpaHcnoptupoBanue OK mr00bIM BUIOM
TPAHCIIOPTa Ha HEOOXOIMMOE PACCTOSIHUE TPH TEMIIEpaType OKPYKalolIero BO3ayXa OT
munyc 50°C no mitoc 50°C; TpancnoptupoBka 6apadanoB ¢ OK nomkHa MpoU3BOAUTHCS B
cootBercTBUU ¢ 'OCT 18690, IIpaBun mnepeBo3ku rpy30B aBTOMOOUIBHBIM TPAHCIIOPTOM,
P/ 153-34.0-48.518, [1IOT PM 007,

14.2.9. Bo Bcex Oapabanax oTBepcTHE B IIEHWKE JOMKHBI OBITH YKPEIUICHBI
CTATbHBIMU BTYAKaMU M (IAHIEBBIMU IIJJACTUHAMH, HCKIIOYAOIIUMU J1eQOopMaIiiio
OapabaHa Tpu MOTpy3Ke-pa3rpy3Ke, TPAHCIOPTUPOBKE, YCTAHOBKE HAa MEXaHU3MBI U
uacramsaiuu OK;

14.2.10.Ha mHapyXHBIX cTOpoHax IeKk OapabaHa [moDKHA OBITh BJIArOCTOWKHE
HAJMHICH:

- HanmeHoBaHUs N3rOTOBUTEIS,

- 3aBojicKoi HOMep OapabaHa;

- Mapka kaberns;

- CTpouTenbHas JUIMHA B METpax;

- Macca OpyTTO B KWjIorpammax;

- Tun 6apabana,

- OOo3HaueHue CTPENKOW HamNpaBleHUs, B KOTOPOM JOIYCKAeTCs NEpeKaThIBaTh
OapalaH;

- Haanuce «He K1acTh Tuiamms.

- O003HAaUCHHUS HACTOAIIUX TEXHUYECKUX YCIIOBHIA,

- JlaTbl M3roTOBICHUS (TOJ, MECHIT).

14.2.11.1ToBepx kaOenst HaKJIaABIBAETCA CJIOW TMOJIMATUIICHA, MPEMSATCTBYIOMUN
MOTIA/IAaHNI0 MEJIKUX YaCTHI] Tpsi3u M BIard Ha kaOenb. Kaxapiii 6apabaH JOMKEH UMETh
CIUTONTHYIO OOIIMBKY U3 JEPEBSIHHBIX JOCOK, 00ECIICUHBAIONIYIO 3aIUTy OT MEXaHUYECKHUX
IIOBPEKICHUN.

14.3. HWudopmamus, ykaspiBaeMas Ha IUIACTUHE, BBINOJHEHHOW M3 MeTajula Wiu
JIPYroro yCTOM4MBOIO K BJIare MPOYHOI0 MaTepHualla, yCTaHABJIMBAEMOM Ha HAPYKHOM ILIEKE
bapabana:

- ToBapHBIN 3HAK 1 HAUMEHOBAHNUE U3TOTOBUTEIIS;
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- Mapka OK;
- No Gapabana;
- Jlnmuaa OK B M;

- Macca OK OpyTTO/HETTO, KT}

- Jlnametp OK, mMmMm;

- JlomycTumslii paguyc usruda, MM;

- Jlata M3roTOBJICHUS;

14.4. Wndopmanus, ykassiBaeMas B [lacriopte Ha OK

- ToBapHbIil 3HaK ¥ HAUMEHOBAHHUE U3TOTOBUTEIS;

- No TeXHUYECKUX YCIIOBHM U IEKJIapaliii O COOTBETCTBUH B OOJIACTHU CBSI3U;

- Mapka OK no TV;

- Ne 6apabana;

- Ontuueckas u pusnueckas ;b OK, m;

- HomuHanbHbIN AMAMETP, MM;

- [Toronnas macca OK, xr/km;

- ConpoTHBIICHHE H3OJISITUN HApYKHOH 0007109ku, MOM™* KM, €clii MPUMEHHUMO;

- [Tokazarenps npenomiienust B OB Ha mymnHe BoauHb! 1,31 MkM 1 1,55 MkwMm;

- IlocnenoBarenbHOCTh U 1IBeTOBast koaupoBka OM u OB, kopneneit. Homepa OB B
MOJIyJI€, IIPU 3TOM COpTUPOBKaA o Homepy OB mo Bo3pacranuio;

- Tun OB, ¢pupmenHoe HauMeHOBaHKE U ipou3BoauTenb OB;

- Koapdunment 3atyxanust B OB, Ha nnune Bonubl 1.31 MmxMm u 1,55 Mkwm, n1b/kwm;

- Jlata uzrorosnenus: OK;

- ®amwins ynoaraomoueHHoro crnenpanucta OTK, mpoBoauBIiero nsmepeHus;

14.5. KpaTkue CChIIKM Ha TEXHUYECKHUE JOKYMEHTHI, BBUIOKEHHBIE B CETH UHTEPHET,
BKJIIOYasi, HO HE OrpaHMYMBAsCh. YyKa3zaHusi 1o TpaHcrnoptupoBke OK, ykazanus 1o
xpanennto OK, mHcTpykuuu no MoHTaxy, noasecy OK, mHcTpykuuu no MoHtaxy OK B
ONTUYECKUX MyPTax | T.II.

14.6. Bropoii sk3eMIuIsp macnopTa, B TOM YHUCIIE AJIEKTPOHHAs BEpCHs, JOHKEH ObITh
HarpasiieH [Tokymarento BMecTe ¢ JOKyMEHTaMH 00 OTIpy3Ke.

15  TpebGoBaHus 6€30MACHOCTH U OXPaHbI OKPY KAKIEH cpeabl

15.1. Konctpykius OK  1nomkHAa HCKIIOYaTh MNPUMEHEHUE CHEIHATbHBIX Mep
Oe30macHOCTH IpU MOHTaXxe U dKcruryaTaruu OK.

15.2. Ontuueckuit. OK OK-OBBEKT pomkeH COOTBETCTBOBaTh TpPeOOBaHUAM
noxkapHoit 6e3onacHocty, ycraHoBieHHbIM ['OCT 12.2.007.14 n.2 u TOCT 31565-2012.

15.3. OK He J0mKHBI COAEPKaTh OMACHBIX WM TOKCUYHBIX XUMHUYECKUX BEIIECTB.

15.4. Konctpykuus ontuueckux OK u  mnpumeHsemble Marepuanbl  JOJKHBI
obecrneunBaTh €ro pas3Aeiiky 0e3 MPUMEHEHHUS OMNMACHBIX WM TOKCHYHBIX XHUMHUYECKHUX
BEIIECTB.

16 TpeboBanus k ceprupuKanun

16.1. KaGenpHast TPOAYKIUsS JIOJDKHA HMETh JeicTByromyro Jlexmapamuio o
coorBeTcTBUU «lIpaBuinaM mpUMEHEHUS ONTHUYECKHX KalOenel CBS3M, MMaCCHUBHBIX
ONTUYECKUX KOMIIOHEHTOB U YCTPOMUCTB JJIsI CBAPKU ONTUUYECKUX BOJIOKOH» YTBEPKICHHBIX
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[Ipuka3zom MunucTtepcTBa MHGOOPMAITMOHHBIX TeXHOJOTHH M CcBsa3u PD or 19.04.2006 t.
Ne47.

16.2. KabGenpHas mponyknus mist TuroB OK-OBBEKT momkHa cOOTBETCTBOBATH
TpeOOBaHUSAM TMOXKApPHOW O€30MacHOCTH B COOTBETCTBHH C I'OCT 31565-2012 nns
ucnonaenus Hr ()-LS wiu wvr ()-HF u umers petictByrone CepTH(HUKATHI COOTBETCTBHUS
TpeOoBaHUsAM «TeXHUYECKUH perIaMeHT O TpPeOOBaHUAX MOKapHOU Oe3omacHocTH» (D3
Nel23 ot 22.07.2008).

16.3. KaGenpaas mnponykums st tuna OK-OKCH ¢ cuimoBbIMH 3J€eMEHTaMH Ha
OCHOBE apaMUJHBIX HUTEH [OJKHA UMETh JCHCTBYIOIIEE 3aKIIOUYEHHE O COOTBETCTBUU
tpedboBanusiMm OAO «DCK EDC Poccumy.

16.4. KaGenpHast mpOAYKIHUS JODKHA HWMETh JehcTByromee 3akimroueHue «O
MOJTBEPKICHUU TPOU3BOJICTBA MPOMBIIUICHHONW MPOAYKIIMU Ha TeppuTopuu Poccuiickoi
®enepaun» B coorBeTcBuM ¢ [locranosnenum IlpaBurensctBa PO or 17 mroma 2015 . N
719  Beimamnoe ~ MUHITPOMTOPIom  Poccumn.TpeGoBanus k  [IpowmsBomurento
(ITocTaBmIuky)

16.5. [IpousBoguTeNnb  JOMKEH HUMETh BO3MOXXHOCTH  OOECHEUHUTHh  3aKa3zduKy
O3HaKoMJIeHUE ¢ npou3BoacTBOM OK.

16.6. IIpousBoauTens JOKEH HMMETh COOCTBEHHYIO HCHBITAaTeIbHYIO 0aszy s
MPOBEPKU BCeX, YKazaHHbIX B TV, mapamerpos npemnaraemoro OK, mojuiexanux nmpuemo-
CIATOYHBIM U MEPUOANYECKUM UCTIBITaHUAM. B mpoTuBHOM ciiydae [IpousBoauTens 10KEeH
00ecreunTh BO3MOKHOCTD MPOBEICHUS UCTIBITAHUM U3 YUCIIA TIEPUOIUYECKUX B CTOPOHHEH
naboparopuu, KOTOpPBIE MOXKET MOTpPeOOBaTh KOMHUCCHS 3aKa3uuKa, OIUIaTUTh MPOe3,
MPOXKMBAHUE U JPYrUe KOMAHJAMPOBOYHBIC PACXOIbI, CBSI3aHHBIE C ITHUM IEPEMEIICHUEM.
[IpousBoauTens MODKEH O0OECHEUYnTh BO3MOXKHOCTH 3a CuUeT 3aka3udMKa MpPOBEJCHUE
TUNoBbIX ucnbiTanuii OK B cornmacoBaHHbIE CPOKH.

16.7. IlpousBoauTens IOJDKEH HMETh moanepkuBaeMyio Cucremy MeHeIXKMEHTa
KauectBa, ceprudunupoBannyto Ha cootBeTcTBUE |SO-9000 U, sxenarensho, 1SO-14000.

16.8. IlpousBoauTens JOMKEH TPEACTaBUThL 1O  3alMpPOCy  TEXHOJOTHUYECKYIO
nokyMeHTanuto coznanus OK, yrmomMsHyThIX B TaHHOM JIOKYMEHTE.

16.9. IlpousBoauTens JOMKEH HWMETh ONBIT HcHoib3oBaHus cBoux OK ¢
pEKOMEHyeMbIMH My(pTaMHu, apMaTypold ¥ OHpPKaMH, TMOATBEPKICHHBIH OT3BIBAMH
norpedurenei.

16.10. IloctaBmMK [OMKEH pacrmojiaraTh CIENUATUCTaMHU, C TOATBEPKICHHBIM
OMBITOM Pa0OThI, ISl PEIICHUS TEXHUYECKUX BOMPOCOB HAa MECTE MPOBEICHUS pPadoT
(ctpoutensctBa BOJIC). [JlonmyckaeTcsi mpuBieyeHUE CyONnoapsaHOW WHXMHUPUHTOBOMN
KOMITAaHUU JIJIsl BBITIOJIHEHUS JAHHBIX PaboT, crieruanucram Kotopol, [locTaBumk Beiiact
JIOBEPEHHOCTH JIJIsl peIlIeHUs] JaHHBIX 3a7a4 oT uMeHu [loctaBmiuka. [lepedeHh BO3MOXKHBIX
TEXHUYECKHUX BOIPOCOB, PEIIAEMBIX CIEIUATUCTAMH, HO, HE OTPAHUYNBASICh ITUM:

* TPOBEJCHHE YCTAHOBOYHOTO COBEIIAHUS C TOAPSAYUKOM (0O€3 JOMOIHUTETHHON
OIIATHI);

* odopmiieHHe peksiamaruu (6€3 JOMOTHUTEIBLHOM OIJIaThI);

* TPOBEACHUE HHCTPYKTAKA-OOy4YCHHUsS MPEICTABUTEICH TEXHUYECKOTO HaI30pa, C
BbIlaueil cepTuduKaTa MPOM3BOIBHOrO oOpasma (Bo3MokHO Ha Oase [locrtaBmmka, 6e3
JIOTIOTHUTEILHOM OILIATHI);

* TpoBeAcHUE OOyUeHHs TIEpPCOHANIa MOAPSAYMKA (CBAPIIUKOB-CIIANIIIMKOB) pa3/ieike
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OK u monTaxka B MydTax (MO OTIAEIBHBIM cyeTaM, B ciydae mnpemioxeHus OK c
HEHTPAJIBbHOMN TPYOKOM TOJKHO BXOJUTH B CTOUMOCTH);

* NPOBEJCHHE MHCTPyKTa)ka-oOydeHHsl nepcoHana noapsauuka npokmnanke OK (mo
OTJEJIbHBIM CUETaM);

* TEPUOAMYECKHN KOHTPOINb MpaBwibHOCTH mpoknanku OK um monTaxa Myt (1o
OT/ICJIBHBIM CUETaM);

» npuemka BOJIC B skcmmyaranuio B T.4., paboTa B coctaBe paboueil komuccuu (0e3
JTOTIOTHUTENLHOM OTUIaThI).

16.11. IlocTaBmIMK JOMKEH HWMETh JJIMTEIbHbIE OTHOIICHHUS C JIOTUCTUYECKOU
(TpaHCHIOPTHOM) KOMITAaHMEW g 0OecleyeHus KaueCTBEHHOM OecrnepeOOWHON 10CTaBKU
MaTepuasoB 1o TpeOOBaHUIO 3aKazynKa

17 XpaHeHue U apXHBHPOBaHHE

[lopnuuuuk naHHbBIX TexHUYECKUX TpeOOBaHUI BO BpeMs CpoOKa JEWCTBUS XPAHUTCS B
[lenTpe KOMMIETEHUMI MO TOKYMEHTAllMOHHOMY OOECHEYeHHI0 B COOTBETCTBUU C
tpeboBanusamu MucTpykiun no nenonpousBoactBy B [IAO «Pocrenexom».

18 Pacchliika U aKTyaJdu3amus

[lepuoanueckass TpoOBEepKa MJaHHBIX TeXHUYECKUX TpeOOBaHUN  MPOUZBOAUTCS
HenapramentoM 1utanupoBanusi ceredt gocryna KII ITAO «Poctenexkom» 1o wmepe
HE0OXOAMMOCTH, HO He pexe 1 pasza B 24 mecsra.

Pemenre 00 MHULNMAIIMKM TIpollecca BHECEHHS M3MEHEHUN B TexHuueckue TpeOoBaHUs
npuHuMaeTr — gupekrop  JlemaprameHnta — mutaHMpoBaHuMs  ceted  goctyma  KIQ
I[TAO «Pocrenekom» Ha OCHOBAaHHUU NPEAJIOKEHUN NPYTUX MOJpa3AENCHUN, pe3yJIbTaTOB
npuMeHeHusi JokymeHTa B OOIlecTBe, aHalin3a 3apEerUCTPUPOBAHHBIX U YCTPAHEHHBIX
HECOOTBETCTBHH, a TAK)KE PEKOMEHAAIIMA BHYTPEHHUX WUJIA BHEIIHUX AYJUTOB.

[Topsimox mnepuoAMYECKOW TMPOBEPKM W BHECEHUsS W3MEHEHUW B TexHudeckue
TpeboBaHus onpeiesieH B MHCTpyKImu 110 jienonpou3BoAcTBY B [TAO «Pocrenekomy.

AKTyanbpHasi BepcHsl YTBEpPXKACHHbIX TeXHHYECKMX TpeOOBaHMUI pa3melleHa Ha
Hutpaner-nopraine B Peectpe BH/] OOmecTBa Ha cTpanuue JlenaprameHTa miiaHUpOBaHUS
cereit noctyna Kl ¢ ykazanuem nmpuHaanexxHocTu Kk 6usHec-mpoueccy PS5 «I[InanupoBanue
Y Pa3BUTHE CETHU CBS3U.

OTBETCTBEHHOCTh 3a WHULHMHUPOBAHWE DPA3MEUICHUS M MOIAEPKAHUS B aKTyaJIbHOM
COCTOSIHUU pa3MenieHHoi Ha WHrpaneT-mopTasie TexHuueckux TpeOOBaHUM, a Takke
noBeleHHe HH(pOpMAIMM O MeECTe€ pa3MEIEeHUs aKTyalbHOW BepCcMU O BCeX
3aMHTEPECOBAHHBIX NOAPA3ACICHUI HeceT J{MpeKkTop AenapTamMeHTa IUIAaHUPOBAaHUS CETEU
noctyna KL [TAO «Poctenexom.




https://www.portal.rt.ru/wps/myportal/Home/servises/ind-registry/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOL9jIwsPCycDbwNTDwsDBz9nDxNAr1CjAyCTIAKIoEKnN0dPUzMfQwM3ANNnAw8zX39vV2DLIwNPM2I02-AAzgaENIfrh-FqsTfycTEwNHbP8DRzMDS0N3RDKoAnxPBCvC4oSA3NMIg01MRAJGkTkU!/#document-details/5DEABCCF-885F-66D0-E053-34301F0AFD1B



Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns

t TexHuueckue TpeOOBaHUS K ONTHYECKOMY KaOeso IPUMEHIEMOMY
PocTtenexom IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 19 u3 47

puioxkenne 1. Ixkcnnmkanuu OKCH 0,4-20xB

OnTHyeckue BOJIOKHA

Onrrnyeckuit MOYIb

Bono6nokupytomniye HUTH/IeHThL. JIn00o ruapodoOHbI MEXMOTYIbHBIN
HAIOJIHUTENb.

[leHTpanbHBIN CUITOBOM 371€MEHT (CTEKIJIOMIACTUKOBBII MPYTOK)
Kopneinb

ApamMuHbIe HUTH/CTEKIOHUTH

~N o o A W N

[TonmuaTrneHosas 000JI0UKa

O6mue napametpsl u xapakrepuctuku OKCH 0,4-20xB

ITapaMeTpbl IKCIJIYyaTAlUU

Pabouas TemmnepaTypa -60°C...+70°C
TemmnepaTypa MOHTaxa -30°C...+50°C
Temneparypa TpaHCTIOPTHUPOBKH U -60°C.. +70°C
XpaHCHUS

. He MeHee 20 TuaMeTpoB
MuHuManbHBINA pagnyc U3ruoda A P

Kabens
Cpoxk ciryx0bl 25 ner
TexHuuyeckue napamMeTpbl KadeJisi
Bt Bo3eHCTBHS Hopmupyemoe Kpurepun
3HaYEHUE OLICHKHU
Pacrarusaromiee ycunmue - Aa<0,05 nb
(T'OCT P MDK 794-1-93 3xH/7xH / 10xH - OTCYTCTBHE
meron E1) TTOBPEKICHU M






tPOCTeneKOM

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONITHYECKOMY KaOeo MPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 20 u3 47
Pa3znaBnuBaromiee ycuiue
(I'OCT P MBK 794-1-93 0,3 kH/cm
meron E3)
Junamudeckue u3ruObl 20 WHKIOB Ha yro £
(TOCT P MDK 794-1-93 20° yr
meron E6)
OceBble 3aKpyYMBaAHUS - 10 nuxnoB
(ITOCT P MDK 794-1-93 - ma yron = 360° ma
meton E7) IaHE 4 M
Ynap
('OCT P M3K 794-1-93
meton E4, OHeprus yaapa 5 Jx
paauyc 3aKpyTJICHHS TIACTHHBI
300 Mm)
BononenponunaeMocTsb OtcyrcTBUE
(IEICLJ 60719)4-1-12I .25 meton AmiEa 06pasna = 3 M BOI[BI};ITa KOHIIE
Bpewmsi: 24 gaca

F5B) OTpe3Ka

- IAana3oH
Kimmartndeckne BO31eCTBUA TEMIICpatyp o1 0
(TOCT P MOK 794-1-93 wikye 60 10 70°C 1 Ay <0,05 ab/ku
meton F1) - 2 MK

- BpeMs IuKJa > 16

4acoB

Kamnenagenne ruapododbHOTO . Oreyrersie
KOMITayH/1a npu 70 °C
(IEC 60794-1-2 meTon E14) KaTLTeTaICHIA






Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONITHYECKOMY KaOeo MPUMEHIEMOMY
PocTtenexkom

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penakmus: 1/2019

Ne Buznec-nponecca: PS5 Crp. 21 u3 47

[puioxkenne 2 Ixcnukanun OKCH 35xB u Bbile

~N o o A O WODN P

8

Onrtuueckue BOJIOKHA

Onruueckuii MOIyIb

I'unpodoOHBIit renb/mbo Bog0OTIOKUPYIOIINE HUTH
LlenTpanbHbIN CUIIOBOM 3JIEMEHT (CTEKJIOIIACTUKOBBIM
1pyTOK)

Kopnens

[MonusTHneHoBast MpoMeEXyTOUHasE 0007I04YKa
ApaMHIHbIE HUTH

[TonuaTrnieHoBast obonouka ajs 25 kB ucnonszyercs
TPEKUHTOCTOMKUI MTOJUITUIIEH

O6mue napametpsl 1 xapakrtepuctuku OKCH 35kB u Bbie:

IIapameTpsl IKCIIyaTALIUM:
Pabouas TemmnepaTypa -60°C...+70°C
TemmnepaTypa MOHTaxKa -30°C...+50°C
Temneparypa TpaHCIOPTUPOBKH U -60°C.. +70°C
XpaHeHHUs
MuHuManbHbIN panyc U3ruoda He MeHee 20 nuaMeTpoB Kabens
Cpox ci1yxOb1 25 net
MaxkcuManbHbIM NOTEHIAAI 12 B (25 1B s

tpekuHrocroitkoro OKCH)

Bce ontnyeckune xabenu AaHHOTO TUMA JOJDKHBI OBITH atrTectoBaHbl B [TAO
«DCK E2C» (ITAO «Poccetn») u coorBerctBoBaTh TpeboBaHusIM [TAO «DCK EDC»
CTO 56947007-33180.10.175-2014. 2014. «OnTuueckue  HEMETALIUYECKUE
CaMOHecCyIIie Ka0elu, HATHKHbIE M TOJICPKUBAIOIINE 3KHMBI, MY(PTBI IS
opranuzauuu BOJIC-BJI Ha nuHMSX 35ekTponiepenauu HanpsbkeHueM 35 kB u Bbime.
OO61re TeXHUYECKHUE YCIOBUS.






tPocreneKOM

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONTHYECKOMY KaOelto

MIPUMEHSIEMOMY

Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns
NPOBE/ICHUS TCHACPOB HA IMOCTABKY

Penakmus: 1/2019

Ne Buznec-npornecca: PS5

Crp. 22 u3 47

Mpunaoxkenune 3 Ixcniukanun OK-I'PYHT

~N o o A W DN PR

OnTuyeckue BOJIOKHA
OnTuueckuii MOyJb
IMunpodoOHBIit 3anonHuTENR/ BO100IOKUPYIOIIFIE HUTH/TIEHTHI.

L{eHTpanbHBIN IUIIEKTPUUECKUN CUTIOBOM DJIEMEHT

ITonusTHnenoBas MMPOMCIKKYTOTHAA 00010UKa
BpOHSI N3 CTAJIBbHBIX ITPOBOJIOK
ITonmusTHeHOBass 000JI0YKA

IlapaMeTpbl IKCIUIYATALUU:

PaGouas Temmneparypa -40°C...+60°C

Temneparypa MoHTaXxa -30°C...+50°C

XpaHECHUs

Temmneparypa TpaHCHOPTHPOBKHU U

-60°C...+70°C

MuHuMaNbHBIA paguyc u3ruda

Kabens

He MeHee 20 1uaMeTpoB

Cpok ciyxObl

25 ner






tPOCTeneKOM

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONITHYECKOMY KaOeo MPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 23 u3 47
TexHuueckne napaMeTpbl Kades:
. Kpurepun
Bun Bo3aeiicTBys Hopmupyemoe 3HaueHue -
Pactsarusaromee ycunne
('OCT P MDK 794-1-93 7 xH
merona E1)
PaznaBnuBaromee ycunue
(I'OCT P MDBK 794-1-93 0,4-1 xH/cm
meron E3)
- <
JlnHaMUYeCcKre U3ruobl i ?TOLC_ (é’T(ngB
('OCT P MDK 794-1-93 20 uukioB Ha yrox +90° yT .
veron E6) MOBPEXKACHU N
OceBbl€ 3aKpy4YHBaHUS - 10 nuxnoB
(TOCT P MDK 794-1-93 - ma yron + 360° Ha
meton E7) JUTAHE 4 M
Yaap (I'OCT P MOK 794-1-
93 merox E4) Oneprus yaapa 20 Tx
BononenponuiaeMocThb S OTtcyTcTBUE
(IEC 60794-1-2 n.25 meTon Aymna o6pasna > 3 M BOJIbI HA KOHIIE
Bpewmsi: 24 gaca
F5B) ) OTpe3Ka

Knumaruueckue BO3aeicTBUSA
('OCT P MDK 794-1-93
meton F1)

- IMara3oH TemMmnepaTyp
ot wmunHyc 50 1o 70
oC

-2 IMKJIa; BpeMs LKA >
1641acoB

Ao <0,05 nb/km

Kannenanenue OTevVIeTBIE

rupooOHOro KOMIayHaa npu 70 °C Karmeylia -

(IEC 60794-1-2 meTos E14) g

IIepemenHoe

HcnbiTaHne HanpsyKeHUEM HATIpSDKEHH® OtcyrcTBUE

(T'OCT 2990-78) 10 kB wactoToii 50 I'it po0ost

DIIEKTpUUECKOe

COTNPOTHUBIICHUE 1IETTH . Bonbie

«opons-zemis (Boga)» (I'OCT 2000 MOwm-im HOPMHUPYEMOTO

3345-76)

NmMnynbCHBIN TOK pacTekanusi| - Bpems 60 MKC : ﬁﬁ:ﬁ (():’T(LSH{CIB

(K.25 MCD-T) - 105 kA YICTBHE
MOBPEXKACHUIN

VYkazaHHble BbllIE AeTaid KOHCTpyKUMs U xapaktepuctuku OK-I'PYHT - tunossie,

HO He ucuepneiBatonue. Jlomyckaercs mo HeoOxomumocTH pacmupenus psga MJIPH mo 40

kH.






tPocreneKOM

TexHudeckue TpeOOBaHHS K ONITHYECKOMY KaOeIo IPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns
NPOBE/ICHUS TCHACPOB HA IMOCTABKY

Penakmus: 1/2019

Ne Buznec-npornecca: PS5

Crp. 24 u3 47

[punoxkenne 4 Ixenaukanun OK-I'PYHT - OT

g B~ W N B

OnTHyeckue BOJIOKHA

OnTuueckuii MOAYb
I'uapodoOHBIif 3amoHUTEND
BpoHs u3 cTanbHBIX MPOBOJIOK
[TonusTHneHoBas 060104YKa

HapaMeTpm IKCILIyaTalum:

XpaHECHUs

PaGouas Temmneparypa -40°C...+60°C
Temneparypa MOHTaxa -30°C...+50°C
Temmeparypa TpaHCTIOPTHPOBKH H -60°C.. +70°C

MuHuMaNbHBIA paguyc u3ruda

He MeHee 20 1uamMeTpoB
Ka0est

Cpok ciyx0bl

25 ner






tPOCTeneKOM

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONITHYECKOMY KaOeo MPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 25 u3 47
Texnnueckne napamMeTpsbl KadeJs:
Buj Bo3geiicTBus Hopmupyemoe 3naueHnune K([)) ]I;I;GIEEH
Pacrsarusaromee ycunne
(I'OCT P MDK 794-1-93 7 kH
meron E1)
PaznaBnuBaromee ycunue
(I'OCT P MDK 794-1-93 0,4-1 xH/cm
meron E3)
JlnHaMyuYecKre U3ruobl : OA”ﬁlgT(());“(LSI/I?B
(I'OCT P MDK 794-1-93 20 rukioB Ha yroa £90° Y .
veroz E6) MOBPEKICHU N
OceBble 3aKpyYMBAHUS - 10 nuxnoB
(TOCT P MDK 794-1-93 - Ha yron = 360° mHa
meton E7) JUIAHE 4 M
Yaap (TOCT P MOK 794-1-
93 merox E4) Oneprus yaapa 20 Tx
BoponenponuiiaeMocThb S OrtcyTrcTBUHE
(IEC 60794-1-2 m.25 meTon Anina obpasia > 3 M BOJIBI HA KOHIIE
Bpewms: 24 gaca
F5B) ' OTpe3Ka

kH.

KimnmaTtnueckue BO3aeCTBUSA
(I'OCT P MDBK 794-1-93
metox F1)

- IMaIa3oH TeMIepaTyp
or wmuHyc 50 1o 70
oC

-2 IIMKJIa; BpeMs UKJIa >
1641acoB

Ao <0,05 nb/km

Kannenanenue rugpodoOHOTO

kommayma (IEC 60794-1-2 nput 70 °C Oreyreraue

KarjienaaeHus
meron E14)

[Iepemennoe

HcnbiTaHne HanpsyKeHUEM T —— OtcyrcTBUE
(FOCT 2990-78) 10 B wactoroii 50 [t npobos
DJIEKTPUYECKOE
COMPOTHUBIJICHUE LIETN ' Bonbie
«Opons-zemis (Boga)» (I'OCT 2000 MOwiem HOPMHUPYEMOT'O
3345-76)

. - Ao <0,05 nb
WMIynibCHBIN TOK pacTekaHus | - Bpemst 60 Mkc - OTCVICTBIE
(K.25 MCD-T) - 105 kA Y y

HOBPEKACHUI

VYka3aHHsle BbllIe JeTand KOHCTpyKuus U xapakrtepuctuku OK-I'PYHT - tunossie,
HO He ucyepnsiBaromue. Jlomyckaercs mo Heooxonumoctu pacmupenus psga MJAPH no 40






Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns

t TexHuueckue TpeOOBaHUS K ONTHYECKOMY KaOeso IPUMEHIEMOMY
PocTtenexom IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 26 u3 47

[punoxenne 5 Ixcmukaunu OK-I'TC

1 OnTHueckue BoJOKHA
2 Onruyeckuii MOAYITh
3 Tunpodobueril 3anonaUTENH/ BOo100IOKHp YOG HATH/JICHTHI.
4 lleHTpadbHBIN IUAJIECKTPUUECKHUI CHIIOBON SJIEMEHT
5 Kopaens
6 Bomobmokupyrormias 1€HTa WIH BOJAOOTOKUPYIOIIHE HUTH
7 bpons n3 roppupoBaHHONWCTAIBHOM JICHTHI
8 TlonmaTUneHoBas 00oI0YKa
[apaMeTpsl IKCILTYaTALIMHK:
PaGouas Temmneparypa -50°C...+70°C
Temneparypa MOHTaxa -30°C...+50°C
TeMnepaTypa TpaHCIOPTUPOBKHU U XPAHEHUS -60°C...+70°C
. HE MEHee 20
MuHuManbHBINA painyc U3ruoda
JMaMeTpoB Kabeuis
Cpox ci1yx0b1 25 ner

Texnnueckne napaMmeTpsbl KadeJs:

Bup Bo3neiicTBus Hopmupyemoe 3nauenune | Kpurepun onieHKn
Pactarusaromee ycunue
(T'OCT P MDK 794-1-93 2,7xH - Ao < 0,05 nb
meton E1) - OTCYTCTBUE
PazpnasnuBaromee ycuiue MIOBPEXKACHUN
(TOCT P M3K 794-1-93 0.3 xH/em






Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONITHYECKOMY KaOeo MPUMEHIEMOMY
PocTtenexkom

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penakmus: 1/2019

Ne busnec-npouecca: PS5

Crp. 27 u3 47

meron E3)

JlnHamMu4decKre u3ruobl
('OCT P MDK 794-1-93
meton E6)

20 ukiioB Ha yroa £90°

OceBble 3aKpy4nBaHUS
(IT'OCT P MDK 794-1-93

- 10 nuknos
- ma yron + 360° mHa

(IEC 60794-1-2 .25 meton
F5B)

meton E7) JUTHE 4 M

VY nap

('OCT P MDK 794-1-93 Oneprus yaapa 10 J[x
meron E4)

BoaoHenpoHHuIIaeMocTh

JUTMHA o0pasua > 3 M
Bpewmst: 24 gaca

OtcyTcTBUE BOJIBI
Ha KOHIIE OTpe3Ka

- TUana3oH TeMIeparyp

(F'OCT 3345-76)

KimumaTtnueckue

BO3/ICUCTBUS OO(T: munyc 50 1o 70 A< 0.05 2Bk
(F'OCT P MOK 794-1-93 | R Ly ap——

merox F1) 164gacoB

Kannenagenue

ruapodoOHOTO KOMITayH 1a 0 OTtcyTcTBUE
(IEC 60794-1-2 meton mpu 70 °C KaIUIeacHUS
E14)

HcnpiTanue HanpspkeHneM |lepeMeHHoe HanpsbkeHue | OTtcyTcTBUE
(TOCT 2990-78) kB gacrotoii 50 ['ng po0Oost
DJIEKTPUYECKOE

COINPOTHUBJICHHE IIETH 2000 MOM-KM bonpmie
«OpoHs-3emiis (Boaa)» HOPMHUPYEMOTO






Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONITHYECKOMY KaOeo MPUMEHIEMOMY
PocTtenexkom

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5

Crp. 28 u3 47

Hpuiaoxenne 6 Ixcnaukanun OK-I'TC-LUT

OnTHyeckue BOJIOKHA

OnTuveckuit MOTyIb
I'unpodoOHBIi 3aTIOTHUTEND

E N I\

Bbpowns u3 rodppupoBaHHONCTATBHOM JICHTHI

6 TlomudtHiieHoBass 000JI0YKa

CranbHble HpOBOJIOKI/I/ CTeKJIOMIaCTHKOBBIC MIPpYyTKH

ITapaMeTpbl IKCIIYATALUU:
PaGouas Temmneparypa -50°C...+70°C
Temneparypa MoHTaXxa -30°C...+50°C
TemnepaTypa TpaHCIIOPTUPOBKHU U XPAHECHUS -60°C...+70°C

. HE MEHEe 20
MuHHManBHBIN paguyc u3ruoda
JTMaMeTpoB Kabens

Cpoxk ciryx0b1 25 ner






tPOCTeneKOM

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONITHYECKOMY KaOeo MPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penakmus: 1/2019

Ne busnec-npouecca: PS5

Ctp. 29 u3 47

TexHuueckne mapaMeTpbl Kades:

Bun Bo3aeiicTBusa

Hopmupyemoe 3Hauenune

Kpurepnn oneHkn

PacTaruparoniee YCUIINC

('OCT P MDK 794-1-93 2,7 kH
meron E1)

Pa3znaBnuBaroniee ycuiue

(I'OCT P M5K 794-1-93 0,3 kH/cm

meton E3)

JluHaMHUeCKue U3ruObI
(T'OCT P MDK 794-1-93
meton E6)

20 uukioB Ha yroia £90°

OceBbI€ 3aKpyUIHBaAHUS
(I'OCT P MDK 794-1-93
meton E7)

- 10 mukiI0B
- Ha yron = 360° mHa
uTHE 4 M

Ynap
('OCT P MDK 794-1-93
meton E4)

Oueprus yaapa 10 JIx

- Ao <0,05 nb
- OTCYTCTBHE
MTOBPEXACHUI

BomonenpoHuiiaeMocThb
(IEC 60794-1-2 n.25 meTon
F5B)

JUTHA oOpasma > 3 M
Bpewmsi: 24 gaca

OTCYTCTBI/IG BOJbI
Ha KOHIIC OTPC3Ka

Knumartnueckue
BO3JIEUCTBUA
(I'OCT P MDBK 794-1-93

- IMara3oH TeMIeparyp
or wmunHyc 50 10 70
oC

Ao <0,05 nb/km

- 2 IMKJIa,BpeMs IUKJIa >
meron F1) 16yacoB
Kannenanenue
ruipopoOHOro KOMIayHaa 0 OtcyrcTBUE
(IEC 60794-1-2 meTon mpu 70 °C KaryienajaeHus
E14)
HcnbiTanne HanpsbkeHueM |lepemenHoe HanpspkeHue | OtcyrcTBUE
(TOCT 2990-78) kB wactoroit 50 I'ig po0ost
DIIEKTpUUECKOe
CONPOTHUBIJICHUE LIEMN 2000 MOM-KM Bonbie
«Opons-3emiis (BoJa)» HOPMHUPYEMOTO

(TOCT 3345-76)






tPOCTeneKOM

TexHUYECKHE TPEOOBAHHS K ONTHYESCKOMY KaOeIo MPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns
MIPOBEJICHUS TCHJICPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 30 u3 47
puaoxenne 7 Ixkcnimkanun OK-OBBEKT
1 Omnruyeckue BOJOKHA
2 Onruueckuii MOIYJTh
3 Bono6nokupytomiue HUTH/I uapohoOHBIH 3aOTHUTEIb
4 lleHTpanbHBIN AUIICKTPUUECKUN CUTIOBOM DJIEMEHT
5 Kopgenb
6 ApaMugHBIC WIM HHBIC HUTH
7 Buemnss o0oJiouka
IIapameTpsl IKCILIyaTaAllUM:
PaGouas Temmneparypa -40°C...+60°C
Temneparypa MOHTaxa -10°C...+50°C
T
eMIiepaTypa TPaHCIIOPTUPOBKHU U L40°C.. +60°C

XpaHEeHUs

MuHMManeHBINA paguyc n3ruda

He MeHee 20 1uamMeTpoB

Kabens

Cpok ciryx0bl

25 ner






tPOCTeneKOM

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONITHYECKOMY KaOeo MPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis
MIPOBEICHNS TEHACPOB Ha NTOCTABKY

Penmakmus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 31 u3 47
TexHuyeckne napamMerpbl KabeJis:
. Kpurepun
Bun Bo3geiicTBus Hopmupyemoe 3nauenue p——
PacrsaruBatomee ycunme
(F'OCT P MDK 794-1-93 1,5 xH
meron E1)
PaznaBnuBaromiee ycunue
(F'OCT P MDK 794-1-93 0,3 xH/cm
meton E3)
JIlnHaMUYeCKue N3ruoObI - Ao <0,05 nb
(I'OCT P MDK 794-1-93 20 ukiioB Ha yroi = 90° | - oTCyTCTBHE
meto E6) MOBPEKICHUI
OceBble 3aKpyunBaHUs - 10 k0B
(TOCT P MDK 794-1-93 - Ha yroa + 360° na mune
meton E7) 4 M
Yaap (FOCT P M3K 794-1-
93 meton E4, R3akpyrienus Oueprust yaapa 10 Ix
m1acTuHbI-300 Mm)
BononenponuiaemMoctb OTtcyrcTBUE
(IEC 60794-1-2 n.25 metox Armna obpasna > 3 M BOJIbI HA KOHIIE
Bpewmsi: 24 gaca

F5B) OTpe3Ka
Kimumatundeckue -TMana3oH TEMIEPaTyp OT
BO3JIEUCTBUS munyc 40 10 60 °C Ao <0,05
('OCT P MDK 794-1-93 - 2 IMKJIA; BpeMs LUK > nb/km
meton F1) 16 yacos
Kannenanenune 0
ruapooOHOro KoMmayHia pu 70 °C TeyTeTBIe
(IEC 60794-1-2 meton E14) KaILIeTa eI






g b~ w DN

tPOCTeneKOM

TexHUYECKHE TPEOOBAHHS K ONTHYESCKOMY KaOeIo MPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penakmus: 1/2019

Ne busnec-npouecca: PS5

Crp. 32 u3 47

puioxkenne 8 Ixcnmukanun OK-OBBEKT-UT

TomusTunenosas
00o10uKa
ApaMuJIHbIE UJTH UHBIC

HHUTHU

OnTudeckoe BOJIOKHO

OnTryeckuii MOTYJIh

I'unpodoOHBIif renb

HapaMeTle IKCILJIYaTallun:

PaGouas Temmneparypa -40°C...+60°C
TemnepaTypa MOHTaxa -10°C...+50°C
Temneparypa TpaHCTIOPTHUPOBKH U 40°C.. +60°C

XpaHEHUs

. He MeHee 20 TuaMeTpoB
MuHuManbHBINA painyc U3ruoda A P

Ka0est
Cpok cyx0b1 25 ner
TexHudeckue napaMeTphl Kadems:
N Kpurepun
Bun Bo3neiicTBus Hopmupyemoe 3nauenue ——
Pactsarusatoiee ycuine
(F'OCT P MDK 794-1-93 1,5 xH
meton El)
PaznaBnuBaronee ycunue
1(\1;(T)OCHTEI;)MCBK 794-1-93 0,3 xH/cm - A0 < 0,05 1B
JluHaMHU4YeCKue U3TuOBI ;g;ch::gﬁ
(TOCT P MK 794-1-93 20 tMKITOB Ha yroi = 90° pEA
meto E6)
OceBble 3aKpyYMBAHUS - 10 nukmnoB
(TOCT P MDBK 794-1-93 - Ha yrona + 360° na mune
merox E7) 4 m






Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis

Texanveckne TpeOOBaHMS K ONITHYECKOMY KaOeo MPUMEHIEMOMY
PocTtenexkom

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 33 u3 47
Yaap ('OCT P MOK 794-1-
93 meton E4, R3akpyrienus Oneprus yaapa 10 Jx
m1acTuHbI-300 Mm)
BononenponuiaeMocThb OTtcyrcTBHE
(IEC 60794-1-2 .25 meton AmHA 00pasua 2 3 M BOJbI HA KOHIIE

Bpewms: 24 yaca

F5B) OTpe3Ka
Knumatnueckue -JIMaTna3oH TEMIICPaTyp OT
BO3JIEHCTBUSI munyc 40 10 60 °C Ao < 0,05
(I'OCT P MDK 794-1-93 - 2 IUKJIa; BpeMs IIUKJIa > nb/xMm
meron F1) 16 yacosn
Kannenageuue 0
ruapopoOHOro KOMIAayHAa npu 70 °C reyrersue
(IEC 60794-1-2 meton E14) KAILTeTaIeHI






tPOCTeneKOM

TexHudeckue TpeOOBaHHS K ONITHYECKOMY KaOeIo IPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns
NPOBE/ICHUS TCHACPOB HA IMOCTABKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Busnec-niporecca: P5 Crp. 34 u3 47
puiaoxkenne 9 Ixcnmukanun OKI'T 44 kH
1 Onruyeckue BOJIOKHA
2 CranpHON ONTHYECKUA MOJTYIIb
3 TuapodoOHbIi 3aMI0IHUTETH
4 [InakupoBaHHas IPOBOJIOKA
A20SA
KoHcTpykuust:
Tun anemenTa «|  KosmnuectBo
Marepuan JwnameTp 35emeHTa *
KOHCTPYKIIMSI IIPOBOJIOK
[lentpanbHbIil CranbHON ONTHYECKUI 2,8 MM -
JJIEMEHT MOAYJb
1-51i1 mOBUB [TnakupoBanHas 2,7 MM 6 wr.
npoBosioka A20SA
Xapakrepuctuku OKI'T 44xH:
ITapamerp 3HaueHue
Konnuectso OB 16-24 mir.
MIIP 44,0 kH
M/IPH ne menee 22,6 kH

Okcmnukanuu OKI'T 57,6 kH






tPOCTeneKOM

TexHUYECKHE TPEOOBAHHS K ONTHYESCKOMY KaOeIo MPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns
MIPOBEJICHUS TCHJICPOB Ha MOCTaBKY

Penakmus: 1/2019

Ne Buznec-nponecca: PS5 Crp. 35 u3 47

B WO DN

OnTuyeckue BOJIOKHA

CranbHON ONTUYECKUIA MOYJIb
I'uapodhoOHBIN 3aMTOTHUTEND
[IpoBosioka U3 aIFOMUHUEBOTO CIJIaBa

5 IlnakupoBannas mpoBosoka A20SA

Koncrpykumst OKI'T 57,6 xH:

Tun 3neMenTa Hunamerp KonuuectBo
Marepuan x *
KOHCTPYKIHS 3JIEMEHTA MTPOBOJIOK
. CranbpHON ONTUYECKUI
LlenTpanbHbIN 3JIEMEHT 3,5 Mm -
MOAYJIb
. [IpoBoiioka u3
1-p1ii TOBHB P 1,76 mMm 9 .
AJTIOMUHHEBOTO CIUIaBa
[limakupoBanHas
P 2,7 MM 6 1IT.
. npoBosioka A20SA
2-0id moBuB [IpoBoiioka u3
P 2,7 MM 5 mir.
AJTIOMUHHEBOTO CIIJIaBa
Texuanueckne xapakrepuctuku OKI'T 57,6 xH:
[Tapamerp 3HaueHue
KonunyectBo OB B oiHOM Mopyiie 16-24 .
HomunanbHb1i 1uametp Kabenst 12,4 mm
MIIP 57,6 kH
MJIPH ne meHee 33,3 kH

Okcrmmukanuu OKI'T 59,2 kH

g b~ WD

OnTuYecKue BOJIOKHA

CranbHON ONTUYECKUIA MOYJIb
I'unpodoOHBIt 3an0THUTEND
IIpoBosiOKa U3 aIIOMUHUEBOTO
CIuIaBa

[TnakupoBannas npoosioka A20SA






tPocreneKOM

TexHudeckue TpeOOBaHHS K ONITHYECKOMY KaOeIo IPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns
NPOBE/ICHUS TCHACPOB HA IMOCTABKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 36 u3 47
Koncrpykuus OKI'T 59,2 xH:
Tun 3neMenTa Hunamerp KonuuectBo
Marepuan x x
KOHCTPYKIIHS AJIEMEHTA IPOBOJIOK
LleHTpaabHBIN JIEMEHT InaxuposasHas 2,1 mm -
P npoBosioka A20SA ’
[lmakupoBanHas
. npoBosioka A20SA 2,9 mm 4 .
1-p1ii MOBUB = =
CranpHOM OoNTHYECKUI
2,8 MM I 1.
MOAYJb
2-0i1 TOBUB Hposonoka u3 3,0 MM 11 mr.
QTIOMUHHUEBOTO CIIJIaBa
Texunueckue xapakrepuctuku OKI'T 59,2 xH:
[TapameTp 3HaueHue
KonunyectBo OB B oiHOM Mopyiie 16-24 wr
MITP 59,2 xH
M/IPH He meHee 40,5 kH

Oxkcrnukanuu OKI'T 79,4 kH

1
2
3
4
5

OnTruyeckue BOJIOKHA

CranibHON ONTUYECKUIA MOTYJIb

['mapodoOHBI 3aMOTHUTENH

IIpoBoJIOKa U3 aTFOMUHUEBOTO

CIljiIaBa

[TnakupoBannas npoBojioka A20SA






tPOCTeneKOM

TexHudeckue TpeOOBaHHS K ONITHYECKOMY KaOeIo IPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns
NPOBE/ICHUS TCHACPOB HA IMOCTABKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 37 u3 47
Koncrpykuusa OKI'T 79,4 kH:
Tun 3neMenTa Hunamerp KonuuectBo
Marepuan * *
KOHCTPYKLIHUS 3JIEMEHTA IIPOBOJIOK
[{eHTpanbpHBIN JIIEMEHT CranpHOU ONTHYECKUI 2.8 MM )
MOJTYJIb ’
1-p1ii MOBUB [IpoBoiioka u3 2.0 My 7wt
QJTIOMHHHMEBOTO CILIaBa
2-01i TIOBUB [LmakupoBanHas
npoBosioka A20SA 2,6 My I .
Texnuueckue xapakrepuctuku OKI'T 79,4 kH:
[Tapametp 3HaueHue
KonunyectBo OB B oiHOM Mopyiie 16-48 mir.
HomuHanbeHbIN quaMeTp kabens 12,0 Mm
MITP 79,4 xH
MJIPH ne menee 42,3 xkH

Oxkcmmukanuu OKI'T 97,5 kH

g b~ W DN

Onrudeckre BOJIOKHA

CranpHON ONTHYECKUI MOYJIb
I'uapodoOHBIif 3ar0IHUTEND
IIpoBosioka 13 aIFOMUHUEBOTO CILIaBa
[TnakupoBannas mpoBosioka A20SA






g b~ WD

Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns

t TexHuueckue TpeOOBaHUS K ONTHYECKOMY KaOeso IPUMEHIEMOMY
PocTtenexom IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 38 u3 47

Konctpykuus OKI'T 97,5 xH:

Tumn amemenTa HwnameTtp KomnuectBo
Marepuan * *
KOHCTPYKIIHS aJIEMEHTA MIPOBOJIOK
[lenTpanbHbIN 2JIEMEHT InakuposarHas nposoioka 2,1 mMm
P A20SA !
IIpoBonoka u3
P 2,9 MM 4 mr.
. aJJFOMHUHHEBOIO CIlIaBa
1-p1it TOBUB = ”
CrajbHOM ONTHYCCKHI
2,8 MM I .
MOJTYJIb
[InmakupoBaHHasi MPOBOJIOKA
2-0¥ TOBHUB 2,7 MM 12 m.
A20SA ’

Texunueckue xapakrepuctuku OKI'T 97,5 xH:

[TapameTp 3HayeHue
KonunyectBo OB B oiHOM Mopyiie 16-24 .
HomunanbHbIi 1uameTp Kabest 13,3 mm
MITP 97,5 xH
MJIPH nHe meHee 59,2 xH

Okcrmkanud OKI'T 123,5 kH

OnTruyeckue BOJIOKHA
CranpHON ONTUYECKUIN MOZYIIb

I'unpodoOHBIf 3an0THUTEND
[IpoBOnOKa U3 AMTFOMUHUEBOTO
CTIaBa

[TnakupoBannas npoBosioka A20SA

Koncrpykumst OKI'T 123,5 kH:

Tum amemenTa HuameTtp KomnuecTBo
Marepuan x

KOHCTPYKIHUS AIeMEHTa MIPOBOJIOK
[{eHTpaJIbHBIN AIIEMEHT HnaxuposanHas 3,0 Mmm

P npoBosioka A20SA ’

. IImakupoBaHHas
1-p1ii HOBUB P 2,9 Mm 5 mir.
npoBosioka A20SA






Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis

t TexHuueckue TpeOOBaHUS K ONTHYECKOMY KaOeso IPUMEHIEMOMY
PocTtenexom IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 39 u3 47
CrayibHOM ONTHYECKUI
2,8 MM 1 .
MOJYJb
2-01i IOBUB Hpososoka u3 3,0 MM 12 mT.
AJTIOMUHUEBOTO CIIaBa
Texunueckue xapakrepuctuku OKI'T 123,5 xH:
ITapamerp 3HaueHue
Konunuectso OB B oiHOM Mojye 16-24 mt
HomunaneHbIl quaMeTp kabens 14,8 MM
MIIP 123,5 xH
MJIPH nHe meHee 74,7 xH
O6mue napametpsl skcruryatanuu OKI'T (44; 57,6; 59,2; 79.,4; 97,5; 123)
kH:
Pabouas Temneparypa -60°C...+70°C
TeMnepaTypa MOHTaxa -30°C...+50°C
TemmnepaTypa TpaHCTIOPTUPOBKHU U -60°C.. +70°C
XpaHEeHUs

He MeHee 20 1uaMeTpoB
Kabeis
Cpox ci1yx0b1 25 ner

MuHMMaNBHBIA paguyc u3ruda

VYkazaHHbIE BbIlIE JeTany KOHCTpyKuuu n xapakrepuctuku OKI'T - tunossie, HO
He wucuepnbiBaromuye. JlomyckaeTcs MO HEOOXOAUMOCTH pacIlIMpeHHs psjaa. Takue
MapamMeTpbl KOHCTPYKIMU KaK JUAMETP DJJIEMEHTOB H KOJHUYECTBO IPOBOJIOK
MPEJCTABICHB OPUEHTUPOBOYHO U UX JOIMYCTUMO U3MEHSITh.

Bce ontrueckue kabenu TaHHOTO THIIA JOJIKHBI COOTBETCTBOBATh TPEOOBAHUSIM
I[TAO «®CK EDC» CTO 56947007-33180.10.174-2014. A taxxe arrecroBansl ITAO
«Poccetn» w/mmu ITAO «DCK EDC» m mMMeTh COOTBETCTBCHHBIE 3aKJIIOYECHUS
aTTECTAIlMOHHONM KOMHUCCHUH.





Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis

t TexHuueckue TpeOOBaHUS K ONTHYECKOMY KaOeso IPUMEHIEMOMY
PocTtenexom IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penaxuus: 1/2019 Ne busnec-npouecca: PS5

Crp. 40 u3 47

Mpuiaoxkenne 10 Ixcmmukanuu OK-CHUIIT

Jn351eKTpuYecKrii HEHTPAIbHBIN CUIIOBOM SJIEMEHT
Onrtruyeckue BOJIOKHA

Onrruueckuit MOIyIb

['unpodoOHBII KOMIAYHT 3
Kopnens

BriHeceHHBIN CTaTbHON CHIIOBOU 3neM2HT

~N OO o1k oD

[TonusTHEHOBAs HapyKHasg 0007I04YKa

v

«IIpomsBogutensy OK-CUIT —IT - N- MJIPH kH - VIIH - 2016
PacmmdpoBka MapKUPOBKH:
«[Tpown3BoUTEITB HasBanue npeanpustvsi U3rOTOBUTEIIS
OK-CHUII Tun xabens
IT Matepuan HapyXHOU 000710YKH
N Kommuectso OB
MJIPH kH MaxkcumanbHO JONYCTUMAs PacTATMBAKOIIAs Harpy3Ka
YIIH Kparkoe HauMeHOBaHKE NPOEKTa
2016 I'onx u3rorosinenus

[TapaMeTpsl dKCIUTyaTaIUu:

Pabouas Temneparypa -60°C...+70°C
TeMmnepaTypa MOHTaxa -10°C...+50°C
Temmeparypa TpaHCTIOPTUPOBKU U .60°C.. +70°C
XpaHCHHS

He MeHee 15 nuameTpos

MuUuHUMAIBHBIA DATUYC U3TH0a
panuy Kabens

Cpoxk ciryk0b1 25 ner

KoHctpykums
Hecymnii 31eMeHT pacmoIokKeH MPOJOJIBHO K CEPIACUHUKY.

Kabenp comepxuT cepaeyHuK MOAYIbHONH KOHCTPYKIMU C LIEHTPAJIbHBIM 3JIEMEHTOM
U3 JUAJIEKTPUYECKOTO LEHTPAIBHOIO CUJIOBOTO 3JIEMEHTA, BOKPYI KOTOPOIO CKpPYYEHBI






PocTtenexkom

TexHudeckue TpeOOBaHHS K ONITHYECKOMY KaOeIo IPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns
NPOBE/ICHUS TCHACPOB HA IMOCTABKY

Penakmus: 1/2019

Ne Buznec-npornecca: PS5

Crp. 41 u3 47

ONTUYECKUE MOMAYJIH METOJOM MpPaBHIbHON SZ-ckpyTkd. BHyTpu onThyeckux Moayien
CBOOOTHO YJIOXKEHBI ONTHYECKHE BOJIOKHA. CBOOOIHOE MPOCTPAHCTBO BHYTPU OMTHYECKHUX
MOIyNeH W MEXMOIYIbHOE MPOCTPAHCTBO 3aMOTHEHO THUAPO(GOOHBIM 3aIOTHUTEIEM.
Cepaeunuk ckperieH HUTAMU. Ha cepaeunuk Hanoxkena I[1DT-nenta, 3akperieHHas
HUTHI0. OJHOBPEMEHHO TIOBEPX CEpJeYHMKAa U HECYIIEro JJIEMEHTa HaKJIabIBAIOTCS
obomoukn. OGOIOYKK CEepACYHHKA U HECYIIETO AJIEMEHTa, CTaJbHOTO KaHaTa, COeIUHEHBI
BJ10JIb 001IeH 00pa3yroIei U BHINOJHEHBI U3 TOJUATHIIEHA CPEIHEN IIJIOTHOCTH.

Oxcmmukanun OK-CUIT 2

1 OnTuyeckuii Kabeib

2 (OFY: 13 (5 HN30JIMPOBAHHBIC KUJIBI U3

AJIIOMHNHUA

3 HCCYH_IEUI H30JIMPpOBaHHaA JXUJIa U3
AJIFOMHMHHUCBOIO CIlJIaBa

Cmeknonnacmukabsil npymox

Onmueckud Mody/is
Onmu+eckae bonokHo
 BHympumacy bkl 2UGP0@acHeL 3a0/H

Mexmodly/isksil 2UGpo@O0HbI 3aR0/HUME

! LmamHas navmumuypobarHas fesma

_ Kopdepsreld 3anomumers

———_ JyumHas 00onoKa

«[Ipowmssogurensy - OK-CUII-2 - 1XSuH — 3XS¢ — NOB - VIIH - 2016
PacmmdpoBka MapKUpOBKH:
«IIpon3BoauTenb)» HasBanue npeanpustusi U3TOTOBUTEIS
OK-CHII-2 Tum xkabemns
3XDd Konmnaectso (mtT.) u Cedenue ha3HbIX KUl (MM?)
1xDux Konunuectso (1t.) u Cedenne Hecymen uiabl (MM?)
NOB O603HaueHre ONTHYECKON YaCTU U KOJIMYECTBA BOJIOKOH
(1t.)
YIIH KpaTkoe HauMeHOBaHHUE IPOECKTA
2016 I"on u3roroBieHus
[TapameTpsl SKCILTyaTaluu:
Pabouas TemnepaTypa -60°C...+50°C
Temneparypa MOHTaxa -15°C...+40°C






0 NO Ol W

TexHudeckue TpeOOBaHHS K ONITHYECKOMY KaOeIo IPUMEHIEMOMY
P Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis
OCTe/IeKOM NPOBE/ICHUS TCHACPOB HA IMOCTABKY
Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 42 u3 47
Temneparypa TpPaHCHOPTUPOBKH U 60°C.. +50°C
XpaHEHHUsI

He meHee 10 quameTpos
Kabens
Cpoxk ciryxOb1 25 net

MuHMMaNBHBIA paguyc u3ruda

KoncTpykuus

da3nbpiec ¥ Hecymas Kuiabl u3roraBnuBatotcs B coorBerctBuu ['OCT 31946-2012
«IIpoBoga camoHecylMe H30JMPOBAHHBIC M 3AIIUINEHHBIC I BO3AYIIHBIX JIMHUI
anekTponepenaun» (Cull).

1. Kounctpykuust >xuit:

®da3Hple  KWIBl —  YIUIOTHEHHbIE  QJIOMHHHEBBIE B  M3OJSIUU U3
CBETOCTA0MIM3UPOBAHHOTO CIIUTOTO MOJIUATUIICHA. HOMUHAIIbHOE ceueHue: 16-120 mm2,

Hecymass »xuna — yIjoTHEHHas W3 allOMUHHMEBOTO CIJIaBa B HW3OJSAIUU W3
CBETOCTAOMIM3UPOBAHHOTO CIIUTOTO MOJUITUIeHa. HomMuHansHOE ceuenue: 25-120 mm2.

2. KoHCTpyK1IMsI ONTHYECKOTO 3JIEMEHTA:

OnTtudeckass 4YacTh KaOenst TpeAcTaBisieT co0OM  CepleyHUK  MOIYJIBHOM
KOHCTPYKIIMM C TEHTPAJIBHBIM CHUJIOBBIM 3JEMEHTOM U3 JTUAJIEKTPUYECKOTO CTEPIKHS,
BOKPYI' KOTOPOTO CKPYYEHBI KOPJIENbHBIC 3aMOJTHUTENIN W3 MOJUMEPHOTO MaTephaia u
onTuyeckue Mmoayinu — 2, 4, 6, 8 unu 12 mr.

Onrudeckuit MOayJb JOJKEH cojiepkarth 2, 4, 6, 8 unu 12 OB.

Oxcmmkanun OK-CUIT 3

ToxomnpoBosas )Kujia u3 aJlOMUHUS
3amuTHas 000JI04Ka U3
CBETOCTaOUIM3UPOBAHHOIO CIIUTOTO
NOJINATUIIEHA

CTeKI0MIacTUKOBBIN IPYTOK

Onrrnueckuit MOyIb

OnTuyeckoe BOJIOKHO

BuyTtpumoanbHbii rTuApoQOOHBIN 3aTI0THUTEND
MexmoaanbHbIA THAPOPOOHBIN 3aTIOTHUTEND

KopienbHblii 3a10JTHATEND

«[Ipowmsogurensy OK-CHUII-3 — N*D¢ - OB- VIIH — 2016

PacmmdpoBka MapKUpOBKH:

«IIpou3BOANTENHY HasBanue npenpusTusi U3rOTOBUTEIIS

OK-CUII-3 Tun xabens

NxDd Uwucio mpoBoJIOK B JKHJI€ MPOBOAA(IIT.) 1 HOMHUHAIHHOE
CEUYEHHE TOKOMPOBOASIIEH KUIbI (MM?)

OB O0603HaueHNEe ONTHYECKON YaCTH U KOJIMYECTBA BOJIOKOH

YIIH KpaTkoe HauMeHOBaHHE MPOEKTA






Texuuyeckue TpeOOBaHMS K ONTHYSCKOMY KaOeIio MPUMEHSICMOMY
P Ha cetu gocryna (OKCH, OK-I'PYHT, OK-I'TC, OK-OBbEKT) nis
OCTenekom NPOBE/ICHUS TEHICPOB Ha MOCTABKY
Penaxuus: 1/2019 Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 43 u3 47
| 2016 | Tox msrotosnenus

ITapaMeTphpl dKCITyaTaIuu:

Pabouas TemmnepaTypa -60°C...+50°C
Temneparypa MOHTaxa -15°C...+50°C
Temneparypa TpaHCTIOPTHUPOBKH U -60°C.. +50°C
XpaHeHus

He meHee 10 nuametpos
Ka0enst
Cpox ci1yx0b1 25 net

MuHuManbHbIN paguyc u3ruda

KoncTpykuus

dasznpic W Hecymias KWkl u3roraBnuBaroTcs B coorBercTBuH ['OCT 31946-2012
«IIpoBoma camoHecylMe W30JUPOBAHHBIC W 3alIUIICHHBIC IS BO3AYIIHBIX JHUHUN
anektponepenaun» (Cull).

1. KoHcTpyKIHst TOKOTIPOBOISIIEH HKUJIbI:

3alUTHBIN CaMOHECYIIMIA H30JIMPOBaHHbIH TpoBo (Al-Si-Mg)

-4KCII0 MPOBOJIOK B xkuie: 7,19;

-HOMHUHAJIbHOE CEYEHNE TOKOMPOBOAAIIEH KUJIbl 35-150 MM?;

-U30ms111us BBITIOTHSAETCS U3 CBETOCTAOMIM3UPOBAHHOTO ciuToro [19.

2. KoHCTpyK1IMsI ONTHYECKOTO 3JIEMEHTA:

OnTtuyeckass dYacTh Kalenst TpeacTaBisieT co0oil  CepleyHUK  MOIYJIBHOM
KOHCTPYKLIUHU C LIEHTPAJIbHBIM CUJIOBBIM 3JIEMEHTOM W3 JTUAJIEKTPUUYECKOIO CTEPHKHS,
BOKPYT KOTOPOT'O CKPY4YE€HBI KOpJIeIbHbIE 3aMIOJIHUTENH, ONITUYecCKue Moaynu — 2, 4, 6, 8
uny 12 mr.

[ToBepx BHENIHEro IMOBHMBA CEpJCYHHKA HAJOKE€HA CKpeIUIsionas oOMOTKa M CO
CBOOOJIHO yJIOKEHHBIMU BOJIOKHAMU — 4 WUJTU § IIIT.





tPOCTeneKOM

TexHudeckue TpeOOBaHHS K ONITHYECKOMY KaOeIo IPUMEHIEMOMY
Ha cetu gocrymna (OKCH, OK-T'PYHT, OK-I'TC, OK-OBBEKT) nns

IIPOBEJICHUS TEHJIEPOB Ha MOCTaBKY

Penakmus: 1/2019

Ne Buznec-npornecca: PS5 Crp. 44 u3 47

A oD

[punoxenne 11 Ixcmukanuun OKCM

Onruueckre BOJIOKHA
CranbHON ONTUYECKUIN MOTYITh
I'uapodoOHBII 3aMOTHUTENH

[TnakupoBaHHasl TPOBOJIOKA
A20SA

3

4

TexHuueckue XAPAaKTCPUCTUKHU:

ITapametp 3HaueHue
Konnuectso OB 4...96
Bec xabens, kr/km 200...1230
HomunaneHbIl Auametp kademusi, MM 8,0...18,0
MIIP, kH 25...210
MJIPH, xH 15...125
C3H, kH 8...65
Moynb yrpyrocty (KoHeunsli), KH/mm? 70...160
KTJIP, -10° 1/K 10...23

[TapameTpsl 3KCITyaTaluu:
PaGouas Temneparypa -60°C...+70°C
TemnepaTypa MOHTaxa -30°C...+50°C
Temmneparypa TpaHCHOPTHPOBKHU U -60°C.. +60°C
XpaHeHHUs
MuHuManbHBINA pagnyc U3ruoda ne menee 20 amameTpos
Kabest

Cpoxk city0bl 25 ner

Bun Bo3aelicTBusa

Hopmupyemoe 3HaueHune

PactsaruBatoiee ycuine
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Пример расчета вычета.xlsx
Лист1

		1		Сумма Заказа		20,000,000.00

		2		Стоимость Лесовосстановление за Га		200,000.00

		3		Общая протяженность трассы ВОЛС, км		100.00

		4		Протяженность ВОЛС по лесу, км		15.00

		5		% леса от общей протяженности		15%

		6		Объем леса на протяжении трассы Га		9.00

		7		% Лесовосстановления включенного в Заказ		10%

		8		Общая стоимость лесовосстановления		1,800,000.00

		9		Сумма вычета		180,000.00

				Итого сумма Заказа		19,820,000.00
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Акт Приемки.xlsx
Ч1.Акт приемки СМР ВОЛС

				Акт приемки монтажа ВОЛС





		Дата приёмки ВОЛС                          ____________________________________________________________________



		Участок трассы                                  ____________________________________________________________________



		Длина (оптическая/физическая), м    ____________________________________________________________________



		Подрядная организация                     ____________________________________________________________________



		Вывод:







		Комиссии предоставлены документы:

		- Полный пакет Исполнительной документации*  

		- Схема организации связи

		- Акт пусконаладочных работ (согласно схемы организации связи)



		Примечание

		* Проверка комплектности выполняется согласно Приложения 1 к данному АКТУ (является его неотъемлемой частью)



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ		Не требуется		Фото		Коментарии

		1		Загородный участок (кабель в грунте)

		1.1		Исполнительная схема трассы прокладки кабеля (соответсвие РД (ПИР)), в т.ч. марка ВОК, нумерация муфт,  место расположения муфты впайки ОК, длина ВОК, номер (бирка) на кабеле  по трассе, планы и профили пересечений ВОЛС и защиты, координатная привязка трассы (в местах изменения прямой линии и на участках размещения муфт и замерных столбиков, указательных знаков)

		1.2		Соответствие РД (ПИР) глубины прокладки кабеля\ЗПТ и сигнальной ленты на ровных участках\данным указанным в Актах на скрытые работы

		1.3		Соответствие РД (ПИР) глубины прокладки кабеля\ЗПТ и сигнальной ленты на вершинах склонов

		1.4		Соответствие РД (ПИР) глубины прокладки кабеля\ЗПТ и сигнальной ленты на вводах в трубы ГНБ

		1.5		Наличие электронных маркеров по трассе в соответствии с техническим заданием

		1.6		Соответствие техническому заданию качество/количество табличек опознавательных знаков

		1.7		Примененные материалы при строительстве (кабель, ЗПТ, оптические муфты, механические муфты, опознавательные знаки, оптические кроссы и т.д.) соответствуют требованиям технического задания\заводским паспортам в ИД

		1.8		Отсутствие отклонений трассы от осевой линии, прямолинейность трассы\соответствие адресным, координатным привязкам в исполнительной схеме ИД

		1.9		Радиусы изгибов кабеля/ЗПТ по трассе соответствуют техническим условиям на кабель (не менее 2-ух метров)

		1.10		Пересечения с встречающимися коммуникациями выполнены в соответствии с требованиями выданных технических условий/ соответствие адресным, координатным привязкам в исполнительной схеме ИД

		1.11		Производство планировки трассы (восстановление вершин склонов, обваловка траншей)\ наличие Акта \Справок подтверждающих факт работ в ИД

		1.12		Расчистка просек, вывоз веток, выкорчевывание пней

		1.13		Ширина просеки соответствует РД (ПИР)

		1.14		Наличие шлагбаумов на въезде в просеку с охранно-предупредительными знаками

		1.15		Наличие в достаточном количестве опознавательных знаков на трассе/наличие замерных столбиков с КИП (соответствие согласно РД (ПИР))

		1.16		Установка опознавательных знаков не в штробе от кабелеукладчика, с уплотнением грунта

		1.17		Отсутствие покосившихся и упавших опознавательных знаков по трассе

		1.18		Соответствие установки смотровых колодцев техническому заданию\ соответствие данных в исполнительном чертеже и Актах на скрытые работы

		1.19		Утрамбованный след от кабелеукладчика

		1.20		Засыпка траншей грунтом с уплотнением, отсутствие провалов на трассе

		1.21		Отсутствие размывов на трассе

		1.22		Запас кабеля на оптических муфтах 8-15 метров\ соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколах монтажа 

		1.23		Наличие защиты кабеля/ЗПТ от механических повреждений на пересечениях с грунтовыми дорогами, выполненных открытым способом или кабелеукладчиком (а/ц труба, ПНД-63), соответствие данных в исполнительном чертеже и Актах на скрытые работы

		1.24		Соответствие места установки разветвительной муфты техническому заданию\ соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколах монтажа- включая данные: марки/типа/количества отводов патрубков оголовка муфты

		1.25		Соответствие координат GPS указанных в исполнительной документации действительности/ соответствие адресным, координатным привязкам в исполнительной схеме/ведомости опор в ИД

		1.26		Соответствие действительности привязок трассы на местности, указанных в исполнительной документации 

		1.27		Наличие резервной заглушенной трубы ГНБ на переходах/Акт на срытые работы в ИД, данные в исполнительном чертеже

		1.28		Способ герметизации ввода кабеля/ЗПТ в трубу ГНБ соответствует требованию технического задания/ 

		1.29		Вывоз строительного мусора (мешки от бентонита, барабаны кабеля, обрезки кабеля после монтажа муфт и т.д.) с трассы

		1.30		Примененные материалы при строительстве (кабель, оптические муфты, опознавательные знаки, оптические кроссы и т.д.) соответствуют требованиям технического задания/паспортам, сертификатам в ИД

		1.31		Наличие согласований с землепользователями, АКТов /Справок о выполнении ТУ владельцев инженерных коммуникаций/ сооружений



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ		Не требуется		Фото		Коментарии

		2		Подвеска ВОК (на загородном участке и в населенных пунктах) на опорах

		2.1		Исполнительная схема трассы  ВЛС соответсует РД (ПИР) ( в т.ч. отражены: расстояния между опорами, нумерация опор, место и номера муфт, запас ВОК, марка кабеля, места установки новых опор, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка опор и т.д.) 

		2.2		Примененные материалы при строительстве (опоры, кабель, оптические муфты, опознавательные знаки, оптические кроссы и т.д.) соответствуют требованиям технического задания/паспортам, сертификатам в ИД										Устройство грозозащиты при сближении/ пересечении  ВЛ, опорами ЛЭП, АМС и т.д.

		2.3		Высота, место подвески кабеля на опорах соответствует выданным техническим условиям/данным в Ведомости опор в ИД

		2.4		Наличие согласований , Договоров, АКТов /Справок о выполнении технических условий (других требований) и т.д. выданных арендодателем/ копии данных документов в ИД

		2.5		Крепления кабеля на столбах соответствуют РД (ПИР)

		2.6		Запас кабеля на муфтах  10-15 метров\соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколах монтажа

		2.7		Повороты кабеля по трассам на опорах выполнены с петлями, отсутствие загибов и заломов ОК

		2.8		Защита кабеля от механических повреждений при соприкосновении с рекламными и др. конструкциями

		2.9		Запас кабеля в бухтах аккуратно кольцами закреплен на опорах/ соответствие данных о количестве запаса в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколах монтажа

		2.10		Кабель закреплен на всех опорах/имеет нумерационные таблички/ нумерация выполнена согласно РД (ПИР) и отражена в ИД

		2.11		Соответствие места установки разветвительной муфты техническому заданию/соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, протоколам монтажа - включая отражение данных в ИД: марка/тип/количество отводов патрубков оголовка муфты

		2.12		Соответствие действительности координат GPS  координатным  и адресным привязкам согласно РД (ПИР)

		2.13		Соответствие действительности привязок трассы на местности адресным, координатным привязкам в исполнительной схеме и ведомости опор в ИД

		2.14		Вывоз строительного мусора (мешки, барабаны кабеля, обрезки кабеля после монтажа муфт и т.д.) с трассы

		2.15		Очистка трассы от веток деревьев. Отсутствие соприкосновения ВОК с ветками.

		2.16		Соответствие установки опор техническому заданию/ соответствие данных в исполнительном чертеже, скелетной схеме, Актах на скрытые работы (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики материала, гидроизоляция)/данным указанным в ИД, Ведомости опор



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ		Не требуется		Фото		Коментарии

		3		Кабель в кабельной канализации

		3.1		Исполнительная схема трассы кабельной канализации соответсвует РД (ПИР) (в т.ч. отражены: расстояния между колодцами, развертка колодца, тип колодцев, № колодцев,  продольный профиль кабельной канализации, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка трассы/колодцев)

		3.2		Место затяжки кабеля в канализации соответствует выданным техническим условиям/данным в исполнительном чертеже (длины, марка кабеля, номер канала, запас ВОК, места расположения муфт, нумерация  кабеля и муфт)

		3.3		Оптический кабель в кабельной канализации обиркован/ номер указан в Титуле ИД

		3.4		Марка кабеля соответствует требованиям технического задания/РД (ПИР)/данным в исполнительном чертеже, протоколах измерений, паспортах кабеля (в т.ч. цветность ОВ), ведомостях, АКТах, скелетной схеме и т.д.

		3.5		Выкладка кабеля по периметру колодца

		3.6		Запас кабеля на муфтах 8-15 метров

		3.7		Кабель и муфты укреплены на консолях, каналы после прокладки кабеля загерметизированы

		3.8		Строитиельство кабельной канализации/трубопровода  (соответствие РД (ПИР)/исполнительному чертежу (глубина прокладки трубопровода, расстояния между колодцами/акты на скрытие работы (количество труб, материал, длина)

		3.9		Установка колодцев (соответствие РД (ПИР)/исполнительному чертежу (типоразмер, профиль/развертка колодцев с указанием расположения ввода труб, оборудование консолями, кронштейнами)/акты на скрытие работы (типоразмер, материал, количество, арамтура, точный диаметр люкового отверстия, длина)

		3.10		Устройство вывода трубы из колодца на опору/соответствие черетежу, Акту на скрытые работы (т.ч. габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики материала, гидроизоляция)/данным указанным в ИД

		3.11		Высота, место подвески кабеля (в местах переходов) на опорах,  соответствует выданным техническим условиям/ведомости опор в ИД

		3.12		Восстановление нарушенного асфальтового покрытия тротуаров и прилегающих дорог/Ордер на разрытие в ИД



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ		Не требуется		Фото		Коментарии

		4		Ввод кабеля (Базовая станция/АТС/УД)

		4.1		Способ ввода кабеля в контейнер, ТКШ /наличие провиса или петли при вводе кабеля ВЛС/заземление/соответствует техническому заданию/РД (ПИР)/Акту ОСР/ Разрыв брони и заземление ВОК на КИП 

		4.2		Герметизация ввода ВОЛС соответствует техническому заданию (герметизирующая мастика МГКП, отсутствие монтажной пены), отверстия на входе с улицы загерметизированны всепогодным негорючим герметиком

		4.3		Восстановление нарушенного бетонного покрытия площадки БС либо подсыпка щебня

		4.4		Запас кабеля уложен кольцами на кабельросте/запас кабеля учтен в чертеже, скелетной схеме и объемной ведомости ИД

		4.5		Кабель в аппаратной проложен в гофрированной ПВХ-трубке

		4.6		Оптический кросс в стойке установлен в согласованном месте/ соответствует исполнительному чертежу ввода кабеля в ОП/ исполнительному чертежу размещения оборудования в ТШ

		4.7		Наличие защитных колпачков на свободных портах оптического кросса 

		4.8		Наличие маркировки портов на оптических кроссах

		4.9		Схема (таблица) терминации пачкордов внутри ТШ в наличии и размещена на внутренней стороне дверцы

		4.10		Трасса прокладки кабеля в здании, в т.ч. этажам и металлоконструкциям /герметизация ниш/соответствие исполнительной схеме (трассы и длины кабеля)

		4.11		Чертеж размещения ОКУ в ТШ/Стойке/соответствие исполнительной схеме (эскизная схема размещения оборудования/кросса в помещении- план помещения- ряд-стойка, эскизная схема размещения оборудования/кросса в стойке /ТШ- отражение № места размещения в стойке, тип/модель кросса, тип разъемов)

		4.12		Наличие маркировки ВОК



		№ п/п		Контролируемые параметры:		ДА		НЕТ						Коментарии

		5		Общий контроль

		5.1		Наличие исполнительной документации Ч.2 Акт приемки исполнительной документации ВОЛС

		5.2		Соответствие существующей схемы разварки волокон техническому заданию/исполнительному чертежу, протоколам измерений в ИД)/ в протоколе монтажа указан запас кабеля на входе/выходе муфты, запас учтен в исполнительном чертеже, скелетной схеме и объемной ведомости

		5.3		Все результаты измерений рефлектометром отвечают требованиям технического задания/в т.ч. к ИД приложен диск с файлами в формате SOR

		5.4		Измерения выполнены на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в двух направлениях/в протоколах измерений ИД указан номер прибора и приложено свидетельство/реестр поверки

		5.5		Все волокна соответствуют требованиям по затуханиям (Вносимое затухание в сварном соединении ОВ не более 0,10 дБ на длине волны 1,31 мкм, не более 0,05 дБ на длине волны 1,55 мкм, включая затухание, вносимое за счет укладки волокон в муфте. Дополнительные потери за счет компактной укладки волокон в муфте не более 0,01 дБ













































































































































































































































Ч2.Акт приемки ИД ВОЛС

								Приложение 1 к Акту приемки монтажа ВОЛС



				                                                          Акт приемки исполнительной документации ВОЛС



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		1		ВОЛС (Паспорт трассы )

		1.1		Акт приемки монтажа ВОЛС (Чек- лист осмотра и освидетельствования выполненных работ)		Освидетельствование выполненных работ (проверка качества работ, в т.ч.  комплексности, соответствие данных в ИД и данных при осмотре объекта)  		да

		1.2		Акт приёмки  монтажных и пуско-наладочных работ оборудования (данные по установленному активному оборудованию и его коммутации с вышестоящим оборудованием)		Информация о коммутаторе РТК (модель, хостнейм, КИП, IP, состав плат, если оборудование модульное) и его подключении логическом и физическом подключении/коммутация (запрашивается в Сервисном центре филиала), передается в СЛТУ в составе всего комплекта ПИР/ИД по объекту УЦН БС)		да

		1.3		Схема организации связи		Общая логическая схема организации канала СПД,  коммутация активного и пассивного оборудования (включая транзитные соединеня) запрашивается в Сервисном центре филиала), передается в СЛТУ в составе всего комплекта ПИР/ИД по объекту УЦН БС		да

		1.4		Акт освидетельствования и приемки законченных строительно-монтажных работ		Акт подтверждающий тех.готовность объекта (любая из форм КС 11, 14), подписанная организаций выполнившей СМР и техническим надзором РТК		да

		1.5		Исполнительный чертеж/схема прокладки ВОК		Исполнительная схема трассы прокладки кабеля (в т.ч. состав вновь построенной оптической линии: марка ВОК, номер ОМ,  место расположения муфты впайки ОК,  длина ВОК, номер (бирка) на кабеле  по трассе, планы и профили пересечений ВОЛС и защиты, для кабельной канализации: расстояния между пролетами, развертка колодца, № колодца. Эскиз прохождения кабелей во вводном блоке кабельной канализации и места расположения муфт, вывода на опору, № опор, расстояние между опорами, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка трассы (в местах изменения прямой линии и на участках размещения муфт и замерных столбиков, указательных знаков), муфт, опор.  		да

		1.6		Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках (с учетом оптической и физической длины ВОК)		Схематичное изображение вновь построенного участка ВОК и коммутация  в сущ. ВОК - в сторону АТС (на схеме отображаются основные участки промежуточной коммутации/участки "переприема" АТС/ОРШ/ОРК и т.д. +  № сущ.ВОК, № кросса на АТС, № ОВ на кроссе), с отражением оптической и физической длины (на вновь построенном участке) ВОК и отображением общей суммарной длины (на участке точка впайки-АТС) - согласно изм. рефлектометра.		да

		1.7		Схемы разварки/распределения ОВ в муфтах и оконечных устройствах		Количество и номер оконеченных ОВ на кроссе/кол-во ОВ в запасе на сплайс пластине кросса, цветность ОВ, схемы разварки ОВ в муфтах и кроссах		да

		1.8		Планы ввода кабелей в ОП (при выполнении работ по вводу кабеля в АТС)		Трасса прокладки кабеля в здании, в т.ч. этажам и металлоконструкциям 		да

		1.9		Эскизная схема (план) места расположения оборудования/ ODF в ОП (ряд, стойка, место)		Эскизная схема размещения оборудования/кросса в помещении (план помещения, ряд, стойка, место)		да

		1.10		Схема заземления бронепокровов ВОК 		Схема отображения точки подключения к щитку КИП (заземление на АТС, муфтах с КИП)		да



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		2		ВОЛС (Электрический паспорт трассы)

		2.1		Протокол монтажа оптической муфты		№ муфты, марка/тип установленной муфты, количество отводов на вводе в муфту, данные по коммутации/разварке (с цветностью ОВ), метраж запасов ВОК на вводе в муфту (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.2		Протокол монтажа оптического кросса ODF/ОРК/ОРШ/кросс-муфты		№ кросса, модель, портовая емкость, место расположение, данные по коммутации (с цветностью ОВ) ВОК, запас ОВ на кассете, тип разъемов на кроссе, (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.3		Протокол двухсторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля на участке регенерации (рефлектометрические измерения) 		Фиксация  паспортных данных - характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.4		Протокол измерения оптического затухания оптических волокон смонтированного тракта (измерения мощности сигнала-оптическим тестером)*		Фиксация  паспортных данных - характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.5		Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК -бронепокровы - "земля" (ВОК - грунт)		Фиксация  паспортных данных - характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.6		Протокол измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов относительно "земли" (ВОК-ВЛС, с металлическими элементами)		Фиксация  паспортных данных - характеристики линии на момент приемки и ввода объекта в эксплуатацию (при этом в протоколе необходимо указать модель, марку, производителя прибора)		да

		2.7		Рефлектограммы - zip файл (двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля в формате SOR)		Контрольные измерения



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		3		ВОЛС (Паспорт рабочей документации)

		3.1		Отчет по прокладке кабеля (ведомость проложенных строительных длин ВОК)		Отчет об использованном материале		да

		3.2		Акт на скрытые работы по защите кабеля		Подтверждение факта и качества выполнения работ, доп. характеристики (характеристики использованного материала, габаритные размеры, высота, глубина, длина и т.д.)		да

		3.3		Схема прокладки кабеля методом ГНБ (на  участках пересечений инженерных сооружений, коммуникаций, водных преград и т.д.)		Продольный профиль глубины залегания трубы ГНБ (на участках пересечения)		да

		3.4		Акты на скрытые работы по прокладке кабеля в грунте		Подтверждение факта и качества выполнения работ, доп. характеристики (характеристики использованного материала, габаритные размеры, глубина, длина и т.д.)		да

		3.5		Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним		Подтверждение согласования отклонений от проектного задания с заказчиком РТК 		да

		3.6		Копии метрологических свидетельств (выписка из реестра) о поверке средств измерений		Копия

		3.7		Заводской паспорт на оптический кабель		Точное название и конструктивные особенности 

		3.8		Заводской паспорт на муфту		Точное название и конструктивные особенности 

		3.9		Заводские паспорта на оптические кроссы ODF/ОРШ/ОРК		Точное название и конструктивные особенности 

		3.10		Декларации соответствия, сертификаты на оптический кабель		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.11		Декларации соответствия, сертификаты на муфту		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.12		Декларации, сертификаты на  оптические кроссы ODF/ОРШ/ОРК		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.13		Декларации соответствия, сертификаты на трубы		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.14		Декларации соответствия, сертификаты на колодцы		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.15		Декларации соответствия, сертификаты на люковый  комплект		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации

		3.16		Декларации соответствия, сертификаты на опоры		Подтверждение качества, соответствия нормативной и технической документации



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		4		Строительство кабельной канализации

		4.1		Исполнительный чертеж на строительство/докладку кабельной канализации		Исполнительная схема трассы кабельной канализации: расстояния между колодцами, развертка колодца, тип колодцев, № колодцев,  продольный профиль кабельной канализации, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка трассы/колодцев 		да

		4.2		Акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации /каб.ввода - прокладка трубопроводов (форма 13КЛМС)		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, глубина, длина, материал и т.д.)		да

		4.3		Акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации, колодцев (форма 14КЛМС), паспорт колодца		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина,  материал и т.д.), отметка о гидроизоляции, оборудование арматурой колодца, характеристики люкового комплекта		да

		4.4		Контрольно-исполнительная съемка на плане совмещенных сетей в масштабе 1:500 в городской черте и населённых пунктах на участках с наличием подземных коммуникаций (с отметкой департамента  архитектуры и градостроительства о принятии к учету  построенного сооружения связи)		Постановка на учет построенных подземных и надземных сооружений  связи в архитектуре и землеустроительных комитетах

		4.5		Акты на скрытые работы по прокладке трубопровода методом ГНБ		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.)		да

		4.6		Исполнительный чертеж на строительство кабельной канализации методом ГНБ, профиль ГНБ, протокол бурения 		Ситуационный план, продольный профиль глубины прокладки трубопровода, протокол регистрации точек бурения		да



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		5		Установка кабельных опор

		5.1		Схема/чертеж  трассы ВЛС		Исполнительная схема трассы  ВЛС (схема подвеса ВОК, расстояния между опорами, нумерация опор, место и номера муфт, запас ВОК, марка кабеля, места установки новых опор, признак принадлежности сторонних сооружений, адресная, координатная привязка опор и т.д.)  		да

		5.2		Ведомость установки опор (с координатной привязкой)		Определение координатной привязки существующих и проектируемых опор (в формате-WSG-84), нумерация опор, материалы опоры/подпоры, габариты (высота над землей), количество подвешенного кабеля/проводов, наличие свободной арматуры, устройств крепления муфт и намотки запасов ВОК, кабельных ящиков и оконечных устройств, уточнение принадлежности опор, проверка технического состояния существующих опор и т.д.		да

		5.3		Акты на скрытые работы по установке  опор		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.), гидроизоляция		да

		5.4		Акт на скрытые работы по устройству заземления опор		Чертеж заземления (оборудованного на опоре), с габаритными данными и характеристиками		да

		5.5		Схема устройства подземного кабельного ввода на опору		Чертеж профиля строительства трубопровода (с протяженностью трубопровода и указанием высоты  вывода трубы, диаметр, при выводе трубы из т/к - эскиз развертки колодца с отображением места ввода канала в колодце)		да

		5.6		Акты на скрытые работы (ст-во кабельного ввода на опору)		Подтверждение факта выполнения работ, доп. характеристики (габаритные размеры, высота, глубина, длина, характеристики использованного материала и т.д.)		да



		№ п/п		Наименование исполнительного документа		Описание		Подпись  тех. надзора		ДА		НЕТ		Не требуется		Комментарий

		6		Легализация ЛКС (* документы оформляются отдельным пакетом -"Техпаспорт  по землеустроительному делу")

		6.1		Договор аренды земельного участка		На строительство линейно-кабельных сооружений связи

		6.2		Соглашение о установлении сервитута

		6.3		Соглашение о установлении временного публичного сервитута (на период СМР)

		6.4		Согласование со сторонними организациями, если есть пересечение с их охранными зонами, ТУ от собственников и пр. организаций, справки о выполнении ТУ		Копии листов ПИР/РД (печати, штампы, подписи, письменные согласования), ТУ  и справки о их выполнении, прочие  письма согласований/допусков 

		6.5		Согласования  собственников на использование инженерных коммуникаций, сооружений (опоры, эстакады, металлоконструкции, бетонные конструкции, колодцы и т.д.), зданий, помещений, территорий, землепользователей

		6.6		Ордер на земельные работы (в городской черте)		Оформление допуска на разрытие 

		6.7		Договор аренды (на размещение/использование сторонних сооружений/объектов)		Оформление размещения сооружений связи с использованием сторонней инфраструктуры, объектов, инженерных коммуникаций

		6.8		Справки о выполнении ТУ (от сторонних организаций)

		6.9		Акты, справки о рекультивации земли		Восстановление земляного, асфальтного, дорожного и т.д. покрытия

		6.10		Контрольно-исполнительная съемка на плане совмещенных сетей в масштабе  1:500 в городской черте и населённых пунктах на участках с наличием подземных коммуникаций, 1:1000 в населённых пунктах на участках без подземных коммуникаций, 1:2000 вне населенного пункта (с отметкой департамента  архитектуры и градостроительства, землеустроительных комитетов о принятии к учету  построенного сооружения связи)		Контрольно-исполнительная съемка  и регистрация в департаменте  архитектуры и градостроительства, землеустроительных комитетах  построенного сооружения связи

		6.11		Письмо о внесении сведений в архитектуру (нанесение вновь построенных  ЛКС на карты, планшеты), либо штамп на контрольно-исполнительной съемке 

		6.12		Технический план сооружения (Сведения о кадастровых работах)		Техническая документация для последующего проведения работ по постановке сооружений связи на кадастровый учет и получения выписки ЕГРН "Предоставляется на основании:                                                                                                                                                           - единичных расценок, указанных в Договоре на СМР ВОЛС, с учетом протяженности Объекта"                                                                                                          

		6.13		Выписка из ЕГРН (кадастровый учет, с оформлением охранной зоны)		Постановка объекта на кадастровый учет

		6.14		Выписка из ЕГРН (право собственности)		Оформление права собственности





Ч3. Подписи приемки



						Результаты первичной технической приемки







				ВОЛС принята без замечаний						 - 		подлежит оплате.

				ВОЛС принята с замечаниями						 - 		не оплачивается до устранения замечаний.

				ВОЛС не принята						 - 		не оплачивается до устранения замечаний.



		Замечания:





















				Представитель Подрядной Организации:

						Наименование



				Фамилия И.О.								подпись				дата





				Представитель Заказчика:

						Наименование организации



				Фамилия И.О. представителя Строительного контроля								подпись				дата



				Фамилия И.О. сотрудника Функции Эксплуатации СЦ								подпись				дата



				Фамилия И.О. сотрудника Функции Строительства								подпись				дата



				Фамилия И.О.								подпись				дата



				Фамилия И.О.								подпись				дата





						Результаты повторной технической приемки







				ВОЛС принята без замечаний						 - 		подлежит оплате.

				ВОЛС принята с замечаниями						 - 		не оплачивается до устранения замечаний.

				ВОЛС не принята						 - 		не оплачивается до устранения замечаний.



		Замечания:











				Представитель Подрядной Организации:

						Наименование



				Фамилия И.О.								подпись				дата





				Представитель Заказчика:

						Наименование организации



				Фамилия И.О. представителя Строительного контроля								подпись				дата



				Фамилия И.О. сотрудника Функции Эксплуатации СЦ								подпись				дата



				Фамилия И.О. сотрудника Функции Строительства								подпись				дата



				Фамилия И.О.								подпись				дата



				Фамилия И.О.								подпись				дата
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