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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД 2: 29.10.41.110 Поставка грузового автомобиля для Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
(Лот ) 




















1. [bookmark: _Toc126680203]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc126680204][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569] Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 29.10.41.110 Поставка грузового автомобиля для Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
1.2. [bookmark: _Toc126680205] Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc126680206][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение Инвестпрограммы на 2027 год для нужд АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc126680207][bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc126680208][bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п	№
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Бортовой автомобиль с тентом и двухрядной кабиной повышенной проходимости
	1
	шт



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc126680211][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.41.110 Поставка грузового автомобиля для Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]В течение 30 дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc126680213][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]   2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc126680214][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: 29.10.41.110 Поставка грузового автомобиля для Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра

	
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	
	

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	

	1. 
	Бортовой автомобиль повышенной проходимости с тентом, двухрядной кабиной
	Назначение
	Перевозка пассажиров и грузов
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	Общее число мест
	Не менее 7 (6+1)
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.3.
	
	Масса перевозимого груза, кг
	не менее 1100
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.4.
	
	Габаритная длина, мм
	не менее 5000
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.5.
	
	Высота по кабине, мм
	не менее 2000
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.6.
	
	Ширина по кабине, мм
	не менее 1800
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.7.
	
	Снаряженная 
масса автомобиля, кг               
	не менее 2000
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.8.
	
	Полная масса а/м, кг
	не более 3500
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.9.
	
	Минимальные внутренние размеры кузова, мм:
длина/ширина/высота
	

не менее 2000 х 2000 х 1500
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.10.
	
	Материал пола кузова
	Транспортная фанера
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.11.
	
	                                                               Тип двигателя
	Дизельный, с турбонаддувом
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.12.
	
	Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 
	не менее 88,3 (120)
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.13.
	
	Привод сцепления
	С гидравлическим приводом
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.14.
	
	Коробка передач:
	Механическая
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.15.
	
	Число передач
	Не менее 5
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.16.
	
	Колесная формула
	Полный привод 4х4
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.17.
	
	Тип топлива
	ДТ
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.18.
	
	Стандарт токсичности отработавших газов
	не менее EURO-3
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.19.
	
	Топливный бак, не менее, л
	Не менее 60
	Указание характеристик
	
	
	
	

	1.20.
	
	Тип рулевого механизма
	С гидроусилителем
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.21.
	
	Комплект эксплуатационной документации на Русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации)
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.22.
	
	Домкрат
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.23.
	
	Знак аварийной остановки
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.24.
	
	Огнетушитель 
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.25.
	
	Медицинская аптечка
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.26.
	
	Жилет водителя
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.27.
	
	Комплект инструмента
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.28.
	
	Магнитола 
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.29.
	
	Комплект летних автошин 
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.30.
	
	Комплект зимних автошин 
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.31.
	
	Предпусковой обогреватель
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.32.
	
	Кондиционер
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]1.33.
	
	Комплект ковриков салона
	1
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	II
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	1.1
	Место поставки
	Нижегородская обл. Городецкий мо, г.Заволжье, ул.Привокзальная, д.14
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	2,.    1.2
	Условия приемки
	Приемка товара производиться с понедельника по пятницу с 8 до 15 ч.
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	2,    1.3
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	III
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	1.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование должен составлять - 36 месяцев или 150 000 км пробега, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), в зависимости от того, что наступит ранее.
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	IV
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	1.1.
	Паспорт на русском языке
	1 шт. 
	Согласие с требованием
	
	
	
	

	1.2.
	Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого ТС должны соответствовать требованиям Покупателя, Договора, Спецификации, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации.
	Согласие с требованием
	
	
	

	V
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	
	

	1.1.
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2025 года выпуска.
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2.
	ТС должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877 (с изменениями на 14 октября 2015 года).
	Согласие с требованием
	
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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