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1. [bookmark: _Toc137820507][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc137820508][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc137820509]Кадастровые работы для целей установления охранных зон электросетевых объектов и оформления прав землепользования в отношении объектов, расположенных на территории Хабаровского края
[bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc137820510]Оформление прав землепользования и установление охранных зон электросетевых объектов ПС/ВЛ-0,4-110 кВ в Хабаровском крае.
- оформление прав землепользования - установление публичных сервитутов (далее - ПС) для размещения объектов электросетевого хозяйства, уточнение местоположения границ земельных участков под электросетевыми объектами;
- внесение в ГКН сведений о границах охранных зон (далее - ОЗ) сетевых объектов.

[bookmark: _Toc137820511]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	[bookmark: _Hlk20939345][bookmark: _Hlk20949864]№ п/п
	
    Наименование объекта
	Местоположение
	Протяжённость ЛЭП (км.)
	Виды работ

	1.
	ВЛ 0,4 кВ от оп.2 Ф-1 РП 38 г. Амурск
	Хабаровский край,
Амурский  район


	0,027
	ПС/ОЗ

	2.
	ВЛ 0,4 кВ от оп 1/4/5 Ф-1 ТП-43 г.Амурск
	
	0,054
	ПС/ОЗ

	3.
	ВЛ 0,4 кВ от оп.1/4/5 Ф-1 ТП-43 г.Амурск
	
	0,162
	ПС/ОЗ

	4.
	ВЛ 0,4 кВ от оп.1/3 Ф-1 ТП-43 г.Амурск
	
	0,052
	ПС/ОЗ

	5.
	ВЛ 0,4 кВ от оп 10 Ф-11 ТП-9 г.Амурск
	
	0,134
	ПС/ОЗ

	6.
	ВЛ 0,4 кВ от оп.12 Ф-11 ТП -9 г. Амурск
	
	0,05
	ПС/ОЗ

	7.
	ВЛ 0,4 кВ от РУ0,4 кВ яч.1 ТП-70 г.Амурск
	
	0,076
	ПС/ОЗ

	8.
	ВЛ 0,4 кВ от оп.7/4 Ф-2 ЦРП-4 г.Амурск
	
	0,023
	ПС/ОЗ

	9.
	ВЛ 0,4 кВ  от оп .12 Ф-2  ЦРП-4 г.Амурск
	
	0,108
	ПС/ОЗ

	10.
	ВЛ 0,4 кВ от оп.7 Ф-2 ЦРП-4 г.Амурск
	
	0,116
	ПС/ОЗ

	11.
	ВЛ 0,4 кВ от оп.23/5 Ф-2 КТПН-14 г.Амурск , протяж. 0,131 км (ГСПК 176)
	
	0,131
	ПС/ОЗ

	12.
	ВЛ 0,4 кВ от оп.10 Ф-11 ТП -9 г. Амурск
	
	0,065
	ПС/ОЗ

	13.
	ВЛ 0,4 кВ от оп.5 Ф-15 КТПН -54 г. Амурск
	
	0,025
	ПС/ОЗ

	14
	 ВЛ 0,4 кВ от оп 9 Ф-15 КТПН-54 г.Амурск
	
	0,037
	ПС/ОЗ

	15
	ВЛ 0,4 кВ от оп.13 Ф- 15 КТПН-54 г.Амурск
	
	0,048
	ПС/ОЗ

	16
	ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ Ф-14 ТП - 57  г. Амурск
	
	0,02
	ПС/ОЗ

	17
	ВЛ 0,4 кВ от оп.2 Ф-21 ЦРП -1 г. Амурск
	
	0,038
	ПС/ОЗ

	18
	ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4кВ Ф-1 КНС-Юг г.Амурск
	
	0,09
	ПС/ОЗ

	19
	ВЛ 0,4 кВ от оп 6/2 Ф-10 РП-36 г.Амурск
	
	0,067
	ПС/ОЗ

	20
	ВЛ 0,4 кВ от оп 20 Ф-1 КТПН-8 г.Амурск
	
	0,025
	ПС/ОЗ

	21
	ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС Тополево
	Хабаровский район
	3,05
	Изменения в ОЗ

	22
	ВЛ 10 кВ Ф 11 ПС Федоровка
	
	2,29
	Изменения в ОЗ

	23
	ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС Сергеевка
	
	3,01
	Изменения в ОЗ

	24
	ВЛ 10 кВ Ф 10 ПС Тополево
	
	2,97
	Изменения в ОЗ

	25
	ВЛ 0,4 кВ Ф 1 ТП-1847
	
	0,25
	Изменения в ОЗ

	26
	ВЛ-6 кВ Ф 11 ПС Краснореченская
	
	1,694
	Изменения в ОЗ

	27
	ВЛ 10 кВ Ф 11 ПС Петровичи
	Район имени Лазо
	90
	Изменения в ОЗ

	28
	ВЛ 10 кВ Ф 7 ПС Петровичи
	
	20,24
	Изменения в ОЗ

	ИТОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ
	124,852
	


1.2. [bookmark: _Toc137820512][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставляет Исполнителю копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов на электросетевые объекты.
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]
2. [bookmark: _Toc137820513][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc137820514]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc137820515]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc137820516][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ.
Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами.
Выполнение геодезических измерений объектов производится  по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников.
	шт.
	28

	2. 
	Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде
	шт.
	20

	3. 
	Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций
	шт.
	20

	4. 
	Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица)
	шт.
	28


2.1.2. [bookmark: _Toc137820517][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ

[bookmark: _Toc137820518][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Перечень
объектов
заказчика
(Таблица 1)
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проведение исполнителем полевых, геодезических и картографических работ.
Определение координат характерных точек границ земельного участка, местоположение границ публичного сервитута и охранных зон под электросетевыми объектами.
Выполнение геодезических измерений объектов производится  по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность и использованием геодезических GPS/GNNS приемников.
	№ п/п 1 - 28

	с даты заключения договора
	



	2.
	Подготовка графического описания местоположения границ публичного сервитута, в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде
	№ п/п 1 - 20

	с даты заключения договора
	31.10.2026


	3.
	Подготовка карты (плана) публичного сервитута - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ, перечень координат характерных точек границ (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица), с направлением в адрес соответствующих организаций.
	№ п/п 1 - 20

	с даты заключения договора
	31.10.2026


	4.
	Подготовка карты (плана) охранной зоны - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица)
	№ п/п 1 - 28

	с даты заключения договора
	31.10.2026




0

6


2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc137820519]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc137820520]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ:
позиции № 1 и № 2 таблицы 2
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Подтверждение участником соответствия в виде
согласия с требованием

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-

	1.1. 
	Организация работ
	1. Подготовительные работы.
1.1. До начала выполнения работ приказом Подрядной организации назначаются ответственные лица за выполнение работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, карт (планов), с указанием Ф.И.О., документа, подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);
1.2. Сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств.
Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:
- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»;
- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;
- сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на прочие земельные участки в границах охранных зон;
- сведений ГКН в виде выписок из ЕГРН на объекты недвижимого имущества;
- сведений о границах муниципальных образований (район);
- технической документации на объекты недвижимого имущества;
- картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;
- правоустанавливающих документов на объекты электросетевого хозяйства;
- копий учредительных документов АО «ДРСК»;
2.  Полевые, геодезические и картографические работы.  Определение границ местоположения земельных участков и объектов недвижимости.
2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы
- Определение координат по каждой опоре  и площадному объекту осуществляется в Соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».
2.2. Геодезическое измерение проводится по каждой опоре и площадному объекту с выездом на местность с представителем Заказчика и использованием геодезических GPS/GNNS приемников.
3. Установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами.
3.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основа-нии полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании Приказа Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения».
3.1.1 Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек.
Схема расположения оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.
На схеме расположения указываются:
проектные границы публичного сервитута и характерные точки;
установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований);
проектное местоположение инженерного сооружения (в случае если публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях размещения инженерного сооружения);
границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;
используемые условные знаки и обозначения;
масштаб.
При невозможности отображения в масштабе схемы расположения отдельных характерных точек допускается отображать их местоположение в виде выносок в отдельных файлах при условии соблюдения настоящих требований.
3.1.2 Описание границ формируется в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
В описании границ должны быть указаны:
а) местоположение публичного сервитута (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а также населенный пункт (в случае установления публичного сервитута в границах населенного пункта);
б) система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек;
в) метод(ы) определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах;
г) перечень характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра).
В зависимости от примененных при подготовке описания границ методов определения координат характерных точек в описании границ указываются:
геодезический метод;
метод спутниковых геодезических измерений (определений);
фотограмметрический метод;
картометрический метод;
аналитический метод.
Для обозначения характерных точек используются арабские цифры. Для всех характерных точек применяется сквозная нумерация. Перечень характерных точек должен завершаться обозначением начальной точки.
Координаты характерных точек определяются с точностью не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра недвижимости наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположен публичный сервитут.
4. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.
4.1. Проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учёта в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.
4.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.
Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:
- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;
- сведения об объекте землеустройства;
- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.
- сведения об объектах недвижимости и земельных участках, входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.
Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».
- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.
- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.
- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству.
5. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости).
В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.
Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.
Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
7. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ
7.1. Исполнитель работ в соответствии с полномочиями, основанными на нотариально удостоверенной доверенности от лица АО «ДРСК», обращается в орган Исполнительной власти с ходатайством на установление публичного сервитута, в орган кадастрового и регистрационного учёта с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны, сведений об объекте недвижимости  в государственный кадастр недвижимости;
7.2. Исполнитель работ осуществляет контроль и сопровождение по ходатайствам на установление публичного сервитута, за  ведением государственного кадастрового учёта публичных сервитутов, охранных зон и объектов недвижимости, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учёта, устраняет ошибки, возобновляет проведение учёта в ГКН;
7.3. В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.2.1. 
	Общие технические требования к оборудованию Исполнителя
	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации по выполнению кадастровых работ.
	Согласие с требованием

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Результат работ:
- графическое описание местоположения границ публичных сервитутов под объектами в соответствии с перечнем (таблица 1), в т.ч. схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, в эл. виде.
- карты (планы) охранных зон объектов в соответствии с перечнем (таблица 1) - подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица).
 - решения (уведомления) органа кадастрового учёта о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указанием кадастровых номеров границ охранных зон (на бумажном носителе);
- выписки из ЕГРН о сведениях об охранной зоне (на бумажном и/или электронном носителе);
- решения органов Исполнительной власти об установлении публичных сервитутов (в электронном и бумажном виде);
 - cчёт и акт выполненных работ в двух экземплярах с указанием выполненных работ.
Исполнитель обеспечивает выполнение работ в срок, в соответствии с проектом договора, в рамках данных технических требований с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ.
	Согласие с требованием

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя
	-//-

	3.1.1. 
	При выполнении кадастровых работ
	Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение настоящих требований и требований, содержащихся в иных документах, регламентирующих деятельность в области выполнения кадастровых работ.
Исполнитель обеспечивает:
- Выполнение работ в полном соответствии с настоящими техническими требованиями, условиями договора и с соблюдением действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ;
- Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего деятельность в области выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации;
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.
- При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в настоящих технических требованиях работ, настоящие технические требования подлежит корректировке по согласованию с Заказчиком.
- В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.
	Согласие с требованием

	3.1.2. 
	Гарантии подрядной организации
	Гарантии качества на все работы, предусмотренные в настоящих технических требованиях, должны составлять 5 (пять) лет с момента подписания акта сдачи-приемки работ.
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[bookmark: _Toc137820521][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

		
														
