ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 
ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект»

	АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
1.1 Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
1.2 Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
1. дату направления предложения;
2. полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
3. юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
4. контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
5. цену предложения в рублях (без учета НДС).
1.3 Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10.00  27.07.2026г.
1.4 Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: SeligerskaiaGIu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-21.
1.5 [bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.




























Технические требования на поставку МТР
 «ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект»»






























1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc123106593]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Ref124436214]Обозначения и сокращения
	АО «Ленгидропроект»
	Заказчик

	КГМ
	Кварцевая галогенная малогабаритная лампа накаливания с кварцевой колбой

	КСС
	Кривая силы света



1.2. [bookmark: _Toc123106594][bookmark: _Ref124436228][bookmark: _Ref124436247]Наименование закупаемой продукции (Товара)  
ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект».

1.3. [bookmark: _Toc123106596][bookmark: _Ref124436524][bookmark: _Ref124436254][bookmark: _Ref124436252][bookmark: _Ref124436522][bookmark: _Ref124436256][bookmark: _Ref124436520]Цель использования закупаемой продукции
Для производственных нужд Заказчика и пополнения аварийно-восстановительного запаса.

2. [bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Ref124436270][bookmark: _Toc123106598][bookmark: _Ref124436266][bookmark: _Ref124436268][bookmark: _Toc54785616]Требования к продукции
     2.1. Требования к объемам и срокам поставки.
[bookmark: _Toc54785618][bookmark: _Toc123106599]     2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc123106600][bookmark: _Toc75446576]Таблица №1. Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Светильник светодиодный для потолочных систем «Армстронг»
	шт.
	100

	2.
	     Лампа светодиодная LED E27 LED-A60-VC 20Вт 230В  6500К 1900Лм
	шт.
	50

	3.
	Лампа светодиодная LED GU10  Мощность 9Вт; Цветовая температура 4200К; L-57мм; Ду-50мм; Световой поток 720Лм; Цветоотдача 80Ra.
	шт.
	50

	4.
	Лампа галогенная КГМ GU5.3 МR11; софитная; 35Вт; 525Лм; 2700К; L35мм; 3300К.
	шт.
	50

	5.
	Лампа светодиодная LED GU5.3 11Вт;4000К;80Ra; Ду52мм;L50мм; софитная; 990лм; 90лм/Вт;
	шт.
	50

	6.
	Лампа люминесцентная G23; Т4; 11Вт; трубчатая; G23; 900лм; 80 Ra; L237мм; Ду12мм.
	шт.
	50

	7.
	Лампа люминесцентная 2G7; 11Вт; трубчатая; 900лм; 89Ra; L212мм; Ду12мм.
	шт.
	50

	8.
	Лампа TL_LD 18 W 640; Т8;18Вт; трубчатая; G13; 1200лм; 3300-5000К; 60Ra; L590мм;Ду26мм;люминисцентная.
	шт.
	50

	9.
	Лампа TL_LD 18 W 765 18Вт;6500К;G13$ 1050Лм; Ду26;
	шт.
	50

	‍10.
	Светильник VS101M40W-5000LM 5000K;L1262мм; ширина 124мм;IP65;
	шт.
	10

	‍11.
	Светодиодные светильники премиум матовый Viied CC-01-У-м-24-590; 595х595х15мм; пластик; IP65; УХЛ4; 2640Лм; Ra80;
	шт
	30

	‍12.
	Лампа светодиодная Онлайт Е27 4000К 10Вт 820Лм; Е27; А55; тип колбы А; тип цоколя резьбовой.
	шт
	50

	‍13.
	Лампа светодиодная G9 5Вт 4000К 220В; 70Ra; Ду16мм; L50мм;420лм; 84лм/Вт;
	шт
	50

	‍14.
	Лампа светодиодная Т8 линейная 600мм 10Вт 230В 4000К G 13 GENERIca LL TB-10-230-40-G13-C-IEK; трубчатая
	шт
	50

	‍15.
	Лампа светодиодная LED 5Вт 230В G9 4000К; 80Ra;Ду16мм; L47мм; JCD 9; 84лм/Вт;
	шт
	50


	‍16.
	Лампа галогеновая для прожектора  R7S J117 150Вт 220В; 1200Лм; Ду7мм; h117мм; L117мм; линейная
	шт
	20

	‍17.
	Лампа галогеновая 50Вт 230В GU10; 3000К; 750Лм;Ду51мм.
	шт
	50

	‍18.
	Светильник НПП-1000W термостойкий овальный IP54; Е27; h100мм; L265мм; металл; белый; ЛН:
	шт
	10

	‍19.
	Прожектор СДО 06-50 светодиодный IP 65 4000K; монтажная скоба; корпус алюминий; 50 Вт; 4000лм; прямоугольный; черный.
	шт
	10



[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Ref124436282][bookmark: _Toc123106601][bookmark: _Ref124436284][bookmark: _Ref124436286][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc123106602][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица №2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	6. [bookmark: _Ref124436511][bookmark: _Ref124436511]
	ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для  освещения помещений АО «Ленгидропроект»»
	C даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора







[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582_Копия_1][bookmark: _Toc123106603_Копия_1]Таблица №3. Требования к продукции
ОКПД 2 27.40. Поставка оборудования электрического осветительного для внутреннего освещения помещений АО «Ленгидропроект».


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	  1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Согласие с требованием


	Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям.





	   1.1.
	Светильник светодиодный для потолочных систем «Армстронг»
	
	

	1.1.1.
	
Общие параметры
	Тип изделия — лампа светодиодная  LED
	
	

	1.1.2.
	
	Световой поток, Лм - не менее 4800 (включительно)
	
	

	1.1.3.
	
	Цветовая температура источника света, К - не менее 4000 (включительно) и не более 4500(включительно)
	
	

	1.1.4.
	
	Номинальное напряжение питания, В – не менее 176 (включительно) и не более 265 (включительно)
	
	

	1.1.5
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт – не более 40 (включительно)
	
	

	1.1.6.
	
	Пульсации светового потока - не более 1% (включительно)
	
	

	1.1.7.
	
	Коэффициент/индекс цветопередачи, Ra – не менее 80 (включительно)
	
	

	1.1.8
	
	КСС – Д, угол излучения - 120 ° (включительно)
	
	

	1.1.9.
	
	Класс защиты - не ниже IP 40 (включительно)
	
	

	    1.1.10.
	
	Материал корпуса светильника — листовая сталь
	
	

	    1.1.11
	
	Тип рассеивателя – опал
	
	

	    1.1.12.
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч – не менее 99 000 (включительно)
	
	

	    1.1.13.
	Габариты продукции
	Габариты, мм - 595 x 595
	
	

	    1.1.14.
	
	Высота, мм - не менее 19 (включительно) и не более 42 (включительно)
	
	

	    1.1.15.
	Способ крепления продукции
	Встраивается в потолочные системы «Армстронг»
	
	

	1.2.
	Лампа светодиодная LED E27
	
	

	1.2.1.
	Общие параметры

	Тип изделия — лампа светодиодная  LED
	
	

	1.2.2.
	
	Световой поток, Лм -  не менее 920 (включительно)
	
	

	1.2.3.
	
	Цветовая температура источника света, К - не менее 3500 (включительно) и не более 4200(включительно)
	
	

	1.2.4.
	
	Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно)
	
	

	1.2.5.
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт – 10
	
	

	1.2.6.
	
	Тип цоколя - E27
	
	

	1.2.7.
	
	Цвет корпуса – белый
	
	

	1.2.8.
	
	Форма колбы лампы - грушевидная
	
	

	1.2.9.
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч – не менее 25 000 (включительно)

	
	

	1.2.10.
	Габариты продукции
	Длина, мм — не менее 105 (включительно) и не более 110 (включительно)
	
	

	1.2.11
	
	Диаметр, мм — 60
	
	

	1.3.
	Лампа светодиодная LED GU10
	
	

	1.3.1.
	




Общие параметры
	Тип изделия – лампа светодиодная
	
	

	1.3.2.
	
	Световой поток, Лм - не менее 640 (включительно)
	
	

	1.3.3.
	
	Цветовая температура источника света, К — не менее 2700 (включительно) и не более 3500 (включительно)
	
	

	1.3.4.
	
	Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно)
	
	

	1.3.5.
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт – 9
	
	

	1.3.7.
	
	Тип цоколя – GU10
	
	

	1.3.10.
	
	Цвет корпуса — белый
	
	

	1.3.11
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч – не менее 9 000 (включительно)
	
	

	1.3.12.
	 Габариты продукции
	Диаметр, мм – 50

	
	

	1.4.
	Лампа галогенная КГМ GU5.3
	
	

	1.4.1.
	Общие параметры
	Тип лампы – КГМ
	
	

	1.4.2.
	
	Световой поток, Лм - не менее 430 (включительно)
	
	

	1.4.3.
	
	Цветовая температура источника света, К - не менее 2700 (включительно) и не более 3000 (включительно)

	
	

	1.4.4.
	
	Номинальное напряжение питания, В – 12
	
	

	1.4.5.
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт - 35
	
	

	1.4.6.
	
	Диммирование – да
	
	

	1.4.7.
	
	Тип цоколя – GU5.3
	
	

	1.4.8.
	
	Форма колбы — рефлектор
	
	

	1.4.9.
	
	Угол светового пучка - 36 °
	
	

	1.4.10.
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч – не менее 2 000 (включительно)

	
	

	1.4.11.
	Габариты продукции
	Диаметр, мм – 51
	
	

	1.5.
	Лампа светодиодная LED GU5.3
	
	

	1.5.1.
	Общие параметры
	Тип лампы - софит
	
	

	1.5.2
	
	Световой поток, Лм - не менее 530 (включительно)
	
	

	1.5.3.
	
	Цветовая температура источника света, К -  не менее 2700 (включительно) и не более 3500 (включительно)
	
	

	1.5.4.
	
	Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно)
	
	

	1.5.5.
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт –7
	
	

	1.5.7.
	
	Тип цоколя – GU5.3
	
	

	1.5.8.
	
	Степень защиты -  IP 20
	
	

	1.5.9.
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч – не менее 2 000 (включительно)
	
	

	1.5.10.
	Габариты продукции
	Диаметр, мм - 50
	
	

	1.6.
	Лампа люминесцентная G 23
	
	

	1.6.1.
	Общие параметры
	Тип изделия — люминесцентная лампа

	
	

	1.6.2.
	
	Световой поток, Лм - не менее 880
	
	

	1.6.3.
	
	Цветовая температура источника света, К — не менее 3500 (включительно) и не более 4200(включительно)
	
	

	1.6.4.
	
	Номинальное напряжение питания, В – не менее 176(включительно) и не более 240 (включительно)
	
	

	1.6.5.
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт – 11
	
	

	1.6.7.
	
	Тип цоколя – G 23
	
	

	1.6.8.
	
	Форма колбы - трубчатая
	
	

	1.6.9.
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч – не менее  10 000 (включительно)
	
	

	1.7.
	Лампа люминесцентная 2G7
	
	

	1.7.1.
	Общие параметры
	Тип изделия — люминесцентная лампа
	
	

	1.7.2.
	
	Световой поток, Лм — не менее 655 (включительно)
	
	

	1.7.3.
	
	Цветовая температура источника света, К — не менее 3500 (включительно) и не более 4200 (включительно)
	
	

	1.7.4.
	
	Номинальное напряжение питания, В – не менее 180(включительно) и не более 240 (включительно)
	
	

	1.7.5.
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт – 11
	
	

	1.7.7.
	
	Тип цоколя –  2G7
	
	

	1.7.8.
	
	Форма колбы  - трубчатая
	
	

	1.7.9.
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч – не менее 10 000 (включительно)
	
	

	1.8.
	Лампа TL_LD 18 W 640
	
	

	1.8.1.
	Общие параметры

	Тип изделия — люминесцентная линейная лампа
	
	

	1.8.2.
	
	Световой поток, Лм — не менее 1200(включительно)
	
	

	1.8.3.
	
	Цветовая температура источника света, К — не менее 4000 (включительно)и не более 4200 (включительно)
	
	

	1.8.4.
	
	Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно)
	
	

	1.8.5.
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт – 18
	
	

	1.8.7.
	
	Тип цоколя – G13
	
	

	1.8.8.
	
	Форма колбы лампы - трубчатая
	
	

	1.8.9.
	Общие параметры

	Средний ресурс работы, ч – не менее 13 000 (включительно)
	
	

	1.8.10.
	   Габариты продукции
	Диаметр, мм - 26
	
	

	1.8.11.
	
	Длина, мм -  590
	
	

	1.9.
	Лампа TL_LD 18 W 765
	
	

	1.9.1.
	Общие параметры

	Тип изделия —люминесцентная линейная лампа
	
	

	1.9.2.
	
	Световой поток, Лм — не менее 1050 (включительно)
	
	

	1.9.3.
	
	Цветовая температура источника света, К — не менее 6400 (включительно) и не более 6500 (включительно)
	
	

	1.9.4.
	
	Номинальное напряжение питания, В – не менее 180 (включительно) и не более 240 (включительно)
	
	

	1.9.5.
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт - 18
	
	

	1.9.6.
	
	Тип цоколя – G13
	
	

	1.9.7.
	
	Форма колбы лампы — трубчатая
	
	

	1.9.8.
	Ресурс работы

	Средний ресурс работы, ч – не менее 13 000 (включительно)
	
	

	1.9.9.
	
    Габариты продукции
	Диаметр, мм - 26
	
	

	
	
	Длина, мм -  590
	
	

	1.10
	Светильник  VS101M40W-5000LM 5000K
	
	

	1.10.1
	
Общие параметры
	Тип изделия — светодиодный светильник
	
	

	1.10.2
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт  - 40
	
	

	1.10.3
	
	Световой поток , Лм — не менее 500 (включительно)
	
	

	1.10.4
	
	Цветовая температура источника света, К — не менее 5000 (включительно) и не более 5500 К (включительно)(нейтральный белый свет)
	
	

	1.10.5
	
	Номинальное напряжение питания. В — не менее 176 (включительно) и не более 264 (включительно)
	
	

	1.10.6
	
	Частота: 50 Гц
	
	

	1.10.7
	
	Материал корпуса: ABS-пластик.
	
	

	1.10.8
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч — не менее 100 000 (включительно)
	
	

	1.10.9
	Габариты продукции
	Длина, мм - 1262
	
	

	
	
	Ширина, мм - 124
	
	

	
	
	Высота, мм - 85
	
	

	1.11
	Светодиодные светильники Viied CC-01-У-м-24-590
	
	

	1.11.1
	
Общие параметры
	Тип изделия — светодиодный светильник
	
	

	1.11.2
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт - 24
	
	

	1.11.3
	
	Номинальное напряжение питания,В — не менее 176 (включительно) и не более 264  (включительно)
	
	

	1.11.4
	
	Частота: 50 Гц
	
	

	1.11.5
	
	Световой поток , Лм — не менее 2640 (включительно)
	
	

	1.11.6
	
	Индекс цветопередачи (CRI)Ra ≥ 80
	
	

	1.11.7
	
	Материал корпуса: ABS-пластик.
	
	

	1.11.8
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы светодиодов,ч — не менее 100000 (включительно)
	
	

	1.11.9

	Габариты продукции
	Длина, мм - 595
	
	

	
	
	Ширина, мм - 595
	
	

	
	
	Высота, мм - 15
	
	

	1.12
	Лампа светодиодная Онлайт Е27 4000К 10Вт 820Лм
	
	

	1.12.1
	Общие параметры
	Тип изделия  - светодиодная лампа
	
	

	1.12.2
	
	Номинальная потребляемая мощность. Вт - 5
	
	

	1.12.3
	
	Тип цоколя -G9
	
	

	1.12.4
	
	Номинальное напряжение питания, В — не менее  220 (включительно) и не более 240 (включительно).
	
	

	1.12.5
	
	Световой поток, Лм -820
	
	

	1.12.6
	
	Индекс цветопередачи (CRI)Ra 80–89 (класс 1B)
	
	

	1.12.7
	
	Цветовая температура, К -  4000 (нейтральный белый свет)
	
	

	1.12.8
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы лампы, ч — не менее 30 000
	
	

	1.12.9
	Габариты продукции
	Длина, мм - 600
	
	

	
	
	Ширина, мм - 60
	
	

	
	
	Высота, мм - 40
	
	

	1.13
	Лампа светодиодная G9 5Вт 4000К 220В
	
	

	1.13.1
	Общие параметры
	Тип изделия  - светодиодная лампа
	
	

	1.13.2
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт - 10
	
	

	1.13.3
	
	Тип цоколя -G9
	
	

	1.13.4
	
	Номинальное напряжение питания, В — не менее 220 (включительно) и не более 240 (включительно)
	
	

	1.13.5
	
	Световой поток, Лм - 420
	
	

	1.13.6
	
	Индекс цветопередачи (CRI)Ra 70 (класс 2A)
	
	

	1.13.7
	
	Цветовая температура: 4000 К (нейтральный белый свет)
	
	

	1.13.8
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы лампы, ч — не менее 30 000
	
	

	1.13.9
	Габариты продукции
	Диаметр, мм - 16
	
	

	
	
	Длина, мм - 50
	
	

	1.14
	Лампа светодиодная Т8 линейная 600мм 10Вт 230В 4000К G 13 GENERIca LL TB-10-230-40-G13-C-IEK
	
	

	1.14.1
	Общие параметры
	Тип изделия  — светодиодная лампа
	
	

	1.14.2
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт - 10
	
	

	1.14.3
	
	Тип цоколя -G13
	
	

	1.14.4
	
	Номинальное напряжение питания, В — не менее 175 (включительно) и не более 265 (включительно)
	
	

	1.14.5
	
	Световой поток, Лм -1000
	
	

	1.14.6
	
	Индекс цветопередачи (CRI)Ra 70–79 (класс 2A)
	
	

	1.14.7
	
	Цветовая температура,К : 4000 (нейтральный/дневной белый свет)
	
	

	1.14.8
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы лампы, ч. - не менее 15 000
	
	

	1.14.9
	Габариты продукции
	Диаметр, мм - 35
	
	

	
	
	Длина, мм - 600
	
	

	1.15
	Лампа светодиодная LED 5Вт 230В G9
	
	

	1.15.1
	Общие параметры
	Тип изделия  — светодиодная лампа (LED)
	
	

	1.15.2
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт - 5
	
	

	1.15.3
	
	Тип цоколя -G9
	
	

	1.15.4
	
	Номинальное напряжение питания, В — не менее  175 (включительно) и не более 265 (включительно).
	
	

	1.15.5
	
	Световой поток, Лм - 460
	
	

	1.15.6
	
	Индекс цветопередачи, Ra - 80
	
	

	1.15.7
	
	Цветовая температура,К:  2700  (нейтральный/дневной белый свет)
	
	

	1.15.8
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы лампы, ч. - не менее 15 000
	
	

	1.15.9
	Габариты продукции
	Диаметр, мм - 16
	
	

	
	
	Длина, мм - 50
	
	

	1.16
	Лампа галогеновая для прожектора R7S J117 150Вт 220В
	
	

	1.16.1
	Общие параметры
	Тип изделия — галогеновая лампа
	
	

	1.16.2
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт - 150
	
	

	1.16.3
	
	Тип цоколя - R7s
	
	

	1.16.4
	
	Номинальное напряжение питания, В — не менее 220 (включительно) и не более 230 (включительно)
	
	

	1.16.5
	
	Световой поток,Лм  -1200
	
	

	1.16.6
	
	Цветовая температура,К:  2900
	
	

	1.16.7
	
	Форма колбы лампы - трубчатая
	
	

	1.16.8
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы лампы, ч — не менее 1500
	
	

	1.16.9
	Габариты продукции
	Диаметр, мм - 7
	
	

	
	
	Длина, мм - 117
	
	

	1.17
	Лампа галогенная 50Вт 230В GU10
	
	

	1.17.1
	Общие параметры
	Тип изделия — галогеновая лампа
	
	

	1.17.2
	
	Номинальная потребляемая мощность,Вт - 50
	
	

	1.17.3
	
	Тип цоколя - GU10
	
	

	1.17.4
	
	Номинальное напряжение питания, В - 230
	
	

	1.17.5
	
	Световой поток,Лм -750
	
	

	1.17.6
	
	Цветовая температура,К :  3000 К
	
	

	1.17.7
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы лампы,ч - 2000
	
	

	1.17.8
	Габариты продукции
	Диаметр, мм:   51
	
	

	1.18
	Светильник НПП-1000W термостойкий овальный
	
	

	1.18.1
	Общие параметры
	Тип изделия - светильник
	
	

	1.18.2
	
	Номинальная мощность лампы, Вт - 100
	
	

	1.18.3
	
	Тип цоколя - Е27
	
	

	1.18.4
	
	Номинальное напряжение питания, В - 220
	
	

	1.18.5
	
	Материал корпуса: литой алюминиевый сплав (с антикоррозийным покрытием).
	
	

	1.18.6
	
	Материал плафона - стекло
	
	

	1.18.7
	
	Тип колбы - А60
	
	

	1.18.8
	
	Форма корпуса - овал
	
	

	1.18.9
	Габариты продукции
	Длина, мм - 276
	
	

	
	
	Ширина, мм - 170
	
	

	
	
	Высота, мм - 115
	
	

	1.19
	Прожектор СДО 06-50 светодиодный IP 65 4000K
	
	

	1.19.1
	Общие параметры
	Тип изделия — светодиодный прожектор
	
	

	1.19.2
	
	Номинальная мощность лампы, Вт - 50
	
	

	1.19.3
	
	Номинальное напряжение питания, В - 220
	
	

	1.19.4
	
	Световой поток, Лм - 4000
	
	

	1.19.5
	
	Цветовая температура, К - 4000
	
	

	1.19.6
	
	Цветопередача, Ra -  79
	
	

	1.19.7
	
	Материал корпуса: алюминий
	
	

	1.19.8
	Ресурс работы
	Средний ресурс работы, ч - 50000
	
	

	1.19.9
	Габариты продукции
	Длина, мм - 168
	
	

	
	
	Ширина, мм - 173
	
	

	
	
	Высота, мм - 23
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки и разгрузки продукции

	город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, литера А, склад Заказчика (1 этаж). Часы работы склада Заказчика с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин.
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	3.1.
	

Гарантийный срок
	Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев. При этом, гарантийный срок не может быть менее срока, установленного предприятием изготовителем. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы
	[bookmark: _Toc123106606]а) оригинал счета;
[bookmark: _Toc123106607]б) счёт-фактуру;
[bookmark: _Toc123106608]в) товарную накладную (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ (УПД);
[bookmark: _Toc123106609]г) инструкция на русском языке;
[bookmark: _Toc123106610]д) гарантийный талон;
[bookmark: _Toc123106611]е) сертификат таможенного союза.

	
	

	4.2.
	Комплектация продукции
	В соответствии с Таблицей №1 настоящих технических требований.

	
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	

	  5.1.
	Технический регламент
	1) Товар должен соответствовать «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза.
Электромагнитная совместимость технических средств».
2) Товар должен соответствовать «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности низковольтного оборудования»
3) Упаковка должна соответствовать «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки»
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	

6.1
	

Иные требования
	Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов
	
	

	
6.2
	
	Товар должен поставляться в чистой, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения упаковке фирмы-изготовителя
	
	

	6.3
	
	Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартам международной электротехнической комиссии (МЭК)
	
	

	7.
	Условия оплаты
	
	

	7.1.
	Общие требования
	Авансирование не предусмотрено
	
	


2.1. 2.2.1. Состав заявки на мониторинг цен:
	В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям. 
Приложение №1 
к Техническим требованиям

	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

	Исходящий №
	

	от
	

	
	(дата)
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.

	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)
	

	
	,

	(юридический адрес)
	

	
	,

	(почтовый адрес)
	

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)
согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции
	№
п/п
	
Наименование услуг
	Ед.
изм-я

	Кол-во
	Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.
	Стоимость без учета НДС, руб. коп.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: _Toc123106595_Копия_2]ОКПД2 27.40.2 Поставка оборудования электрического осветительного для освещения помещений АО «Ленгидропроект».

	1.
	Светильник светодиодный для потолочных систем «Армстронг»
	шт.
	100
	
	

	2
	     Лампа светодиодная LED E27 LED-A60-VC 20Вт 230В  6500К 1900Лм
	шт
	50
	
	

	
	И т. д. по таблице №1
	
	
	
	

	Итого, без НДС, руб. коп.:
	
	



	

	



	

	(должность)

	
	

	(подпись)
	(расшифровка подписи)
М..П.



	конец формы



