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1. [bookmark: _Toc235539805]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc235539806]Наименование закупаемой продукции
«Поставка прибора для испытания на сжатие».

1.2. [bookmark: _Toc235539807]Цель использования закупаемой продукции
Целью является приобретение прибора для испытаний образцов грунта (без возможности его бокового расширения в процессе нагружения) методами лабораторного определения параметров релаксации по ГОСТ Р 58327-2018 и лабораторного определения параметров переуплотнения по ГОСТ Р 58326-2018 для нужд лаборатории исследования грунтов и вод отдела инженерно-геологических изысканий (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект».

1.3. [bookmark: _Toc235539808]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
Поставка оборудования осуществляется по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2, помещения Лаборатории исследования грунтов и вод (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект». Исполнитель самостоятельно организует доставку оборудования.

2. [bookmark: _Toc235539809]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc235539810] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc235539811]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc235539812]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Прибор для испытания на сжатие
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc235539813]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc235539814]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка прибора для испытания на сжатие
	С даты заключения договора
	Не более 20 рабочих дней с даты заключения договора


[bookmark: _Toc158710719]

8
2.2. [bookmark: _Toc235539815]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc235539816]Таблица 3. Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	
	
	

	1.1
	Прибор одноосного сжатия/растяжения ПСН-0.16.10М (или эквивалент)
	Указание конкретной марки прибора
	
	

	1.1.1.1
	Соответствие нормативной документации на испытания
	Предназначен для испытаний образцов 
грунта (без возможности его бокового 
расширения в процессе нагружения) 
методом:
1) лабораторного определения параметров 
релаксации по ГОСТ Р 58327-2018;
2) лабораторного определения параметров 
переуплотнения по ГОСТ Р 58326-2018.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1.2
	Режим приложения осевой нагрузки
	электромеханический актуатор
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1.3
	Величина создаваемой осевой нагрузки
	до 50 кН ступенями или с постоянной скоростью осевых деформаций
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.4
	Требования к программному обеспечению
	Специализированное программное обеспечение GeotekStudio (для приборов серии "СТАНДАРТ", АСИС 6М или эквивалент) для автоматизированного управления процессом проведения испытаний образцов дисперсного грунта по ГОСТ 12248-2020, регистрации данных.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к доставке

	2.1
	Место поставки
	г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Условия поставки
	Доставка осуществляется транспортной компанией силами поставщика
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантийному обслуживанию

	3.1
	Условия гарантийного обслуживания
	Гарантийное обслуживание осуществляется согласно техническому регламенту на изделие
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Сроки гарантийного обслуживания
	Не менее 1 календарного года с даты поставки
	Предложение Участника по гарантийному сроку
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик передает одновременно с передачей оборудования технический паспорт, руководство по эксплуатации, сопутствующие документы, а также бухгалтерскую документацию
	Согласие с требованием
	
	



	
	
	






[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc235539817]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk88327292]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




