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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.30.23.120 Поставка радиооборудования для Рыбинской и Угличской ГЭС.
[bookmark: _GoBack]Лот №


1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 26.30.23.120 Поставка радиооборудования для Рыбинской и Угличской ГЭС.
1.3. 26.30.23Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора от 25.12.2025 г № 1200-250-2025 «Монтаж и наладка технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc75446578]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Артикул
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Партия №1 (Рыбинская ГЭС)
	
	
	

	1. 
	Радиостанция, носимая в составе:
	Р48У.7-2 "Волновая сеть"
	компл.
	15

	1.1
	Приёмопередатчик
	
	шт.
	1

	1.2
	Батарея аккумуляторная
	2ЛП-2.0/48У7
	шт.
	1

	1.3
	Антенна 868 МГц
	
	шт.
	1

	1.4
	Источник вторичного электропитания
	ИВЭП-48У7
	шт.
	1

	1.5
	Клипса
	
	шт.
	1

	1.6
	Ремешок
	
	шт.
	1

	2. 
	Батарея аккумуляторная
	2ЛП-2.0/48У7
	шт.
	13

	3. 
	Радиостанция в составе:
	Р48У.3 "Волновая сеть"
	компл.
	3

	3.1
	Приёмопередатчик
	
	шт.
	1

	3.2
	Антенна
	AX-868-14Y
	шт.
	1

	3.3
	Фидер антенный
	ФА1-ВС/ВК (1,5)
	м
	1,5

	3.4
	Источник вторичного электропитания
	ИВЭП-48УГ
	шт.
	1

	3.5
	Комплект монтажных частей
	КМЧ-230
	шт.
	1

	3.6
	Адаптер сетевой
	
	шт.
	1

	3.7
	Кабель питания и включения
	
	шт.
	1

	4. 
	Стационарный ретранслятор в составе:
	Р48У.9 "Волновая сеть"
	компл.
	5

	4.1
	Приёмопередатчик
	
	шт.
	1

	4.2
	Источник вторичного электропитания
	ИВЭП-48УГ
	шт.
	1

	4.3
	Комплект монтажных частей
	КМЧ-230
	шт.
	1

	4.4
	Чехол
	
	шт.
	1

	4.5
	Адаптер сетевой
	
	шт.
	1

	4.6
	Кабель питания и включения
	
	шт.
	1

	5. 
	Комплект мониторинга и управления комплектность №Р/1 в составе:
	ПО СМУР-ВС (версия Р48)
	компл.
	1

	5.1
	Радиостанция, носимая
	Р48У.7-3 "Волновая сеть"
	шт.
	1

	5.2
	Вокодер
	
	шт.
	1

	5.3
	ПЭВМ (планшет)
	
	шт.
	1

	6. 
	Комплект ССД-ВС в составе:
	ССД-ВС "Волновая сеть"
	компл.
	2

	6.1
	ПО ССД-ВС (на эл.носителе)
	
	шт.
	1

	6.2
	Аппаратный модуль сопряжения
	АМС-ВС
	шт.
	1

	6.3
	ПЭВМ (сервер)
	
	шт.
	1

	6.4
	HASP ключ
	
	шт.
	1

	7. 
	Комплект АРМ-ВС в составе:
	АРМ-ВС
	шт.
	1

	7.1
	ПО АРМ-ВС (на эл.носителе)
	
	шт.
	1

	7.2
	Вокодер
	
	шт.
	1

	7.3
	ПЭВМ
	
	шт.
	1

	7.3
	Громкоговоритель (наушники)
	
	шт.
	1

	8. 
	Аппаратный модуль сопряжения в составе:
	АМС-ВС
	компл.
	1

	8.1
	Блок
	АМС-ВС/48У
	шт.
	1

	8.2
	Кабель питания и включения
	
	шт.
	1

	8.3
	Кабель патч-корд
	
	шт.
	1

	8.4
	Адаптер сетевой
	
	шт.
	1

	8.5
	Антенна 868 МГц
	
	шт.
	1

	8.6
	Комплект монтажных частей
	
	шт.
	1

	
	Партия №2 (Угличская ГЭС)
	
	
	

	9. 
	Радиостанция, носимая в составе:
	Р48У.7-4 "Волновая сеть"
	компл.
	12

	9.1
	Приёмопередатчик
	
	шт.
	1

	9.2
	Аккумуляторная батарея
	2ЛП-2.0/48У7
	шт.
	1

	9.3
	Антенна 868 МГц
	
	шт.
	1

	9.4
	Источник вторичного электропитания
	ИВЭП-48У7
	шт.
	1

	9.5
	Клипса
	
	шт.
	1

	9.6
	Ремешок
	
	шт.
	1

	10. 
	Аккумуляторная батарея
	2ЛП-2.0/48У7
	шт.
	10

	11. 
	Стационарный ретранслятор в составе:
	Р48У.9 "Волновая сеть"
	компл.
	3

	11.1
	Приёмопередатчик
	
	шт.
	1

	11.2
	Источник вторичного электропитания
	ИВЭП-48УГ
	шт.
	1

	11.3
	Комплект монтажных частей
	КМЧ-230
	шт.
	1

	11.4
	Чехол
	
	шт.
	1

	11.5
	Кабель питания и включения
	
	шт.
	1

	11.6
	Адаптер сетевой
	
	шт.
	1

	12. 
	Комплект мониторинга и управления комплектность №Р/1 в составе:
	ПО СМУР-ВС (версия Р48)
	компл.
	1

	12.1
	ПО СМУР-ВС (версия Р48)
	
	шт.
	1

	12.2
	Радиостанция, носимая
	Р48У.7-3 "Волновая сеть"
	шт.
	1

	12.3
	Вокодер
	
	шт.
	1

	12.4
	ПЭВМ (планшет)
	
	шт.
	1

	13. 
	Аппаратный модуль сопряжения в составе:
	АМС-ВС
	компл.
	1

	13.1
	Блок
	АМС-ВС/48У
	шт.
	1

	13.2
	Кабель питания и включения
	
	шт.
	1

	13.3
	Кабель патч-корд
	
	шт.
	1

	13.4
	Адаптер сетевой
	
	шт.
	1

	13.5
	Антенна 868 МГц
	
	шт.
	1

	13.6
	Комплект монтажных частей
	
	шт.
	1


[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579]
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС
	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуга шефмонтажа оборудования Рыбинской ГЭС
	усл. ед.
	1

	2
	Услуга шефналадки оборудования Рыбинской ГЭС
	усл. ед.
	1

	3
	Услуга шефмонтажа оборудования Угличской ГЭС
	усл. ед.
	1

	4
	Услуга шефналадки оборудования Угличской ГЭС
	усл. ед.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc141728501]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2… Поставка радиостанций для Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.10.2026 г.

	2
	Услуга шефмонтажа оборудования
	Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки
	Не позднее 30 календарных дней с даты направления заявки, но не позднее 30.11.2026 г.

	3
	Услуга шефналадки оборудования
	Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки
	Не позднее 30 календарных дней с даты направления заявки, но не позднее 30.12.2026 г.
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc141728503]Требования к качеству продукции

Таблица 2.2. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиции № 1-13 Таблицы 1.1): ОКПД2… Поставка радиостанций для Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	 Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Радиостанция, носимая  ООО "Радиотехника" в составе:
	Р48У.7-2 "Волновая сеть"
	
	

	1.1.1
	Приёмопередатчик 
	
	
	

	1.1.2
	Батарея аккумуляторная 
	2ЛП-2.0/48У7
	
	

	1.1.3
	Антенна 868 МГц 
	
	
	

	1.1.4
	Источник вторичного электропитания 
	ИВЭП-48У7
	
	

	1.1.5
	Клипса 
	
	
	

	1.1.6
	Ремешок
	
	
	

	1.2.
	Батарея аккумуляторная 
	2ЛП-2.0/48У7
	
	

	1.3.
	Радиостанция ООО "Радиотехника" в составе:
	Р48У.3 "Волновая сеть"
	
	

	1.3.1
	Приёмопередатчик
	
	
	

	1.3.2
	Антенна
	AX-868-14Y
	
	

	1.3.3
	Фидер антенный
	ФА1-ВС/ВК (1,5)
	
	

	1.3.4
	Источник вторичного электропитания
	ИВЭП-48УГ
	
	

	1.3.5
	Комплект монтажных частей
	КМЧ-230
	
	

	1.3.6
	Адаптер сетевой
	
	
	

	1.3.7
	Кабель питания и включения
	
	
	

	1.4
	Стационарная радиостанция-ретранслятор ООО "Радиотехника" в составе:
	Р48У.9 "Волновая сеть"
	
	

	1.4.1
	Приёмопередатчик
	
	
	

	1.4.2
	Источник вторичного электропитания
	ИВЭП-48УГ
	
	

	1.4.3
	Комплект монтажных частей
	КМЧ-230
	
	

	1.4.4
	Чехол
	
	
	

	1.4.5
	Адаптер сетевой
	
	
	

	1.4.6
	Кабель питания и включения
	
	
	

	1.5
	Комплект мониторинга и управления комплектность №Р/1 в составе:
	ПО СМУР-ВС (версия Р48)
	
	

	1.5.1
	Радиостанция, носимая
	Р48У.7-3 "Волновая сеть"
	
	

	1.5.2
	Вокодер
	
	
	

	1.5.3
	ПЭВМ (планшет)
	
	
	

	1.6
	Комплект ССД-ВС в составе:
	ССД-ВС "Волновая сеть"
	
	

	1.6.1
	ПО ССД-ВС (на эл.носителе)
	
	
	

	1.6.2
	Аппаратный модуль сопряжения
	АМС-ВС
	
	

	1.6.3
	ПЭВМ (сервер)
	
	
	

	1.6.4
	HASP ключ
	
	
	

	1.7
	Комплект АРМ-ВС в составе:
	АРМ-ВС
	
	

	1.7.1
	ПО АРМ-ВС (на эл.носителе)
	
	
	

	1.7.2
	Вокодер
	
	
	

	1.7.3
	ПЭВМ
	
	
	

	1.7.4
	Громкоговоритель (наушники)
	
	
	

	1.8
	Аппаратный модуль сопряжения в составе:
	АМС-ВС
	
	

	1.8.1
	Блок
	АМС-ВС/48У
	
	

	1.8.2
	Кабель питания и включения
	
	
	

	1.8.3
	Кабель патч-корд
	
	
	

	1.8.4
	Адаптер сетевой
	
	
	

	1.8.5
	Антенна 868 МГц
	
	
	

	1.8.6
	Комплект монтажных частей
	
	
	

	1.9
	Радиостанция, носимая ООО "Радиотехника" в составе:
	Р48У.7-4 "Волновая сеть"
	
	

	1.9.1
	Приёмопередатчик
	
	
	

	1.9.2
	Аккумуляторная батарея
	2ЛП-2.0/48У7
	
	

	1.9.3
	Антенна 868 МГц
	
	
	

	1.9.4
	Источник вторичного электропитания
	ИВЭП-48У7
	
	

	1.9.5
	Клипса
	
	
	

	1.9.6
	Ремешок
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1
	Место поставки
	Партия №1 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31
	
	

	
	
	Партия №2 в соответствии с табл.1.1 - Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33.
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести)) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	

	4.
	Требования к сопутствующим услугам:
	
	

	4.1.
	Требования к шефмонтажу
	
	

	4.1.1.
	Стоимость сопутствующих услуг по шефмонтажу должна быть включена в стоимость оборудования.
	
	

	4.1.2.
	Место оказания услуг по шеф-монтажу
	Партия. 1: Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
Партия. 2: Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33.
	
	

	4.1.3.
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги выполняются в соответствии с документацией:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022;
· Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
· Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
· РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; 
· РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
· Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»;
· Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01‑23.1‑001‑2017;
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды";
· Приказ министерства природных ресурсов экологии РФ от 08.12.2020 №1026"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности").
	
	

	4.1.4.
	Требование к порядку оказания услуг
	1. Исполнитель услуг разрабатывает проект производства работ (ППР), согласовывает и утверждает его с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику ППР официальным письмом. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на повторное согласование.
2. Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем услуг в указанные сроки за счет собственных средств.
3. При выполнении услуг Исполнителю услуг необходимо:
· исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
· обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
· нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ.
4. Исполнитель услуг самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения услуг инструмента и приспособлений. Исполнитель услуг должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства услуг инструмент, оборудование, машины и механизмы. 
5.  Исполнитель услуг обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы.
6. Допуск персонала Исполнителя услуг для выполнения услуг осуществляется после: 
 - проведения вводного инструктажа в службе охраны труда и пожарного подразделения на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, выкопировка из трудовых договоров с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства);
 -  проведения первичного инструктажа на рабочем месте;
7. Проведение испытаний оборудования выполнить в соответствии с программой и с привлечением персонала Заказчика.
	
	

	4.1.5.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	
	

	4.1.6.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	
	

	4.1.7.
	Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011
"Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса.
	
	

	4.1.8.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности.
При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных.
	
	

	4.1.9.
	Результат оказания услуг
	Услуги шеф-инженера считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг.
	
	

	4.1.10.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
	
	

	4.1.11.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке
	Гарантийный срок на результат услуг по шефмонтажу должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	

	4.2.
	Требования к шефналадке
	
	

	4.2.1.
	Стоимость сопутствующих услуг по шефналадке должна быть включена в стоимость оборудования.
	
	

	4.2.2.
	Место оказания услуг по шеф-наладке
	Партия. 1: Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31
Партия. 2: Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33
	
	

	4.2.3.
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; 
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
· Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н);
· Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); 
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); 
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н;
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденными приказом Минтруда РФ от      11 декабря 2020 г. № 884н;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ 15.12.2020 № 903н;
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н.
	
	

	4.2.4.
	Требование к порядку оказания услуг
	Исполнитель услуг разрабатывает программу пусконаладочных работ (ПНР), согласовывает и утверждает её с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику программу официальным письмом. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на повторное согласование. 
Шефналадочные услуги включают в себя:
· Техническое сопровождение на этапе наладки и пуска в эксплуатацию оборудования;
-    Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования;
- Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования согласно проектной и конструкторской документации;
- Устранение замечаний Заказчика;
-  Инструктаж персонала Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования.
   По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
  Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта оказания сопутствующих услуг (с нулевой ценой).
	
	

	4.2.5.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	
	

	4.2.6.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	
	

	4.2.7.
	Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011
"Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса.
	
	

	4.2.8.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности.
При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных.
	
	

	4.2.9.
	Результат оказания услуг
	Услуги шеф-инженера (шеф-наладчика) считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг.
	
	

	4.2.10.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
	
	

	4.2.11.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке
	Гарантийный срок на результат услуг по шефналадке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	5.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: Паспорта качества в 2 экз.;
· Сертификат соответствия (декларация соответствия) в 2 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении товара в 2 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	6.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
	
	




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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