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[bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг
[bookmark: _Hlk196311972]Оценка соответствия объектов обследования предъявляемым к нему требованиям нормативно-технической документации.
Определение и установление фактического уровня технического состояния ЗиС структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
Определение условий дальнейшей безопасной эксплуатации объектов обследования.
Разработка мероприятий, рекомендаций по восстановлению конструкций ЗиС сооружений структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
Разработка сметной документации на устранение дефектов и повреждений, выявленных при обследовании строительных конструкций и восстановление первоначальных характеристик зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов

[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение
Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.
Место оказания услуг: 
689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, ул. Геологов, д.1
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Комплексное обследование ЗиС структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети (ЧРЭС)
	Российская Федерация, 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г.о. Певек
	Согласно плану комплексного обследования производственных зданий и сооружений 
приложения №1 к Техническому требованию
	Эксплуатирующая организация: структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети
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[bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплексное обследование технического состояния ЗиС, согласно плану комплексного обследования производственных зданий и сооружений (Приложение №1 к Техническому требованию). В процессе обследования выполнить:
	шт.
	40

	2. 
	Подготовительные работы:
	
	

	2.1. 
	Изучение объекта обследования и технической документации на объекты (Приложение 1 к настоящим техническим требованиям).

	2.2. 
	Сбор, систематизация и анализ имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации

	2.3. 
	Составление программы обследования строительных конструкций ЗиС (Приложение 1 к настоящим техническим требованиям).

	3. 
	Проведение обследования

	3.1. 
	Выявление дефектов с определением их категорий опасности.

	3.2. 
	Определение критериев оценки и категорий технического состояния частей и узлов строительных конструкций.

	3.3. 
	Оценка технического состояния здания или сооружения с проведением поверочного расчета конструкций с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или прогнозных) нагрузок и свойств материалов этих конструкций.

	3.4. 
	Определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

	3.5. 
	Разработка рекомендаций и мероприятий по устранению выявленных при обследовании дефектов и повреждений для обеспечения безопасной эксплуатации конструкций вышеуказанных зданий.

	4. 
	Выдача заключения о техническом состоянии объектов

	4.1. 
	Выдача заключения по результатам комплексного обследования с выводами о прочности, устойчивости и эксплуатации надежности зданий и сооружений и рекомендациями по проведению ремонтно-восстановительных работ и дальнейшей безопасной эксплуатации объектов комплексного обследования.

	4.2. 
	Составление технических паспортов, обследуемых зданий сооружений, который должен соответствовать СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

	5. 
	Разработка проектно-сметной документации на устранение дефектов и повреждений, выявленных при обследовании строительных конструкций и восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик зданий и сооружений, а также стабилизации грунтовых оснований

	5.1. 
	Сметный расчет по устранению выявленных дефектов с указанием объемов работ, с ведомостью объемов работ и перечнем, и количеством необходимых ТМЦ.
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	[bookmark: _Toc50125131]№
п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплексное обследование зданий и сооружений для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети
	С даты, следующей после заключения Договора
	Не позднее 03.08.2027 г.



1

6

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции
 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Комплексное обследование технического состояния ЗиС, согласно плану комплексного обследования производственных зданий и сооружений (Приложение №1 к Техническому требованию) 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Комплексное обследование зданий и сооружений
	При обследовании конструкций зданий и сооружений выполнить следующие работы:
· определение фактических размеров сечений конструкций и соединений, их пространственное положение;
· проверку соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений;
· произвести обследование систем инженерного обеспечения здания (трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, электрических сетей и пожарной сигнализации);
· уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;
· установление фактических физико-механических свойств материалов конструкций;
· проверку фундаментов при выявлении деформаций каркаса здания и несущей способности грунта при выявлении осадок фундаментов (на основании информации о периодических измерениях осадок фундаментов);
определение срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
Выполнить проверочный расчет, в составе которого выполнить следующие работы:
· выбрать расчетную схему конструкций с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических нагрузок и свойств материалов конструкций;
· проверить несущую способность элементов, узлов и соединений. Выявить те из них, которые не удовлетворяют условиям прочности, жесткости и устойчивости.
По результатам обследования разработать решения по восстановлению работоспособного состояния конструкций.
Оказание услуг по обследованию производится на основании «Программы обследования и оценки технического состояния строительных конструкций», составленной и утвержденной Исполнителем и согласованной Заказчиком в соответствии с таблицей 2 (Перечень и объем оказываемых услуг).
В Программе следует указать:
· перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов;
· перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи;
· места и методы инструментальных измерений и испытаний;
· места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных условиях;
· необходимость проведения инженерно-геологических изысканий;
· перечень необходимых поверочных расчетов и т. п.
При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания (сооружения), разломов стен и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания, в детальное (инструментальное) обследование включают инженерно-геологические исследования, по результатам которых может потребоваться не только восстановление и ремонт строительных конструкций, но и усиление основания.
Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания (сооружения) включает в себя:
· измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов;
· инженерно-геологические изыскания (при необходимости);
· инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в том числе динамических параметров:
· определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;
·  измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;
· определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания;
· определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций;
· определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;
· поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
· анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования.
Заключение по итогам комплексного обследования технического состояния объекта включает в себя:
· оценку технического состояния (категорию технического состояния);
· результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;
· оценку состояния инженерных систем, электрических сетей и средств связи, звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума, теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций;
· результаты обследования, обосновывающие принятые оценки;
· обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях, инженерных системах, электрических сетях и средствах связи, снижения звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, теплоизолирующих свойств наружных ограждающих конструкций (при наличии);
· задание на проектирование мероприятий по восстановлению, усилению или ремонту конструкций, оборудования, сетей (при необходимости).
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, определяющие требования к оказанию услуг:
· ПУЭ 7-е издание. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ;
· ФЗ № 116 от 21.07.1997г. (с изменениями) О промышленной безопасности опасных производственных объектов;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. № 1070; 
· ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с изменениями на 15 сентября 2023 года и достаточны для прохождения экспертизы в государственных органах и получения необходимых разрешений на выполнение работ.
· ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний;
· ГОСТ 25898-2020 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивлению паропроницанию;
· ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость;
· ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени;
· ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия (с Поправкой);
· ГОСТ 26602.2-99. Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости;
· ГОСТ 26602.3-2016 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции (с Поправкой);
· ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия;
· ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыканий оконных (и дверных) блоков к стеновым проемам;
· ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
· ГОСТ 25820-2021 Бетоны легкие. Технические условия;
· Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Министерства энергетики от 25.10.2017 № 1013);
· ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
· ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (с Изменением №1)»;
· СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;
·  СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов»;
·  СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах СНиП 2.02.04-88»;
·  СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями №1, 2, 3)»;
·  СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии. СНиП 3.04.03-85 (с Изменением №1)»;
· СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах;
· СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия;
· СП 56.13330.2021 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменениями № 1, 2, 3);
· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (с Изменениями № 1, 2);
· СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*» (с Поправкой, с Изменениями № 1, 2);
· СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменением № 1);
· СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции" (с изменением N 1) (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2019 N 111/пр);
· СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2);
· СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 2);
· СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2019 N 111/пр);
· СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
· СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли (актуализированная редакция СНиП II-26-76-2017);
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2;
· РД 22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов обследование строительных конструкций специализированными предприятиями – М.: ЦНИИ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ,1997;
· РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых станций. Часть I. Железобетонные и бетонные конструкции – М.: СПО ОРГРЭС,2001;
· Руководство по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах;
· СО 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых станций. Часть II. Металлические конструкции – М.: СПО ОРГРЭС,2001;
· РСН 31-83 «Нормы производства инженерно-геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах»;
· РСН 51-84 «Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов»;
· СТО 17330282.27.100.003-2008 (стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России») «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
· СТО 17230282.27.010.001-2007 (стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России») «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;
· СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электростанций и сетей Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования;
· МУ 34-70-116-85 «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий».
· Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерством труда РФ от 16.11.2020 г. № 782н.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Подрядчик обязан направить Заказчику не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора следующие документы:
· контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг;
· контакты и должность представителя Исполнителя, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, пожарной безопасности в месте оказания Услуг.
· Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для оказания Услуг.
· сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек, или копии приказов о приёме на работу);
· копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка;
· справку об отсутствии судимости;
· заполненную анкету (Приложение №2, форма №1);
· согласие на обработку персональных данных (Приложение №3, форма №2).
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Организация мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности
	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал всеми необходимыми средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым оборудованиям и материалам
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. Обязательное наличие у Исполнителя услуг свидетельств о метрологической поверке средств измерений, применяемых в процессе оказания услуг.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Исполнитель должен иметь в своем составе достаточное количество квалифицированных и аттестованных специалистов, согласно требованиям, действующих на момент оказания услуг законодательных актов, способным оценить техническое состояние зданий и сооружений, фундаментов оборудования, металлоконструкций, качество выполненного ремонта и уровень безопасности работ при их дальнейшей эксплуатации.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	В рамках оказываемых услуг должно быть выполнено комплексное обследование и составлены технические паспорта обследуемых зданий и сооружений, выданы заключения по результатам комплексного обследования с выводами о прочности, устойчивости и эксплуатации надежности зданий и сооружений, и рекомендациями по проведению ремонтно-восстановительных работ, дальнейшей безопасной эксплуатации объектов комплексного обследования, а также разработана проектно- сметная документация по устранению выявленных дефектов с указанием объемов работ, с ведомостью объемов работ и перечнем, и количеством необходимых ТМЦ.
Результатом проведения обследования являются:
· схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
· описания, фотографии дефектных участков;
· результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.);
· установление аварийных участков (при наличии);
· уточненная конструктивная схема здания (сооружения);
· выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
· уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций;
· особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода поверхностных вод;
· оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения подпора в дымовых, газовых. вентиляционных каналах;
· предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования. электрических сетей и средств связи (при необходимости), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2. 
	По окончании оказания услуг представить:
	· [bookmark: _Hlk70582629]Заключение по комплексному обследованию технического состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".
· Технический паспорт на обследуемые здания и сооружения в соответствие с требованиями СТО 17330282.27.100.003-2008:
· Характеристики конструкций здания должны быть изложены кратко с приведением основных данных;
· Заполнение разделов I, II, III, IV, V и VI паспорта на здание производится на основании обследования фактически выполненных конструкций;
· К техническому паспорту на здание прилагается: схематический план здания с нанесением продольных и поперечных осей и расположения основного оборудования. При многоэтажном здании должны быть приложены планы каждого этажа (включая подвалы) с указанием отметок этажей; схематические (поперечный и продольный) разрезы здания, планы кровли, перекрытий и монтажных площадок, площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок;
· Заполнение разделов I, II, III, паспорта на сооружение производится на основании обследования фактически выполненных конструкций;
· К техническому паспорту на сооружение прилагается: строительный план расположения сооружения с привязкой к другим объектам; схематические поперечные и продольные разрезы сооружения (для элементов подземных сооружений или для всего подземного сооружения с указанием отметок заглубления); схемы распределения допустимых эксплуатационных нагрузок на несущие элементы перекрытий и на несущие конструкции покрытия; планы полов, крыш и их поперечные разрезы.
· Сметная часть:
· Сметную документацию (ведомость объемов работ и локальные сметные расчеты по каждому зданию ЗИС).
Техническая документация направляется Заказчику на проверку в электронном виде (в редактируемых форматах MS Office) с приложением реестра передаваемых документов.
Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат

	Текстовая часть, 
	MS Word и Adobe Acrobat
	.doc и .pdf

	Таблицы
	MS Excel Adobe Acrobat
	.xls и .pdf.

	Базы данных
	MS Excel и Adobe Acrobat
	.xls и .pdf

	Планы, графики
	MS Project и MS Excel
	.mpp и .xls

	Чертежи
	Adobe Acrobat, MS Visio
	.pdf, .vsd

	Графический материал
	MS Photo Editor и Adobe Acrobat
	.jpg и .pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar *

	Сметная документация
	
	gsfx*


Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
Согласованная Заказчиком техническая документация направляется Исполнителем в адрес Заказчика на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде (Adobe Acrobat, MS Office) с сопроводительным письмом и приложением реестра направляемых документов и 1 (один) экземпляр документации в электронном виде на СД-диске.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	Требования к порядку сдачи – приемки работ в соответствии с разделом 4 Договора
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	В обязательном порядке документы, указанные в п.2.1.2 настоящего ТТ, предоставить Заказчику:
· на проверку и согласование (продолжительность не более 20 календарных дней с момента получения технической документации от Исполнителя) в формате Word – в 1-м экземпляре;
· готовые паспорта в формате PDF – в 1-м экземпляре;
· чертежи в формате Visio – в 1-м экземпляре;
· сметная документация в формате gsfx;
Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с нормативными актами, указанными в п. 1.1.2. настоящего ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям, действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг.
Также в течение 12 месяцев после завершения оказаний Услуг Исполнитель по требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет, устранять выявленные недостатки и дефекты, возникшие по вине Исполнителя или по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Наличие лаборатории неразрушающего контроля
	Исполнитель должен иметь в своем составе подразделение (лабораторию) неразрушающего контроля, аттестованную в установленном порядке. Лаборатории должны располагать подготовленным и аттестованным персоналом, средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями, нормативными техническими и методическими документами, организационно-техническими возможностями, обеспечивающими проведение видов (методов) НК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству), определяющей область ее деятельности, характер и объем выполняемых лабораторией НК работ.
	
	Свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству.
	

	6. 
	Прочие требования к оказываемым услугам 
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Прочие требования
	Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации (далее также СРО) в области инженерных изысканий, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. (согласно Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 (ред. от 15.09.2020).
	Согласие с требованием
	
	

	...
	
	
	
	
	



 В составе заявки необходимо предоставить:
Техническое предложение (с приложениями, при необходимости), подготовленное в соответствии с настоящим ТТ по форме, представленной в документации о закупке, а также свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству.
[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.




[bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.





Приложения
Приложение №1 к
[bookmark: _Ref40301253]Техническому требованию

ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети в 2027 году

	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Строительный 
объем, куб. м
	Количество этажей
	Высота
здания, м
	Площадь
кв. м.

	1.
	Здание ПЛК 
	1976
	4 902,6 
	2
	-
	667,10

	2.
	Здание токарной мастерской, бытовки, гаражных боксов № 6, 7  
	1994
	2 212,00
	2
	-
	338,40

	3.
	Здание мастерской ВЛ, гостиницы и гаражных боксов № 3, 4, 5 
	1988
	3 015,00
	2
	-
	570,57

	4.
	Здание гаражных боксов № 8, 9
	1979
	1 178,00
	1
	-
	287,27

	5.
	Здание гаражных боксов № 10, 11
	1999
	1 435,16
	2
	-
	278,90

	6.
	Здание ремонтно-строительной базы  
	1989
	1 801,27
	2
	-
	244,73

	7.
	Здание холодного склада 
	1972
	571,00
	1
	-
	190,32

	8.
	Здание шиферного холодного склада
	1991
	1 929,00
	1
	-
	316,30

	9.
	Здание теплого склада 
	1972
	658,80
	1
	-
	219,60

	10.
	Здание ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский"
	1964
	504,00
	1
	-
	126,10

	11.
	Здание производственно-жилое со щитом управления при ПС 110/35/6 кВ «Комсомольский»
	1969
	648,00
	1
	4,7
	239,9

	12.
	Здание ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Южный"
	1962
	251,00
	1
	-
	62,80

	13.
	Здание ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Апапельгино"
	1979
	570,00
	1
	-
	142,40

	14.
	Здание ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Лагуна"
	1975
	718,00
	1
	-
	201,03

	15.
	Здание ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Вега"
	1979
	666,00
	1
	-
	166,70

	16.
	Мачтовая ТП 6/0,4 кВ № 201
	1977
	0,00
	1
	-
	0,00

	17.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 202 
	1960
	429,00
	1
	-
	137,40

	18.
	Здание ТП 6/0,4 кВ№ 203
	1983
	270,80
	1
	-
	67,70

	19.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 213
	1973
	423,50
	1
	-
	57,20

	20.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 214
	1994
	266,50
	1
	-
	65,00

	21.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 215
	1980
	134,85
	1
	-
	27,52

	22.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 217
	1990
	303,00
	1
	-
	72,20

	23.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 222
	1988
	504,00
	1
	-
	67,20

	24.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 224
	1980
	106,50
	1
	-
	67,10

	25.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 225
	1978
	241,50
	1
	-
	56,20

	26.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 228
	1986
	497,30
	1
	-
	71,00

	27.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 229
	1988
	355,00
	1
	-
	89,36

	28.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 230
	1988
	412,60
	1
	-
	69,90

	29.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 231
	1988
	309,00
	1
	-
	68,60

	30.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 232
	1989
	239,20
	2
	-
	29,90

	31.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 241
	1980
	283,00
	1
	-
	67,40

	32.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 242
	1971
	242,73
	1
	-
	53,94

	33.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 244 
	1977
	423,50
	1
	-
	54,20

	34.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 246
	1978
	226,00
	1
	-
	50,20

	35.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 247
	1995
	270,86
	1
	-
	61,56

	36.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 250
	1976
	255,00
	1
	-
	67,00

	37.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 251
	1978
	223,00
	1
	-
	55,70

	38.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 252
	1983
	252,00
	1
	-
	56,00

	39.
	Здание ТП 6/0,4 кВ № 254
	1985
	223,94
	1
	-
	55,89

	40.
	Здание РП-6 кВ № 2 
	1991
	693,00
	1
	-
	126,00




Приложение № 2 к Техническому требованию 


Персональные данные

АНКЕТА
(для организации доступа на территорию объекта ТЭК Филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети)
	


ФОТО




0. Фамилия:
0. Имя:
0. Отчество:
0. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
0. Число, месяц и год рождения:
0. Место рождения (город, район, область, край, республика):

0. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
0. Семейное положение:
0. Адрес регистрации (прописки):

0. Адрес фактического места проживания:

0. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

0. Контактный телефон:

0. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):


Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.



                                                                                                                       
______________                                                                                 ___________________________
         (дата)						                                             		(подпись)


Приложение № 3 к Техническому требованию

Согласие на обработку персональных данных


[bookmark: _Toc371577629][bookmark: _Toc371578780]Я, __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371577630][bookmark: _Toc371578781](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371577631][bookmark: _Toc371578782]____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371577632][bookmark: _Toc371578783](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371577635][bookmark: _Toc371578786]____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371577636][bookmark: _Toc371578787]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371577637][bookmark: _Toc371578788]____________________________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371577638][bookmark: _Toc371578789](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371577639][bookmark: _Toc371578790][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «АО Чукотэнерго»: Филиал АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, место нахождения:689450, г. Билибино ул. Геологов, д.1, ИНН: 8700000339, на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 
[bookmark: _Toc371577648][bookmark: _Toc371578799]                                                       
[bookmark: _Toc371577649][bookmark: _Toc371578800]___________                                                                                       ___________________________              (дата)						                                             		(подпись)

