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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc214360764]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc214360765]Обозначения и сокращения

	АБ
	Аккумуляторная батарея

	АВР
	Автоматический ввод резерва

	АИИС КУЭ
	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета энергии

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	АПВ
	Автоматическое повторное включение

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическими процессами

	АУВ
	Автоматика управления выключателем

	БД
	База данных

	ВОЛС
	Волоконно – оптическая линия связи

	ВУ
	Верхний уровень

	ГРУ 
	Генераторное распределительное устройство

	ГЩУ
	Главный щит управления

	ГЭС
	Гидравлическая электростанция

	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	МП
	Микропроцессорный

	ОМП
	Определение места повреждения

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ПО
	Программное обеспечение

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	РЗА
	Релейная защита и автоматика

	САУ ГА
	Система автоматизированного управления гидроагрегатом

	СДТУ
	Система диспетчерско-технологического управления

	СН
	Собственные нужды

	СОЕВ
	Система обеспечения единого времени

	СОПТ
	Система оперативного постоянного тока

	СУБД
	Система управления базой данных

	СХД
	Система хранения данных

	ТД
	Техническая диагностика

	ТН
	Трансформатор напряжения

	ТТ
	Трансформатор тока

	ТСПД
	Технологическая сеть передачи данных

	УРОВ
	Устройство резервирования отказа выключателя

	ЦОД
	Центр обработки данных






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc214360766]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk222475416][bookmark: _Hlk229485630]ОКПД2 71.12.13 Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП  Сенгилеевской ГЭС». 
1.3. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc214360767]Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc214360768]Разработка рабочей документации по информационному и техническому обеспечению ВУ АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС выполняется с целью дальнейшего монтажа и подключения устройств ВУ АСУ ТП, проведения ПНР и дальнейшей  сдачи объекта в эксплуатацию. 
1.4. Существующее положение
[bookmark: _Toc214360769]Сенгилеевская ГЭС входит в состав Сенгилеевской группы Каскада Кубанских ГЭС, расположена на территории Шпаковского района Ставропольского края у поселка Приозерный, на боковом ответвлении Невинномысского канала (55 км).
В состав сооружений 4 этапа реконструкции Сенгилеевской ГЭС входят следующие здания и сооружения:
- здание ГЭС с АПК;
- водоприемник;
- здание технологическое привлеченного персонала (ЗТПП);
- контрольно-пропускной пункт (КПП);
- пост охраны;
- комплектная трансформаторная подстанция КТП 250/10/6/0,4 кВ; 
- ДЭС (дизельная электростанция). 
На Сенгилеевской ГЭС устанавливаются три радиально-осевых гидротурбины и три гидрогенератора с системой возбуждения, номинальной мощностью не менее 5,95 МВт/7,44 МВА, номинальным напряжением 6,3 кВ, номинальной частотой электрического тока 50 Гц.
Выдача мощности в энергосистему осуществляется на напряжении 110 кВ по четырем воздушным линиям электропередачи. 
В настоящее время на объекте ведутся работы по реконструкции.


Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Сенгилеевская ГЭС
	РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, 55 км Невинномысского канала, п. Приозерный 
	Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП» 

	


2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc214360770]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc214360771]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc214360772]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc214360773]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _Hlk234563851]Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС» 

Согласование выполненных работ с Заказчиком.
	комплект
	В соответствии с ТТ


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc214360774]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc214360775][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС».
Согласование выполненных работ с Заказчиком
	С даты заключения договора
	Не более 3 месяцев с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc214360776][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc214360777]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.13 Разработка рабочей документации по теме: «Информационное и техническое обеспечение ВУ АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Перечень систем, интегрируемых в ВУ АСУ ТП

	Структура АСУ ТП ГЭС должна предусматривать интеграцию РЗА, автономных систем управления и мониторинга; системы противопожарной защиты, системы вентиляции, отопления, СОПТ, освещения, технологического видеонаблюдения. 
Структура АСУ ТП ГЭС должна обеспечивать управление коммутационным оборудованием ГЭС в реальном времени, то есть в темпе протекания технологического процесса, оснащенная средствами управления, сбора, обработки, отображения, регистрации, хранения и передачи информации.
Структурная схема комплекса технических средств АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС приведена в Приложении 1 к ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Требования к информационному и техническому обеспечению ВУ АСУ ТП
	В состав информации, обрабатываемой и управляемой АСУ ТП ГЭС, должны входить:
· информация, характеризующая текущее состояние технологического процесса, оборудования, его узлов и элементов;
· регистрируемые, архивируемые и осциллографируемые значения контролируемых параметров;
· алгоритмическое обеспечение систем, интегрируемых в АСУ ТП ГЭС, включая:
а) функциональные схемы технологических алгоритмов системы защиты от аварийного затопления ГЭС;
б) функциональные схемы технологических алгоритмов системы дифференциальной защиты от разрыва водовода.
	
	
	

	1.1.3. 
	Исходные данные для проектирования
	В составе исходных данных Заказчик выдает:
· Проектная документация  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологические решения. 
· Конструкторская заводская документация на гидроагрегат, вспомогательные технологические системы, шкафы управления (при наличии);
· Рабочая документация марок ТХ, АР, ЭМ;
· иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (по запросу Исполнителя).
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. [bookmark: _Hlk201156620]
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	· Правила устройства электроустановок (ПУЭ, ред.6,7);
· СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации .Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
· СТО17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;
· СТО17330282.27.140.014-2008 «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования»;
· ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»
· ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»
· ГОСТ 21.101-2020  «Основные требования к проектной и рабочей документации»
· ГОСТ 21.110 – 2013 «Спецификация оборудования, изделий и материалов»
· Другие законодательные и нормативные акты.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требование к содержанию РД
	Комплекты РД должны содержать:
- схемы структурные;
- схемы функциональные технологических алгоритмов; 
- чертежи установок оборудования;
- чертежи раскладок кабельной продукции;
- отчетная документация
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2. 
	
	
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	
	Гарантированными показателями качества выполненных работ по разработке РД является полная возможность монтажа, подключения и проведения ПНР средств АСУ ТП с целью ввода объекта в эксплуатацию
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Согласование рабочей документации
	Рабочая документация согласовывается с Заказчиком путем направления отдельных писем.
Документация должна быть предоставлена в соответствии с согласованным графиком работ.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документации, Заказчик принимает либо направляет подрядчику письменный мотивированный отказ от согласования, в котором отражает замечания, а также срок на их устранения.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Форма представления рабочей документации
	Рабочая документация передаётся Заказчику в электронном виде в 1 экз. в формате разработки (*dwg, *docx, *xlsx и иные) и в сканированном виде (*pdf)
	Согласие с требованием
	
	




3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc165894522][bookmark: _Toc214360778][bookmark: _Toc182309452]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
1. Стоимость предложения Участника формируется в соответствии с таблицей стоимости работ (представленной в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке) и определяется по формуле:
P=N*k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена;
k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой).
1. Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
1. Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.1 настоящего раздела.
1. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.
4. [bookmark: _Toc214360779]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1 Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1 Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением тендерного коэффициента снижения к величине НМЦ, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2 Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
5. [bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc54970194][bookmark: _Toc153288613][bookmark: _Toc182309453][bookmark: _Toc214360780]Приложения
Приложение №1  Структурная схема комплекса технических средств АСУ ТП Сенгилеевской ГЭС
Приложение № 2 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ
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[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]Приложение № 2 к Техническим требованиям

[bookmark: _Hlk234564072]Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с 
прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.
7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области.
8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
14. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
15. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
16. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
17. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
18. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
19. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях:
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.
21. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
22. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации;
23. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.


Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
при составлении смет на ПИР

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы №3п:
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-



Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1]		 [1: ] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)
м.п.


Приложение № 2.2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы
 Образец 2П
	Приложение № ____к договору № _____  
от__________

	СОГЛАСОВАНО: 
_________________(Подрядчик)
__________________ Ф.И.О

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ Ф.И.О.



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/



Образец 3П
	 Приложение к 
_(договору, дополнительному соглашению)_________________________________________

	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ Ф.И.О.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ Ф.И.О



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб.______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)_____________
Всего (руб.)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/
Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/



