















Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Термины, обозначения и сокращения

	МТР
	Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции

	Груз
	МТР упакованные для транспортировки

	Грузополучатель
	Наименование, ИНН и почтовый адрес организации в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. 
не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре 

	Отгрузочные реквизиты 
	Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая:
-Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция);
- Наименование Покупателя и порт отгрузки. 

	Грузовое место
	Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. 

	Маркировка груза
	Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях.

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	СТО
	Стандарт организации 




Наименование закупаемой продукции
« ОКПД2 26.51.20.130 Поставка изделий интеллектуальной подмены координат для нужд АО «Чукотэнерго»»

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]В связи с резким ростом угроз совершения диверсионно-террористических актов (ДТА) с применением беспилотных воздушных судов (БВС), а также во исполнение требований законодательства и нормативных актов РФ, возникла экстренная необходимость в усилении защиты объектов АО «Чукотэнерго».
Существующее положение
 Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее: 
1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;
1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;
1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;
1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;
1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:  
Владивосток-Певек – 30 сентября;
Архангельск – Певек – 30 сентября;
1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:
или МТР придется доставлять авиатранспортом;
или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.
1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:
Владивосток-Певек – 20 июля;
Архангельск – Певек – 20 июля;
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]	Поставщик должен учитывать:
1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре. 
1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных. 
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[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc50125131]
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Изделие интеллектуальной подмены координат «Волна-2»
	Частотный диапазон РПД (МГц):
1557–1580, 1595–1607, 1169–1181, 1196–1213, 1225–1260, 1260–1285.
Мощность на канал: 100 Вт.
Кол-во каналов при Р вых 100Вт: 6
Энергопотенциал общий не более: 5 кВт
Направленность (по верт по горизонт): 60 на 90
Количество излучателей: 2 
Модуляция: ЛЧМ.
Эффективная дальность:  
Гражданские gnss приемники: до 50 км; Тактические gnss приемники: до 25 км; Помехозащищенные GNSS: до 10 км. 
Время непрерывной работы: 24x7.
Период ТО: 300 
Тип охлаждения: активное.
Управление: Ручное (Ethernet, LoRa, GSM).
Темп. окр. среды: от -20 до +40 °C. 
Вес: 50 кг. 
Питание: 220 В / 2 кВт. 
Размеры ДхШхВ: 65x50x40 см.
	шт. 
(Состав: 
1.Блок генерации радиопомех;
2.Антенный блок с фидерной системой;
3.Блок автоматики и удаленного управления питанием)
	2

	1.2
	Изделие «Волна ЗМ 200-900»
	Частотный диапазон РП МГц
1140-1284 МГц, 1560-1606 МГц
Кол-во каналов на изделие 4
Общая Р вых (с возможностью регулировки) В диапазоне от 50 Вт до 200 Вт
Направленность (по верт./ по гориз.) 18/90 градусов
Кол-во антенных излучателей: 4

Формирователь помех:
Модуль управления помеховым сигналом (УПС616) Диапазон от 300 МГц до 3 ГГц, Ширина полосы до 50 МГц
Кол-во управляемых формирователей помех: от 4 до 8 в зависимости от тактики
Общая ширина полосы формируемой помехи: До 400 МГц
Дальность воздействия: До 15 км
Время непрерывной работы 24x7
Период ТО 60 дней
Тип охлаждения: Активный
Управление: Ethernet (защищенное соединение с шифрованием по требованиям ГОСТ)
Темп окр. Среды -30 ... +45 °C
Вес 35 кг
Питание и потребление 220В / 1 кВт
Размеры ДхШхВ 60x45x36 см
	шт. 
(Состав: 
1.Блок генерации радиопомех; 
2. Антенный блок с фидерной системой; 3. Блок автоматики и удаленного управления питанием)
	2

	
	Проведение монтажных и пусконаладочных работ по месту поставки оборудования (г. Певек, г. Анадырь)

	усл.
	4



Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 26.51.20.130 Поставка изделий интеллектуальной подмены координат для нужд АО «Чукотэнерго»»
	С даты следующей после заключения Договора
	Не позднее 90 календарных дней



Таблица 2.2 Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / услуг
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение монтажных и пусконаладочных работ по месту поставки оборудования (г. Певек, г. Анадырь)
	С даты письменного уведомления о готовности Покупателя
	Не позднее 90 календарных дней








[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3.1 Требования к продукции 
«Наименование продукции (позиция № 1.1-1.5 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.12.10.110 Поставка высоковольтных выключателей для реконструкции ОРУ 6/35/110 кВ филиала Чаунская ТЭЦ с заменой масляных выключателей 110кВ на элегазовые выключатели 110 кВ»: 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Поставка изделий интеллектуальной подмены координат для нужд АО «Чукотэнерго»»
	В соответствии с Таблицей 1.1. настоящих Технических требований на поставку МТР
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Проведение монтажных и пусконаладочных работ по месту поставки оборудования (г. Певек, г. Анадырь)
	В соответствии с Приложением 1 к ТТ на поставку МТР
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к персоналу исполнителя

	1.3.1
	Предоставить на электронный адрес safonov_em@chukotenergo.ru  ru Ведущему специалисту по безопасности АО «Чукотэнерго» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала оказания услуг, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора следующих документов:
- сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по оказанию услуг, подтверждающие принадлежность данных лиц к Исполнителю (копию трудового договора или копию трудовых книжек или копию приказов о приёме на работу);
- копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его пропуска;
- справка об отсутствии судимости;
- заполненную анкету (Приложение № 2 к Техническому требованию);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к Техническому требованию).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Исполнитель обязан соблюдать пропускной режим, а также безопасные маршруты движения на территории АО «Чукотэнерго» и СП Чаунская ТЭЦ, и иные предусмотренные на территории Филиала правила поведения и технической безопасности на режимном объекте.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к Маркировке
	Каждое грузовое место должно быть промаркировано.  Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях стр. 1.
	Согласие с требованием
	 
	 

	2.2
	
Требования к упаковке
	Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в требованиях к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в техническом задании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка и способ транспортировки Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
- Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
Консервация Товара перед транспортировкой осуществляется Поставщиком согласно заводским требованиям.
	Согласие с требованием
	 
	 

	2.3.
	Требования к транспортировке
	Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
Консервация Товара перед транспортировкой осуществляется Поставщиком согласно заводским требованиям.
	Согласие с требованием
	 
	 

	2.4.
	Базис поставки
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ 
Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ адрес
	Согласие с требованием
	 
	 

	2.5.
	Место поставки
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А
Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ адрес: 689400, РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, стр. 1 

	Согласие с требованием
	 
	 

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требования к сроку гарантии
	12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12
	Предложение по сроку гарантии
	 
	 

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе 
	В соответствии с проектом договора
	Согласие с требованием
	 
	 

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов.
	Согласие с требованием
	 
	 




[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc75446585]3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


1. Приложения

Приложение: 
1. Техническое требование на шеф-монтажные работы по месту поставки оборудования (г. Певек) высоковольтных выключателей для реконструкции ОРУ 6/35/110 кВ филиала Чаунская ТЭЦ с заменой масляных выключателей 110кВ на элегазовые выключатели 110 кВ;
2. Анкета (для организации доступа на территорию объекта ТЭК);
3. Согласие на обработку персональных данных.







Приложение № 2
            к Техническому требованию


Персональные данные

АНКЕТА
(для организации доступа на территорию объекта ТЭК)
[image: Описание: C:\Users\ArkovEV\Desktop\05.09.2007 фото.jpg]Фотография


1. Фамилия:
2. Имя:
3. Отчество:
4. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
5. Число, месяц и год рождения:
6. Место рождения (город, район, область, край, республика):

7. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
8. Семейное положение:
9. Адрес регистрации (прописки):

10. Адрес фактического места проживания:

11. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

12. Контактный телефон:

13. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):


Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.



Дата											/Подпись/





Приложение № 3
            к Техническому требованию

Согласие на обработку персональных данных


[bookmark: _Toc371578780][bookmark: _Toc371577629]Я, __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578781][bookmark: _Toc371577630](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371578782][bookmark: _Toc371577631]____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578783][bookmark: _Toc371577632](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371578786][bookmark: _Toc371577635]____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578787][bookmark: _Toc371577636]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371578788][bookmark: _Toc371577637]____________________________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371578789][bookmark: _Toc371577638](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371578790][bookmark: _Toc371577639][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «__________________» (сокращенное наименование: _____________, место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Фрунзе, д. 49, ИНН: 1234567899 - пример) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 


[bookmark: _Toc371578799][bookmark: _Toc371577648]______________                                                          			___________________________
[bookmark: _Toc371578800][bookmark: _Toc371577649]         (дата)						                                             		(подпись)
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