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[bookmark: _Toc126680202]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД 2: 25.11.23.119 Поставка кабельных конструкций для нужд 
Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск 
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1. [bookmark: _Toc126680203]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc126680204] Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2: 25.11.23.119 Поставка кабельных конструкций для выполнения монтажных работ по капитальному ремонту кабельных конструкций сухой потерны для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc126680205] Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора подряда 1-Рем-2023-ЧебГЭС выполнение монтажных работ по капитальному ремонту кабельных конструкций сухой потерны Чебоксарской ГЭС Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc126680206][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc126680207]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc126680208]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Подвес двойной вертикальный 41х21 L=1200мм цинк-ламельный BSD2112ZL
	шт
	12

	2. 
	Анкер М10 стандартный со шпилькой CM441060 DKC
	шт
	48

	3. 
	Усиленная консоль 400 мм. Покрытие цинк - ламель. Код DKC BBH6040ZL. Масса 1,08кг.
	шт
	107

	4. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30. Код DKC CM041030. Масса 0,04кг.
	шт
	242

	5. 
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10. Код DKC CM101000HDZ. Масса 0,011кг.
	шт
	242

	6. 
	Лоток кабельный лестничный ЛЛ-5040ZL, покрытие цинк - ламель, L=3000, масса=2,5 кг/м. Производитель DKC.
	шт
	64

	7. 
	Винт с квадратным подголовником M6x10 артикул (ДКС) CM010610
	шт
	970

	8. 
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6. Код DKC CM100600. Масса 0,003кг.
	шт
	970

	9. 
	Прижим кабельного лотка. Код DKC LP1000. Масса 0,028кг.
	шт
	256

	10. 
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20. Код DKC CM10620HDZ. Масса 0,008кг
	шт
	256

	11. 
	Перегородка SEP L1500 Н 30. Покрытие цинк - ламель. Код DKC 36460. Масса 0,57 кг.
	шт
	114

	12. 
	Крышка с заземлением на лоток осн.400, L3000. Покрытие цинк-ламель. Код DKC 35526ZL. Масса 6,15 кг.
	шт
	64

	13. 
	Винт для электрического соединения М5х8. Покрытие горячеоцинкованное. Код DKC CM030508HDZ. Масса 0,003кг.
	шт
	64

	14. 
	Угол вертикальный, шарнирный LE5004ZL
	шт
	12

	15. 
	Угол горизонтальный 90°, 50х400, R300, цинк-ламель LC5340ZL
	шт
	24

	16. 
	Крышка на угол 90°,R300 LK0043ZL
	шт
	24

	17. 
	Регулируемый горизонтальный соединитель внешний LP0051HDZL
	шт
	12

	18. 
	Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний LP0050HDZL
	шт
	12

	19. 
	Соединитель горизонтальный усиленный GTO L, H50,  LG5000HDZL
	шт
	96



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc126680211][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 30 дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc126680213][bookmark: _Toc51339698]   2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc126680214]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: 25.11.23.119 Поставка кабельных конструкций для выполнения монтажных работ по капитальному ремонту кабельных конструкций сухой потерны для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра

	
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	
	

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	
	

	1. 
	Подвес двойной вертикальный 41х21 L=1200мм цинк-ламельный BSD2112ZL
	Артикул
	BSD2112ZL
	Участник должен представить в заявке согласие поставить 
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	
	
	
	

	2. 
	Анкер М10 стандартный со шпилькой CM441060 DKC
	Артикул
	CM441060
	
	
	
	
	

	3. 
	Усиленная консоль 400 мм. Покрытие цинк - ламель. Код DKC BBH6040ZL. Масса 1,08кг.
	Артикул
	BBH6040ZL
	
	
	
	
	

	4. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30. Код DKC CM041030. Масса 0,04кг.
	Артикул
	CM041030
	
	
	
	
	

	5. 
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10. Код DKC CM101000HDZ. Масса 0,011кг.
	Артикул
	CM101000HDZ
	
	
	
	
	

	6. 
	Лоток кабельный лестничный ЛЛ-5040ZL, покрытие цинк - ламель, L=3000, масса=2,5 кг/м. Производитель DKC.
	Артикул
	ЛЛ-5040ZL
	
	
	
	
	

	7. 
	Винт с квадратным подголовником M6x10 артикул (ДКС) CM010610
	Артикул
	CM010610
	
	
	
	
	

	8. 
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6. Код DKC CM100600. Масса 0,003кг.
	Артикул
	CM100600
	
	
	
	
	

	9. 
	Прижим кабельного лотка. Код DKC LP1000. Масса 0,028кг.
	Артикул
	LP1000
	
	
	
	
	

	10. 
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20. Код DKC CM10620HDZ. Масса 0,008кг
	Артикул
	CM10620HDZ
	
	
	
	
	

	11. 
	Перегородка SEP L1500 Н 30. Покрытие цинк - ламель. Код DKC 36460. Масса 0,57 кг.
	Артикул
	36460
	
	
	
	
	

	12. 
	Крышка с заземлением на лоток осн.400, L3000. Покрытие цинк-ламель. Код DKC 35526ZL. Масса 6,15 кг.
	Артикул
	35526ZL
	
	
	
	
	

	13. 
	Винт для электрического соединения М5х8. Покрытие горячеоцинкованное. Код DKC CM030508HDZ. Масса 0,003кг.
	Артикул
	CM030508HDZ
	
	
	
	
	

	14. 
	Угол вертикальный, шарнирный LE5004ZL
	Артикул
	LE5004ZL
	
	
	
	
	

	15. 
	Угол горизонтальный 90°, 50х400, R300, цинк-ламель LC5340ZL
	Артикул
	LC5340ZL
	
	
	
	
	

	16. 
	Крышка на угол 90°,R300 LK0043ZL
	Артикул
	LK0043ZL
	
	
	
	
	

	17. 
	Регулируемый горизонтальный соединитель внешний LP0051HDZL
	Артикул
	LP0051HDZL
	
	
	
	
	

	18. 
	Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний LP0050HDZL
	Артикул
	LP0050HDZL
	
	
	
	
	

	19. 
	Соединитель горизонтальный усиленный GTO L, H50,  LG5000HDZL
	Артикул
	LG5000HDZL
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	
	

	2.1
	Место поставки
	Доставка включена в стоимость продукции и производится на склад покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34.
	
	
	
	
	

	2,.    2.2
	Условия приемки
	Перед отправкой на склад Покупателя, его представителями производится приемка товара на складе Поставщика на соответствие характеристикам продукции. Приемка товара производиться с понедельника по пятницу
	
	
	
	
	

	2,    2.3
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	
	

	3.1
	Срок гарантии
	[bookmark: _GoBack]Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	
	
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	
	

	4.1
	Паспорт на русском языке
	1 шт. 
	
	
	
	
	

	4.2
	Сертификат 
	1 шт.
	
	
	
	
	

	4.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	
	
	

	    5.
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2025 года выпуска.
	
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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