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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Радиомост Vector 5 V5-23 Vector Инфинет
	шт
	2



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
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	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД2 26.51.20.220 Поставка Радиомоста для нужд Кубанского филиала
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc125476062]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1
	Радиомост Vector 5 V5-23 Vector Инфинет
	
	

	1.1.1
	Диапазоны частот
	4900-6000 МГц
	
	

	1.1.2
	Ширина полосы
	3.5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40 МГц
	
	

	1.1.3
	Шаг изменения центральной частоты
	1 МГц
	
	

	1.1.4
	Мощность передатчика
	до 27 дБм
	
	

	1.1.5
	Чувствительность приемника
	до -95 дБм
	
	

	1.1.6
	Модуляция
	QPSK 1/4 до QAM256 7/8
	
	

	1.1.7
	Дуплекс
	TDD
	
	

	1.1.8
	Антенна
	Двухполяризационная встроенная антенна на 23 дБи, 10°x10°
	
	

	1.1.9
	Рекомендуемая дистанция
	до 40 км
	
	

	1.1.10
	Длительность кадра
	от 1 до 10 мс
	
	

	1.1.11
	Соотношение uplink/ downlink
	от 50:50 до 90:10 в любом направлении
	
	

	1.1.12
	Пропускная способность
	до 450 Мбит/с, агрегированная
	
	

	1.1.13
	Пакетная производительность
	800 000 пакетов/с
	
	

	1.1.14
	Задержка
	0.5 - 3 мс в одну сторону
	
	

	1.1.15
	Ethernet
	1 x GigabitEthernet port (RJ45)
	
	

	1.1.16
	PoE
	802.3at или фирменный "пассивный" PoE
	
	

	1.1.17
	Комплект поставки:
	Внешний блок V5-23 - 2шт.
· Источник питания IDU-CPE-G - 2шт.
· Кабель питания - 2шт.
· Кабельный ввод - 2шт.
· Коннектор RJ-45 - 2шт.
· Коннектор RJ-45 (экранированный) - 2шт.
· Колпачок RJ-45 - 2шт.
· Комплект крепежа MONT-KIT-85 - 2шт.
· Паспорт - 2шт.
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (Тридцати шести) месяцев, исчисляемых с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	


[bookmark: _Toc125485145]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2    Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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