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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	Филиал
	филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.40.33.130 Поставка прожекторов для создания защиты объекта от воздействия  беспилотных летательных аппаратов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»
1.1. Цель использования закупаемой продукции
Повышения безопасности объектов Филиала от возможного воздействия, причиненного беспилотными летательными аппаратами.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№

п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Зенитный прожектор PVO-SOVA 250 версия 1.0 (либо эквивалент) 
	Предназначен для поиска, сопровождения БПЛА, БЭК в РУЧНОМ режиме.
Тип оборудования - Поисковый прожектор;
Потребляемая мощность, 250Вт;
Сила света, 3 626 700 Кандел;
Дальность луча, 1 200м.
Питание AC, 90-300В;
Углы регулировки - 360° по горизонту/вниз -30°, вверх 90°;
Комплект поставки - Прожектор с треногой;
Время работы в режиме «ТРЕВОГА» при +25° - До 30 мин. ВКЛ. и 10-15 мин. ВЫКЛ.;
Постоянный режим работы* - Без ограничений по времени;
Масса с треногой, 29кг;
Габариты (Д*Ш*В), 620x320x168 мм;
Климатические исполнение - от -40 0 С до +60 0 С;
Класс защиты IP66;
Тип управления Ручной на треноге.
	шт
	1

	2
	Зенитный прожектор PVO-SOVA 650 Версия 1.0 (либо эквивалент)
	Зенитный прожектор ПВО. Предназначен для поиска, сопровождения БПЛА, БЭК в
РУЧНОМ режиме.
Тип оборудования - Поисковый прожектор;
Потребляемая мощность, 650Вт;
Тип Кривой Силы Света (КСС) - Концентрированная 3,6°;
Световой поток, 11 605 440Кд;
Дальность луча, (без учета климатич. Условий) 2500м;
Питание AC, 220 (90-300)В;
Углы регулировки 360° по горизонту/вниз -30°, вверх 90°;
Комплект поставки Прожектор с треногой;
Время работы в режиме «ТРЕВОГА» при +25° До 30 мин. ВКЛ. и 10-15 мин. ВЫКЛ.;
Постоянный режим работы Без ограничений по времени;
Масса с треногой, 36кг;
Габариты (Д*Ш*В), 720x320x1680мм;
Климатические исполнение от -40 0 С до +60 0 С;
Степень защиты IP66;
Тип управления Ручной на треноге.
	шт.
	4

	3
	Тепловизор PVO-SOVA 2000 V1.0 (либо эквивалент)
	Тепловизор . Предназначен для поиска,
сопровождения БПЛА, БЭК в РУЧНОМ режиме. Крепится непосредственно на прожектор через быстросъемный зажим эксцентрик.
Тип оборудования Тепловизор прожектора;
Дальность обнаружения 2000м;
Дисплей Аналоговый;
Цвет картинки Черно-белый;
Питание Встроенный аккумулятор;
Порт зарядки USB Type-C;
Время выхода на рабочий режим при включении 4-6 секунд;
Время автономной работы До 12 часов;
Время зарядки До 3 часов;
Регулировка контраста и яркости Есть, пульт ДУ;
Регулировка наклона монитора и камеры Есть;
Быстросъем Есть, фиксация эксцентриком;
Зарядный блок для сети 220 вольт В комплекте;
Степень защиты IP65;
Тип управления Ручной.
	шт.
	4

	4
	Инвертор AVS12/220V IN-1000W 43113 (либо эквивалент)
	Номинальная мощность нагрузки 1000Вт;
Пиковая мощность нагрузки 2000Вт;
Входное напряжение 12В;
Выходное напряжение 220В;
Форма выходного сигнала Ступенчатая (аппроксимированная) синусоида;
USB-порт 1шт.;
Тип питания Автоприкуриватель/аккумулятор автомобиля;
Выходной ток Переменный (AC).
	шт.
	1


2.1.2. Требования по срокам поставки продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Тепловизор PVO-SOVA 2000 V1.0 (либо эквивалент)
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	2
	Инвертор AVS12/220V IN-1000W 43113 (либо эквивалент)
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	3
	Тепловизор PVO-SOVA 2000 V1.0 (либо эквивалент)
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	4
	Инвертор AVS12/220V IN-1000W 43113 (либо эквивалент)
	С даты заключения Договора
	15.11.2026



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 2. «Требования к продукции»
Наименование продукции: Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Общие требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Тепловизор PVO-SOVA 2000 V1.0 (либо эквивалент)
	Тепловизор . Предназначен для поиска,
сопровождения БПЛА, БЭК в РУЧНОМ режиме. Крепится непосредственно на прожектор через быстросъемный зажим эксцентрик.
Тип оборудования Тепловизор прожектора;
Дальность обнаружения 2000м;
Дисплей Аналоговый;
Цвет картинки Черно-белый;
Питание Встроенный аккумулятор;
Порт зарядки USB Type-C;
Время выхода на рабочий режим при включении 4-6 секунд;
Время автономной работы До 12 часов;
Время зарядки До 3 часов;
Регулировка контраста и яркости Есть, пульт ДУ;
Регулировка наклона монитора и камеры Есть;
Быстросъем Есть, фиксация эксцентриком;
Зарядный блок для сети 220 вольт В комплекте;
Степень защиты IP65;
Тип управления Ручной.
	Согласие с требованием
	Паспорт, руководство пользователя
	

	1.2. 
	Инвертор AVS12/220V IN-1000W 43113 (либо эквивалент)
	Номинальная мощность нагрузки 1000Вт;
Пиковая мощность нагрузки 2000Вт;
Входное напряжение 12В;
Выходное напряжение 220В;
Форма выходного сигнала Ступенчатая (аппроксимированная) синусоида;
USB-порт 1шт.;
Тип питания Автоприкуриватель/аккумулятор автомобиля;
Выходной ток Переменный (AC).
	Согласие с требованием
	Паспорт, руководство пользователя
	

	1.3. 
	Тепловизор PVO-SOVA 2000 V1.0 (либо эквивалент)
	Тепловизор . Предназначен для поиска,
сопровождения БПЛА, БЭК в РУЧНОМ режиме. Крепится непосредственно на прожектор через быстросъемный зажим эксцентрик.
Тип оборудования Тепловизор прожектора;
Дальность обнаружения 2000м;
Дисплей Аналоговый;
Цвет картинки Черно-белый;
Питание Встроенный аккумулятор;
Порт зарядки USB Type-C;
Время выхода на рабочий режим при включении 4-6 секунд;
Время автономной работы До 12 часов;
Время зарядки До 3 часов;
Регулировка контраста и яркости Есть, пульт ДУ;
Регулировка наклона монитора и камеры Есть;
Быстросъем Есть, фиксация эксцентриком;
Зарядный блок для сети 220 вольт В комплекте;
Степень защиты IP65;
Тип управления Ручной.
	Согласие с требованием
	Паспорт, руководство пользователя
	

	1.4. 
	Инвертор AVS12/220V IN-1000W 43113 (либо эквивалент)
	Номинальная мощность нагрузки 1000Вт;
Пиковая мощность нагрузки 2000Вт;
Входное напряжение 12В;
Выходное напряжение 220В;
Форма выходного сигнала Ступенчатая (аппроксимированная) синусоида;
USB-порт 1шт.;
Тип питания Автоприкуриватель/аккумулятор автомобиля;
Выходной ток Переменный (AC).
	Согласие с требованием
	Паспорт
	

	2. 
	Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	До склада филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», находящегося по адресу: 676244, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЗЕЯ, Г. ЗЕЯ, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, СООР. 1
	Согласие с требованием
	–
	-

	2.2. 
	Требования к упаковке и доставке
	Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку.

Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами.

При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки.

Поставка производится на склад Грузополучателя г.Зея, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	–
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД).
	Согласие с требованием
	–
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить:

-Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.;

- паспорт, руководство пользователя.
	Согласие с требованием
	–
	

	5.
	Иные условия
	-//-
	6.
	Иные условия
	-//-

	5.1
	
	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	
	Предоставление эквивалента возможно при условии полной совместимости по техническим характеристикам и конструктивным параметрам.
	Согласие с требованием
	
	



6. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
6.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

6.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

6.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

