












Технические требования на поставку МТР

ОКПД  28.13.28.190 Поставка компрессорной станции для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" (г. Алдан) в рамках инвестиционного проекта Q_14-ЮЯЭС-5773
Лот № 
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc17158_3680773314][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17160_3680773314][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17162_3680773314][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД  Поставка компрессорной станции и героторных моторов  для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" (г. Алдан)
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc17164_3680773314][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции: 

3
[bookmark: __RefHeading___Toc17166_3680773314]Монтаж на буровую установку УРБ2Д3 на шасси КАМАЗ-43114.
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc17168_3680773314][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17170_3680773314][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17172_3680773314][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc17174_3680773314][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Станция компрессорная 
	Шт.
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc17176_3680773314][bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Необходимость в сопутствующих услугах отсутствует 
	
	



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17178_3680773314][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc17180_3680773314][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Станция компрессорная 
	С даты подписания договора
	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора


[bookmark: __RefHeading___Toc17182_3680773314][bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	отсутствуют





2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17184_3680773314][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc17186_3680773314][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 
Наименование продукции — Компрессорная станция; героторный мотор  
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к году выпуска продукции
	Не ранее 2026 г.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2
	Требования к новизне продукции
	Новая - под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3
	Наименование 
	-
	-//-
	Указать наименование в соответствии с документами
	

	1.4
	Производитель
	-
	-//-
	Указать производителя
	

	1.5
	Компрессорная станция
	На раме, оборудованная для монтажа на буровую установку типа УРБ. без отдельного топливного бака (питание от топливной системы шасси)
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.1
	Номинальная объёмная
производительность, м 3 /мин, не менее
	12,0
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.5.2
	Конечное рабочее давление (избыточное), кгс/см 2, не менее
	12±0,2
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.5.3
	Минимальное рабочее
давление (избыточное), кгс/см 2, не менее
	3,5±0,5
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.5.4
	Компрессор
	Винтовой, маслозаполненный.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.5.5
	Тип привода
	Прямой
	
	
	

	1.5.6
	Двигатель
	Дизельный четырехтактный,
шестицилиндровый V- образный, с жидкостным
охлаждением,
мощность, кВт не менее - 132;
номинальная частота вращения, об/мин - 2100.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.5.7
	Система маслоотделения
	Вертикальный сосуд под давлением для двухступенчатой очистки сжатого воздуха от масла: 1- гравитационно-центробежная сепарация в маслоотделителе; 2 - очистка через внутренний фильтр-сепаратор. Остаточное содержание масла не более 3 мг/м3.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.5.8
	Система управления
	Аналоговая. Приборный щит, рассчитанный на экстремально низкие и высокие температуры, ее резкие перепады, повышенную влажность, с интуитивно понятными  средствами управления и индикации.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.5.9
	Аварийная защита
	Датчики минимального давления масла дизеля,
датчики перегрева дизеля, датчики перегрева компрессора.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.5.10
	Корпус
	Кожух - всепогодный стальной. Окраска - порошковая эмаль. Рама сварная. Заниженная крыша в области прилегания стрелы бурового инструмента, позволяющая сохранить транспортные габариты ТС. Наличие съемных крышек и лючков для сливных отверстий и горловин и замены сепаратора.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.5.11
	Габаритные размеры, мм, не более 
	Длина — 2500;
Ширина — 1400;
Высота - 1250
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.5.12
	Северное климатическое исполнение:
	Предпусковой подогреватель двигателя
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.5.9
	Температурный режим эксплуатации
	от -40°С до +40°С
	Указать характеристики
	-//-
	

	2.
	Требования к безопасности

	2.1
	Требования безопасности 
	Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
	-//-
	Предоставить сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Поставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. 
	Указать характеристики
	-//-
	

	3.2.
	Место поставки
	Республика Саха (Якутия) г. Алдан
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 

	4.1
	Гарантия 
	Не менее 12 месяцев. С момента поставки товара
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	5.
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств.
Все заявки на участие в закупке, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, в отношении которого установлен запрет подлежат отклонению.
	-//-
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	6.1
	Комплектация:
	ЗИП согласно комплектации завода-изготовителя
	Указать характеристики
	-//-
	

	6.2
	Дополнительная комплектация:
	Комплект применяемых фильтрующих элементов для проведения 1 и 2 ТО компрессорной установки (топливные, масляные, воздушные, гидравлические, сепаратор, предохранительный клапан).
	Указать характеристики
	-//-
	

	6.3
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	-  «Станция компрессорная» Руководство по эксплуатации»;
- «Двигатели» Руководство по эксплуатации»;
- «Щит приборный для дизельных компрессорных станций. Руководство по эксплуатации. Паспорт»;
- «Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные. Инструкция по эксплуатации»;
- « Блок охлаждения. Руководство по эксплуатации. Паспорт»;
- «Паспорт сосуда, работающего под давлением»;
- «Клапан предохранительный, Паспорт».
	Согласие с требованием
	-//-
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[bookmark: __RefHeading___Toc17188_3680773314][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
