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Техническое задание

на Выполнение работ по ремонту водопровода Муромского РЭС


Владимир 

1. Место расположение и характеристика объекта.

1.1. Объект, подлежащий ремонту, расположен на территории Владимирской области:

	ПО
	РЭС
	Наименование

объекта
	Характеристики объекта (этажность, материал, высота, ширина, длина и т.п.)
	Адрес (административный район, город)
	Пункты перебазировки
	Расстояние, км

	
	
	
	
	
	Начальный
	Конечный
	от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по
	от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии

	
	
	
	
	
	
	
	шоссейной дороге
	грунтовой дороге
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муромский РЭС
	Здание РЭП на базе Муpомского РЭС , инв. № 110000000079
	Трубы - метал
	Г. Муром
	Г. Муром
	Г. Муром
	0
	0
	0


2. Объёмы и сроки выполнения работ.
	Месяц
	Объект
	Перечень планируемых

работ
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Усложняющие * факторы (для Ку)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	август
	Здание РЭП на базе Муpомского РЭС , инв. № 110000000079
	Ведомость

объемов работ №1
	Здание РЭП на базе Муpомского РЭС
	шт.
	1
	


Начало оказания услуг – с момента заключения договора.
Окончание оказания услуг – 04 сентябрь 2026г.
3. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях.

3.1. При выполнении ремонтных работ используется МТР и оборудование подрядчика. Строительные материалы, изделия, конструкции должны быть новыми 2025-2026 г. выпуска, ранее неиспользованными, качественными, исправными, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

3.2. При комплектации материалами импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкция по монтажу и эксплуатации);

3.3. Руководители работ по ремонту объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций.
Ведомости объёмов работ.
	Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Размеры, формулы подсчета

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Здание РЭП на базе Муpомского РЭС , инв. № 110000000079

	- Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
- При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов

	           Дорожные работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0205
	

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,16
	

	3
	Разборка трубопроводов водоснабжения из  труб диаметром: 32мм
	100 м
	0,17
	

	4
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 32 мм
	км
	0,017
	

	5
	Изготовление стальных гильз диаметром: 40 мм
	100 ШТ
	0,01
	

	6
	Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом, тройники диаметром: до 100 мм
	10 ШТ
	0,2
	

	7
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	10 ШТ
	0,3
	

	8
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	ШТ
	1
	

	9
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	ШТ
	1
	

	10
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0205
	

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,16
	


4. Меры по предоставлению национального режима
	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. 

	ОКПД 2 
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	42.21.12.110
	Не применяется



 Начальник СЭЗиС                                                                                                        Косых М.С.
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