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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.40.33. Поставка оборудования видеонаблюдения и связи для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации в рамках организации антитеррористической и противодиверсионной защиты на категорированных объектах ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан, для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»


ЛОТ ___________________________


1. Общие сведения

Настоящее приложение определяет требования к составу оборудования видеонаблюдения и связи для подстанций ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан  

1.1. Обозначения и сокращения
	СОТ
	Система охранного телевидения

	ОПС
	Охранно-пожарная система

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	ПС
	Подстанция

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	Ед.измер.
	Единица измерения

	Кол-во
	Количество

	шт.
	Штуки

	Вт
	Ватт

	м
	Метр 

	Гб
	Гигабайт

	В
	Вольт

	лк
	Люкс

	А
	Ампер

	мА
	Миллиампер 

	кОм
	Килоом 

	ПО
	Программное обеспечение

	МГц
	Мегагерц

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	ОС
	Операционная система

	ФСБ
	Федеральная служба безопасности России



1.2.	Наименование закупаемой продукции
 	Оборудование видеонаблюдения и связи.

1.3.	Цель закупки и назначение поставляемого оборудования
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты энергетических объектов от повреждения или уничтожения.  
	Система охранного телевидения (СОТ) предназначена для обеспечения оперативного визуального контроля и регистрации обстановки средствами телевизионной техники на всех подходах и внутри зданий.
	Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения их работоспособности. 
	СОТ должна обеспечивать решение следующих задач:
· визуальное отображение происходящего в режиме реального времени на видеомониторах;
· проведение видеоанализа на различные нестандартные ситуации и генерация тревоги при их возникновении для привлечения внимания службы охраны;
· при возникновении тревоги осуществлять запись произошедшего события на сервер;
· полная регистрация событий, происходящих в системе и формирование отчетов;
· ограничение прав операторов системы, создание отдельных учетных записей для них;
· управление настройками видеокамер;
· возможность работы с камерами любых производителей;
· управление просмотром и записью информации с видеокамер;
· хранение архива видеоданных;
· приоритетный вывод на монитор видеоизображения по тревоге;
· возможность интеграции с ОПС Bolid;
· возможность работы в режиме автоматического позиционирования поворотной видеокамеры (сцена до 4 обзорных и 4 поворотных камер).
	Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения их работоспособности. 
Система должна обеспечивать формирование архива видеозаписей событий со всех установленных видеокамер. Также, система должна иметь возможность прямого подключения к централизованной системе управления и мониторинга TRASSIR CMS Station.
	Система должна выполнять следующие задачи:
1. Объединение любого количества серверов  СОТ под единое управление.
2. Мониторинг состояния системы.
3. Возможность интеграции с Active Directory.
4. Прогнозирование поломок системы - Превентивный мониторинг.
5. Формировать отчеты о событиях в системе.
6. Иметь единый интерфейс работы с тревогами — PSIM.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Требование Заказчика[footnoteRef:2]1 [2: 1  Указанные в таблице 1 настоящих ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
	В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция, требуемой Заказчику, или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе  	своего предложения предоставить подробное техническое и конструктивное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в 	настоящих ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, 	указанные в таблице № 3 настоящих технических требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным 	характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.] 

	

	
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплект оборудования для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации на ПС 220 кВ КС-3   

	1.1
	Видеорегистратор TRASSIR DuoStation 4416R AnyIP
	шт.
	1

	1.2
	IP-камера TRASSIR TR-D2323WDZIR7
	шт.
	8

	1.3
	IP-камера TRASSIR TR-D3253WDZIR4 v3 2.7-13.5
	шт.
	3

	1.4
	Управляемый коммутатор TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE
	шт.
	1

	1.5
	[bookmark: pagetitle_Копия_1_Копия_1]РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+
	шт.
	2

	1.6
	Коммутатор TFortis SWU-16T
	шт.
	1

	2.
	Комплект оборудования для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации на ПС 110 кВ КС-4  

	2.1
	IP-камера Uniview IPC542SE-HDK-I0
	шт.
	18

	2.2
	Объектив ActiveCam AC-MP33105D.IR
	шт.
	18

	2.3
	Всепогодный термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2
	шт.
	18

	2.4
	[bookmark: pagetitle_Копия_1_Копия_1_Копия_2]РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+
	шт.
	10

	2.5
	Нейросетевой проектный IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/6 RAID
	шт.
	1

	2.6
	Коммутатор TFortis SWU-16T
	шт.
	1

	2.7
	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2 (D)
	шт.
	1

	3.
	Комплект оборудования для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации на ПС 220 кВ КС-5

	3.1
	IP-камера TRASSIR TR-D9151IR2 v2 1.4. 
	шт.
	1

	3.2
	IP-камера TRASSIR TR-D3253WDZIR4 v3 2.7-13.5
	шт.
	10

	3.3
	Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9400R/32
	шт.
	1

	3.4
	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE v2
	шт.
	1

	4.
	Комплект оборудования для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации на ПС 110 кВ Алдан

	4.1
	Нейросетевой проектный IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/6 RAID
	шт.
	1

	4.2
	Коммутатор TFortis SWU-16T
	шт.
	1

	4.3
	[bookmark: pagetitle_Копия_1_Копия_1_Копия_1]РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+
	шт.
	8

	4.4
	IP-камера TRASSIR TR-D2323WDZIR7
	шт.
	32

	5.
	Аппарат управления

	5.1
	Сервер управления и мониторинга TRASSIR CMS Station
	шт.
	1

	5.2
	Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128
	шт.
	1



2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция согласно таблице 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.






2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам оборудования системы охранного телевидения

	1.1.
	Видеорегистратор TRASSIR DuoStation 4416R AnyIP

	1.1.1.
	Операционная система
	TRASSIR OS на базе Linux
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.2.
	Поддерживаемые видеокодеки
	H.265, Н.264
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.3.
	Сетевой интерфейс
	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.4.
	SATA-интерфейс
	4 HDD 2.5", 3.5" емкостью до 18 Тбайт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.5.
	Основной поток записи 
	12 Мп
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.6.
	Входящая/исходящая пропускная способность
	384 Мбит/с
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.7.
	Кол-во IP каналов
	16
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.8.
	Питание
	DC 12В
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.9.
	Мощность
	60 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.10.
	Рабочая температура
	+10 °C… +30 °C
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.1.11.
	Сетевые протоколы
	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.2.
	IP-камера TRASSIR TR-D2323WDZIR7 

	1.2.1.
	Матрица
	1/2.8" CMOS
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.2.
	Скорость электронного затвора
	1/2 ~ 1/1000 с
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.3.
	Чувствительность
	0.002 лк (F/1.3)
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.4.
	ИК-подсветка
	до 70 метров
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.5.
	Фокусное расстояние
	2.7 - 13.5 (мотор-зум) 
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.6.
	Функции
	WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, HLC
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.7.
	Сжатие
	H.264, H.265, H.265+
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.8.
	Питание
	PoE (802.3af) / 12V DC
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.9.
	Рабочие температуры
	–50 °C… +60 °C, холодный старт
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.10.
	Защита
	IP67, IK08, TVS 4000 V (грозозащита)
	указать характеристики
	-//-
	

	1.2.11.
	Сертификат соответствия технических средств транспортной безопасности
	действующий
	указать характеристики
	-//-
	

	1.3.
	Монтажная коробка TRASSIR TR-JB306

	1.3.1.
	Материал
	алюминиевый сплав
	указать характеристики
	-//-
	

	1.3.2.
	Размер
	Ø112.5×45.5 мм
	указать характеристики
	-//-
	

	1.3.3.
	Рабочая температура
	-40°C ... +60°C 
	указать характеристики
	-//-
	

	1.3.4.
	Влажность
	<90% (RH) 
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.
	IP-камера TRASSIR TR-D3253WDZIR4 v3 2.7-13.5

	1.4.1.
	Матрица
	1/2.8" CMOS 5Мп
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.2.
	Разрешение
	5MP (2592x1920)
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.3.
	Скорость электронного затвора
	1/2 ~ 1/12 500 c
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.4.
	Режим "День/Ночь"
	Механический ИК-фильтр
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.5.
	Чувствительность
	0.002Лк (F1.3)
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.6.
	ИК-подсветка
	до 40 метров
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.7.
	Объектив
	2.7 - 13.5 (мотор-зум)
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.8.
	Динамический диапазон
	Real WDR (120dB)
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.9.
	Шумоподавление
	3D DNR
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.10.
	Стандарты сжатия
	Н.265+ / Н.265 / H.264
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.11.
	Питание
	PoE (802.3af) / 12V DC
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.12.
	Степень защиты
	IP66, IK10
	указать характеристики
	-//-
	

	1.4.13.
	Рабочая температура
	-40°C … +60°C 
	указать характеристики
	-//-
	

	1.5.
	Управляемый коммутатор TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE 

	1.5.1.
	Порты
	8 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 2 SFP x 1000 Мбит/с (Base-X)
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.5.2.
	Максимальная мощность на порт
	30Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.5.3.
	Общая мощность 
	120Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.5.4.
	Стандарты РоЕ
	IEEE802.3af, IEEE802.3at
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.5.5.
	Рабочая температура 
	0ºС...45ºС 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.5.6.
	Коммутационная способность
	20 Гбит/с
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.5.7.
	Питание
	Built-in LED AC 100~240V 50/60HZ
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.6.
	[bookmark: pagetitle]РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+ 

	1.6.1.
	Интерфейсы
	4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 с PoE/PoE+
2 порта 1000Base-X SFP
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.6.2.
	Стандарт PoE
	802.3af и 802.3at (PoE+, HiPoE)
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.6.3.
	Мощность на порт
	до 60 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.6.4.
	Бюджет РоЕ
	до 160 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.6.5.
	Протоколы
	STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
IGMP Snooping v2
VLAN (802.1q)
Flow Control (802.3x)
Quality of Service(QoS, 802.1p) 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.6.6.
	Питание
	~220 В (187 В ~ 246 В) 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.6.7.
	Степень защиты от внешних воздействий 
	IP66
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.6.8.
	Рабочие температуры
	-60 °С… +50 °С
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.6.9.
	Passive PoE
	Поддерживается 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.7.
	Коммутатор TFortis SWU-16T

	1.7.1.
	Интерфейсы
	4 порта 10/100/1000Base-T RJ-45
12 портов 1000Base-X SFP
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.7.2.
	Протоколы
	протоколы STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
IGMP Snooping v2
VLAN (802.1q)
Flow Control (802.3x)
Quality of Service(QoS, 802.1p)
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.7.3.
	Мониторинг
	SNMP Traps
Syslog
системный журнал
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.7.4.
	Управление
	Web-интерфейс
Telnet
SNMP v1, v3
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.7.5.
	Питание
	~230 В ± 23 В, дополнительный вход 48 В DC
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.7.6.
	Рабочие температуры
	+5 °С… +40 °С 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.8.
	IP-камера Uniview IPC542SE-HDK-I0

	1.8.1.
	Матрица
	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	указать характеристики
	-//-
	

	1.8.2.
	Максимальное разрешение
	2 Мп
	указать характеристики
	-//-
	

	1.8.3.
	Чувствительность
	Colour: 0.0005lux (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0001Lux (F1.2, AGC ON)
	указать характеристики
	-//-
	

	1.8.4.
	Функции
	WDR 120 дБ, 2D DNR, 3D DNR, ROI (8 зон), HLC, BLC, защита от запотевания
	указать характеристики
	-//-
	

	1.8.5.
	Видеосжатие
	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
	указать характеристики
	-//-
	

	1.8.6.
	Максимальное разрешение
	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps 
	указать характеристики
	-//-
	

	1.8.7.
	Питание
	DC 12 V, AC 24 V, PoE, 2-жильный клеммный блок
	указать характеристики
	-//-
	

	1.8.8.
	Диафрагма
	DC, P-Iris, 5 V (4 контакта)
	указать характеристики
	-//-
	

	1.9.
	Объектив ActiveCam AC-MP33105D.IR

	1.9.1.
	Переменное фокусное расстояние 
	3.3-10.5 мм, F1.4, угол 105.6°~30.4°
	указать характеристики
	-//-
	

	1.9.2.
	Тип крепления
	CS
	указать характеристики
	-//-
	

	1.9.3.
	Объектив
	5 Мп
	указать характеристики
	-//-
	

	1.9.4.
	Для камер с размером матрицы 1/2,5" и меньше
	указать характеристики
	-//-
	

	1.9.5.
	ИК-коррекция для работы в ночном режиме 
	указать характеристики
	-//-
	

	1.10.
	Всепогодный термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2 

	1.10.1.
	Степень защиты
	IP67
	указать характеристики
	-//-
	

	1.10.2.
	Количество обогревателей
	2 + обогреватель стекла
	указать характеристики
	-//-
	

	1.10.3.
	Рабочий диапазон температур
	-55…+50 °С
	указать характеристики
	-//-
	

	1.10.4.
	Встроенный блок питания
	12 В пост. тока, 3А
	указать характеристики
	-//-
	

	1.10.5.
	Максимальная потребляемая мощность
	100 Вт
	указать характеристики
	-//-
	

	1.10.6.
	Габариты (ШхВхД)
	170х158х503 мм 
	указать характеристики
	-//-
	

	1.11.
	Нейросетевой проектный IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/6 RAID

	1.11.1.
	Операционная система
	TRASSIR OS
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.2.
	Поддерживаемые видеокодеки
	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.3.
	Количество каналов
	до 128 IP-каналов
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.4.
	Питание
	AC 220 В
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.5.
	Предельная потребляемая мощность
	550 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.6.
	Рабочий температурный режим
	5...30ºС
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.7.
	Максимальное разрешение вывода
	DisplayPort, HDMI: 4K@60Hz
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.8.
	Синхронное воспроизведение 
	до 128 каналов
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.9.
	Сетевой интерфейс
	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.10.
	Протоколы
	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.11.
	SSL-шифрования 
	Поддерживается 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.12.
	Размер архива
	8 HDD размером 3.5'' 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.11.13.
	RAID
	Работает на RAID 50
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.
	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2 (D)

	1.12.1.
	Порты
	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-TX) 4 x COMBO 1 x Console
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.2.
	Максимальная мощность PoE-порта
	Порты 1-2: 60 Вт
Порты 3-24: 30 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.3.
	Максимальная общая мощность РоЕ
	400 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.4.
	Стандарты РоЕ
	IEEE802.3af, IEEE802.3at
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.5.
	Матрица
	128 Гбит/с
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.6.
	Размер таблицы MAC-адресов
	8К
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.7.
	Скорость перенаправления пакетов
	40.32 mpps
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.8.
	Дальность передачи данных
	до 250 м
(cкорость передачи — 10 Мбит/с) 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.9.
	Питание
	Built-in LED AC 100~240V 50/60Hz
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.10.
	Рабочие температуры
	–20 °C… +55 °C
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.12.11.
	Размер
	440×290×45 мм
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.13.
	IP-камера TRASSIR TR-D9151IR2 v2 1.4

	1.13.1.
	Матрица
	1/2.8" CMOS
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.2.
	Чувствительность
	Цвет: 0.003лк@F1.8
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.3.
	Частота кадров
	2592×1944@25к/с, 2560x1440@25к/с, 2304x1296@25к/с, 1920×1080@25к/с, 1280×960@25к/с, 1280×720@25к/с
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.4.
	Режим день/ночь
	механический ИК-фильтр  
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.5.
	Сжатие
	H.264, H.265, H.265+
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.6.
	Битрейт
	8 Мбит/с
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.7.
	Скорость трансляции
	25 fps
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.8.
	Функции
	WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.9.
	ИК-подсветка
	до 25 метров
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.10.
	Протоколы
	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.11.
	Безопасность
	HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.12.
	Фокусное расстояние
	1.4 мм
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.13.
	Питание
	PoE (802.3af), DC 12В
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.14.
	Мощность
	6.6 Вт — 12 В, 7.2 Вт — PoE
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.15.
	Рабочие температуры
	–30 °C… +60 °C
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.16.
	Защита
	TVS 4000 V (грозозащита)
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.17.
	Материал корпуса
	Металл 
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.18.
	Размер
	Ø120×58 мм
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.19.
	Угол обзора
	по горизонтали — 180°,
вертикали — 180°
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.20.
	Позиционирование
	наклон — 0° ~ 45°, 
вращение — 0° ~ 360°
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.21.
	Локальное хранилище
	слот для microSD емкостью до 128 Гбайт
	указать характеристики
	-//-
	

	1.13.22.
	Аудио
	встроенный микрофон, вход, выход
	указать характеристики
	-//-
	

	1.14.
	Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9400R/32

	1.14.1
	Операционная система
	TRASSIR OS (на базе ОС Linux) 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.2.
	Формат видеосжатия
	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.3.
	Формат аудиосжатия
	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.4.
	Удаленное подключение к регистратору
	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): с клиентского приложения TRASSIR; из веб-браузера; с мобильного клиента Android/iOS; облачное подключение
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.5.
	Сетевой интерфейс
	2 Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.6.
	SATA-интерфейс
	4 для HDD форм-фактора 3.5"
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.7.
	Протоколы 
	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.8.
	Максимальное разрешение вывода 
	D-Sub (VGA): FullHD@60Hz 
HDMI: 4K@60Hz 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.9.
	Каналов видео 
	4 до 32 IP-каналов
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.10.
	Количество потоков
	2
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.11.
	Суммарный поток
	до 720 Мбит/с
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.12.
	Питание
	АС 220 В
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.13.
	Потребляемая мощность
	600 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.14.
	Габариты (Ш × Г × В) 
	482 × 550 × 89 мм
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.14.15.
	Рабочие температуры
	+5 °C… +30 °C
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.
	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE v2

	1.15.1.
	Порты
	16 RJ-45 с РоЕ, 2 uplink-порта RJ-45, 2 SFP-слота, консольный RJ-45
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.2.
	Максимальная мощность PoE-порта
	Порты 1-2: 60 Вт
Порты 3-16: 30 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.3.
	Стандарт POE
	802.3af / 802.3at / 802.3bt
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.4.
	Максимальная общая мощность РоЕ 
	300 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.5.
	Матрица
	 56 Гбит/с
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.6.
	Скорость перенаправления пакетов
	40.32 mpps
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.7.
	Размер MAC-таблицы
	8К
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.8.
	Защита
	молниезащита 3KV 8/20us IP30
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.9.
	Питание
	AC 100 ~ 240 В
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.15.10.
	Рабочие температуры
	 –20 °C… +55 °C
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.16.
	Сервер управления и мониторинга TRASSIR CMS Station

	1.16.1.
	Сетевой интерфейс
	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.16.2.
	USB-интерфейс
	2 USB 2.0 на передней панели
2 USB 2.0 на задней панели
2 USB 3.0 на задней панели
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.16.3.
	Видеовыход
	VGA
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.16.4.
	Питание
	220 В
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.16.5.
	Мощность
	400 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.16.6.
	Рабочие температуры
	+10 °C… +30 °C
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.16.7.
	Поддержка серверов
	До 300
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.16.8.
	Поддержка камер
	6000
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.16.9.
	Поддержка пользователей
	До 1000
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.
	Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128

	1.17.1.
	Операционная система
	TRASSIR OS
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.2.
	Каналов видео
	до 128 IP камер
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.3.
	Битрейт
	720 Мбит/с
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.4.
	Сетевой интерфейс
	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.5.
	Видеовыход
	4 mini DisplayPort
переходник на DisplayPort
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.6.
	Максимальное разрешение вывода
	4K(3840 × 2160)@60Hz, 4K(3840 × 2160)@30Hz
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.7.
	Аудиовход / аудиовыход
	TRS mini jack 3.5 мм
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.8.
	Сетевые протоколы
	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.9.
	Питание
	AC 220 В
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.10.
	Мощность
	до 500 Вт
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.11.
	Рабочие температуры
	5...30ºС
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	1.17.12.
	SSL-шифрование
	Поддерживается 
	Согласие с требованием
	 -//-
	

	2.
	Требование к совместимости комплекта оборудования

	2.1.
	Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующими системами, находящимися в эксплуатации в АО ДРСК, в том числе, по набору функциональных возможностей и имеющие возможность работы в действующей системе управления и мониторинга.
	Согласие с требованием
	 -//-
	 

	3.
	Требования к безопасности

	3.1.
	Безопасность низковольтного оборудования
	Комплект оборудования должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Согласие с требованием 
	Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/2011[footnoteRef:3]3 [3: 3	Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.] 

	 

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и технической поддержки

	4.1.
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее, чем на 12 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем).
Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия)
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	4.2.
	Техническая поддержка
	Техническая поддержка осуществляется в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» производителя компонентов ЗСПД.
Техническая поддержка включает следующий набор услуг:
· Возможность регистрации и контроля обращений через портал самообслуживания;
· Работа над инцидентами в режиме 8х5 в рабочие дни
· Консультирование по установке и использованию продукта;
· Информирование о доступных обновлениях продукта по запросу;
· Доступ к пакетам обновлений продукта;
· Доступ к базе знаний (известные ошибки и типовые решения);
· Прием предложений по улучшению продукта.
	Согласие с требованием
	-//-
	 

	5.
	Требования к сроку выпуска продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой 2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Указать срок изготовления предлагаемой продукции
	-//-
	

	6.
	Требование к доставке

	6.1.
	Место поставки Оборудования
	678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 60а
	Согласие с требованием
	-//-
	 



[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

