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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2327_790426124][bookmark: _Toc194994747][bookmark: _Toc168411749]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	Филиал
	филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2329_790426124][bookmark: _Toc168411750][bookmark: _Toc194994748]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.32.13.111 Поставка кабельной продукции для создания защиты объекта от воздействия  беспилотных летательных аппаратов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2331_790426124]Цель использования закупаемой продукции
Повышения безопасности объектов Филиала от возможного воздействия, причиненного беспилотными летательными аппаратами.
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2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (Плоск)(или эквивалент)

	Количество жил: 3;
Форма поперечного сечения: Плоская
Внешний диаметр: 10.2мм;
Номинальный ток, 25А;
Напряжение, 660В;
Исполнение: нг-FRLS;
Сечение жилы, 2,5мм;
Диаметр, 11мм;
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий;
Материал жилы: Медь;
Количество жил: 3;
Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением, огнестойкий;
Форма жилы: Круглая;
Конструкция жил: Моножила.
	м
	600

	2
	Кабель витая пара Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV (или эквивалент)
	Тип кабеля: Витая пара;
Количество пар: 4 пары;
Длина в бухте: 305м;
Категория: Категория 5E;
Тип экрана: Экранированный;
Конструкция экрана: U/FTP;
Прокладка: Внутренняя, Внешняя;
Цвет оболочки: Черный;
Тип оболочки: LSZH-UV;
Исполнение:	PE (Полиэтилен);
Диаметр проводника (Калибр): 0.5 мм (24 AWG);
Проводник: Одножильный (solid).
	шт.
	2



2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (Плоск)(или эквивалент)
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	2
	Кабель витая пара Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV (или эквивалент)

	С даты заключения Договора
	15.11.2026






















2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 2. «Требования к продукции»
Наименование продукции: Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Общие требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (Плоск)(или эквивалент)

	Количество жил: 3;
Форма поперечного сечения: Плоская
Внешний диаметр: 10.2мм;
Номинальный ток, 25А;
Напряжение, 660В;
Исполнение: нг-FRLS;
Сечение жилы, 2,5мм;
Диаметр, 11мм;
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий;
Материал жилы: Медь;
Количество жил: 3;
Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением, огнестойкий;
Форма жилы: Круглая;
Конструкция жил: Моножила.
	Согласие с требованием
	Паспорт

	

	1.2. 
	Кабель витая пара Cabeus FTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV (или эквивалент)
	Тип кабеля: Витая пара;
Количество пар: 4 пары;
Длина в бухте: 305м;
Категория: Категория 5E;
Тип экрана: Экранированный;
Конструкция экрана: U/FTP;
Прокладка: Внутренняя, Внешняя;
Цвет оболочки: Черный;
Тип оболочки: LSZH-UV;
Исполнение:	PE (Полиэтилен);
Диаметр проводника (Калибр): 0.5 мм (24 AWG);
Проводник: Одножильный (solid).
	Согласие с требованием
	Паспорт

	

	2. 
	Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	До склада филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», находящегося по адресу: 676244, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЗЕЯ, Г. ЗЕЯ, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, СООР. 1
	Согласие с требованием
	–
	-

	2.2. 
	Требования к упаковке и доставке
	Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку.
Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами.
При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки.
Поставка производится на склад Грузополучателя г.Зея, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	–
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД).
	Согласие с требованием
	–
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить:
-Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.;
-паспорта.

	Согласие с требованием
	–
	

	5.
	Иные условия
	-//-
	6.
	Иные условия
	-//-

	5.1
	
	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	
	Предоставление эквивалента возможно при условии полной совместимости по техническим характеристикам и конструктивным параметрам.
	Согласие с требованием
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6. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

6.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.
6.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
6.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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