Приложение 1.11.

Карта заказа шкафа защит и автоматики СВ 35, ТН-1 35, ТН-2 35 ШАВР-МТ для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве – 1 шт
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)
	Значение

(параметры эквивалентности)
	

	Состав шкафа

	1
	Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 
	Р104( ШАВР-МТ)
	

	2
	Комплект защиты и АУВ выключателя 6-35 кВ
	1шт.
	

	3
	Комплект защиты и АУВ линии 35 кВ
	3шт.
	

	4
	Комплект защиты и автоматики шинного ТН 6-35 кВ
	2шт.
	

	5
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (СВ-35):
	PD194PQ-2K4T-A- З-0,2
	

	6
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (ВЛ-35):
	PD194PQ-2K4T-A- З-0,2-3шт
	

	7
	Для  ТН-35кВ
	ЩК-120
	

	8
	Цифровые измерительные преобразователь 0,5:
	Satec 

EM132-5-50HZ-H-ACDC-870 с 

12DIOR-DRC-485 – 6шт.
	

	Исполнение шкафа

	9
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В 
	

	10
	Интерфейс связи 
	RS485 
	

	11
	Габаритные размеры (ВхШхГ)
	2200х800х600 мм (с учетом цоколя)
	

	12
	Обслуживание шкафа
	двусторонее
	

	13
	Информационная панель
	да
	

	14
	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	

	Дополнительные требования

	15
	Отобразить мнемосхему на фасаде шкафа
	

	16
	На все установленное оборудование должны быть паспорта и руководства по эксплуатации
	

	17
	Измерительные приборы должны иметь сведения о первичной поверке не ранее 4 кв. 2026 г.
	

	18
	ЗИП Устройство релейной защиты и автоматики АЛТЕЙ-БЗП-220-00-00-ПС-1.11 — 1 шт.
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