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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция 

	ПАО
	Публичное акционерное общество 

	ГР
	Генераторное распределительное устройство (элегазовый генераторный комплекс)

	Г
	Генератор синхронный 

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	Стандарт организации



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по техническому контролю за работами по сервисному (техническому) обслуживанию генераторных распределительных устройств тип HECS-80S персоналом ООО «Эйч Энерджи».
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг 
Исполнение обязательств по договору №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» с одной стороны и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, с другой стороны. Целью оказания услуги является руководство работами направленных на поддержание работоспособного или исправного состояния оборудования ГР тип HECS-80S, а также формирование рекомендаций по повышению качества эксплуатации, планированию ремонтных работ. 
1.4. [bookmark: _Toc54643699]Существующее положение
На филиале ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» установлены генераторные распределительные устройства тип HECS-80S и находятся в здании ГЭС.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта (место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по техническому контролю за работами по сервисному (техническому) обслуживанию генераторных распределительных устройств тип HECS-80S 
	Филиал ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, здание ГЭС
	
HECS-80S
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС»



1.5. [bookmark: _Toc48062863][bookmark: _Toc54643459][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик предоставит исполнителю: 
· Оборудование, выведенное в ремонт. Меры безопасности обеспечивают возможность доступа персонала к оборудованию, включая возможность оперирования выключателем, разъединителем и заземляющими ножами со стороны трансформатора и со стороны генератора;
· Помещение для складирования оборудования, размещения персонала на время оказания услуг.
1.6. [bookmark: _Ref54011166][bookmark: _Toc54643460]Иные требования и сведения общего характера 
Условия оказания услуг: 
· Оказание услуг осуществляются в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне оказания услуг имеется действующее технологическое оборудование.
2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по техническому контролю за работами по сервисному (техническому) обслуживанию генераторных распределительных устройств тип HECS-80S
	шт.
	2


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг 
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг*
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг*

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1.
	ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по техническому контролю за работами по сервисному (техническому) обслуживанию генераторных распределительных устройств тип HECS-80S
	05.10.2026 (ГР-5Г, ГР-6Г) 


	11.10.2026 (ГР-5Г, ГР-6Г) 



0

4
*Точные сроки оказания услуг будут известны после утверждения графиков ремонтов гидрогенераторов ст. №5 и №6 главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».
2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД 2: 33.14.11 Оказание услуг по техническому контролю за работами по сервисному (техническому) обслуживанию генераторных распределительных устройств тип HECS-80S.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	1.1.1. 
	Объем выполняемых услуг
	Услуга выполняется на выведенном в ремонт ГР и включает в себя:
· Транспортировка и доставка приборов (оборудования) к месту проведения услуг;
· Оказание услуг согласно перечню указанного в п/п 1.1.2. таблицы 4;
· Проведение необходимых измерений и испытаний, предусмотренных требованиями регламентирующих документов и перечнем оказываемых услуг;
· Оформление приемосдаточной документации в соответствии с требованиями регламентирующих документов.
Услуга считается выполненной с момента сдачи ГР в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки выполненных услуг.  

	1.1.2. 
	Перечень оказываемых услуг
	Состав услуг технического контроля за работами по сервисному (техническому) обслуживанию генераторных распределительных устройств тип HECS-80S, которые выполняются на каждом устройстве: 
1. Измерение временных и скоростных характеристик выключателя с использованием программного обеспечения CabaWin, рекомендованного заводом-изготовителем элегазового генераторного распределительного устройства (далее ЭГРУ);
2. Сравнение заводских временных и скоростных характеристик с измеренными с использованием
программного обеспечения CabaWin, рекомендованного заводом-изготовителем ЭГРУ;
3. Определение износа контактов методом измерения динамического сопротивления контактов (метод DRM) с использованием программного обеспечения CabaWin, рекомендованного заводом-изготовителем ЭГРУ;
4. Анализ измеренных характеристик выключателя в программе CabaWin;
5. Контроль правильности функционирования гидромеханического привода;
6. Анализ параметров элегаза в выключателе;
7. Откачка элегаза из выключателя (фазы А, В, С) до вакуума с контролем и проверкой сигнала и блокировок по элегазу;
8. Вакуумирование и заполнение выключателей (фазы А, В, С) азотом до 200 кПа;
9. Откачка азота из выключателя (фазы А, В, С) до вакуума;
10. Вакуумирование и заполнение выключателей (фазы А, В, С) азотом до 200 кПа;
11. Откачка азота из выключателя (фазы А, В, С) до вакуума;
12. Вакуумирование и заполнение выключателей (фазы А, В, С) элегазом до рабочего давления;
13. Проверка отсутствия утечек элегаза;
14. Анализ параметров элегаза в выключателе;
15. Проверка отсутствия аварийных сигналов на информационной панели;
16. Проверка работоспособности контрольных ламп шкафа управления;
17. Управление выключателем из шкафа управления посредством электрических органов управления;
18. Управление разъединителем и заземляющими ножами посредством электрических органов управления;
19. Управление разъединителем и заземляющими ножами посредством оперативной рукоятки;
20. Нанесение смазки OKS на разъединитель и заземляющие ножи в случае необходимости;
21. Измерение переходного сопротивления выключателя либо цепи «выключатель-разъединитель»;
22. Проверка работоспособности системы обогрева шкафа управления и гидромеханического привода;
23. Проверка работоспособности освещения шкафа управления;
24. Визуальный контроль на предмет внешних повреждений, включая состояние оборудования внутри
кожухов;
25. Дополнительная проверка давления заполнения и отсутствия утечек элегаза, пополнение элегазом при необходимости;
26. Контроль за очисткой оборудования внутри кожухов;
27. Контроль механических соединений на предмет исправности и надежности;
28. Контроль электрических соединений на предмет исправности и надежности;
29. Формирование технического отчёта об оказанных услугах.

	1.1.3. 
	Соблюдение при выполнении услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· [bookmark: _Hlk124928894] Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 15.12.2020 N903н с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022г. №279н;
·  Правилами устройства электроустановок издание седьмое (утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204);
·  Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;
·  Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, приказ Минтруда России от 27.11.2020г. N 835н;
·  РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;
·  Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070;
·  Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н;
·  СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»;
- Другими правилами, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Корпоративные стандарты ПАО “РусГидро” размещены в свободном доступе в сети интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/101153.html

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг 

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Услуги выполняются на охраняемом Объекте с применением досмотровых технических средств охраны (переносные и стационарные), с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов.

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	· [bookmark: _Hlk124767430]Допуск персонала исполнителя для выполнения услуг должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) (Приложение №1 к настоящим ТТ).

	1.3.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.4.1. 
	Требования к используемому оборудованию
	1. Наличие у исполнителя материально-технических ресурсов:
▪ ноутбук, с установленным программным обеспечением CabaWin версии R04 или выше – 1 шт.;
▪ заводской файл (arc-файл) с временными и скоростными характеристиками с данными заводских испытаний, для использования в программном обеспечении CabaWin;
▪ анализатор характеристик выключателей EGIL либо TM1600 – 1 шт.;
▪ прибор SDRM202 – 1 шт. (за исключением HEC 7/8 и HVS);
▪ микроомметр MOM200 или MOM600 – 1 комплект;
▪ течеискатель – 1 шт.;
▪ анализатор элегаза (влажности элегаза) – 1 шт.;
▪ датчик перемещения резистивный (трансдюсер) – 1 шт.;
▪ цифровой мультиметр – 1 шт.;
▪ газотехнологические переходники – 1 комплект;
▪ набор монтажного инструмента (отвертки, глючи гаечные) – 1 комплект;
▪ смазка OKS в тубе 250 мл – 1 шт;
▪ баллон с элегазом (SF6) по ТУ6-02-1249-83, 56 кг – 1 шт.;
▪ баллон с азотом особой чистоты – 3 шт.;
▪ масло гидравлическое – 7 л.
2. Используемые исполнителем материально-технические ресурсы должны иметь действующие сертификаты соответствия и результаты поверки, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	[bookmark: _Hlk124928831]Выполнение услуг должно осуществляться в составе бригады квалифицированными специалистами с сертификатом уровня L3 либо L4, выданным заводом-изготовителем элегазового генераторного выключателя (Hitachi ABB Power Grids Switzerland Ltd. либо Hitachi Energy Switzerland Ltd.)), обладающими группой по электробезопасности не ниже III.
[bookmark: _Hlk124929079]До начала выполнения услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство работ и протоколы проверки знаний правил работы в электроустановках. 

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	1. Результаты услуг должны обеспечивать:
· надежную и безаварийную работу оборудования;
· бесперебойную передачу электрической энергии.
2. Отчетная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически оказанных услугах.

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг

	2.2.1.
	Требования к порядку приемки результатов оказания услуг
	В соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 №1013 и СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».
Услуги считаются выполненными после приемки объекта из ремонта ответственными лицами филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	1. Предоставить заказчику отчетную документацию: акт выполненных услуг (оказанных услуг), протоколы измерений.
2. Исполнитель передает заказчику приемосдаточную документацию не позднее 5 рабочих дней после оказания услуг.
3. Отчетные документы по оказанным услугам предоставить на русском языке на бумажном носителе в 2 экземплярах и в электронном виде в 1 экземпляре в формтах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.  

	3.
	Прочие требования к оказанию услуг

	3.1.1.
	Выполнение комплекса услуг
	Услуги выполняются в таком объёме, которые позволяют начать эксплуатацию объекта без закупки заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и работ, за исключением случаев выполнения непредвиденных работ, выявленных в процессе выполнения услуг.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

10
3.1. [bookmark: _GoBack]Расчет стоимости составлять в соответствии с утвержденными ставками на оказание услуг сервисного центра. Предоставить Утвержденный расчет ставок ООО Эйч Энерджи на 2026 год.
4. Приложения

11
Приложение №1: регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г).

[bookmark: _Ref40301253]Приложение №1 к ТТ

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) представлен отдельным файлом.
