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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	НТД
	нормативно-техническая документация;

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок.



1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.93.13.112. Поставка сетчатых ограждений для объектов ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан, для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки

[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Филиал «Южно-Якутские Электрические Сети»

	1.
	Ограждение для ПС 110 кВ Алдан 
	
	

	1.1
	Панель сетчатого ограждения, длина панели  не более 2,5 м, высота панели не менее 2,5 м размер ячейки 150х50 мм,  толщина прутков не менее 4 мм.
	секций
	18

	1.2
	Панель сетчатого ограждения, длина панели  не более 2,5 м, высота панели не менее 3 м размер ячейки 150х50 мм,  толщина прутков не менее 4 мм.
	секций
	18

	1.3
	Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 5,5 м
	шт.
	36

	1.4
	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 2,5 м
	шт.
	108

	1.5
	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 3,6 м
	шт.
	8

	1.6
	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 80х80х2 мм высота 2,5 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм
	комл.
	2

	1.7
	Скоба под болт заборная 40*40*2 мм
	шт.
	700

	1.8
	Болт М6*130
	шт.
	700

	1.9
	Гайка М6 антивандальная
	шт.
	700

	2.
	Ограждение для  ПС 110 кВ КС-4
	
	

	2.1
	Панель сетчатого ограждения, длина панели  не более 2,5 м, высота панели не менее 2,5 м размер ячейки 150х50 мм,  толщина прутков не менее 4 мм.
	секций
	14

	2.2
	Панель сетчатого ограждения, длина панели  не более 2,5 м, высота панели не менее 2,3 м размер ячейки 150х50 мм,  толщина прутков не менее 4 мм.
	секций
	14

	2.3
	Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 4,8 м
	шт.
	28

	2.4
	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 2,5 м
	шт.
	84

	2.5
	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 3,6 м
	шт.
	8

	2.6
	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 80х80х2 мм высота 2,5 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм
	комл.
	2

	2.7
	Скоба под болт заборная 40*40*2 мм
	шт.
	480

	2.8
	Болт М6*130
	шт.
	480

	2.9
	Гайка М6 антивандальная
	шт.
	480

	3.
	Ограждение для ПС 220 кВ КС-3
	
	

	3.1
	Панель сетчатого ограждения, длина панели  не более 2,5 м, высота панели не менее 2,7 м размер ячейки 150х50 мм,  толщина прутков не менее 4 мм.
	секций
	15

	3.2
	Панель сетчатого ограждения, длина панели  не более 2,5 м, высота панели не менее 3 м размер ячейки 150х50 мм,  толщина прутков не менее 4 мм.
	секций
	15

	3.3
	Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 5,7 м
	шт.
	30

	3.4
	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 2,5 м
	шт.
	90

	3.5
	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 3,6 м
	шт.
	8

	3.6
	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 80х80х2 мм высота 2,5 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм
	комл.
	2

	3.7
	Скоба под болт заборная 40*40*2 мм
	шт.
	580

	3.8
	Болт М6*130
	шт.
	580

	3.9
	Гайка М6 антивандальная
	шт.
	580

	4.
	Ограждение для ПС 220  кВ КС-5
	
	

	4.1
	Панель сетчатого ограждения, длина панели  не более 2,5 м, высота панели не менее 2,7 м размер ячейки 150х50 мм,  толщина прутков не менее 4 мм.
	секций
	14

	4.2
	Панель сетчатого ограждения, длина панели  не более 2,5 м, высота панели не менее 3 м размер ячейки 150х50 мм,  толщина прутков не менее 4 мм.
	секций
	14

	4.3
	Столб металлический квадратный для ограждений 4 отверстия (2,03) прямоугольный фланец, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 5,7 м
	шт.
	28

	4.4
	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 2,5 м
	шт.
	84

	4.5
	Столб металлический квадратный для ограждений покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота  не более 3,6 м
	шт.
	8

	4.6
	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 80х80х2 мм высота 2,86 м - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1020 мм, высота калитки 2500 мм
	комл.
	2

	4.7
	Скоба под болт заборная 40*40*2 мм
	шт.
	570

	4.8
	Болт М6*130
	шт.
	570

	4.9
	Гайка М6 антивандальная
	шт.
	570


	Указанные в настоящем ТТ и приложениях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Ограждение р.1-4 Таблица 1.1 настоящих ТТ
	С даты заключения договора.
	В течение 30 календарных дней




2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам защитного ограждения (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Тип ограждения
	Пространственная каркасно-сетчатая конструкция.
	Указание характеристик
	
	

	1.5
	Ячейка сети (основная)
	Не менее 150 х 50 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Секционность
	Отдельные быстросъемные секции (рамы). Максимальная масса секции: не более 80 кг.
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Зазоры безопасности
	Согласно ПУЭ для класса напряжения + запас не менее 30% на деформацию сети и ветер.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:

	2.1
	Сетка (фоновое заполнение)
	Стальная плетеная/сварная, оцинкованная. Диаметр проволоки ≥ 4.0 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Силовой каркас
	Стальной профиль (квадратная труба/двутавр). Марка стали С245 и выше.
	Указание характеристик
	
	

	2.3
	Защита от коррозии
	Горячее цинкование (по типу гальфан) (толщина слоя не менее 80 мкм). Допускается окраска по цинку (RAL 7024/6003).
	Указание характеристик
	
	

	2.4
	Крепеж
	Оцинкованный / нержавеющий. Класс прочности не ниже 8.8.
	Указание характеристик
	
	

	3
	Требования к стойкости ограждения:

	3.1
	Продавливание сетки
	Узел крепления должен выдерживать ≥ 200 кг/м² без разрыва плетения.
	Указание характеристик
	
	

	3.2
	Ветровая нагрузка
	По СП 20.13330, но не ниже II района (≥ 0.30 кПа). С учетом гололеда.
	Указание характеристик
	
	

	3.3
	Снеговая нагрузка
	По СП 20.13330 для региона, но не менее 150 кг/м² горизонтальной проекции.
	Указание характеристик
	
	

	4
	Требования к монтажу и адаптации ограждения:

	4.2
	Заземление
	Подключение к общему контуру подстанции не менее чем в 1 точке на секцию.
	Указание характеристик
	
	

	4.4
	Проезды к оборудованию
	Съемные секции не менее 5 х5 м для замены трансформатора.
	Указание характеристик
	
	

	5
	Требование к проходам и доступам (защитная сетчатая калитка):

	5.1
	Тип открывания
	Распашные. Открывание створок наружу.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Проем (ширина)
	не более 1,1 м для пешей калитки.
	Согласие с требованием
	
	

	5.3
	Высота полотна
	Равна высоте основного ограждения (за вычетом клиренса не более 50 мм снизу).
	Согласие с требованием
	
	

	5.4
	Каркас створки
	Замкнутая рама из стального профиля (труба квадратная/прямоугольная) с внутренними ребрами жесткости. Марка стали С245.
	Согласие с требованием
	
	

	5.6
	Заполнение
	Сетка стальная плетеная/сварная, ЦПВС. Ячейка не менее 150х50 мм. Крепление к раме болтовое или сварное.
	Согласие с требованием
	
	

	5.7
	Система запирания
	Ригельная система на 3 точки (вверх, вниз, в центр). Ручной привод (штурвал/рычаг).
	Согласие с требованием
	
	

	5.8
	Исполнение замка
	Утопленная или накладная конструкция с защитным металлическим коробом (экраном), исключающим прямое попадание осколков в механизм секретности.
	Согласие с требованием
	
	

	5.9
	Дополнительная фиксация
	Проушины для навесного замка + возможность опломбирования.
	Согласие с требованием
	
	

	5.10
	Петли
	Усиленные, на подшипниках скольжения, со скрытым или противосъемным штифтом. Выдерживают нагрузку не менее 200 кг на створку.
	Согласие с требованием
	
	

	5.11
	Статическая нагрузка на отрыв
	Створка в запертом состоянии должна выдерживать распределенную нагрузку ≥ 100 кг/м² без вскрытия запирающих механизмов.
	Согласие с требованием
	
	

	5.12
	Климатическое исполнение
	УХЛ1. Сохранение работоспособности запорных механизмов при гололеде.
	Согласие с требованием
	
	

	5.13
	Материал каркаса
	Сталь, горячее цинкование (≥ 80 мкм) или порошковая окраска по цинку.
	Согласие с требованием
	
	

	5.14
	Метизы
	Нержавеющая сталь A2/A4 или усиленный оцинкованный крепеж с графитовой смазкой в узлах трения.
	Согласие с требованием
	
	

	5.15
	Сварные швы
	Сплошные, зачищенные, с последующей антикоррозийной обработкой (цинк-спрей или холодное цинкование) в зоне монтажной сварки.
	Согласие с требованием
	
	

	5.16
	Безопасность
	Обязательная установка стопорных механизмов (фиксаторов) в положении «открыто». Ограничители поворота створок (упоры).
	Согласие с требованием
	
	

	5.18
	Ремонтопригодность
	Конструкция должна позволять навесить временную сетчатую раму-заглушку на штатные проушины проема в случае деформации штатной створки (аварийный комплект ЗИП).
	Согласие с требованием
	
	

	6
	Требование к надежности и эксплуатации:

	6.1
	Срок службы
	Не менее 25 лет без восстановительного ремонта.
	Указание характеристик
	Представить чертеж сетчатого ограждения
	

	6.2
	Химическая стойкость
	Инертность к трансформаторному маслу и промышленным кислотосодержащим осадкам.
	Согласие с требованием
	
	

	6.4
	Ремонтопригодность
	Замена поврежденного сегмента за ≤ 4 часа силами 2 человек, без автовышки и без разбора каркаса.
	Согласие с требованием
	
	

	7
	Требование к комплектности поставки:

	7.1
	Металлоконструкции каркаса и сетчатые панели
	Комплектация «под ключ», исключающая закупку дополнительного крепежа на стороне Заказчика. Согласно спецификации
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Крепежные и метизные изделия
	Необходимость наличия ЗИП для оперативного восстановления. Запас +5%
	Указание характеристик
	
	

	7.4
	Гибкие перемычки и элементы заземления
	Обязательная поставка гибких связей для подключения к общему контуру заземления согласно ПУЭ. Для металлизации и подключения
	Согласие с требованием
	
	

	7.5
	Технический паспорт на изделие
	Документация должна подтверждать соответствие заявленным ТТ и содержать инструкции.
	Согласие с требованием
	
	

	8
	Требования к качеству поставляемой продукции:

	8.1
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	8.2
	Год выпуска продукции (оборудования)
	Оборудование должно быть не ранее 1 квартала 2026 года, серийного выпуска.
	Указание года выпуска продукции (оборудования)
	
	

	9
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	9.1
	Место поставки продукции
	Место поставки : 
Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» 
ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4
	Согласие с требованием
	
	

	9.2
	Способ доставки
	Допускается: Доставка ж/д транспортом, автотранспортом.
	Согласие с требованием
	
	

	9.3
	Упаковка
	Транспортные пакеты, исключающие истирание цинкового покрытия.
	Согласие с требованием
	
	

	9.4
	Маркировка
	Бирка на каждой единице с номером чертежа и обозначением секции по монтажной схеме.
	Согласие с требованием
	
	

	9.5
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.6
	Срок сохраняемости, лет, не менее
	5
	Указание характеристик
	
	

	10
	Требования к комплектации  ограждения:

	10.1
	Один комплект защитного сетчатого ограждения с защитной сетчатой калиткой на один силовой трансформатор
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	11
	Требования к документам, поставляемым вместе с продукцией:

	11.1
	Сборочный чертеж ограждения, экз.
	2
	Согласие с требованием
	
	

	11.2
	Ведомость ЗИП в комплектации производителя, экз.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	12
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:

	12.1
	Во всем неоговоренном КТП и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ПУЭ ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 1516.3-96
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	13
	Дополнительные требования:

	13.1
	Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции на складах Заказчика.
	В случае выявления Заказчиком замечаний к поставленному оборудованию
	Согласие с требованием
	
	


Примечание 2: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

3. В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
3.2. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ
4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.


