ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 
 «ОКПД2 25.73. ПОСТАВКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ НУЖД АО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ»»

	АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД2 25.73. Поставка инструмента для нужд АО «Ленгидропроект»».
Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
1. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
2. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
· дату направления предложения;
· полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
· юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
· контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
· цену предложения в рублях (без учета НДС).
3. Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 05.08.2026г.
4. Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: SeligerskaiaGIu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-21
5. [bookmark: _GoBack_Копия_1]Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.
[bookmark: _Toc123106588][bookmark: _Toc123106588]






































Технические требования 
для проведения мониторинга цен
«ОКПД2 25.73. Поставка инструмента для нужд АО «Ленгидропроект»»
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1. [bookmark: _Toc75446566_Копия_1][bookmark: _Toc51339692_Копия_1][bookmark: _Toc123106593][bookmark: _Toc123106594_Копия_1]Общие сведения
[bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]1.1.Обозначения и сокращения

	Заказчик
	АО «Ленгидропроект»

	Общество
	АО «Ленгидропроект»

	ТТ
	Технические требования



[bookmark: _Toc123106594]1.2. Наименование закупаемой продукции (Товара).
[bookmark: _Toc123106595]ОКПД2 25.73. Поставка инструмента для нужд АО "Ленгидропроект".

[bookmark: _Toc123106596]1.3. Цель использования закупаемой продукции
Для обслуживания оборудования, выполнения ремонтных и изыскательских работ сотрудниками Общества, а также обновление инструмента  в счет сломанного и утратившего свой эксплуатационный ресурс.



[bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc123106598][bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Toc54785616]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54785617]2.1. Требования к объемам и срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc123106599][bookmark: _Toc54785618]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc123106600][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Точилка для топоров и ножей 
	шт.
	1

	2.
	Топор универсальный 
	шт.
	2

	3.
	Рулетка 5м
	шт.
	2

	4.
	Набор зубил (4 шт)
	шт.
	2

	     5.
	Измерительная лента 50 м
	шт.
	2

	6.
	Молоток 1000 г фиберглаcсовая рукоятка
	шт.
	2

	7.
	Болторез (12мм 850мм)
	шт.
	1

	8.
	Долото плоское (20х250 мм) 
	шт.
	3

	9.
	Зубило твердосплавное (40x250 мм) 
	шт.
	2

	10.
	Набор напильников с рукояткой 
	шт.
	1

	11.
	Штангенциркуль 150 мм металлический
	шт.
	1

	12.
	Ножовка по металлу цельноалюминиевая с обрезиненной рукоятью 300 мм
	шт.
	1

	13.
	Набор головок 1/4", 1/2" с комбинированными ключами 82предм. 
	шт.
	1

	14.
	Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 мм, №100 
	шт.
	3

	15.
	Круг алмазный гибкий шлифовальный АГШК (100х2 мм; №200; сухая) 
	шт.
	2

	16.
	Пневматический очиститель для очистки техники 
	шт.
	5

	17.
	Диск отрезной по металлу (125х2.0х22.23 мм) 
	шт.
	10

	18.
	Круг зачистной по металлу (115х6х22 мм, A 24 R BF L) 
	шт.
	5

	19.
	Круг алмазный Ф125х22мм по керамике 
	шт.
	2

	20.
	Круг алмазный Ф125х22мм по бетону 
	шт.
	3

	21.
	Круг лепестковый 125х22,2 мм; P60
	шт.
	5

	22.
	Круг лепестковый (125х22,2 мм; P40) 
	шт.
	5

	23.
	Электроды для сварки Ф2,5 1кг 
	шт.
	2

	24.
	Чашка алмазная шлифовальная двурядная по бетону и граниту (125х22.2 мм) 
	шт.
	2

	25.
	Чашка шлифовальная Турбо-про (125х22.2 мм)
	шт.
	2

	26.
	Диск алмазный по керамограниту  125x1.3x10x22.23мм 
	шт.
	2

	27.
	Полотно ножовочное по металлу 
	шт.
	5

	28.
	Диск шлифовальный d125 мм P80 на липучку бумажная основа (5 шт.) 
	шт.
	5

	29.
	Диск шлифовальный  d125 мм P120 на липучку бумажная основа (5 шт.) 
	шт.
	5

	30.
	Диск шлифовальный  d125 мм P240 на липучку бумажная основа (5 шт.) 
	шт.
	5

	31.
	Круг отрезной по металлу 125мм
	шт.
	30

	32.
	Шлифмашина угловая аккумуляторная КМ АТОМ 18 В d125 мм без АКБ и ЗУ (СAG-181/125BL)(Артикул – 663157)
	шт.
	1

	33.
	Мини-пила цепная аккумуляторная КМ АТОМ
	шт.
	1

	34.
	Аккумуляторный шуруповерт DeWALT DCD 991 P 2 DCD991P2-QW
	шт.
	1

	35.
	Аккумуляторная батарея XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DEWALT DCB548 (ОАСК)
	шт.
	3

	36.
	Аккумулятор XGT, Li-Ion, 40 В, 8.0 Ач, BL4080F Makita 191X65-8 (ОАСК)
	шт.
	3

	37.
	Аккумулятор MAKITA 40.0В 4,0 Ач Li-ion XGT BL4040 191B26-6 (ОАСК)
	шт.
	2

	38.
	Аккумулятор КМ АТОМ 18 В 6Ач Li-Ion (BLI-18/6.0)
	шт.
	2

	39.
	Итого
	шт.
	132







[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc123106601][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc123106602][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	2. 
	ОКПД2 25.73 Поставка инструмента для нужд АО "Ленгидропроект"
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора



[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc123106603]2.2.Требования к качеству продукции
Таблица №3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 25.73.Поставка инструмента для нужд АО "Ленгидропроект". 
* Указанные в настоящих технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с
требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего
документа или
иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)/параметры эквивалентности*
	Согласие с требованиями
	
Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям.








	1.1.
	Точилка для топоров и ножей FISKARS 1026797 или эквивалент
	
	

	1.1.1
	Общие параметры
	Тип: точилка механическая
	
	

	1.1.2
	
	Материал лезвия: керамика
	
	

	1.1.3
	
	Количество лезвий — 2 шт.
	
	

	1.1.4
	
	Вес, гр. - от 80 до 95 (включительно)
	
	

	1.1.5
	
	Длина изделия, мм — от 160 до 170 (включительно)
	
	

	1.2
	Топор FISKARS X18 универсальный 1069103 или эквивалент
	
	

	1.2.1.
	Общие параметры
	Тип: универсальный
	
	

	1.2.2.
	
	Материал рукояти: FiberComp
	
	

	1.2.3.
	
	Материал лезвия: закаленная сталь
	
	

	1.2.4.
	
	Общая длина, мм — от 430 до 450 (включительно)
	
	

	1.2.5
	
	Ширина лезвия,мм — от 75 до 80 (включительно)
	
	

	1.2.6
	
	Чехол для топора - наличие
	
	

	1.3.
	Рулетка GROSS Experte, 5 м x 27 мм или эквивалент
	
	

	1.3.1
	Общие параметры
	Длина ленты, м — от 5 до 6 (включительно)
	
	

	1.3.2
	
	Ширина ленты, мм — от 26 до 27 (включительно)
	
	

	1.3.3
	
	Материал корпуса: пластик обрезиненный и/или с интегрированными противоударными вставками
	
	

	1.3.4
	
	Измерительная шкала - сантиметры
	
	

	1.3.5
	
	Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
	
	

	1.3.6
	
	Магнитный зацеп — наличие
	
	

	1.3.7
	
	Двухсторонний зацеп - наличие
	
	

	1.3.8
	
	Двустороння шкала - наличие
	
	

	1.4.
	Набор зубил Профессионал БУРАН (4 шт; 250 мм; SDS-Plus) Зубр 29360-H4_z01 или эквивалент
	
	

	1.4.1.
	Общие параметры
	Комплектация: Зубило 4 шт.:
- пикообразное 250 мм;
- плоское 250х20 мм;
- плоское широкое 250х40 мм;
- канальное 250х22 мм.
	
	

	1.4.2.
	
	Тип хвостовика: SDS-plus
	
	

	1.4.3.
	
	Длина бура, мм — от 240 до 250 (включительно)
	
	

	1.4.4.
	
	Материал обработки - бетон
	
	

	1.5.
	Измерительная лента Armero, 50 м, сталь A111/050 или эквивалент
	
	

	1.5.1.
	Общие параметры
	Ширина ленты, мм: от 12 до 14 (включительно)
	
	

	1.5.2.
	
	Длина ленты, м — от 49 до 51 (включительно)
	
	

	1.5.3.
	
	Материал ленты: сталь, полиамидное покрытие
	
	

	1.5.4
	
	Материал корпуса: пластик обрезиненный и/или с интегрированными противоударными вставками
	
	

	1.6.
	Молоток TOLSEN "GRIPro", 1000 г фиберглаcсовая рукоятка TT25006 или эквивалент
	
	

	1.6.1.
	Общие параметры
	Боёк – немецкого типа, квадратный
	
	

	1.6.2.
	
	Рукоять – фиберглассовая основа, резина с демпферной подушкой в районе захвата, отверстие для подвеса
	
	

	1.6.3.
	
	Материалы – инструментальная сталь, оксидированное покрытие, фибергласс, резина
	
	

	1.6.4
	
	Кованная сталь - наличие
	
	

	1.6.5
	
	Типовые размеры – 353 × 36 × 134 мм
	
	

	1.6.6.
	
	Вес бойка, гр: от 950 до 1050 (включительно)
	
	

	1.7.
	Болторез KANCA 12мм 850мм, 60601040012 или эквивалент
	
	

	1.7.1.
	Общие параметры
	Максимальный диаметр разрезаемого прутка: 12 мм
	
	

	1.7.2
	
	Материал губок: закаленная сталь твердостью 54-58 HRC токами высокой частоты
	
	

	1.7.3
	
	Рукоятки-чехлы: пластиковые
	
	

	1.7.4
	
	Длина, мм: от 800 до 900 (включительно)
	
	

	1.8.
	Долото плоское SDS-plus (20х250 мм) DEWALT 6802 или эквивалент
	
	

	1.8.1.
	Общие параметры
	Ширина: 20 мм
	
	

	1.8.2.
	
	Форма наконечника: плоское
	
	

	1.8.3.
	
	Тип хвостовика: SDS-plus
	
	

	1.8.4.
	
	Общая длина: 250 мм
	
	

	1.9.
	Зубило твердосплавное 40x250 мм SDS Plus CNIC 32221 или эквивалент
	
	

	1.9.1.
	Общие параметры
	Форма наконечника: лопаточное
	
	

	1.9.2.
	
	Ширина: 40 мм
	
	

	1.9.3.
	
	Длина: 250 мм
	
	

	1.9.4.
	
	Тип хвостовика: SDS-plus
	
	

	1.10.
	Набор напильников с рукояткой Vira или эквивалент
	
	

	1.10.1
	
Общие параметры
	Тип товара — набор напильников
	
	

	1.10.2.
	
	Материал полотна: углеродистая сталь, марка стали T12
	
	

	1.10.3.
	
	Твердость стали: 58-62 HRC
	
	

	1.10.4.
	
	Ширина полотна, мм -  8, 10, 19
	
	

	1.10.5.
	
	Рабочая длина напильника , мм - 200
	
	

	1.10.6.
	
	Длина рукоятки,мм - 110
	
	

	1.10.7.
	
	Материал рукояти двухкомпонентная
	
	

	1.10.8.
	
	Количество в упаковке, шт - 5
	
	

	1.10.9.
	
	Твердость рабочих частей: 60-62 HRC
	
	

	1.10.10
	
	Форма полотна: Квадратная, Круглая, Полукруглая, Прямоугольная, Треугольная

	
	

	1.10.11.
	
	Применение: по алюминию, по дереву, по меди, по пластику, по стали
	
	

	1.11.
	
Штангенциркуль 150 мм металлический

	
	

	1.11.1.
	Общие параметры
	Размеры, мм 240х80х10
	
	

	1.11.2.
	
	Материал штанги - закаленная сталь
	
	

	1.11.3
	
	Материал губок — закаленная сталь
	
	

	1.11.4.
	
	Тип нанесения разметки - гварировка
	
	

	1.11.5.
	
	Длина губок: 40мм
	
	

	1.11.6.
	
	Рабочая длина: 150мм
	
	

	1.11.7.
	
	Дополнительные опции: Измерение внутреннего диаметра
	
	

	1.11.8.
	
	Класс точности: 1
	
	

	1.11.9.
	
	Упаковка - наличие
	
	

	1.12.
	Ножовка по металлу цельноалюминиевая с обрезиненной рукоятью 300 мм или эквивалент
	
	

	1.12.1.
	Общие параметры
	Тип: ножовка по металлу
	
	

	1.12.2.
	
	Материал рамы: алюминий
	
	

	1.12.3.
	
	Материал рукоятки: термопластичная резина
	
	

	1.12.4.
	
	Тип натяжения: рычажный
	
	

	1.12.5.
	
	Угол установки полотна: 45°, 90°
	
	

	1.12.6.
	
	Режущее полотно: плотность расположения зубьев - 24TPI
	
	

	1.12.7.
	
	Твердость полотна: 55-60 HRC
	
	

	1.12.8.
	
	Длина режущего полотна, мм - 300
	
	

	1.13.
	Набор головок Дело Техники 1/4", 1/2" с комбинированными ключами 82предм или эквивалент
	
	

	1.13.1
	
Общие параметры
	Количество в наборе — 82 штуки
	
	

	1.13.2.
	
	Свечные головки, мм: 16 мм,21 мм
	
	

	1.13.3.
	
	Min размер головки: 4 мм
	
	

	1.13.4.
	
	Max размер головки: 32 мм
	
	

	1.13.5
	
	Тип головок: 6-гранные
	
	

	1.13.6
	
	Присоединительный размер, дюйм:1/2; 1/4
	
	

	1.13.7
	
	Размер посадки головки, дюйм: 1/2; 1/4
	
	

	1.13.8
	
	Система измерения: метрическая
	
	

	1.13.9
	
	Хвостовик бит:1/4 (тип С)/5/16 (тип C)
	
	

	1.13.10
	
	Комбинированные ключи - наличие
	
	

	1.13.11.
	
	Присоединительный размер, дюймы:  ½, ¼
	
	

	1.13.12
	
	Посадочный размер трещотки, дюймы: ½, ¼
	
	

	1.13.13
	
	Вид упаковки — чемодан из пластика, размеры,мм: 405x280x90 (+ / – 20 мм)
	
	

	1.14.
	Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 мм, №100 Diamond Industrial DIDCHSH100 или эквивалент
	
	

	1.14.1.
	
Общие параметры
	Тип диска — шлифовальный по камню, керамике, мрамору
	
	

	1.14.2.
	
	Типовой диаметр:100 мм
	
	

	1.14.3.
	
	Типовая толщина: 3  мм
	
	

	1.14.4.
	
	Тип диска: шлифовальный
	
	

	1.14.5
	
	Зернистость:P100
	
	

	1.14.6.
	
	Материал основы: ткань
	
	

	1.14.7
	
	Тип крепления:липучка
	
	

	1.14.8.
	
	Установка:на опорную тарелку
	
	

	1.14.9
	
	Тип шлифовки: мокрый/сухой
	
	

	1.14.10
	
	Количество отверстий: без отверстий
	
	

	1.14.11
	
	Совместимость с инструментом:
Дрель, Угловая Шлифовальная машина
	
	

	1.15.
	Круг алмазный гибкий шлифовальный АГШК Master Line (100х2 мм; №200; сухая) Diam 000567 или эквивалент
	
	

	1.15.1.
	
Общие параметры
	Тип изделия: алмазный гибкий шлифовальный круг по камню
	
	

	1.15.2.
	
	Типовой диаметр:100 мм
	
	

	1.15.3
	
	Типовая толщина:2 мм
	
	

	1.15.4.
	
	Зернистость:P 200
	
	

	1.15.5.
	
	Тип крепления: липучка
	
	

	1.15.6.
	
	Установка: на опорную тарелку
	
	

	1.15.7.
	
	Тип шлифовки: сухой
	
	

	1.16.
	Пневматический очиститель для очистки техники Cactus 400 мл CS-AIR400 957942 или эквивалент
	
	

	1.16.1.
	Общие параметры
	Объем,л: 0.4 ( (+ / – 0,1л)
	
	

	1.16.2.
	
	Состав: бутан, пропан
	
	

	1.16.3.
	
	Вид упаковки:баллон с распылителем
	
	

	1.16.4.
	
	Тип: сжатый воздух
	
	

	1.16.5
	
	Вес нетто, гр. - от 400 до 450
	
	

	1.17.
	Диск отрезной по металлу (125х2.0х22.23 мм) Inforce IN125x2,0 или эквивалент
	
	

	
	
	Тип диска - отрезной
	
	

	1.17.1.
	Общие параметры
	Максимальная частота вращения: 12250 об/мин
	
	

	1.17.2.
	
	Назначение: по металлу
	
	

	1.17.3.
	
	Типовой диаметр: 125 мм
	
	

	1.17.4.
	
	Посадочный диаметр:22.2 мм
	
	

	1.17.5
	
	Типовая толщина: 2 мм
	
	

	1.17.6.
	
	Материал абразива: оксид алюминия
	
	

	1.18.
	Круг зачистной по металлу (115х6х22 мм, A 24 R BF L) Tsunami D16110011562300 или эквивалент
	
	

	1.18.1
	
Общие параметры
	Тип диска: шлифовальный
	
	

	1.18.2
	
	Максимальная частота вращения
13300 об/мин
	
	

	1.18.3.
	
	Типовой диаметр:115 мм
	
	

	1.18.4.
	
	Посадочный диаметр:22.2 мм
	
	

	1.18.5.
	
	Типовая толщина: 6 мм
	
	

	1.18.6.
	
	Зернистость:24
	
	

	1.18.7.
	
	Установка:на фланец
	
	

	1.18.8.
	
	Назначение: по металлу
	
	

	1.18.9.
	
	Тип абразивного зерна –нормальный электрокорунд (А)
	
	

	1.18.10.
	
	Твердость R, S (твердые)
	
	

	1.19.

	Круг алмазный BOSCH Standard for Ceramic (2608602202) Ф125х22мм по керамике или эквивалент
	
	

	1.19.1.
	Общие параметры
	Типовой диаметр: 125мм
	
	

	1.19.2.
	
	Типовая толщина: 1,6мм
	
	

	1.19.3.
	
	Посадочный диаметр:22.2 мм
	
	

	1.19.4.
	
	Тип диска: алмазный
	
	

	1.19.5.
	
	Максимальная частота вращения:12250 об/мин
	
	

	1.19.6.
	
	Тип реза :сухой (со смазочно-охлаждающей жидкостью и без)
	
	

	1.19.7.
	
	Вид диска сплошной

	
	

	1.19.8.
	
	Тип : по керамике
	
	

	1.20.
	Круг алмазный BOSCH Standard for Concrete (2608602197) Ф125х22мм по бетону или эквивалент
	
	

	1.20.1.
	Общие параметры
	Типовой диаметр:125 мм
	
	

	1.20.2.
	
	Вид диска: сегментированный
	
	

	1.20.3.
	
	Посадочный диаметр:22.2 мм
	
	

	1.20.4.
	
	Типовая толщина:1,6 мм
	
	

	1.20.5.
	
	Тип диска: алмазный
	
	

	1.20.6.
	
	Высота алмазного слоя 10 мм
	
	

	1.20.7.
	
	Тип:по бетону
	
	

	1.20.8.
	
	Тип реза: сухой (с СОЖ и без)
	
	

	1.20.9.
	
	Максимальная частота вращения
12250 об/мин
	
	

	1.20.10.
	
	Количество сегментов: 9шт
	
	

	1.21.
	Круг лепестковый (125х22,2 мм; P60) Inforce 11-01-039 или эквивалент
	
	

	1.21.1.
	Общие параметры
	Тип круга: шлифовальный
	
	

	1.21.2.
	
	Типовой диаметр :125мм
	
	

	1.21.3.
	
	Тип: круг лепестковый торцевой плоский
	
	

	1.21.4.
	
	Материал подложки: стекловолокно
	
	

	1.21.5.
	
	Материал основы лепестков:х/б тканевая основа
	
	

	1.21.6.
	
	Шлифовальный материал: цирконий
	
	

	1.21.7.
	
	Связующее: смола синтетическая
	
	

	1.21.8.
	
	Установка на фланец
	
	

	1.21.9.
	
	Назначение :по металлу
	
	

	1.21.10.
	
	Зернистость (по FEPA, P): 60
	
	

	1.21.11.
	
	Посадочный диаметр: 22.2 мм
	
	

	1.21.12.
	
	Максимальная частота вращения: 12250 об/мин
	
	

	1.22.
	Круг лепестковый (125х22,2 мм; P40) Inforce 11-01-038 или эквивалент
	
	

	1.22.1.
	Общие параметры
	Тип диска: шлифовальный
	
	

	1.22.2.
	
	Типовой диаметр :125мм
	
	

	1.22.3.
	
	Тип: круг лепестковый торцевой плоский
	
	

	1.22.4.
	
	Материал подложки:стекловолокно
	
	

	1.22.5
	
	Материал основы лепестков:х/б тканевая основа
	
	

	1.22.6
	
	Шлифовальный материал: цирконий
	
	

	1.22.7
	
	Связующее:смола синтетическая
	
	

	1.22.8
	
	Установка на фланец
	
	

	1.22.9
	
	Назначение :по металлу
	
	

	1.22.10
	
	Зернистость (по FEPA, P): 40
	
	

	1.22.11
	
	Посадочный диаметр: 22.2 мм
	
	

	1.22.12
	
	Максимальная частота вращения: 12250 об/мин
	
	

	1.23
	Электроды для сварки РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 1кг или эквивалент
	
	

	1.23.1.
	
	Тип: Э46 (электроды)
	
	

	1.23.2.
	
	Марка электрода: МР-3
	
	

	1.23.3.
	
	Типовой диаметр: 2,5мм
	
	

	1.23.4.
	
	Длина: 350 мм
	
	

	1.24.

	Чашка алмазная шлифовальная двурядная по бетону и граниту (125х22.2 мм) MESSER DIY 05.125.002 или эквивалент
	
	

	1.24.1.
	Общие параметры
	Вид:чашка алмазная
	
	

	1.24.2.
	
	Тип:двухрядный
	
	

	1.24.3.
	
	Тип обработки:грубая
	
	

	1.24.4.
	
	Размер алмазного зерна:400-500 мкм
	
	

	1.24.5.
	
	Посадка:22.2 мм
	
	

	1.24.6.
	
	Типовой диаметр:125 мм

	
	

	1.25.
	Чашка шлифовальная Турбо-про (125х22.2 мм) MESSER DIY 06.125.003 или эквивалент
	
	

	1.25.1.
	Общие параметры
	Вид:чашка алмазная
	
	

	1.25.2.
	
	Тип:двухрядный
	
	

	1.25.3.
	
	Тип обработки:грубая
	
	

	1.25.4.
	
	Размер алмазного зерна:400-500 мкм
	
	

	1.25.5.
	
	Посадка:22.2 мм
	
	

	1.25.6.
	
	Типовой диаметр:125 мм
	
	

	1.26.
	Диск алмазный по керамограниту Infinity MKSS Toolbox SS0202 125x1.3x10x22.23мм SS02020125 или эквивалент
	
	

	1.26.1.
	Общие параметры
	Тип: по керамограниту, керамике, граниту и мрамору
	
	

	1.26.2.
	
	Типовой диаметр:125 мм
	
	

	1.26.3.
	
	Тип диска: алмазный
	
	

	1.26.4.
	
	Вид диска:турбо со сплошной кромкой (X-тип)
	
	

	1.26.5.
	
	Посадочный диаметр: 22.2 мм
	
	

	1.26.6.
	
	Типовая толщина диска:1.3 мм
	
	

	1.26.7.
	
	Максимальная частота вращения: 12200 об/мин
	
	

	1.26.8
	
	Тип реза:сухой (с СОЖ и без)
	
	

	1.26.9.
	
	Высота алмазного слоя:10 мм
	
	

	1.26.10.
	
	Количество сегментов: нет
	
	

	1.27.
	Полотно ножовочное по металлу Wilpu биметаллическое 300 мм или эквивалент
	
	

	1.27.1.
	Общие параметры
	Сменный элемент для сабельной ножовки
	
	

	1.27.2
	
	Форма зубьев: 2D
	
	

	1.27.3
	
	Общая длина:300 мм
	
	

	1.27.4.
	
	Работа по материалу:по металлу
	
	

	1.27.5
	
	Покрытие полотна: антикоррозийное полимерное
	
	

	1.28.
	Диск шлифовальный КМ Gold d125 мм P80 на липучку бумажная основа (5 шт.) или эквивалент

	
	

	1.28.1.
	Общие параметры
	Тип товара: Набор шлифовальных кругов
	
	

	1.28.2.
	
	Типовой диаметр диска: 125мм
	
	

	1.28.3.
	
	Типовая толщина диска: 2мм
	
	

	1.28.4.
	
	Применение: для шлифовки
	
	

	1.28.5.
	
	Совместимость с инструментом: Шлифовальная машина
	
	

	1.28.6.
	
	Материал основы :Бумага
	
	

	1.28.7.
	
	Материал абразива:Оксид алюминия
	
	

	1.28.8.
	
	Макс. число оборотов, об/мин-5000
	
	

	1.28.9.
	
	Вид крепления:На липучке
	
	

	1.28.10.
	
	Количество отверстий - 8
	
	

	1.28.11.
	
	Твердость:Среднемягкий
	
	

	1.28.12.
	
	Зернистость: P80
	
	

	1.28.13.
	
	Тип шлифования:Сухой
	
	

	1.29.
	Диск шлифовальный KM GOLD d125 мм P120 на липучку бумажная основа (5 шт.) или эквивалент
	
	

	1.29.1.
	Общие параметры
	Тип товара: Набор шлифовальных кругов
	
	

	1.29.2.
	
	Типовой диаметр диска: 125мм
	
	

	1.29.3.
	
	Типовая толщина диска: 2мм
	
	

	1.29.4.
	
	Применение: для шлифовки
	
	

	1.29.5.
	
	Совместимость с инструментом: Шлифовальная машина
	
	

	1.29.6.
	
	Материал основы :Бумага
	
	

	1.29.7.
	
	Материал абразива:Оксид алюминия
	
	

	1.29.8.
	
	Макс. число оборотов, об/мин-5000
	
	

	1.29.9.
	
	Вид крепления:На липучке
	
	

	1.29.10.
	
	Твердость:Среднемягкий
	
	

	1.29.11.
	
	Зернистость: P120
	
	

	1.29.12.
	
	Тип шлифования:Сухой
	
	

	1.30.
	Диск шлифовальный КМ Gold d125 мм P240 на липучку бумажная основа (5 шт.) или эквивалент
	
	

	1.30.1.
	Общие параметры
	Тип товара: Набор шлифовальных кругов
	
	

	1.30.2.
	
	Типовой диаметр диска: 125мм
	
	

	1.30.3.
	
	Типовая толщина диска: 2мм
	
	

	1.30.4.
	
	Применение: для шлифовки
	
	

	1.30.5.
	
	Совместимость с инструментом: Шлифовальная машина
	
	

	1.30.6.
	
	Материал основы :Бумага
	
	

	1.30.7.
	
	Материал абразива:Оксид алюминия
	
	

	1.30.8.
	
	Макс. число оборотов, об/мин-5000
	
	

	1.30.9.
	
	Вид крепления:На липучке
	
	

	1.30.10.
	
	Зернистость: P240
	
	

	1.30.11.
	
	Твердость:Среднемягкий
	
	

	1.30.12.
	
	Тип шлифования:Сухой
	
	

	1.31.
	Круг отрезной по металлу 125мм или эквивалент
	
	

	1.31.1.
	Общие параметры
	Типовой диаметр диска: 125мм
	
	

	1.31.2.
	
	Посадочный диаметр: 22,2мм
	
	

	1.31.3.
	
	Типовая толщина диска: 1,2мм
	
	

	1.31.4.
	
	Применение: для резки
	
	

	1.31.5.
	
	Назначение : по металлу, по нержавеющей стали
	
	

	1.31.6.
	
	Совместимость с инструментом, угловой шлифовальной машиной
	
	

	1.31.7.
	
	Материал абразива: электрокорунд
	
	

	1.32.
	Шлифмашина угловая аккумуляторная КМ АТОМ 18 В d125 мм без АКБ и ЗУ (СAG-181/125BL)
	
	

	1.32.1.
	Общие параметры
	Тип товара — шлифмашина угловая
	
	

	1.32.2
	
	Модель - АТОМ СAG-181/125BL
	
	

	1.32.3
	Комплектация
	- Шлифмашина в сборе - 1 шт.
- Боковая рукоятка - 1 шт.
- Шлифовальный диск - 1 шт.
- Кожух защитный - 1 шт.
- Ключ специальный - 1 шт.
- Гайка крепления диска - 1 шт.
- Фланец опорный - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон - - - Картонная упаковка
	
	

	1.33
	Мини-пила цепная аккумуляторная КМ АТОМ CMCS-182BL
	
	

	1.33.1.
	Общие параметры
	Тип товара: Мини-пила цепная
	
	

	1.33.2.
	
	Модель: Атом CMCS-182BL
	
	

	1.33.3
	Комплектация
	- Пила цепная в сборе
- Пильная шина 6"
- Пильная цепь 6"
- Чехол для шины
- Отвертка
- Дополнительная рукоятка
- Руководство по эксплуатации и гарантийным талоном
- Картонная упаковка
	
	

	1.34.
	Аккумуляторный шуруповерт DeWALT DCD991P2-QW
	
	

	1.34.1.
	
Общие параметры
	Тип инструмента: дрель-шуруповерт
	
	

	1.34.2.
	
	Модель:DeWALT DCD991P2-QW
	
	

	1.34.3
	Комплектация
	
- Дрель-шуруповерт - 1 шт.
- АКБ 5 Ач - 2 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Боковая рукоятка - 1 шт.
- Держатель бит - 1 шт.
- Кейс TSTAK - 1 шт.

	
	

	1.35.
	Аккумуляторная батарея XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DEWALT DCB548
	
	

	1.35.1.
	Общие параметры
	Тип- аккумуляторная батарея
	
	

	1.35.2.
	
	Модель: XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DEWALT DCB548
	
	

	1.36.
	Аккумулятор XGT, Li-Ion, 40 В, 8.0 Ач, BL4080F Makita 191X65-8
	
	

	1.36.1.
	
Общие параметры
	Тип: аккумуляторная батарея
	
	

	1.36.2.
	
	Модель: XGT, Li-Ion, 40 В, 8.0 Ач, BL4080F Makita 191X65-8
	
	

	1.37
	Аккумулятор MAKITA 40.0В 4,0 Ач Li-ion XGT BL4040 191B26-6
	
	

	1.37.1.
	
Общие параметры
	Тип: аккумулятор
	
	

	1.37.2.
	
	Модель: MAKITA 40.0В 4,0 Ач Li-ion XGT BL4040 191B26-6
	
	

	1.38
	Аккумулятор КМ АТОМ 18 В 6Ач Li-Ion (BLI-18/6.0)
	
	

	1.38.1.
	
Общие параметры
	Тип: аккумулятор
	
	

	1.38.2.
	
	Модель: КМ АТОМ 18 В 6Ач Li-Ion (BLI-18/6.0)
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	3.1.
	Место поставки и разгрузки продукции
	Продукция должна быть доставлена Продавцом по адресу Покупателя: 197349, город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, литера А, склад Заказчика (1 этаж).
Часы работы склада Заказчика:
с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	4.1.
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев. При этом,гарантийный срок не может быть менее срока, установленного предприятием изготовителем. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания сторонами накладной ТОРГ 12/УПД.
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	5.1.
	Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы
	[bookmark: _Toc123106604_Копия_2][bookmark: _Toc123106606_Копия_2]а) оригинал счета;
[bookmark: _Toc123106607_Копия_2]б) счёт-фактуру;
[bookmark: _Toc123106608_Копия_2]в) товарную накладную (ТОРГ-12) /универсальный передаточный документ (УПД);
[bookmark: _Toc123106609_Копия_2]г) руководство по эксплуатации/инструкция на русском языке;
[bookmark: _Toc123106610_Копия_2]д) гарантийный талон;
[bookmark: _Toc123106611_Копия_2]е) сертификат соответствия/декларация соответствия
	
	

	5.2.
	Комплектация продукции
	Комплектация – в соответствии с паспортом Товара.
	
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	

	6.1.
	Технические регламенты
	Товар должен иметь сертификат ЕАЭС или соответствовать техническим регламентам таможенного союза.
	
	

	6.2.
	
	Упаковка товара должна соответствовать:
ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности упаковки»
	
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	7.1.
	Иные требования

	Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов
	
	

	7.2.
	
	Товар должен поставляться в упаковке фирмы-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения
	
	

	7.3.
	
	Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, этикетки, паспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации
	
	

	8.
	Требования к оплате продукции
	
	

	      8.1.
	Условия оплаты
	Авансирование не предусмотрено
	
	



2.2.1. Состав заявки на мониторинг цен:
	В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям. 



Приложение №1 
к Техническим требованиям


	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

	Исходящий №
	

	от
	

	
	(дата)




	Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 25.73. Поставка инструмента для нужд АО «Ленгидропроект»».
.

	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)
	

	
	,

	(юридический адрес)
	

	
	,

	(почтовый адрес)
	

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)
согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты
 и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции
	№
п/п
	
Наименование услуг 
	Ед. 
изм-я

	Кол-во
	Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.
	Стоимость без учета НДС, руб. коп.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ОКПД2 25.73. Поставка инструмента для нужд АО «Ленгидропроект»

	1.
	Точилка для топоров и ножей FISKARS Solid 1026797 или эквивалент
	
 шт.

	
1
	
	

	2.
	Топор FISKARS X18 универсальный 1069103 или эквивалент
	
шт.
	
2
	
	

	3.
	Рулетка GROSS Experte, 5 м x 27 мм или эквивалент
	
 шт.

	
2
	
	

	4.
	и т. д. по таблице №1
	
	

	
	

	Итого, без НДС, руб. коп.:
	
	



	 

	



	

	(должность)

	
	

	(подпись)
	(расшифровка подписи)
М..П.



	конец формы
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