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[bookmark: _Toc143084610]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc143084611][bookmark: _Toc46743505]1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТР
	Текущий ремонт

	ТС
	Транспортное средство

	АО
	Акционерное общество

	ТК
	Транспортная компания

	НМЦ
	Начальная максимальная цена

	ГОСТ
	Государственный стандарт



[bookmark: _Toc143084612]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc143084614]ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и оборудованию,установленного на транспортных средствах  Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"	
1.3. Цель оказания услуг
Содержание ГПМ Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания,сезонного обслуживания и текущего ремонта.
[bookmark: __RefHeading___Toc251981_920867238]1.4. Существующее положение
[bookmark: __RefHeading___Toc35490_920867238]Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1)
[bookmark: _Toc143084615]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и оборудованию,установленного на транспортных средствах  Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"	
	По месту нахождения Исполнителя РСО-Алания г.Владикавказ.
	

	2. 
	
	
	ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э

	3. 
	
	
	КАМАЗ-65115 А043ХЕ15 Автокран КС-55713-1

	4. 
	
	
	КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500



[bookmark: _Toc143084616][bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Техническое обслуживание ГПМ и специального оборудования проводится с учетом нароботке мото-часов ГПМ и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.
1.5.2.  Сезонное обслуживание ГПМ проводится при переходе от осенне-зимнего периода эксплуатации крана к весенне-летнему и от весенне-летнего к осенне-зимнему .
1.5.3. Текущий ремонт ГПМ заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ГПМ неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата кроме базовых.
1.5.4 При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.
1.5.5. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:
- ремонт гидравлического оборудования ГПМ (при необходимости);
- ремонт Металлоконструкций  ГПМ (при необходимости);
        - замена узлов и агрегатов ГПМ (при необходимости).
1.5.6. Стоимость применяемых для  ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.
1.5.7. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.
1.5.8. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта ГПМ Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.
[bookmark: _Toc143084617]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc143084618]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc143084621]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc143084622]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
Таблица 2. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица  измерения
	Кол-во

	1. 
	Техническое обслуживание -1 ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э
	Усл.ед
	[bookmark: _GoBack]1

	2. 
	Текущий ремонт  ГАЗ-33086 А710ОН15                                   Автогидроподъемник ПСС-131.17Э
	Усл.ед
	1

	3. 
	Техническое обслуживание -2 ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э
	Усл.ед
	1

	4. 
	Текущий ремонт  ГАЗ-33086 А710ОН15                                   Автогидроподъемник ПСС-131.17Э
	Усл.ед
	1

	5. 
	Сезонное  обслуживание ГАЗ-33086 А710ОН15                  Автогидроподъемник ПСС-131.17Э
	Усл.ед
	2

	6. 
	Текущий ремонт  ГАЗ-33086 А710ОН15                                   Автогидроподъемник ПСС-131.17Э
	Усл.ед
	1

	7. 
	Техническое обслуживание -1 КАМАЗ-65115 А043ХЕ15                       Автокран КС-55713-1
	Усл.ед
	1

	8. 
	Текущий ремонт  КАМАЗ-65115 А043ХЕ15                       Автокран КС-55713-1
	Усл.ед
	1

	9. 
	Техническое обслуживание -2 КАМАЗ-65115 А043ХЕ15                       Автокран КС-55713-1
	Усл.ед
	1

	10. 
	Текущий ремонт  КАМАЗ-65115 А043ХЕ15                       Автокран КС-55713-1
	Усл.ед
	1

	11. 
	Сезонное  обслуживание  КАМАЗ-65115 А043ХЕ15 Автокран КС-55713-1
	Усл.ед
	2

	12. 
	Текущий ремонт  КАМАЗ-65115 А043ХЕ15                       Автокран КС-55713-1
	Усл.ед
	1

	13. 
	Техническое обслуживание -1 КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500
	Усл.ед
	1

	14. 
	Текущий ремонт  КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500
	Усл.ед
	1

	15. 
	Техническое обслуживание -2 КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500
	Усл.ед
	1

	16. 
	Текущий ремонт  КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500
	Усл.ед
	1

	17. 
	Сезонное  обслуживание  КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500
	Усл.ед
	2

	18. 
	Текущий ремонт  КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500
	Усл.ед
	1








Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.1. 
	Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении  ТО-1
Подъемника самоходного стрелового ПСС-131.17Э


	Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.17Э


	ТО-1

	Выполнить работы ежесменного технического обслуживания 

	Проверить степень затяжки болтовых соединений подъемно-поворотного устройства ,подвесной рабочей платформы и опорной рамы  .

	Произвести смазку узлов и деталей ,предусмотренной схемой смазки .

	Вскрыть поочередно коробки электроразъемов и выключателей , осмотреть на предмет отсутствия коррозии и влаги внутри коробок ,устранить при обнаружении .  

	Заменить сменный патрон напорного фильтра при обнаружении загрязнений .

	После окончания обслуживания проверить работу всех механизмов подъемника без нагрузки  .

	Проверить и отрегулировать ОПГ и ограничитель вылета . 



2.1.2. 
	Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-2
Подъемника самоходного стрелового ПСС-131.17Э


	Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.17Э

	Вид ТО

	ТО-2

	Выполнить работы , предусмотренные  ТО-1

	Проверить состояние поверхностей штоков гидроцилиндров ,шарнирных соединений .

	Проверить состояние рукавов высокого давления   .

	Проверить состояние стрел ,полиспаста выдвижения , скользунов .

	Выборочно проверить состояние креплений опорной рамы к раме шасси  .

	Осмотреть состояние лакокрасочного покрытия .При обнаружении повреждений восстановить .



2.1.3. 
	Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО
Подъемника самоходного стрелового ПСС-131.17Э 


	Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.17Э

	Вид ТО

	СО

	Сезонное техническое обслуживание (СО) Проводиться весной и осенью совместно с очередным ТО-2. При этом ,кроме работ ,предусмотренных ТО-2 необходимо: 

	Произвести замену рабочей жидкости при смене сезона .

	Проверить и отрегулировать ОПГ и ограничитель вылета .



2.1.4. 
	Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении  ТО-1
крана-автомобильного  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62


	крана-автомобильный  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 № 476

	ТО-1

	Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости

	Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота .

	Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала.

	Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме  и укладку каната на барабане

	Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота

	Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок

	Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом

	Ежегодный профилактический контроль отопительной установки и уход перед отопительным сезоном .

	Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали

	Проверить состояние штоков гидроопор .

	Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе  

	Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика

	выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана

	Проверить состояние крюковых подвесок

	Проверить состояние грузового каната

	Проверить правильность показаний указателей угла наклона

	Проверить крепление выключателей блокировки

	Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С

	Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15

	Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика

	Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости  

	Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки

	



2.1.5.  
	Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-2
крана-автомобильного  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

	крана-автомобильный  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 № 476

	Вид ТО

	ТО-2

	Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости

	Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота .

	Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала.

	Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме  и укладку каната на барабане

	Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота

	Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок

	Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом

	Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали

	Проверить состояние штоков гидроопор .

	Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе  

	Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика

	выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана

	Проверить состояние крюковых подвесок

	Проверить состояние грузового каната

	проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы

	Проверить правильность показаний указателей угла наклона

	Проверить крепление выключателей блокировки .

	Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С

	Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15

	Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика

	Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления .

	Проверить величину настройки

	Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных  колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника .

	проверить надежность контактных соединений подключенных проводов  

	Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости  

	Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки

	Замена рабочей жидкости гидропривода.



[bookmark: _Toc152596763]2.1.6. 
	Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО
крана-автомобильного  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

	крана-автомобильный  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 № 476

	Вид ТО

	СО

	Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости

	Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота .

	Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала.

	Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме  и укладку каната на барабане

	Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота

	Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок

	Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом

	Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали

	Проверить состояние штоков гидроопор .

	Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе  

	Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика

	выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана

	Проверить состояние крюковых подвесок

	Проверить состояние грузового каната

	проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы

	Проверить правильность показаний указателей угла наклона

	Проверить крепление выключателей блокировки .

	Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С

	Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15

	Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика

	Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления .

	Проверить величину настройки

	Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных  колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника .

	проверить надежность контактных соединений подключенных проводов  

	Проверить по журналу учета ТО соответствие залитых в механизмы и гидропривод марок масел и рабочей жидкости предыдущему сезону эксплуатации крана

	Проверить отсутствие излишков смазки на грузовом канате ,блоках и барабане при подготовке к зимнему периоду эксплуатации ,а при подготовке к летнему –наличие смазки на канате .

	Проверить возвращаемость  рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральное .

	Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости  

	Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки



2.1.7.
	Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении  ТО-1
крана-манипулятора Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117


	кран-манипулятор Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117


	ТО-1

	Выполнить работы ежесменного технического обслуживания 

	Проверить стопорение  гаек ,осей крепления гидроцилиндров ,шарнирных соединений .

	Проверить крепление насоса.

	Подтянуть все соединения между баком и насосом .

	Проверить затяжку , а при необходимости затянуть шпильки крепления КМУ к крану-манипулятору. 

	Заменить фильтрующий элемент в фильтре низкого давления .

	При наличии примесей воды ,абразивных частиц и грязи рабочую жидкость заменить в соответствии с таблицей . 

	Смазать в соответствии с таблицей .


2.1.8.
	Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-2
крана-манипулятора Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117


	кран-манипулятор Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117


	Вид ТО

	ТО-2

	Выполнить работы , предусмотренные ЕО и ТО-1

	Очистить от старой смазки шарнирные соединения ,промыть керосином ,протереть насухо.

	Произвести смазку сборочных единиц и шарнирных соединений  в соответствии с таблицей .

	Проверить состояние сварных швов колонны , опорно-поворотного устройства ,стрелового оборудования ,выносных опор ,рабочего органа .

	Определить работоспособность цилиндров .

	Заменить масло в гидросистеме.


2.1.9.
	Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО
крана-манипулятора Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117


	кран-манипулятор Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117


	Вид ТО

	СО

	Выполнить работы , предусмотренные ТО-1

	Необходимо заменить летние (зимние) марки масел на зимние (летние) сорта  в соответствии с таблицей и подкрасить места ,на которых повреждено покрытие .



[bookmark: __RefHeading___Toc27956_104725642]2.1.2.1 Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc3882_920867238][bookmark: __RefHeading___Toc27954_104725642_Копия_][bookmark: _Toc143530059_Копия_1]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования ,установленного на транспортных средствах Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"
	С момента заключения договора.
	31.12.2027 г.

	2. 
	Техническое обслуживание транспортного средства
	С момента подачи заявки
	В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки

	3. 
	Текущий ремонт транспортного средства
	С момента подачи заявки
	В течении 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки

	4. 
	Электротехнические работы
	С момента подачи заявки
	В течении  2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки

	5. 
	Диагностические работы
	С момента подачи заявки
	В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки



[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc143084623]2.2.2. Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc143084624]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	






Участник должен предоставить в
заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим
требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о
закупке


	1.1
	Место оказания услуг
	Специализированный сервисный центр Исполнителя в
РСО-Алания г.Владикавказ.
	

	2. 
	Требования к применяемым при оказании услуг
оборудованию и материалам

	

	2.1.
	Требования к
используемым запасным
частям и материалам
	Запасные части и материалы,
необходимые для оказания услуг по
ремонту оборудования,
приобретаются исполнителем
самостоятельно.
Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО,СО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции.
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	

	3.1.
	Гарантия Исполнителя
	Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия . Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения
	

	4.
	Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	

	4.1.
	Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации
	Услуги должны выполняться согласно нормативно-технических требований завода изготовителя в соответствии со всеми действующими ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности 
 
	



[bookmark: _Toc143084625]3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.
	
	Ответственный исполнитель
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