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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]1.Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]1.1. Обозначения и сокращения
	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ИТР
	Инженерно-технические работники

	ППР 
	Проект производства работ

	СУОТ
	Система управления охраны труда

	МТР
	Материально технические ресурсы 

	ЗШО
	Золошлакоотвал

	ТБ
	Техника безопасности

	ОТ
	Охрана труда

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ЗШМ
	Золошлаковый материал




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc54646397]1.2. Наименование закупаемой продукции
1.2.1. ОКПД2 38.11.29.000 Комплекс работ по вывозу золы из золошлакоотвала структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]1.3. Цель выполнения работ 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]1.3.1. Комплекс работ по вывозу золы из золошлакоотвала структурного подразделения «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ выполняются в связи с заполнением золошлакоотвала (далее ЗШО), для обеспечения размещения золошлаковых материалов (далее - ЗШМ).
1.4. Существующее положение 
1.4.1. Комплекс работ по вывозу золы из золошлакоотвала структурного подразделения «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ (далее – Работы).  
1.4.2. Основание проведения закупки: служебная записка  заявка на включение в годовую комплексную программу закупок АО «Чукотэнерго» на 2027г.
1.4.3. Место выполнения Работ:689000, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина,35А, структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ЗШО.
1.4.4.	Работы выполняются в соответствии с Проектом «Реконструкция золошлакоотвала Анадырской ТЭЦ», разработанному АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Проект).
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Комплекс работ по вывозу золы из золошлакоотвала структурного подразделения «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, Анадырь, ул. Рультытегина 35А золошлакоотвал
	Золошлакоотвал
	Эксплуатирующая организация: структурное подразделение АО « Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401]Характеристики Золошлакоотвала
	

	№ пп
	Наименование
	Единицы измерения
	Значение

	1
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1986 

	2
	Существующий золошлакоотвал
	
	Односекционный

	3
	Тип накопителя по рельефу
	
	 Карьерный

	4
	По способу заполнения
	
	Намывной 

	5
	Класс ГТС
	
	 IV

	6
	Полезный объем
	млн.м3
	0,346

	7
	Полезная площадь
	Га
	2,5

	8
	Полная площадь
	Га
	4,0

	9
	Ограждающая дамба
	
	грунтовая плотина мерзлого типа, относится к IV классу капитальности

	10
	Отметка гребня ограждающей дамбы
	м
	69.35 - 70,40 

	11
	Отметка максимального заполнения
	м
	68,0

	12
	Отметка дна карьера
	м
	47,0

	13
	Ширина по гребню
	м
	10

	14
	Длина по гребню
	м
	260

	15
	Максимальная высота по гребню
	м
	6,0

	16
	Максимальная ширина по основанию составляет
	м
	36,0

	17
	Среднее заложение низового откоса
	
	1:2

	18
	Среднее заложение верхового откоса
	
	1:3

	19
	Среднегодовой выход золошлакового материала
	тысяч тонн
	14,4 до 24.4 


[bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc54646402][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора: 
· место производства Работ, место для складирования МТР;
· коммунальные ресурсы (электроснабжение);
· техническую, проектную и конструкторскую документацию (технический паспорт на ЗШО, инструкции по эксплуатации, рабочие, сборочные, технологические чертежи, разрезы, планы, схемы).
1.5.2. Перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Подрядчика на срок выполнения Работ, указанного в таблице №3 ТТ без дополнительной оплаты. 
1.5.3. Порядок предоставления услуг и ресурсов указаны в приложении №  к Договору. 
1.5.4. Подрядчик использует материалы собственные МТР для проведения работ указанных в Приложении №2 к ТТ. 
1.5.5. Инструмент и приспособления, спецтехнику, МТР Подрядчик предоставляет на ремонтную площадку за свой счет. 
1.6. Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Работы выполняются на ремонтной площадке Анадырской ТЭЦ, расположенной по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35 А (ЗШО).
1.6.2. Подрядчик формирует производственную бригаду в полном численном и профессиональном составе, согласно специфике технологии ремонта, объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям), графика выполнения  работ. 
1.6.3. Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика. 
1.6.4 Доставку инструмента и приспособления, спецтехнику, МТР принадлежащих Подрядчику к месту выполнения работ и обратно осуществляет Подрядчик самостоятельно и за свой счет.
1.6.5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении Работ на Анадырской ТЭЦ. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика.
1.6.6. Подрядчик обеспечивает самостоятельно проживание собственного персонала на весь период проведения ремонтных работ по ремонту турбинного оборудования  включая и период проведения приемо-сдаточных испытаний.
1.6.7. Подрядчик, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]2.Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]2.1.Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405]2.1.1.Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплекс работ по вывозу золы из золошлакоотвала структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ:
-выемка золы из ЗШО в количестве:
Работы выполняются в соответствии с Проектом «Реконструкция золошлакоотвала Анадырской ТЭЦ», разработанному АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Проект). Место складирования золы – в пределах землеотвода ЗШО;
- для производства работ осуществляется завоз скального грунта в количестве согласно Проекту. Ориентировочное количество завозимого грунта составляет: 
- Объемы вынимаемой золы, завозимого грунта подлежат уточнению по факту выполнения работ.
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[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]2.1.2.Требования к срокам выполнения работ:
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ*
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплекс работ по вывозу золы из золошлакоотвала структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	не позднее 
15.09.2027 г.


6

17
[bookmark: _Toc50125131]* Сроки окончания работ не подлежат изменению/переносу, Подрядчику необходимо выполнить работы в утвержденные сроки
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ: Комплекс работ по вывозу золы из золошлакоотвала структурного подразделения «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ
	Комплекс работ должен быть выполнен в  соответствии с Проектом «Реконструкция золошлакоотвала Анадырской ТЭЦ», разработанному АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Проект). Место складирования золы – в пределах землеотвода ЗШО, с настоящим техническим требованием, линейным графиком выполнения работ по объекту, проектами производства работ и (или) технологическими картами, разработанными Подрядчиком и согласованны с Заказчиком, действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами.
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
-	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
-	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
-	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;
-	СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство; 
-	СП 68.13330.2017. «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
-	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 г. №1013;
-	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-	СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81)«Строительство в сейсмических районах»;
-	СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (Приказ Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 126/пр)
-	СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия;
-	СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"; 
-	СП 131.13330.2020 Строительная климатология;
-	 Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания, утвержденные Советом директоров АО «Чукотэнерго» от 26.05.2014 №07-14;
-	ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;
-	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. №1070 ;
-	РД 34.03.201-97 Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
-	СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электростанций и сетей Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования;
-	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ;
-	СО 34.20.607-2005 Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования;
- СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2019 № 111/пр);
- Свод правил СП 48.13330.2019"СНиП 12-01-2004. Организация строительства";
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов действующие в период, утвержденные приказом от 28.10.2020 г. № 753н;
- Правила по охране труда при работе на высоте(признаны утратившими силу приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденные приказом от 16.11.2020 г. № 782н;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом от 27.11.2020 г. № 835н;
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонту, утвержденные приказом от 11.12.2020 г. № 883н.
Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон.
В случае отмены отдельного НТД необходимо использовать НТД, принятый в его развитие. В случае выпуска новой редакции, применять актуальную редакцию НТД.
	Согласие с требованиями
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия 

	Не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта Подрядчик:
- составляет (уточняет) ведомости инструмента, оснастки, спецтехники, необходимых для выполнения производства работ.
- согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень материалов, необходимых для выполнения работ.
- совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ.
- определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с линейным графиком выполнения работ.
- уточняет и согласовывает перечень исполнительной (отчетной) документации.
- назначить руководителей работ в соответствии с перечнем и объемом работ, принятыми по договору;
- направляет Заказчику копии квалификационных удостоверений работников согласно утвержденного списка;
- направляет Заказчику копии доверенностей на лиц, имеющих право подписания Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
	Согласие с требованиями
	-

	1.2.2. 
	Мероприятия по допуску персонала подрядчика
		До начала работ производственные бригады должны быть ознакомлены с объемом работ,  сроком, графиком выполнения работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего распорядка.
Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии  с нормативно-локальными документами Заказчика.
 Подготовку рабочих мест и допуск бригад к выполнению работ выполняет персонал Заказчика в соответствии с СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».
	Согласие с требованиями
	-

	1.2.3. 
	Управление ИТР выполнением работ
	Во время проведения работ инженерно-технические работники Подрядчика должны поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарные и противоаварийные мероприятия).
На протяжении всего срока выполнения Работ на ремонтной площадке Заказчика, ИТР  Подрядчика должен(ны) оформлять приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, в том числе требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013.
	Согласие с требованиями
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым МТР

	МТР предоставляет Подрядчик.
	Согласие с требованиями
	-

	1.3.2. 
	Требования к инструменту и, приспособлениям
	Оснастка, инструмент (специнструмент), механизмы и приспособления, спецтехника  предоставляется Подрядчиком, необходимых для выполнения работ в объеме предусмотренном графиком выполнения работ.

	Согласие с требованиями
	-

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества проведения  работ
	Ответственность за качество выполнения работ на весь период ремонта несет Подрядчик до момента сдачи работ Приемочной комиссии, назначенной приказом Заказчика.
При выполнении ответственных, скрываемых в последующем работ Подрядчик должен вызвать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписания Актов скрытых работ.
Дефектация, скрытые работы, производятся только в присутствии представителя Заказчика. 
Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний в процессе производства работ.
Подрядчик обязан вести в электронном виде фотоотчет этапов выполнения работ на Объекте;
 - Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ; 
 - Подрядчик выполняет фотофиксацию состояния Объекта:
а) до начала выполнения работ;
б) в процессе выполнения работ;
в) по окончании выполнения работ при их сдаче Заказчику.
Фотографии должны отвечать следующим требованиям:
а) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10x15 см и не более 13x18 см;
б) количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения работ;
в) на фотографиях обязательно наличие даты произведения фотосъёмки.
Фотоотчет подлежит передаче Заказчику вместе с документами, которыми подтверждается выполнение этапов работ (скрытых работ) и их приемка Заказчиком.
	Согласие с требованиями
	-

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией.
Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно действующим требованиям НТД:
 в т. ч. Требованиям:
- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 835н);
- Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями 31.12.2020);
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022г. №1070)
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от от 15 декабря 2020 г. № 536);
- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н;
 Персонал Подрядчика должен иметь право допуска к выполнению соответствующих видов работ.
 Подрядчик должен обеспечить на весь период выполнения работ трудовыми ресурсами в количественном составе и соответствующей квалификации по специфике выполнения работ согласно ведомости объемов работ Приложение №1 к ТТ:
- специалист по вибрационному контролю (вибродиагностики и балансировки) вращающихся механизмов - не менее 1 чел.
	Согласие с требованиями
	-

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 339 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»:
- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке;
- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда;
- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ;
- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
[bookmark: _GoBack]Подрядчик обязан при производстве Работ соблюдать требования действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «Чукотэнерго», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно:
- 	по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства 
- предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду;
- в случае происшествия на Объекте, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию.
В процессе производства работ Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
Подрядчик обязан проводить со своими работниками и субподрядчиками (в случае привлечения) мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «Чукотэнерго», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.).
	Согласие с требованиями
	-

	1.6.2. 
	Требования к средствам индивидуальной защиты персонала Подрядчика
	Все представители Подрядчика, находящиеся на ремонтной площадке и производственных цехах Заказчика, обязаны носить защитные каски, пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе специальной одеждой и обувью. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

	Согласие с требованиями
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Результатом выполненных работ должно являться:
· Выполнение Подрядчиком заданного объема работ выемка ЗШМ в объёме 20 000 тонна
· Размещение ЗШМ на прилегающей территории с засыпкой скальным грунтом в объёме 9 200 тонна.

	Согласие с требованиями
	
-

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-

	2.2.1
	Гарантируемые эксплуатационные показатели
	Общие параметры:

	Согласие с требованиями
	-

	
	
	Вид и характеристики вскрытого грунта
- должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение верхнего слоя грунта основания
	
	

	
	
	Контроль за состоянием откосов и основанием котлована
- не допускается сосредоточенная фильтрация, вынос грунта и оплывание откосов.
	
	

	
	
	Отклонение уклона водоотводных канав от проектного значения 
- не более ±0,0005
	
	

	
	
	Отклонение уклона спланированной поверхности от проектного
- не должны превышать ±0,001 при отсутствии замкнутых понижений
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Порядок приёмки выполненных работ
	Приемка оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013
	Согласие с требованиями
	-

	2.3.2. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013,  в том числе документацию в соответствии с  перечнем указанным в Приложении №2 к ТТ и финансовую исполнительную документацию указанную в Договоре  (Акты выполненных работ по форме  КС-2, справку выполненных работах по форме  КС-3, Акт ОС-3, (указанные в Договоре).  
В случае непредоставления Заказчику комплекта исполнительной (отчетной) документации, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения и подписания.
	Согласие с требованиями
	-

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	3.1.1. 
	Требования к гарантийным срокам
	Гарантийный срок качества выполненных работ на ремонтной площадке Заказчика составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
	Согласие с требованиями
	-

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованиями
	-

	5. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком
	Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией.
- Подрядчик должен не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой Работе без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
Подрядчик обязан:
- Не являться неплатёжеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность не должна быть приостановлена.
Подрядчик должен:
- Соблюдать технологическую дисциплину при выполнении работ.
- Своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на выполненные работы.
	Согласие с требованиями
	







[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. 
3.2.	Сметная документация в состав заявки участника не включается.
3.3.	Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника:
3.3.1.	Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N*k+Кр,
 где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена выполнения Работ по Договору;
k – единый понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой. Единый понижающий коэффициент применяется к Расчету стоимости работ и актам выполненных работ в отношении Работ. Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
Кр – лимит командировочных расходов, предусмотренная Заказчиком на весь период выполнения Работ. 
3.3.2.	Понижающий коэффициент определяется по результатам закупочной процедуры
   3.4. Участник конкурентной процедуры не должен производить снижение цены за счет уменьшения ценовых показателей или физических объемов, учтенных в первоначальной смете. 



4. [bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № к настоящим ТТ. 
4.1.2. Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом после подведении итогов по выполняемым работам (перед Командировочными затратами локально-сметного расчета № -АТЭЦ-2025  приложение № к настоящим ТТ).
4.1.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.2., не допускается.
4.1.4. В сметной документации предусмотрены затраты на командировочные расходы  согласно расчету, указанному в локально-сметном расчете № -АТЭЦ-2025 приложение № к настоящим ТТ. Предельные стоимости командировочных расходов (проезд, суточные, проживание) указаны в приложение № к настоящим ТТ.
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