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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2327_790426124][bookmark: _Toc168411749][bookmark: _Toc194994747]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	Филиал
	филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2329_790426124][bookmark: _Toc194994748][bookmark: _Toc168411750]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 24.10.61 Поставка металлических изделий для создания защитных сооружений от воздействия  беспилотных летательных аппаратов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»
[bookmark: __RefHeading___Toc2331_790426124]Цель использования закупаемой продукции
Повышения безопасности объектов Филиала от возможного воздействия, причиненного беспилотными летательными аппаратами.

[bookmark: __RefHeading___Toc2333_790426124][bookmark: _Toc168411752][bookmark: _Toc194994750]2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Уголок 63х63х5
	Угол равнополочный горячекатанный,
Материал - сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества),
Ширина полки 63мм
Толщина металла 5мм
Длина 4 м
ГОСТ 8509-93
	шт
	30

	2
	Уголок 50х50х5
	Угол равнополочный горячекатанный,
Материал - сталь марки ст2кп (сталь углеродистая обыкновенного качества),
Ширина полки 50мм
Толщина металла 5мм
Длина 4 м
ГОСТ 8509-93
	шт.
	100

	3
	Уголок 40х40х3
	Угол равнополочный горячекатанный,
Материал - сталь марки Ст1пс (сталь углеродистая обыкновенного качества),
Ширина полки 40мм
Толщина металла 3мм
Длина 4 м
ГОСТ 8509-93
	шт.
	30

	4
	Швеллер стальной г/к легкой серии 12Л
	Высота, 120мм;
Номер профиля, 12Л;
Толщина стенки, 3мм;
Ширина, 30мм;
Толщина полки, 4,8мм;
ГОСТ 8240-97;
Тип легкой серии;
Длина 4м.
	шт.
	75

	5
	Труба стальная 51х3,5 мм
	Диаметр, 51мм;
Толщина,3,5мм;
Материал Сталь;
Марка стали СТ20;
Поверхность Гладкая;
Цвет черный матовый;
Длина 5м.
	шт.
	40

	6
	Труба стальная 76х4 мм
	Диаметр, 76мм;
Толщина,4мм;
Материал Сталь;
Марка стали СТ20;
Поверхность Гладкая;
Цвет черный матовый;
Длина 5м.
	шт.
	4

	7
	Проволока 5мм 
	Поставляется в бухте 40 м
Марка проволоки Вр-1,
Диаметр проволоки 5 мм,
Длина 40 м
ГОСТ 6727 — 80
	шт.
	6

	8
	Талреп DIN 1480 (М12 кольцо-крюк)
	Материал — углеродистая сталь;
Диаметр стержня — 12мм;
Общая длина — 140мм;
Предельная нагрузка — 0,5Н;
Диаметр резьбы — 12мм;
DIN1480;
Вид - крюк кольцо;
Рабочая нагрузка — 0,5т.
	шт.
	280

	9
	Зажим для троса 12мм
	Тип — Зажим для троса (слоник);
Диаметр — 12мм;
DIN 741-12;
Материал — Сталь углеродистая;
Покрытие — цинк.
	шт.
	1700

	10
	Полотно сеточное 1,73*2,5м, ячейка 50*200мм, диаметр проволоки 4мм
	Размер карты (листа): ширина 2.5 м, высота 1.73 м Ширина ячейки 50 мм
Высота ячейки 200 мм
Диаметр 4 мм Вид поставки: карта (лист) Покрытие полимерное
Цвет RAL6005 (зелёный мох)
	шт.
	20

	11
	Крепеж для сетки Хомут 60х60 мм /цинк/
	Тип Крепёж хомут;
Покрытие: Цинк + полимерное (ППК);
Размер профиля, мм: 60х60;
Цвет: Графитовый серый (RAL 7024);
Материал: Сталь;
Профиль: Квадратный.
	шт.
	200

	12
	Анкерный болт с кольцом 12*130мм
	Диаметр резьбы — 12мм;
Размер — 12мм;
Длина — 130мм;
Материал — сталь;
Покрытие — цинк;
Наконечник — кольцо.
	шт.
	250

	13
	Анкерный болт с крючком 12*130мм
	Диаметр резьбы — 12мм;
Размер — 12мм;
Длина — 130мм;
Материал — сталь;
Покрытие — цинк;
Наконечник — крюк.
	шт.
	400

	14
	Анкерный болт с гайкой 14х150
	Диаметр резьбы — 14мм;
Размер — 14мм;
Длина — 150мм;
Материал — сталь;
Покрытие — цинк;
Тип изделия: Анкер болт с гайкой.
	шт.
	40

	15
	Анкер Г-образный  (10*100мм)
	Диаметр 10 мм
Длина 100 мм
Материал: Сталь
Покрытие: Цинк
	шт.
	100













2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Уголок 63х63х5
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	2
	Уголок 50х50х5
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	3
	Уголок 40х40х3
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	4
	Швеллер стальной г/к легкой серии 12Л
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	5
	Труба стальная 50х4х50 мм
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	6
	Труба стальная 70х4х75 мм
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	7
	Проволока 5мм
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	8
	Талреп DIN 1480 (М12 кольцо-крюк)
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	9
	Зажим для троса 12мм
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	10
	Полотно сеточное 1,73*2,5м, ячейка 50*200мм, диаметр проволоки 4мм
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	11
	Крепеж для сетки Хомут 60х60 мм /цинк/
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	12
	Анкерный болт с кольцом 12*130мм
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	13
	Анкерный болт с крючком 12*130мм
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	14
	Анкерный болт с гайкой 14х150
	С даты заключения Договора
	15.11.2026


	15
	Анкер Г-образный  (10*100мм)
	С даты заключения Договора
	15.11.2026





2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 2. «Требования к продукции»
Наименование продукции: Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Общие требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Уголок 63х63х5
	Угол равнополочный горячекатанный,
Материал - сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества),
Ширина полки 63мм
Толщина металла 5мм
Длина 4 м
ГОСТ 8509-93
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия
	

	1.2. 
	Уголок 50х50х5
	Угол равнополочный горячекатанный,
Материал - сталь марки ст2кп (сталь углеродистая обыкновенного качества),
Ширина полки 50мм
Толщина металла 5мм
Длина 4 м
ГОСТ 8509-93
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия
	

	1.3. 
	Уголок 40х40х3
	Угол равнополочный горячекатанный,
Материал - сталь марки Ст1пс (сталь углеродистая обыкновенного качества),
Ширина полки 40мм
Толщина металла 3мм
Длина 4 м
ГОСТ 8509-93
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия
	

	1.4. 
	Швеллер стальной г/к легкой серии 12Л
	Высота, 120мм;
Номер профиля, 12Л;
Толщина стенки, 3мм;
Ширина, 30мм;
Толщина полки, 4,8мм;
ГОСТ 8240-97;
Тип легкой серии;
Длина 4м.
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия
	

	1.5. 
	Труба стальная 51х3,5 мм
	Диаметр, 51мм;
Толщина,3,5мм;
Материал Сталь;
Марка стали СТ20;
Поверхность Гладкая;
Цвет черный матовый;
Длина 5м.
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия
	

	1.6. 
	Труба стальная 76х4 мм
	Диаметр, 76мм;
Толщина,4мм;
Материал Сталь;
Марка стали СТ20;
Поверхность Гладкая;
Цвет черный матовый;
Длина 5м.
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия
	

	1.7. 
	Проволока 5мм (либо эквивалент)
	Поставляется в бухте 40 м
Марка проволоки Вр-1,
Диаметр проволоки 5 мм,
Длина 40 м
ГОСТ 6727 — 80
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия
	

	1.8. 
	Талреп DIN 1480 (М12 кольцо-крюк)
	Материал — углеродистая сталь;
Диаметр стержня — 12мм;
Общая длина — 140мм;
Предельная нагрузка — 0,5Н;
Диаметр резьбы — 12мм;
DIN1480;
Вид - крюк кольцо;
Рабочая нагрузка — 0,5т.
	Согласие с требованием
	не требуется
	

	1.9. 
	Зажим для троса 12мм
	Тип — Зажим для троса (слоник);
Диаметр — 12мм;
DIN 741-12;
Материал — Сталь углеродистая;
Покрытие — цинк.
	Согласие с требованием
	не требуется
	

	1.10. 
	Полотно сеточное 1,73*2,5м, ячейка 50*200мм, диаметр проволоки 4мм
	Размер карты (листа): ширина 2.5 м, высота 1.73 м Ширина ячейки 50 мм
Высота ячейки 200 мм
Диаметр 4 мм Вид поставки: карта (лист) Покрытие полимерное
Цвет RAL6005 (зелёный мох)
	Согласие с требованием
	не требуется
	

	1.11. 
	Крепеж для сетки Хомут 60х60 мм /цинк/
	Тип Крепёж хомут;
Покрытие: Цинк + полимерное (ППК);
Размер профиля, мм: 60х60;
Цвет: Графитовый серый (RAL 7024);
Материал: Сталь;
Профиль: Квадратный.
	Согласие с требованием
	не требуется
	

	1.12. 
	Анкерный болт с кольцом 12*130мм
	Диаметр резьбы — 12мм;
Размер — 12мм;
Длина — 130мм;
Материал — сталь;
Покрытие — цинк;
Наконечник — кольцо.
	Согласие с требованием
	не требуется
	

	1.13. 
	Анкерный болт с крючком 12*130мм
	Диаметр резьбы — 12мм;
Размер — 12мм;
Длина — 130мм;
Материал — сталь;
Покрытие — цинк;
Наконечник — крюк.
	Согласие с требованием
	не требуется
	

	1.14. 
	Анкерный болт с гайкой 14х150
	Диаметр резьбы — 14мм;
Размер — 14мм;
Длина — 150мм;
Материал — сталь;
Покрытие — цинк;
Тип изделия: Анкер болт с гайкой.
	Согласие с требованием
	не требуется
	

	1.15. 
	Анкер Г-образный  (10*100мм)
	Диаметр 10 мм
Длина 100 мм
Материал: Сталь
Покрытие: Цинк
	Согласие с требованием
	не требуется
	

	2. 
	Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	До склада филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», находящегося по адресу: 676244, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЗЕЯ, Г. ЗЕЯ, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, СООР. 1
	Согласие с требованием
	–
	-

	2.2. 
	Требования к упаковке и доставке
	Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку.
Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами.
При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки.
Поставка производится на склад Грузополучателя г.Зея, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	–
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД).
	Согласие с требованием
	–
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить:
-Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.;
- сертификат соответствия.

	Согласие с требованием
	–
	

	5.
	Иные условия
	-//-
	6.
	Иные условия
	-//-

	5.1
	
	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	
	Предоставление эквивалента возможно при условии полной совместимости по техническим характеристикам и конструктивным параметрам.
	Согласие с требованием
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6. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

6.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.
6.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
6.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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