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[bookmark: _Toc51921655][bookmark: _Toc227154823]Общие сведения
[bookmark: _Toc227154824]Обозначения и сокращения
	СТО
	Стандарт организации 

	ТТ
	Технические требования 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	НТД
	Нормативно-технический документ

	ППР
	Проект производства работ 

	ТК
	Технологическая карта

	ПС
	Подъёмное сооружение

	РТН
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

	ПДЭК
	Постоянно действующая экзаменационная комиссия

	ОТ
	Охрана труда



[bookmark: _Toc227154825]Наименование работ
ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по замене ограждения лестницы № 12 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
[bookmark: _Toc227154826]Цель выполнения работ 
Исполнение доходного договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:
-Договор подряда №1240-315-2023 от 03.11.2023г. «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС».
[bookmark: _Toc227154827][bookmark: _Hlk48661047]Существующее положение 
1. Лестничные марши расположены в здании Нижегородской ГЭС, находящейся на правом берегу реки Волга, являющейся напорным железобетонным сооружением длиной 264м, шириной 63м.

[bookmark: _Toc227152995][bookmark: _Toc227154828]Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ограждение лестницы № 12
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» Российская Федерация, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14.
	Здание Нижегородской ГЭС
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[bookmark: _Toc227154830]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc227154831]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc227153001][bookmark: _Toc227154832]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по замене ограждения лестницы № 12 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)



[bookmark: _Toc227154833]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc227153003][bookmark: _Toc227154834]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по замене ограждения лестницы № 12 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	С даты заключения договора
	Не позднее 20.10.2026г.*
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* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.3. ТТ.
[bookmark: _Toc227154835][bookmark: _Toc51921661]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc227153005][bookmark: _Toc227154836]Таблица 4. Требования к качеству работ. ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по замене ограждения лестницы № 12 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генерального подрядчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»,
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 
-  ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н;
- Правила по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477);
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика

	- Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с приложением А ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;
- Работы на высоте выполнять по отдельному наряду-допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г №782н «Об утверждении правил по охране труда при работах на высоте»;
- Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС».

	1.2.2. 
	Организация работ
	- Разработка Субподрядчиком проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе планов производства работ на высоте или технологических карт на производство работ;
- Организация работ по согласованию ППР и ТК входит в
обязанности Субподрядчика.
Производство работ по замене ограждения лестничных маршей осуществляется:
- на территории действующего предприятия без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне производства работ имеется действующее технологическое оборудование.

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам
	Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Субподрядчиком с обязательным проведением входного контроля материалов с оформлением актов входного контроля с представлением сертификатов соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции.
Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся и укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийными обязательствами производителя, выданными производителем продукции. Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке (сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции).

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком проводит входной контроль поступающих материалов и запасных частей с оформлением двухсторонних актов входного контроля, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
·  комплектности поставляемых материалов.

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.5.1. 
	[bookmark: _Toc125123779][bookmark: _Toc227153006][bookmark: _Toc227154837]Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны:
- быть старше 18 лет;
 - иметь соответствующие группы по электробезопасности (не ниже II) и группы по безопасности работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (возможно совмещение специальностей).

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик на стадии заключения договора предоставляет:
 - копию Приказа о создании комиссии по проверке знаний ПУЭ, ПТЭ ЭСС, ПТЭ ЭП, ОТ, ПБ;
      - копии протоколов проверки знаний на всех членов комиссии и всех работников по Приказу в РТН или вышестоящей организации;
       - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок;
      - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН;
      - документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) об уровне квалификации выполняемых работ на высоте;
      - предоставить список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала с указанием разрядов, групп допуска по электробезопасности и групп по безопасности работ на высоте.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	[bookmark: _GoBack]По результатам выполненных работ должна быть произведена замена существующего перильного ограждения, не отвечающего действующим нормам в области охраны труда, на перильное ограждение из нержавеющей стали лестницы №12 здания Нижегородской ГЭС

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.2.1. 
	Предъявление Объекта комиссии Генерального подрядчика
	Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы.

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику отчет о выполненных работах, включая:
· акты на скрытые работы 
· исполнительные чертежи, схемы 
· акты входного контроля на используемые материалы
· сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы
· общий и специальный журналы учета выполнения работ
 -   отчет об использовании давальческих материалов (при необходимости)

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2

	4. 
	Требования к обязательствам Субподрядчика, влияющим на исполнение договора

	4.1.1. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию Генерального подрядчика
	Субподрядчик до начала производства работ предоставляет справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на всех сотрудников принимающих участие в производстве работ

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	5.1. 
	[bookmark: _Toc227153007][bookmark: _Toc227154838]Наличие и применение СИЗ 
	[bookmark: _Toc227153008][bookmark: _Toc227154839]Субподрядчик обязан иметь в наличии и работать в исправной спецодежде и использовать исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан правильно пользоваться ими во время работы



3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 2  к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

5. Приложения.
Приложение 1. Ведомость объемов работ.
Приложение 2. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.







































Приложение № 1 
Ведомость объёмов работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт перильного ограждения лестницы №12

	1
	Демонтаж старого металлического ограждения
	тн
	0,61

	2
	Установка перильного лестничного ограждения из нержавеющей стали (высота 1200, стойки и поручни диаметром 38мм, три ригеля)
	мп
	63

	Материалы Субподрядчика 

	3
	Ограждение лестничное сталь нержавеющая 1200мм (стойка D38мм, поручень D50.8мм, ригель D16мм-3шт)
	мп
	63



