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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку хозяйственных товаров для нужд АО «Почта России» (хозяйственное оборудование) (Лот № 1)



















 



 Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ 
	Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации

	4
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	5
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии 
с заключенным договором

	6
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	7
	ТЗ
	Техническое задание

	8
	Товар
	Товары в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация»

	9
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей Поставщиком

	11
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Полное наименование: поставка хозяйственных товаров для нужд АО «Почта России» (хозяйственное оборудование).
Цель закупки: обеспечение Покупателя хозяйственными товарами для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Товар должен быть новым (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, 
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не является выставочным образцом), свободным от прав третьих лиц.
3.2. Спецификация поставляемого товара
Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1 к ТЗ.
3.3. Основные характеристики товара
Основные характеристики Товара приведены в приложении № 2 к ТЗ.
3.4. Комплектность товара
Каждая единица поставляемого Товара по комплектности должна соответствовать условиям, заявленным производителем.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования 
к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставляемый Товар должен соответствовать национальным стандартам и техническим условиям, действующим на момент поставки в Российской Федерации, сопровождаться необходимыми сертификатами соответствия.
 
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара 
в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока.
3.6.2. Гарантийный срок на Товар – не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Покупателем ТОРГ-12 или УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий указанный срок, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».
4.2. Маркировка Товара должна содержать основные сведения, характеризующие Товар:
· наименование, товарный знак;
· наименование, товарный знак производителя;
· местонахождение производителя;
· тип, модель;
· дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).
4.3. Каждая единица Товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть:
· нанесена непосредственно на изделие или на упаковку изделия 
в случае если производителем не предусмотрено нанесение маркировки 
на данный вид Товара.
· нанесена таким образом, чтобы быть хорошо видимой и читаемой.
4.4. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
5.1. Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую его деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время его транспортирования и хранения. 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
[bookmark: _GoBack]6.1.1.  Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора. 
6.1.2. Место поставки: г. Москва, ЛЦ, Внуково 2, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2. Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 2 (два) рабочих дней до момента его поставки.
          Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время 
не осуществляется.
Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
7.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем и документов, указанных в п. 7.2 настоящего ТЗ.
7.1.2. При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.
7.1.3. Поставщик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренными ТЗ и договором, с последующим направлением фото- и видеоматериалов Покупателю способом (способами), согласованным Сторонами договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после сдачи-приемки Товара
7.1.4. Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/ УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/ УПД. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании им товарной накладной по форме 
№ ТОРГ-12/ УПД. 
7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
7.2.1. Товар должен содержать сопроводительные документы 
на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное)  на русском языке. 
7.2.2. Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:
· товарной накладной формы № ТОРГ-12/ УПД;
· копии сертификатов соответствия;
-  техническая документация на Товар (руководство по эксплуатации, инструкции, гарантийные талоны, технические паспорта);
· счетом-фактурой[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств 
в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться в сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, с естественной вентиляцией, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов 
в соответствии с правилами пожарной безопасности при хранении, в условиях, исключающих загрязнение, механические повреждения и воздействие прямых солнечных лучей.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
12.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).
12.2. Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения

	Номер страницы

	1
	Спецификация поставляемого Товара
	8

	2
	Основные характеристики Товара
	9









Приложение № 1 к 
Техническому заданию Лот № 1

Спецификация поставляемого Товара 

	
№ п/п
	Наименование Товара
	единица измерения
	Количество

	1. 
	Гайковёрт аккумуляторный
	штука
	8

	2. 
	Дрель-шуруповерт аккумуляторный 
	штука
	28

	3. 
	Винтоверт ударный аккумуляторный
	штука
	8

	4. 
	Пила бензиновая
	штука
	16

	5. 
	Пила цепная электрическая
	штука
	4

	6. 
	Пила сабельная
	штука
	4

	7. 
	Пила монтажная по металлу, диаметр диска 355 мм
	штука
	1

	8. 
	Пила торцовочная по дереву, диаметр диска 255 мм
	штука
	1

	9. 
	Перфоратор аккумуляторный, тип хвостовика SDS-plus
	штука
	21

	10. 
	Перфоратор сетевой, тип хвостовика SDS-MAX
	штука
	5

	11. 
	Перфоратор сетевой, тип хвостовика SDS-plus
	штука
	8

	12. 
	Реноватор аккумуляторный
	штука
	8

	13. 
	Машинка угловая шлифовальная сетевая, диаметр диска 125 мм
	штука
	12

	14. 
	Машина угловая шлифовальная сетевая, диаметр диска 230 мм
	штука
	5

	15. 
	Машина угловая шлифовальная аккумуляторная, диаметр диска 125 мм
	штука
	8















Приложение № 2
   к Техническому заданию (лот № 1)


Основные характеристики Товара

	№
п/п
	Наименование Товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристик
	Значение характеристик товара Поставщика

	1. 1
	Гайковёрт аккумуляторный
	Крутящий момент, Нм
	не менее 1000*
	

	2. 
	
	Тип патрона
	квадрат
	Соответствует

	3. 
	
	Размер патрона
	 ½ дюйма
	Соответствует

	4. 
	
	Регулировка частоты вращения
	да
	Соответствует

	5. 
	
	Наличие удара
	да
	Соответствует

	6. 
	
	Наличие реверса
	да
	Соответствует

	7. 
	
	Наличие подсветки 
	да
	Соответствует

	8. 
	
	Тип аккумулятора 
	Li-Ion
	Соответствует

	9. 
	
	Тип двигателя
	бесщёточный
	Соответствует

	10. 
	
	Количество аккумуляторов в комплекте, шт
	не менее 2*
	

	11. 
	
	Наличие зарядного устройства для АКБ в комплекте
	да
	Соответствует

	12. 1
	Дрель-шуруповерт аккумуляторный
	Крутящий момент, Нм: 
	не менее 170*
	

	13. 
	
	Тип двигателя: 
	бесщёточный
	Соответствует

	14. 
	
	Количество скоростей: 
	не менее 3*
	

	15. 
	
	Тип аккумулятора: 
	Li-Ion
	Соответствует

	16. 
	
	Напряжение аккумулятора , В
	Не менее 20*
	

	17. 
	
	Емкость аккумулятора, А*ч
	Не менее 5*
	

	18. 
	
	Наличие удара: 
	да
	Соответствует

	19. 
	
	Наличие реверса: 
	да
	

	20. 
	
	Наличие подсветки: 
	да
	Соответствует

	21. 
	
	Тип патрона: 
	шестигранный
	

	22. 
	
	Количество аккумуляторов в комплекте
	не менее 2*
	

	23. 
	
	Наличие зарядного устройства для АКБ в комплекте: 
	да
	Соответствует

	24. 
	
	Наличие кейса либо чемодана в комплекте
	да
	Соответствует

	25. 1
	Винтоверт ударный аккумуляторный
	Тип двигателя: 
	бесщеточный
	Соответствует

	26. 
	
	Тип аккумулятора 
	Li-Ion
	Соответствует

	27. 
	
	Емкость аккумулятора, А*ч
	Не менее 3,4 *
	

	28. 
	
	размер зажимаемой оснастки, мм
	не менее 6,35*
	

	29. 
	
	Количество ударов, уд/мин
	Не менее 1650*
	

	30. 
	
	Крутящий момент, Нм
	Не менее 36*
	

	31. 
	
	Количество скоростей
	Не менее 2*
	

	32. 
	
	Зарядное устройство
	да
	Соответствует

	33. 
	
	частота вращения шпинделя, об/мин
	не менее 1100-15000
	

	
	
	В комплекте зарядное устройство
	да
	Соответствует

	
	
	Пластиковый кейс 
	да
	Соответствует

	
	
	Количество аккумуляторов
	Не менее 2*
	

	34. 1
	Пила бензиновая
	Класс
	не ниже бытового*
	

	35. 
	
	Мощность, кВт 
	не менее 2,2*
	

	36. 
	
	Мощность, л.с 
	не менее 3*
	

	37. 
	
	Двигатель 
	бензиновый 
	Соответствует

	38. 
	
	Тактность двигателя
	2-х тактный
	Соответствует

	39. 
	
	Объем двигателя, см3
	не менее 45,2*
	

	40. 
	
	Наличие праймера
	да
	Соответствует

	41. 
	
	Лёгкий запуск: 
	да
	Соответствует

	42. 
	
	Длина шины, см
	40
	Соответствует

	43. 
	
	Шаг цепи, дюйм 
	0,325
	Соответствует

	44. 
	
	Количество звеньев, шт
	66
	Соответствует

	45. 1
	Пила цепная электрическая
	Напряжение сети, В: 
	220-230
	Соответствует

	46. 
	
	Параметр 2 - Мощность, Вт: 
	не менее 1200
	*

	47. 
	
	Расположение двигателя: 
	поперечное
	Соответствует

	48. 
	
	Длина шины, см: 
	35
	Соответствует

	49. 
	
	Шаг цепи: дюйм
	3/8 (0.375) 
	Соответствует

	50. 
	
	Количество звеньев, шт: 
	52
	Соответствует

	51. 
	
	Защитный футляр цепи: 
	да
	Соответствует

	52. 
	
	Скорость вращения цепи, м/с: 
	не менее 12*
	

	53. 1
	Пила сабельная
	Мощность, Вт: 
	не менее 900*
	

	54. 
	
	Крепление полотен: 
	универсальное
	Соответствует

	55. 
	
	Максимальное число ходов на холостом ходу, ход/мин: 
	не менее 2500*
	

	56. 
	
	Длина (величина) хода пилы, мм: 
	не менее 20*
	

	57. 
	
	Глубина распила(дерево), мм: 
	не менее 250*
	

	58. 
	
	Глубина распила(металл), мм: 
	не менее 120
	

	59. 
	
	Бесключевая замена оснастки: 
	да
	Соответствует

	60. 
	
	Функция регулировки числа ходов на холостом ходу:
	да
	Соответствует

	61. 1
	Пила монтажная по металлу, диаметр диска 355 мм
	Мощность, Вт: 
	не менее 2000*
	

	62. 
	
	Напряжение сети, В: 
	220-230
	Соответствует

	63. 
	
	Диаметр диска, мм:
	не менее 300*
	

	64. 
	
	Посадочный диаметр диска, мм: 
	25,4
	Соответствует

	65. 
	
	Число оборотов, об/мин
	не менее 1300*
	

	66. 
	
	Наличие функции плавного пуска: 
	да
	Соответствует

	67. 
	
	Наличие пильного диска в комплекте поставки
	да
	Соответствует

	68. 1
	Пила торцовочная по дереву, диаметр диска 255 мм
	Тип двигателя: 
	щёточный
	Соответствует

	69. 
	
	Напряжение сети, В: 
	220-230
	Соответствует

	70. 
	
	Мощность, Вт
	не менее 1800*
	

	71. 
	
	Функция протяжки
	да
	Соответствует

	72. 
	
	Диаметр диска, мм
	не менее 300*
	

	73. 
	
	Посадочный диаметр диска, мм: 
	30
	Соответствует

	74. 
	
	Регулировка глубины реза
	да
	Соответствует

	75. 
	
	Наличие лазера
	да
	Соответствует

	76. 
	
	Наличие функции плавного пуска
	да
	Соответствует

	77. 
	
	Наличие пильного диска в комплекте поставки
	да
	Соответствует

	78. 1
	Перфоратор аккумуляторный, тип хвостовика SDS-plus
	Количество аккумуляторов в комплекте
	не менее 2-х*
	

	79. 
	
	Тип аккумулятора
	Li-Ion
	Соответствует

	80. 
	
	Ёмкость аккумулятора, А/ч: 
	не менее 3*
	

	81. 
	
	Наличие реверса
	да
	Соответствует

	82. 
	
	Тип хвостовика
	sds-plus
	Соответствует

	83. 
	
	Регулировка частоты вращения
	да
	Соответствует

	84. 
	
	Сила удара, Дж
	не менее 2*
	

	85. 
	
	Наличие зарядного устройства в комплекте
	да
	Соответствует

	86. 1
	Перфоратор сетевой, тип хвостовика SDS-MAX
	Тип хвостовика
	sds-max
	Соответствует

	87. 
	
	Мощность, Вт
	не менее 1500*
	

	88. 
	
	Тип двигателя
	бесщёточный
	Соответствует

	89. 
	
	Напряжение сети, В 
	220-230
	Соответствует

	90. 
	
	Сила удара, Дж
	не менее 15*
	

	91. 
	
	Наличие режима долбления
	да
	Соответствует

	92. 
	
	Регулировка частоты вращения
	да
	Соответствует

	93. 
	
	Наличие плавного пуска
	да
	Соответствует

	94. 
	
	Наличие сумки либо кейса в комплекте
	да
	Соответствует

	95. 1
	Перфоратор сетевой, тип хвостовика SDS-plus
	Тип хвостовика: 
	sds-plus
	Соответствует

	96. 
	
	Сила удара, Дж: 
	не менее 2,0*
	

	97. 
	
	Максимальный диаметр сверления коронкой (кирпич), мм
	не менее 65*
	

	98. 
	
	Максимальный диаметр сверления буром (бетон), мм: 
	не менее 24*
	

	99. 
	
	Максимальный диаметр сверления (дерево), мм: 
	не менее 30*
	

	100. 
	
	Максимальный диаметр сверления (металл), мм
	не менее 13*
	

	101. 
	
	Частота ударов, уд/мин: 
	не менее 4000*
	

	102. 
	
	Наличие кейса либо чемодана в комплекте: 
	да
	Соответствует

	103. 
	
	Наличие реверса: 
	поворотом щёток
	Соответствует

	104. 1
	Реноватор аккумуляторный

	Тип двигателя 
	бесщеточный
	Соответствует

	105. 
	
	Электр. регулировка оборотов
	да
	Соответствует

	106. 
	
	Угол колебаний, град. 
	не менее 3*
	

	107. 
	
	Тип аккумулятора 
	Li-lon
	Соответствует

	108. 
	
	Емкость аккумулятора, А*ч
	не менее 2*
	

	109. 
	
	Частота колебаний, кол/мин
	не менее 8000*
	

	110. 
	
	Количество аккумуляторов в комплекте, шт
	не менее 1*
	

	111. 
	
	Источник питания 
	от аккумулятора
	Соответствует

	112. 
	
	Зарядное устройство в комплекте
	да
	Соответствует

	113. 1
	Машинка угловая шлифовальная сетевая, диаметр диска 125 мм
	Напряжение сети, В: 
	220-230
	Соответствует

	114. 
	
	Мощность, Вт: 
	не менее 800*
	

	115. 
	
	Тип двигателя: 
	щёточный
	Соответствует

	116. 
	
	Диаметр диска, мм: 
	125
	Соответствует

	117. 
	
	Резьба шпинделя: 
	М14
	Соответствует

	118. 
	
	Число оборотов, об/мин: 
	не менее 11000*
	

	119. 1
	Машина угловая шлифовальная сетевая, диаметр диска 230 мм
	Напряжение, В: 
	220
	Соответствует

	120. 
	
	Мощность, Вт
	не менее 2000*
	

	121. 
	
	Тип двигателя: 
	щёточный
	Соответствует

	122. 
	
	Диаметр диска, мм: 
	230
	Соответствует

	123. 
	
	Резьба шпинделя: 
	М14
	Соответствует

	124. 
	
	Число оборотов, об/мин: 
	не менее 6500*
	

	125. 
	
	Вес нетто, кг: 
	не более 6*
	

	126. 1
	Машина угловая шлифовальная аккумуляторная, диаметр диска 125 мм
	Количество аккумуляторов в комплекте
	не менее 2-х*
	

	127. 
	
	Тип аккумулятора
	Li-Ion
	Соответствует

	128. 
	
	Ёмкость аккумулятора, А/ч 
	не менее 3*
	

	129. 
	
	Диаметр диска, мм
	125
	Соответствует

	130. 
	
	Резьба шпинделя
	М14
	Соответствует

	131. 
	
	Посадочный диаметр, мм: 
	22,2
	Соответствует

	
	
	Тип двигателя
	бесщеточный
	Соответствует

	
	
	Наличие зарядного устройства в комплекте
	да
	Соответствует

	
	
	Наличие сумки либо кейса в комплекте
	да
	Соответствует








* - показатели соответствия, по которым участник закупки предоставляет конкретные показатели в составе заявки на участие в закупке.


