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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку хозяйственных товаров для нужд АО «Почта России» (хозяйственное оборудование) (Лот № 2)



















 



 Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ 
	Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации

	4
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	5
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии 
с заключенным договором

	6
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	7
	ТЗ
	Техническое задание

	8
	Товар
	Товары в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация»

	9
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей Поставщиком

	11
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Полное наименование: поставка хозяйственных товаров для нужд АО «Почта России» (хозяйственное оборудование).
Цель закупки: обеспечение Покупателя хозяйственными товарами для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Товар должен быть новым (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, 
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не является выставочным образцом), свободным от прав третьих лиц.
3.2. Спецификация поставляемого товара
Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1 к ТЗ.
3.3. Основные характеристики товара
Основные характеристики Товара приведены в приложении № 2 к ТЗ.
3.4. Комплектность товара
Каждая единица поставляемого Товара по комплектности должна соответствовать условиям, заявленным производителем.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования 
к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставляемый Товар должен соответствовать национальным стандартам и техническим условиям, действующим на момент поставки в Российской Федерации, сопровождаться необходимыми сертификатами соответствия.
 
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара 
в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока.
3.6.2. Гарантийный срок на Товар – не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Покупателем ТОРГ-12 или УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий указанный срок, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».
4.2. Маркировка Товара должна содержать основные сведения, характеризующие Товар:
· наименование, товарный знак;
· наименование, товарный знак производителя;
· местонахождение производителя;
· тип, модель;
· дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).
4.3. Каждая единица Товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть:
· нанесена непосредственно на изделие или на упаковку изделия 
в случае если производителем не предусмотрено нанесение маркировки 
на данный вид Товара.
· нанесена таким образом, чтобы быть хорошо видимой и читаемой.
4.4. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
5.1. Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую его деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время его транспортирования и хранения. 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1.  Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора. 
[bookmark: _GoBack]6.1.2. Место поставки: г. Москва, ЛЦ, Внуково 2, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2. Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 2 (два) рабочих дней до момента его поставки.
          Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время 
не осуществляется.
Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
7.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем и документов, указанных в п. 7.2 настоящего ТЗ.
7.1.2. При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.
7.1.3. Поставщик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренными ТЗ и договором, с последующим направлением фото- и видеоматериалов Покупателю способом (способами), согласованным Сторонами договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после сдачи-приемки Товара
7.1.4. Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/ УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/ УПД. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании им товарной накладной по форме 
№ ТОРГ-12/ УПД. 
7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
7.2.1. Товар должен содержать сопроводительные документы 
на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное)  на русском языке. 
7.2.2. Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:
· товарной накладной формы № ТОРГ-12/ УПД;
· копии сертификатов соответствия;
-  техническая документация на Товар (руководство по эксплуатации, инструкции, гарантийные талоны, технические паспорта);
· счетом-фактурой[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств 
в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться в сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, с естественной вентиляцией, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов 
в соответствии с правилами пожарной безопасности при хранении, в условиях, исключающих загрязнение, механические повреждения и воздействие прямых солнечных лучей.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
12.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).
12.2. Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения

	Номер страницы

	1
	Спецификация поставляемого Товара
	8

	2
	Основные характеристики Товара
	9









Приложение № 1 к 
Техническому заданию (Лот № 2)

Спецификация поставляемого Товара 

	№ п/п
	Наименование Товара
	единица измерения
	Количество

	1. 
	Миксер строительный сетевой с реверсом
	штука
	12

	2. 
	Фен технический
	штука
	12

	3. 
	Инвертор сварочный
	штука
	9

	4. 
	Компрессор воздушный масляный поршневой
	штука
	4

	5. 
	Пылесос промышленный
	штука
	19

	6. 
	Воздуходувка аккумуляторная
	штука
	20

	7. 
	Пушка тепловая
	штука
	60

	8. 
	Паяльник для пластиковых труб
	штука
	21

	9. 
	Пресс гидравлический для наконечников
	штука
	2

	10. 
	Правила алюминиевые трапецевидные, длина 2,5 м
	штука
	5

	11. 
	Бетоносмеситель
	штука
	11





Приложение № 2
   к Техническому заданию (Лот № 2)


Основные характеристики Товара

	№
п/п
	Наименование Товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристик
	Значение характеристик товара Поставщика

	1. 1
	Миксер строительный сетевой с реверсом
	Мощность, Вт 
	не менее 1000*
	

	2. 
	
	Тип патрона
	М14/ключевой
	Соответствует

	3. 
	
	Наличие реверса
	да
	Соответствует

	4. 
	
	Максимальный крутящий момент, Нм 
	не менее 90*
	

	5. 
	
	Число скоростей
	не менее 1*
	

	6. 
	
	Электронная регулировка оборотов
	да
	Соответствует

	7. 
	
	Крепление патрона 
	М14
	Соответствует

	8. 
	
	Частота вращения шпинделя, об/мин 
	не менее 0-700*
	

	9. 
	
	Напряжение питания, В
	230
	Соответствует

	10. 
	
	Длина кабеля, м
	Не менее 2*
	

	11. 1
	Фен технический
	Мощность, Вт 
	не менее 2000*
	

	12. 
	
	Максимальная рабочая температура, °С 
	не менее 600*
	

	13. 
	
	Тип
	пистолетный
	Соответствует

	14. 
	
	Тип двигателя: 
	щёточный
	Соответствует

	15. 
	
	Регулировка температуры
	плавная
	Соответствует

	16. 
	
	Длина кабеля, м
	не менее 1,5*
	

	17. 
	
	Наличие функции защиты от перегрева
	да
	Соответствует

	18. 
	
	Наличие кейса либо чемодана в комплекте
	да
	Соответствует

	19. 1
	Инвертор сварочный
	Класс товара: профессиональный
	профессиональный
	Соответствует

	20. 
	
	Режим сварки: 
	с газом/без газа
	Соответствует

	21. 
	
	Максимальный ток, А: 
	не более 250*
	

	22. 
	
	Минимальный ток, А: 
	не более 50*
	

	23. 
	
	Максимальная эффективная (выходная) мощность, кВт: 
	не более 8*
	

	24. 
	
	Напряжение сети, В: 
	220-230*
	

	25. 
	
	Еврокатушка: 
	D100/D200*
	

	26. 
	
	Возможные виды сварки: 
	не менее следующего *перечня - MIG/MAG, MMA, FCAW, TIG*
	

	27. 
	
	Разъем горелки: 
	EURO
	Соответствует

	28. 
	
	Охлаждение горелки: 
	воздушное
	Соответствует

	29. 
	
	Максимальный диаметр проволоки, мм: 
	не менее 1*
	

	30. 
	
	Минимальный диаметр проволоки, мм: 
	не более 0,8*
	

	31. 
	
	Наличие разъема ММА: 
	да
	Соответствует

	32. 
	
	Наличие цифрового дисплея: 
	да
	Соответствует

	33. 
	
	Наличие сетевой вилки: 
	да
	Соответствует

	34. 
	
	Наличие горелки в комплекте поставки: 
	да
	Соответствует

	35. 
	
	Наличие электродержателя в комплекте поставки: 
	да
	Соответствует

	36. 
	
	Наличие клеммы заземления в комплекте поставки: 

	да
	Соответствует

	37. 1
	Компрессор воздушный масляный поршневой
	Напряжение сети, В 
	220-230
	Соответствует

	38. 
	
	Рабочее давление, Бар
	не менее 8*
	

	39. 
	
	Объём ресивера, л. 
	не менее 50*
	

	40. 
	
	Тип компрессора: 
	поршневой
	Соответствует

	41. 
	
	Тип смазки 
	масляный
	Соответствует

	42. 
	
	Мощность, кВт
	не менее 2,2*
	

	43. 
	
	Наличие транспортировочных колёс:
	да
	Соответствует

	44. 
	
	Производительность на входе, л/мин
	не менее 300*
	

	45. 
	
	Наличие защиты от перегрева двигателя: 
	да
	Соответствует

	46. 1
	Пылесос промышленный
	Тип 
	сухая уборка + сбор влажного мусора
	Соответствует

	47. 
	
	Тип питания 
	от электросети
	Соответствует

	48. 
	
	Напряжение сети, В
	220-230
	Соответствует

	49. 
	
	Тип пылесборника 
	мешок/контейнер (бак)
	Соответствует

	50. 
	
	Мощность пылесоса, Вт
	не менее 1000*
	

	51. 
	
	Объем контейнера (бака), л
	не менее 20*
	

	52. 
	
	Возможность влажной уборки
	да
	Соответствует

	53. 
	
	Длина кабеля, м:
	не менее 4*
	

	54. 1
	Воздуходувка аккумуляторная
	Тип:    
	аккумуляторная
	Соответствует

	55. 
	
	Тип аккумулятора
	Li-Ion   
	Соответствует

	56. 
	
	Емкость аккумулятора, Ач: 
	не менее 2,5*  
	

	57. 
	
	Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
	не мене 2*  
	

	58. 
	
	Наличие зарядного устройства для аккумуляторов:   
	да
	Соответствует

	59. 
	
	Тип двигателя: 
	бесщёточный  
	Соответствует

	60. 
	
	Функции: 
	обдув и всасывание
	Соответствует

	61. 
	
	Максимальный объём воздуха, м³/ч: 
	не менее 500*  
	

	62. 1
	Пушка тепловая
	Напряжение сети, В
	220-230
	Соответствует

	63. 
	
	Мощность при обогреве, кВт: 
	
	

	64. 
	
	
	не менее 2 не более 3*
	

	65. 
	
	Максимальная площадь обогрева, м²
	не менее 20*
	

	66. 
	
	Нагревательный элемент
	металлокерамический
	Соответствует

	67. 
	
	Наличие термостата 
	да
	Соответствует

	68. 1
	Паяльник для пластиковых труб
	Тип сварки
	муфтовая
	Соответствует

	69. 
	
	Напряжение сети, В: 
	220-230
	Соответствует

	70. 
	
	Мощность, Вт: 
	не менее 800*
	

	71. 
	
	Форма нагревателя: 
	мечевидная
	Соответствует

	72. 
	
	Наличие насадок: 
	да
	Соответствует

	73. 
	
	Диаметры насадок в комплекте, мм.: 
	20/25/32/40/50/63
	Соответствует

	74. 
	
	Диаметр сварки, мм: 
	63
	Соответствует

	75. 
	
	Материал сварки: 
	ПВД, ПНД, полипропилен, ПВДФ тефлоновое
	Соответствует

	76. 
	
	
	
	

	77. 
	
	Покрытие греющих элементов: 
	тефлоновое
	Соответствует

	78. 
	
	Наличие регулятора температуры:
	да
	Соответствует

	79. 
	
	Наличие функции защиты от перегрева:
	да
	Соответствует

	80. 
	
	Наличие кейса либо чемодана в комплекте:
	да
	Соответствует

	81. 1
	Пресс гидравлический для наконечников
	Минимальное сечение неизол. наконечников (Al/ Cu), мм²
	не более 16*
	

	82. 
	
	Максимальное сечение неизол. наконечников (Al/ Cu), мм²: 
	не менее 300*
	

	83. 
	
	Максимальное рабочее усилие, тонн: 
	не менее 6,5*
	

	84. 
	
	Наличие вращающейся рабочей (обжимной) головки
	да
	Соответствует

	85. 
	
	Наличие сумки либо кейса в комплекте
	да
	Соответствует

	86. 1
	Правила алюминиевые трапецевидные, длина 2,5 м
	Длина, мм
	2500
	Соответствует

	87. 
	
	Форма: трапеция
	трапеция
	Соответствует

	88. 
	
	Количество рёбер, шт
	1
	Соответствует

	89. 
	
	Основной материал корпуса
	алюминий
	Соответствует

	11
	Бетоносмеситель
	Объем барабана, л.
	230-260*
	

	1. 
	
	Мощность, Вт:
	не менее 750*
	

	2. 
	
	Напряжение сети, Вт. 
	220-230*
	

	3. 
	
	Частота, Гц 
	50
	Соответствует

	4. 
	
	Венец (маиериал)
	чугунный
	Соответствует

	5. 
	
	Тип двигателя
	электрический
	Соответствует

	6. 
	
	 Объем готового раствора, л: 
	Не менее 140*
	

	7. 
	
	Объем барабана, л.
	230-260*
	

	8. 
	
	Мощность, Вт:
	не менее 750*
	

	9. 
	
	Напряжение сети, Вт. 
	220-230*
	

	10. 
	
	
	
	







* - показатели соответствия, по которым участник закупки предоставляет конкретные показатели в составе заявки на участие в закупке.


