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[bookmark: _Toc54279827][bookmark: _Toc51921655][bookmark: _Toc234489946]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc207014874][bookmark: _Toc234489947] Обозначения и сокращения

	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.
Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик

	Исполнитель
	Исполнитель услуг по шеф-наладке (по умолчанию он же Поставщик)

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	Стандарт организации 

	ТР
	Техническое решение

	ССОИ
	Системы сбора и обработки информации

	СОТ
	Система охранного телевидения

	СОТС
	Система охранно-тревожной сигнализации

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	ССКУ
	Система сетевого компьютерного управления

	НТД
	Нормативно-технический документ

	ПО
	Программное обеспечение






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc207014875][bookmark: _Toc234489948] Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.50.133, 62.09.20.120. Поставка оборудования системы сбора и обработки информации и оказание услуг по шеф-наладке для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc207014876][bookmark: _Toc234489949] Цель использования закупаемой продукции 
Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС в части системы сбора и обработки информации», в целях исполнения договора подряда №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc207014877][bookmark: _Toc234489950] Существующее положение 
На Саратовкой ГЭС эксплуатируются комплексная система безопасности, со следующими подсистемами:
- ССКУ, СОТ, СКУД, СОТС.
Ввод в эксплуатацию комплексной системы безопасности в 2012 г.

1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc207014878][bookmark: _Toc234489951][bookmark: _Hlk46492347] Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 

1.5.1. На стадии заключения договора, Покупатель предоставляет право Поставщику ознакомиться с местом оказания услуг, структурными схемами, в рамках объемов услуг, после подписания соглашения о конфиденциальности.
1.5.2. Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Поставщика официального запроса, с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
1.5.3. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 
-	 Предоставление ресурсов (электроэнергия).
-	 Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
-	 Представление помещений для размещения персонала поставщика.
-           Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.
Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.
[bookmark: _Hlk48209581]


2. [bookmark: _Toc54279835][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc234489952]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc207014880][bookmark: _Toc234489953]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc207014881][bookmark: _Toc234489954]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc234489955]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемых продукции 
 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	    1
	2
	3
	4

	1. 
	Сервер системы охранного телевидения (СОТ) (тип 1)
	Компл.
	2

	2. 
	Сервер системы охранного телевидения (СОТ) (тип 2)
	Компл.
	5

	3. 
	Сервер системы охранного телевидения (СОТ) (тип 3 - сервер горячего резерва)
	Компл.
	2

	4. 
	Сервер системы охранного телевидения (СОТ) (тип 4)
	Компл.
	1

	5. 
	Сервер системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС/СКУД)
	Компл.
	2

	6. 
	Рабочая станция оператора (тип 1)
	Компл.
	13

	7. 
	Рабочая станция оператора (тип 2)
	Компл.
	6

	8. 
	Рабочая станция оператора (тип 3)
	Компл.
	1



[bookmark: _Toc234489956]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг 
	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг шеф-наладки оборудования системы сбора и обработки информации
	Условная единица
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc54449322][bookmark: _Toc54595881][bookmark: _Toc54596167][bookmark: _Toc54449446][bookmark: _Toc54449295][bookmark: _Toc207014884][bookmark: _Toc234489957]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания
договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора



[bookmark: _Toc234489958]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг шеф-наладки оборудования системы сбора и обработки информации
	Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки *
	Не позднее 60 календарных дней с даты направления заявки



0

6
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc207014886][bookmark: _Toc234489959]*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.3. Технических требований.
[bookmark: _Toc234489960]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc234489961]Таблица 3. Требования к качеству продукции 

Наименование продукции: ОКПД2 26.30.50.133, 62.09.20.120. Поставка оборудования системы сбора и обработки информации и оказание услуг по шеф-наладке.
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к МТР, поставляемым поставщиком
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	
	Наименование оборудования
	Характеристики, модель, артикул
	Производитель
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Сервер системы охранного телевидения (СОТ) (тип 1)
(Позиция №1 Таблицы 1.1)
	Программно-аппаратный комплекс
SecurOS-IVS-VLK-100/OD25 НСТР.466459.001-01 (С0GRSGSRTHD101):

· Сервер включен в Реестр российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875), (реестровая запись №10747088 от 04.02.2026 - https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4904495 );
· на базе ПО SecurOS Enterprise позволяет подключать до 100 видеоканалов с функцией видеозаписи и обрабатывать до 25 видеопотоков с использованием базовых аналитических детекторов семейства SecurOS Tracking Kit для фиксации тревожных событий на основе алгоритмов ситуационного анализа или SecurOS Auto с функцией распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (ГРЗ ТС);
· Конструктив: установка в 19" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота 3U, габариты корпуса 430х680х133мм), 220В, 50Гц. / размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм;
· Блок питания: 800W Hot-Swap – 2шт. (с функцией резервирования модулей блока питания – Redundant 1+1 (блок питания горячей замены)), горячая замена вентиляторов, система самодиагностики;
· Процессор: Intel Xeon Silver 4316 2.3 GHz / 20core / 30Mb / LGA4189 – 1шт.;
· ОЗУ: тип DDR4, ECC, 16Гб – 4шт.;
· Жесткий диск под ОС: SSD 960Gb (RAID1) – 2шт.;
· 2 (два) отказоустойчивых дисковых массива каждый объемом 80Тб HDD RAID6 + HotSpare / суммарный дисковый массив 160Тб HDD RAID6 + HotSpare в комплекте поставки / аппаратный RAID контроллер SAS/SATA;
· Сетевой адаптер: удаленная работа с системой через LAN 3x1Gbit Ethernet + дополнительная сетевая карта 2x10GBE SFP+;
· MJPEG, H.264, H.265;
· USB-Ключ аппаратной защиты "Guardant-1шт.;
· Подключение мониторов: не менее 1шт. (VGA D-SUB);
· в комплекте поставки: клавиатура и оптический манипулятор ("мышь");
· Кабели для подключения сервера в комплекте поставки;
· Гарантия на комплект сервера 3 года.

Предустановленное программное обеспечение:
· Операционная система Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №369 от 08.04.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301718/?sphrase_id=23038641 );
· Специальное программное обеспечение SecurOS Enterprise от ООО «ИСС-Софт», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №96 от 18.03.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301566/?sphrase_id=23030931 ), в составе:
· SecurOS Premium - Ядро видеосервера - 1экз.;
· SecurOS Premium - Подключение видеоканала - 75экз.;
· SecurOS Premium - Пользователь системы - 25экз.; (на конфигурацию);
· SecurOS Premium - Модуль интеграции ПО АРМ "Орион Про" от компании "Болид" - 1экз.; (на конфигурацию);
· SecurOS TrackingKit III – Детектор доступный в Premium - 25экз.;
· SecurOS Premium - Резервирование сервера - 1экз.

	ООО «АЙ-Эс-Эс» (ISS)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	1.1.2. 
	Сервер системы охранного телевидения (СОТ) (тип 2)
(Позиция №2 Таблицы 1.1)
	Программно-аппаратный комплекс SecurOS-IVS-VLK-100/OD25 НСТР.466459.001-01 (С0GRSGSRTHD203):

· Сервер включен в Реестр российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875), (реестровая запись №10747088 от 04.02.2026 - https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4904495 );
· на базе ПО SecurOS Enterprise позволяет подключать до 100 видеоканалов с функцией видеозаписи и обрабатывать до 25 видеопотоков с использованием базовых аналитических детекторов семейства SecurOS Tracking Kit для фиксации тревожных событий на основе алгоритмов ситуационного анализа или SecurOS Auto с функцией распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (ГРЗ ТС);
· Конструктив: установка в 19" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота 3U, габариты корпуса 430х680х133мм), 220В, 50Гц. / размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм;
· Блок питания: 800W Hot-Swap – 2шт. (с функцией резервирования модулей блока питания – Redundant 1+1 (блок питания горячей замены)), горячая замена вентиляторов, система самодиагностики;
· Процессор: Intel Xeon Silver 4316 2.3 GHz / 20core / 30Mb / LGA4189 – 1шт.;
· ОЗУ: тип DDR4, ECC, 16Гб – 4шт.;
· Жесткий диск под ОС: SSD 960Gb (RAID1) – 2шт.;
· 2 (два) отказоустойчивых дисковых массива каждый объемом 80Тб HDD RAID6 + HotSpare / суммарный дисковый массив 160Тб HDD RAID6 + HotSpare в комплекте поставки / аппаратный RAID контроллер SAS/SATA;
· Сетевой адаптер: удаленная работа с системой через LAN 3x1Gbit Ethernet + дополнительная сетевая карта 2x10GBE SFP+;
· MJPEG, H.264, H.265;
· USB-Ключ аппаратной защиты "Guardant-1шт.;
· Подключение мониторов: не менее 1шт. (VGA D-SUB);
· В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь");
· Кабели для подключения сервера в комплекте поставки;
· Гарантия на комплект сервера 3 года.

Предустановленное программное обеспечение:
· Операционная система Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №369 от 08.04.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301718/?sphrase_id=23038641 );
· Специальное программное обеспечение SecurOS Enterprise от ООО «ИСС-Софт», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №96 от 18.03.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301566/?sphrase_id=23030931 ), в составе:
· SecurOS Premium - Ядро видеосервера - 1экз.;
· SecurOS Premium - Подключение видеоканала - 66экз.;
· SecurOS Auto Lite - Модуль распознавания автомобильных номеров (регистрация т/с в парковочном режиме) - 1экз.;
· SecurOS TrackingKit III – Детектор доступный в Premium - 24экз.;
· SecurOS Premium - Резервирование сервера - 1экз.

	ООО «АЙ-Эс-Эс» (ISS)
	
	-

	1.1.3. 
	Сервер системы охранного телевидения (СОТ) (тип 3 - сервер горячего резерва)
(Позиция №3 Таблицы 1.1)
	Программно-аппаратный комплекс SecurOS-IVS-VLK-100/OD25 НСТР.466459.001-01 (С0GRSGSRTHD102, С0GRSGSRTHD205):

· Сервер включен в Реестр российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875), (реестровая запись №10747088 от 04.02.2026 - https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4904495 );
· с функцией горячего резервирования на базе ПО SecurOS Enterprise позволяет подключать до 100 видеоканалов с функцией видеозаписи и обрабатывать до 25 видеопотоков с использованием базовых аналитических детекторов семейства SecurOS Tracking Kit для фиксации тревожных событий на основе алгоритмов ситуационного анализа или SecurOS Auto с функцией распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (ГРЗ ТС);
· Конструктив: установка в 19" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота 3U, габариты корпуса 430х680х133мм), 220В, 50Гц. / размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм;
· Блок питания: 800W Hot-Swap – 2шт. (с функцией резервирования модулей блока питания – Redundant 1+1 (блок питания горячей замены)), горячая замена вентиляторов, система самодиагностики;
· Процессор: Intel Xeon Silver 4316 2.3 GHz / 20core / 30Mb / LGA4189 – 1шт.;
· ОЗУ: тип DDR4, ECC, 16Гб – 4шт.;
· Жесткий диск под ОС: SSD 960Gb (RAID1) – 2шт.;
· 2 (два) отказоустойчивых дисковых массива каждый объемом 80Тб HDD RAID6 + HotSpare / суммарный дисковый массив 160Тб HDD RAID6 + HotSpare в комплекте поставки / аппаратный RAID контроллер SAS/SATA;
· Сетевой адаптер: удаленная работа с системой через LAN 3x1Gbit Ethernet + дополнительная сетевая карта 2x10GBE SFP+;
· MJPEG, H.264, H.265;
· USB-Ключ аппаратной защиты "Guardant-1шт.;
· Подключение мониторов: не менее 1шт. (VGA D-SUB);
· В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь");
· Кабели для подключения сервера в комплекте поставки;
· Гарантия на комплект сервера 3 года.

Предустановленное программное обеспечение:
· Операционная система Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №369 от 08.04.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301718/?sphrase_id=23038641 );
· Специальное программное обеспечение SecurOS Enterprise от ООО «ИСС-Софт», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №96 от 18.03.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301566/?sphrase_id=23030931 ), в составе:
· SecurOS Premium - Ядро видеосервера - 1экз.;
· SecurOS Premium - Резервирование сервера - 1экз.

	ООО «АЙ-Эс-Эс» (ISS)
	
	-

	1.1.4. 
	Сервер системы охранного телевидения (СОТ) (тип 4)
(Позиция №4 Таблицы 1.1)
	Программно-аппаратный комплекс SecurOS-IVS-VLK-100/OD25 НСТР.466459.001-01 (С0GRSGSRTHD204):

· Сервер включен в Реестр российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875), (реестровая запись №10747088 от 04.02.2026 - https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4904495 );
· на базе ПО SecurOS Enterprise позволяет подключать до 100 видеоканалов с функцией видеозаписи и обрабатывать до 25 видеопотоков с использованием базовых аналитических детекторов семейства SecurOS Tracking Kit для фиксации тревожных событий на основе алгоритмов ситуационного анализа или SecurOS Auto с функцией распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (ГРЗ ТС);
· Конструктив: установка в 19" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота 3U, габариты корпуса 430х680х133мм), 220В, 50Гц. / размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм;
· Блок питания: 800W Hot-Swap – 2шт. (с функцией резервирования модулей блока питания – Redundant 1+1 (блок питания горячей замены)), горячая замена вентиляторов, система самодиагностики;
· Процессор: Intel Xeon Silver 4316 2.3 GHz / 20core / 30Mb / LGA4189 – 1шт.;
· ОЗУ: тип DDR4, ECC, 16Гб – 4шт.;
· Жесткий диск под ОС: SSD 960Gb (RAID1) – 2шт.;
· 2 (два) отказоустойчивых дисковых массива каждый объемом 80Тб HDD RAID6 + HotSpare / суммарный дисковый массив 160Тб HDD RAID6 + HotSpare в комплекте поставки / аппаратный RAID контроллер SAS/SATA;
· Сетевой адаптер: удаленная работа с системой через LAN 3x1Gbit Ethernet + дополнительная сетевая карта 2x10GBE SFP+;
· MJPEG, H.264, H.265;
· USB-Ключ аппаратной защиты "Guardant-1шт.;
· Подключение мониторов: не менее 1шт. (VGA D-SUB);
· В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь");
· Кабели для подключения сервера в комплекте поставки;
· Гарантия на комплект сервера 3 года.

Предустановленное программное обеспечение:
· Операционная система Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №369 от 08.04.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301718/?sphrase_id=23038641 );
· Специальное программное обеспечение SecurOS Enterprise от ООО «ИСС-Софт», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №96 от 18.03.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301566/?sphrase_id=23030931 ), в составе:
· SecurOS Premium - Ядро видеосервера - 1экз.;
· SecurOS Premium - Подключение видеоканала - 65экз.;
· SecurOS Auto Lite - Модуль распознавания автомобильных номеров (регистрация т/с в парковочном режиме) - 2экз.;
· SecurOS TrackingKit III – Детектор доступный в Premium - 23экз.;
· SecurOS Premium - Резервирование сервера - 1экз.

	ООО «АЙ-Эс-Эс» (ISS)
	
	-

	1.1.5. 
	Сервер системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС/СКУД)
(Позиция №5 Таблицы 1.1)
	Сервер «Аквариус» T50 D202AS (АМПР.466539.161)
(1xS4310/4DDR4_16G_RU/2SSD960_RI/RAID_G4_8P/GT730_2G/RMK/2PSU800P/2CBL_C13C14_3M):

· Сервер включен в Реестр российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875), (реестровая запись № 10511585 от 16.01.2025 - https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4211637 );
- Конструктив: монтаж в 19" стойку, высота корпуса 2U, глубина установки 600мм, в комплектацию входит монтажный комплект для установки в серверный шкаф; 
- Блок питания: PSU 800W Hot-Swap, 80Plus Platinum, CRPS, C13 – 2шт. (с функцией резервирования модулей блока питания – Redundant 1+1 (блок питания горячей замены));
- Процессор: CPU Intel Xeon Silver 4310 2.1GHz, 12C/24T, 18MB, 120W – 1шт.;
- Набор микросхем материнской платы Intel® С621A;
- Система охлаждения: 4 двухвентиляторных модуля 80 мм с поддержкой горячей замены / CPU cooler LGA4189 2U Passive – 1шт.;
- ОЗУ: RAM RDIMM DDR4 16GB 3200MHz ECC (RU) – 4шт.;
- Отсеки для накопителей: 2 x 2.5" SATA на задней панели с поддержкой горячей замены;
- Жесткий диск: SSD SATA 960GB 2.5" 7mm RI – 2шт.;
- RAID-контроллер PCI-E x8 Gen 4, SAS/SATA 12G, 8P int, 0/1/10, 1xSFF8654 (LSI9540) – 1шт.;
- Сетевой адаптер: 2 x 2.5GbE LAN RJ-45, 2 x 10GbE LAN RJ-45, 1 x 1GbE Mngm LAN RJ-45;
- Кабель 1x SlimLine SAS (SFF-8654) x8 STR to 2x SATA STR + 1x SGPIO (4pin), 455mm – 1шт.;
- Видеокарта: GPU NVIDIA GT 730 2GB VGA DVI HDMI – 1шт.;
- Клавиатура, мышь в комплекте (Keyboard Aquarius USB – 1шт., Mouse Aquarius USB – 1шт.);
- Кабели для подключения сервера в комплекте;
- Гарантия на комплект сервера 3 года.

Предустановленное программное обеспечение:
· Операционная система Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №369 от 08.04.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301718/?sphrase_id=23038641 ).

	АО «Группа Аквариус»
(ООО "ПК АКВАРИУС")
	
	-

	1.1.6. 
	Рабочая станция оператора (тип 1)
(Позиция №6 Таблицы 1.1)
	ПЭВМ Aquarius Pro K760 (АМПР.466539.823) (MNT/PSU600/i5_14400/2DDR5_8G/SSD256_M2_NVMe/WiFi/BT/RTX_5050_8G/ALSE_O_S1Y/KM):

· Рабочая станция включена в Реестр российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875), (реестровая запись № 10549284 от 11.06.2025 - https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4504073 );
- Конструктив: Корпус MiniTower (с разъемами 2 x USB 2.0 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Combo Audio и 2 x Audio на лицевой панели, блокировка кнопки вкл/выкл, P-lock, кнопка перезагрузки, замок Kensington Lock,), размеры корпуса 173x410x372мм.;
- Корпусной вентилятор 90mm – 1шт.;
- Корпусной вентилятор 80mm – 1шт.;
- Блок питания: PSU 600W ATX, APFC, 120FAN – 1шт.;
- Процессор: CPU Intel® Core i5-14400 Processor, 20M Cache, 2.5 up to 4.7 GHz, (4e/6p)С/16T, 65/148W – 1шт.;
- CPU cooler – 1шт.;
- ОЗУ: RAM DIMM DDR5 8GB 5600MHz – 2шт.;
- Жесткий диск: SSD 256 GB M.2 PCIe – 1шт.;
- Радиатор для SSD M.2 PCIe – 1шт.;
- Мат. плата с поддержкой RAID 0,1,5,10, разъемы 2 x HDMI, 1 x DP, 1xVGA;
- Сетевой адаптер: 1 x RJ45 2.5 Gb;
- Видеокарта: GPU NVIDIA RTX 5050 8GB 3xDP, 1xHDMI – 1шт.;
- Плата расширения USB PCIe 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A RU AQ – 1шт.;
- Клавиатура, мышь в комплекте (Keyboard Aquarius USB – 1шт., Mouse Aquarius USB – 1шт.);
- Кабели для подключения Рабочей станции в комплекте;
- Гарантия на комплект Рабочей станции 3 года.

Предустановленное программное обеспечение:
· Операционная система Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №369 от 08.04.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301718/?sphrase_id=23038641 ).

	АО «Группа Аквариус»
(ООО "ПК АКВАРИУС")
	
	-

	1.1.7. 
	Рабочая станция оператора (тип 2) (Позиция №7 Таблицы 1.1)
	ПЭВМ Aquarius AQdesk K740 (АМПР.466539.347) (Rackmount U/PSU650/i7_14700/DDR5_16G/ SSD_256GB/WiFi/BT/ALSE_O_S1Y/RTX_A1000_8G):

· Рабочая станция включена в Реестр российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875), (реестровая запись № 10743094 от 04.12.2025 - https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5156051 );
- Конструктив: Корпус Rack 2U (с разъемами 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A на лицевой панели), монтаж в 19" стойку, высота корпуса 2U, глубина установки 600мм, в комплектацию входит монтажный комплект для установки в серверный шкаф; 
- Корпусной вентилятор 80mm 2шт.;
- Блок питания: PSU 650W ATX – 1шт.;
- Процесор: CPU Intel® Core i7-14700 Processor, 33M Cache, 2.1 up to 5.4 GHz, (12e/8p)С/28T, 65/219W – 1шт.;
- CPU cooler – 1шт.;
- ОЗУ: RAM DIMM DDR5 16GB 4800MHz – 1шт.;
- Жесткий диск: SSD 256 GB 2.5" SATA RU – 1шт.;
- Мат. плата с поддержкой RAID 0,1,5,10, разъемы 2 x HDMI, 1 x DP, 1xVGA;
- Сетевой адаптер: 1 x RJ45 2.5 Gb;
-  Видеокарта: GPU NVIDIA RTX A1000 8GB 4xmDP – 1шт.;
- Клавиатура, мышь в комплекте (Keyboard Aquarius USB – 1шт., Mouse Aquarius USB – 1шт.);
- Кабели для подключения Рабочей станции в комплекте;
- Гарантия на комплект Рабочей станции 3 года.

Предустановленное программное обеспечение:
· Операционная система Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №369 от 08.04.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301718/?sphrase_id=23038641 ).

	АО «Группа Аквариус»
(ООО "ПК АКВАРИУС")
	
	-

	1.1.8. 
	Рабочая станция оператора (тип 3)
(Позиция №8 Таблицы 1.1)
	ПЭВМ Aquarius Pro K760 (АМПР.466539.823) (MNT/PSU600/i5_14400/2DDR5_8G/SSD256_M2_NVMe/WiFi/BT/RTX_5050_8G/ALSE_O_S1Y/KM):

· Рабочая станция включена в Реестр российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875), (реестровая запись № 10549284 от 11.06.2025 - https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4504073 );
- Конструктив: Корпус MiniTower (с разъемами 2 x USB 2.0 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Combo Audio и 2 x Audio на лицевой панели, блокировка кнопки вкл/выкл, P-lock, кнопка перезагрузки, замок Kensington Lock,), размеры корпуса 173x410x372мм.;
- Корпусной вентилятор 90mm – 1шт.;
- Корпусной вентилятор 80mm – 1шт.;
- Блок питания: PSU 600W ATX, APFC, 120FAN – 1шт.;
- Процессор: CPU Intel® Core i5-14400 Processor, 20M Cache, 2.5 up to 4.7 GHz, (4e/6p)С/16T, 65/148W – 1шт.;
- CPU cooler – 1шт.;
- ОЗУ: RAM DIMM DDR5 8GB 5600MHz – 2шт.;
- Жесткий диск: SSD 256 GB M.2 PCIe – 1шт.;
- Радиатор для SSD M.2 PCIe – 1шт.;
- Мат. плата с поддержкой RAID 0,1,5,10, разъемы 2 x HDMI, 1 x DP, 1xVGA;
- Сетевой адаптер: 1 x RJ45 2.5 Gb;
- Видеокарта: GPU NVIDIA RTX 5050 8GB 3xDP, 1xHDMI – 1шт.;
- Плата расширения USB PCIe 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A RU AQ – 1шт.;
- Клавиатура, мышь в комплекте (Keyboard Aquarius USB – 1шт., Mouse Aquarius USB – 1шт.);
- Кабели для подключения Рабочей станции в комплекте;
- Гарантия на комплект Рабочей станции 3 года.

Предустановленное программное обеспечение:
· Операционная система Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра», включенная в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (реестровая запись №369 от 08.04.2016 - https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301718/?sphrase_id=23038641 ).

	АО «Группа Аквариус»
(ООО "ПК АКВАРИУС")
	
	-

	
	
	
	
	
	

	1.2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Общие требования
	Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования».
Технические средства по требованиям защиты человека от поражений электрическим током должны относиться к классу I и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
Заземление устройств комплекса технических средств должно соответствовать ГОСТ 12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
	Согласие с требованием.
	-

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	
	

	1.3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Конструкция и размещение оборудования
	Конструкция и размещение оборудования должны удовлетворять требованиям электробезопасности, в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (действующая редакция) и ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», требованиям правил пожарной безопасности, согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность».
	Согласие с требованием.
	-

	1.4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Место поставки
	Саратовский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная, 48.
	Согласие с требованием
	-

	1.4.2. 
	Требования к упаковке и доставке
	1. Вся продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости, привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несёт ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлечёнными к исполнению договора, третьими лицами.
4. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
5. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	Согласие с требованием
	-

	1.4.3. 
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка.
	Согласие с требованием.
	-

	1.4.4. 
	Приёмка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	Согласие с требованием.
	-

	1.4.5. 
	Входной контроль при поставке.
	Обязателен, с оформлением соответствующего Акта.
	Согласие с требованием.
	-

	1.5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Назначенный срок службы
	Срок службы не менее 60 месяцев.
	Согласие с требованием.
	-

	1.5.2. 
	Периодичность выполнения и объем ТО
	Предоставить регламент проведения ТО.
	Согласие с требованием.
	-

	1.6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	Согласие с требованием.
	-

	1.6.2. 
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	Согласие с требованием.
	-

	1.7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	1.7.1. 
	Комплектация единицы оборудования
	Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	Согласие с требованием.
	-

	1.7.2. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;
- Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
- технические паспорта;
- руководства по эксплуатации;
- протоколы заводских испытаний;
- гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика;
– сертификат происхождения;
– сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425)
- Выписки из Реестра российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875) на каждую позицию оборудования, указанного в Таблице 1.1 (дата, номер реестровой записи).

	Согласие с требованием
	-

	1.8. 
	Прочие требования к МТР
	-//-
	-//-

	1.8.1. 
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, год выпуска — не ранее 2025 года. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 
В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к способам и технологиям оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг по шеф-наладке Поставщик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" 
· Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н);
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413) 
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411);
· Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н.
	Согласие с требованием
	-

	2.1.2. 
	Требование к порядку оказания услуг
	Оказание услуг по шеф-наладке включают в себя:
 - Техническое сопровождение на этапе пуско-наладочных работ и пуска в эксплуатацию систем КСБ (ССОИ, СОТ, СОТС, СКУД) Саратовской ГЭС;
  - Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования;
- Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования, согласно проектной и конструкторской документации;
- Устранение замечаний Заказчика;
- Инструктаж персонала Покупателя и Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования.
- По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика;
· Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
	Согласие с требованием
	-

	2.2. 
	Требования к организации услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Место оказания услуг
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.2. 
	Общие требования к оказанию услуг по шеф-наладке

	Услуги выполняются в соответствии с НТД, указанными в Таблице 3, п. 2.1.1 настоящих ТТ.
Поставщик должен:
- назначить из числа своих работников представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг;
- принять у Покупателя техническую и иную документацию;
- обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика и Покупателя;
- проводить совместные технические совещания с участием служб Заказчика, Покупателя и представителя проектировщика по вопросам организации и технического надзора за ходом выполнения услуг;
- обеспечить подготовку к сдаче-приемке, демонтажу временных сетей, защитных ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, уборку объекта.
- согласовать со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Поставщика официального запроса, с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
 Технический контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
Приемочный контроль Перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Покупателем.
	Согласие с требованием
	-

	2.2.3. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика
	Допуск персонала Поставщика для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)», с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	Согласие с требованием
	-

	2.3. 
	Требования к персоналу поставщика
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к персоналу Исполнителя/ Поставщика
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011
"Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса.
До начала оказания услуг, в рамках исполнения договора после его заключения, Поставщик предоставляет сведения на персонал:
1. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования (Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, по форме установленной законодательством Российской Федерации.)
2. Сведения о том, что физическое лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании (Справка о том, что не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании, по форме установленной законодательством Российской Федерации.).
3. Декларация, подписанная физическим лицом по форме, установленной субъектом топливно-энергетического комплекса, о том, что такое физическое лицо:
а) не является лицом, прекратившим досрочно полномочия по государственной должности или уволенным с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее 3 лет;
б) не представило недостоверные или неполные сведения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 
в) не является иностранным гражданином, гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицом без гражданства.
	Согласие с требованием.
	-

	2.3.2. 
	Квалификация персонала поставщика, привлекаемого к шеф-наладке
	До начала оказания услуг, в рамках исполнения договора после его заключения, поставщик предоставляет список персонала, с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности.
Оказание услуг должно осуществляться силами:
- инженерно-технический работник – не менее 2 чел., с группой допуска по электробезопасности не ниже III;
	Согласие с требованием.
	-

	2.4. 
	Требования к безопасности услуг и охране труда
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Общие требования
	При оказании услуг Поставщик должен:
- соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности;
- соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
- производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест;
- выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами.
	Согласие с требованием
	-

	2.4.2. 
	Требования в области информационной безопасности
	Запрещается:
- передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика и Покупателя, учетные записи и пароли;
-осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
- передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Покупателя и Заказчика.
	Согласие с требованием
	-

	2.5. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-

	2.5.1. 
	Обучение персонала
	Оказание услуг по обучению персонала Покупателя и Заказчика эксплуатации / обслуживанию поставленного оборудования в объеме не менее 8 часов.
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	По завершению договора оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию, без дополнительных затрат со стороны Покупателя.
	Согласие с требованием
	-

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-

	3.2.1. 
	Общие требования
	В результате выполнения поставки оборудования ССОИ, монтажа, проведения шеф-наладки и пуска его в промышленную эксплуатацию должны быть достигнуты следующие технические и функциональные характеристики объекта:
а) получение операторами центрального и локального (в части, касающейся) пунктов управления информации от функциональных систем;
б) протоколирование информации, поступающей от указанных систем;
в) выработку и обработку управляющих сигналов;
г) централизованное управление исполнительными устройствами системы контроля и управления доступом;
д) передачу на технические средства системы наблюдения и оценки ситуации управляющих воздействий для настройки работы оборудования и записи видеоинформации;
е) круглосуточный непрерывный автоматический контроль состояния систем комплекса инженерно-технических средств физической защиты, источников бесперебойного питания с отображением информации на видеомониторе оператора центрального пункта управления;
ж) обеспечение наглядного отображения на электронных планах информации о штатных и нештатных ситуациях, с указанием места, даты, времени и характера события, обеспечение звукового сопровождения при отображении их критических состояний;
з) администрирование и управление системой, формирование баз данных, разграничение полномочий доступа к системе операторов, администраторов и администраторов безопасности, протоколирование всей информации, поступающей от периферийного оборудования, а также действий всех операторов системы, с указанием места произошедшего события, времени и даты;
и) запись в архив информации обо всех событиях, произошедших в системе физической защиты, с возможностью обеспечения просмотра архивной информации;
к) автоматический текущий контроль функционирования программного обеспечения, мониторинг работоспособности оборудования системы, подготовку и печать отчетов, автоматическое резервное копирование баз данных.
	Согласие с требованием
	-

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора
	-//-
	-//-

	3.3.1. 
	Порядок сдачи-приемки  оборудования 
	- Проведение входного контроля поставленной продукции;
· - Подписание накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	Согласие с требованием
	-

	3.3.2. 
	Приемка услуг по шеф-наладке
	Услуги шеф-инженера (шеф-наладчика) считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию после приемки комиссией, в которую входят представители Поставщика, Покупателя и Заказчика  и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
	Согласие с требованием
	-

	3.3.3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке
	Гарантийный срок на результат услуг по шеф-наладке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услу.
	
	

	3.4. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.4.1. 
	Гарантийные обязательства
	Эксплуатация ССОИ осуществляется силами Заказчика. При этом в обязанности Покупателя, в период гарантийного срока, входит регламентное обслуживание, в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности отдельных элементов и системы в целом, фиксация возникающих дефектов, с последующей передачей информации Поставщику, для проведения восстановительных работ.
Гарантии распространяются на все выполненные услуги по шеф-наладке, поставленное оборудование с программным обеспечением.
На протяжении всего указанного срока Поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя элемента ССОИ (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данного элемента, внешними условиями или воздействиями).
Время устранения неисправности Поставщиком должно составлять не более 7 календарных дней с момента обращения Покупателя к Поставщику, при отсутствии необходимости осуществления закупки и доставки на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» дополнительных средств и материалов Поставщиком, для устранения неисправности. При необходимости закупки и доставки на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» дополнительных средств и материалов указанный срок может быть продлен по согласованию с Покупателем до 25 календарных дней.
Гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта, возникшего в период гарантийных обязательств.
	Согласие с требованием
	-

	3.5. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	
	При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несёт ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлечёнными к исполнению договора, третьими лицами.
	Согласие с требованием.
	

	4.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	

	4.1.
	Каждая позиция Продукции, указанные в Таблице 1.1 (Сервера, Рабочие станции) попозиционно должны быть включены в Реестр российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875).

На этапе предоставления технико-коммерческого предложения должны быть предоставлены Выписки из Реестра российской промышленной продукции на каждую позицию оборудования, указанного в Таблице 1.1 (в том числе ссылка на реестровую запись с номером и датой).
	Согласие с требованием.
	

	4.2.
	Предустановленное на Серверы и Рабочие станции программное обеспечение Операционная система (Astra Linux Special Edition вер. 1.8 «Усиленный» («Воронеж») от ООО «РусБИТех-Астра»), специальное ПО (SecurOS Enterprise от ООО «ИСС-Софт» (ISS)) должны быть включены в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На этапе предоставления технико-коммерческого предложения должна быть предоставлена подтверждающая информация о включении предустановленного программного обеспечения (на Серверы и Рабочие станции) в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (в том числе ссылка на реестровую запись с номером и датой).

Программное обеспечение, установленное на оборудование, поставляемое в рамках данной закупки, должно иметь ключи и лицензии без ограничения срока их действия, что подтверждается письмом производителя программного обеспечения.

	Согласие с требованием.
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3. [bookmark: _Toc234489963]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.





















