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                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
___________ С.С. Куликова
подпись           

"___"____________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобильных шин для нужд УФПС Волгоградской области
Волгоград, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Волгоградской области

	2
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку Товара, являющегося предметом Технического задания.

	3
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.

	4
	УПД
	Универсальный передаточный документ - документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.

	5
	Общий срок поставки Товара  
	Период, в который Заказчик подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар

	6
	ГОСТ
	Государственный Стандарт

	7
	РФ
	Российская Федерация

	8
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: поставка автомобильных шин (далее - Товар) для нужд УФПС Волгоградской области.
Цель: Поддержание автомобилей УФПС Волгоградской области в состоянии технической готовности и отвечающим действующим Правилам дорожного движения РФ в части требований, предъявляемых к шинам.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть серийного производства, не бывшим ранее в использовании, не восстановленным, чистым и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.
Товар должен быть произведен не ранее 2025 года.
3.2. Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п
	Товар (обозначение шины)
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Автомобильная шина 8,25R20 (всесезонная) универсальная 
	штука
	12

	2
	Автомобильная шина 175/70R14 (летняя) 
	штука
	20

	3
	Автомобильная шина 175/70R14 (зимняя) 
	штука
	8

	4
	Автомобильная шина 185/75R16С (летняя) 
	штука
	36

	5
	Автомобильная шина 185/75R16С (зимняя) 
	штука
	12

	6
	Автомобильная шина 195/65R15 (летняя) 
	штука
	120

	7
	Автомобильная шина 195/65R15 (зимняя) 
	штука
	28

	8
	Автомобильная шина 195/75R16С (зимняя) 
	штука
	96

	9
	Автомобильная шина 195/75R16 С (летняя)
	штука
	120

	10
	Автомобильная шина 205/55R16 (летняя) 
	штука
	4

	11
	Автомобильная шина 215/60R16 (зимняя)
	штука
	4

	12
	Автомобильная шина 215/60R16 (летняя) 
	штука
	4

	13
	Автомобильная шина 215/65R15C (летняя) 
	штука
	8

	14
	Автомобильная шина 215/65R15C (зимняя) 
	штука
	8

	15
	Автомобильная шина 215/65R16С (летняя) 
	штука
	4

	16
	Автомобильная шина 215/65R16C (зимняя) 
	штука
	4

	17
	Автомобильная шина 215/55R17 (летняя) 
	штука
	4

	18
	Автомобильная шина 215/55R17 (зимняя) 
	штука
	4

	19
	Автомобильная шина 225/75R16С (всесезонная) 
	штука
	280

	20
	Автомобильная шина 235/65R16С (летняя) 
	штука
	20

	21
	Автомобильная шина 235/65R16C (зимняя) 
	штука
	20

	22
	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) универсальная
	штука
	84

	23
	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) универсальная 
	штука
	6

	24
	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) рулевая 
	штука
	2

	25
	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) ведущая 
	штука
	4

	26
	Автомобильная шина 385/65R22,5 (всесезонная) полуприцеп 
	штука
	6


3.3. Основные характеристики Товара

Технические характеристики Товара указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
3.4. Комплектность Товара
Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь сертификат соответствия и паспорт качества, инструкцию по эксплуатации. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставленный Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара сертификат (декларация) соответствия, сертификат (паспорт) качества фирмы-производителя, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Товар описан на основании его качественных показателей, которые необходимы для выполнения производственных задач автомобилями АО «Почта России». 

ГОСТ «Грузовые шины» 52899-2007 и ГОСТ «Легковые шины» 52900-2007 при описании объекта закупки не применяются так как не охватывают все типоразмеры автошин, допустимых к установке на конкретное транспортное средство.

ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 1. Шины (метрические серии)» и ГОСТ ИСО 4209-1-2006 «Межгосударственный стандарт. Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины».

Заводом-изготовителем транспортных средств предусмотрена установка автошин таких типоразмеров, в которые заложены номинальные показатели устойчивости, управляемости, проходимости автомобиля во всем диапазоне его скоростей, указанные в «руководстве» по эксплуатации транспортного средства.
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок службы автошин - 5 лет с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения Заказчиком. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть маркирован согласно стандартам производителя. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

На каждой единице Товара должна быть нанесена дата производства в виде кода первые две цифры которого соответствуют неделе изготовления, а следующие две – год изготовления.

Товар должен быть дополнительно маркирован одним из идентификаторов: 

•
уникальный номер;

•
Штрих код;

•
QR код;

•
RFID метка.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и техническим условиям завода-изготовителя изделия. 
Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара. 

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка Товара производится на основании заявок Заказчика, партиями, с количеством Товара по одной заявке Заказчика не менее 4 (четырех) штук, но не чаще 1 (одного) раза в месяц, автомобильным транспортом или любым другим способом за счёт средств Поставщика до склада Заказчика по адресу, указанному в Приложении № 2 к Техническому заданию. В состав одной заявки может быть включен Товар, доставляемый в различные УФПС Заказчика в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию. 
Под заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте и направленное на почтовый адрес или адрес электронной почты Поставщика. 

Заявка считается принятой к исполнению Поставщиком со дня ее получения Поставщиком.
Общий срок поставки Товара: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.  

Срок действия договора: 15 (пятнадцать) месяцев с даты заключения договора.
Срок поставки не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем направления Заказчиком заявки.
6.2. Условия поставки Товара
Товар поставляется согласно заявок Заказчика в период действия договора по мере необходимости в поставке Товара в количестве не менее установленного в п. 6.1 следующими способами: в письменном виде, посредством направления телеграммы, факса, сообщения по электронной почте.

Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня путем его уведомления по указанным в проекте договора контактам.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
7.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.
При приемке Товара осуществляется:

· внешний осмотр тары и упаковки;

· проверка соответствия количества отгруженных и поступивших позиций в соответствии с ТОРГ-12 или УПД;

· визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации;

В случае выявления дефектов (недостатков), Поставщик обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков).

7.2.
Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товара
Поставляемый Товар должен иметь сертификат соответствия и паспорт качества на каждую партию Товара.
Копии сертификатов/паспортов качества должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, содержать следующие сведения:

· Ф.И.О. Лица, заверившего документ, должность, дата.

· Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.
Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Требования к транспортировке Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования»

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к хранению Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования»

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлено.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории РФ и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара
	8

	2
	Информация о местах поставки Товара
	17


Приложение № 1
к Техническому заданию
Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики/параметры эквивалентов*
	Кол-во, шт.

	1
	Автомобильная шина 8,25R20 (всесезонная) универсальная 

	Размеры
	Ширина 8,25 дюймов
	12

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 20 дюймов.
	

	
	
	Сезонность
	Всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	Камерная
	

	
	
	
	Универсальная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 125
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 122
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее J
	

	2
	Автомобильная шина 175/70R14 (летняя) 

	Размеры
	ширина 175 мм
	20

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 14 дюймов.
	

	
	
	Сезонность
	летняя.
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 84
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее Т
	

	3
	Автомобильная шина 175/70R14 (зимняя)                                          


	Размеры
	ширина 175 м
	8

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 14 дюймов.
	

	
	
	Сезонность
	зимняя (шипованная)
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 88
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее Т
	

	4
	Автомобильная шина 185/75R16С (летняя)     
	Размеры
	ширина 185мм.
	36

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 104
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 102
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее Q
	

	5
	Автомобильная шина 185/75R16С (зимняя) 
	Размеры
	ширина 185 мм
	12

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	зимняя (шипованная)
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 104
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 102
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее Q
	

	6
	Автомобильная шина 195/65R15 (летняя) 
	Размеры
	ширина 195мм.
	120

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 95
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее H
	

	7
	Автомобильная шина 195/65R15 (зимняя) 
	Размеры
	ширина 195 мм.
	28

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	зимняя (шипованная).
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 95
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее T
	

	8
	Автомобильная шина 195/75R16С (зимняя) 
	Размеры
	ширина 195 мм.
	96

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	зимняя (шипованная)
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 107
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 105
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее Q
	

	9
	Автомобильная шина 195/75R16 С (летняя)

	Размеры
	ширина 195 мм
	120

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов.
	

	
	
	Сезонность
	летняя.
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	* Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	Не менее 107
	

	
	
	* Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 105
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее R
	

	10
	Автомобильная шина 205/55R16 (летняя) 
	 
	ширина 205 мм
	4

	
	
	Размеры
	Отношение высоты профиля к ширине 55%
	

	
	
	 
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов.
	

	
	
	Сезонность
	летняя.
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 94
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее V
	

	11
	Автомобильная шина 215/60R16 (зимняя)

	Размеры
	ширина 215 мм
	4

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 60%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	зимняя (шипованная)
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 95
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее Т
	

	12
	Автомобильная шина 215/60R16 (летняя) 
	Размеры
	ширина 215 мм
	4

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 60%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	Не менее 99
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее V
	

	13
	Автомобильная шина 215/65R15C (летняя) 
	Размеры
	ширина 215 мм
	8

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 104
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 102
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее R
	

	14
	Автомобильная шина 215/65R15C (зимняя). 
	Размеры
	ширина 215 мм
	8

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов.
	

	
	
	Сезонность
	зимняя (шипованная)
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 104
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 102
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее R
	

	15
	Автомобильная шина 215/65R16С (летняя). 
	Размеры
	ширина 215 мм
	4

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 109
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 107
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее R
	

	16
	Автомобильная шина 215/65R16C (зимняя). 


	Размеры
	ширина 215 мм
	4

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	зимняя (шипованная)
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 109
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 107
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее Q
	

	17
	Автомобильная шина 215/55R17 (летняя).   


	Размеры
	ширина 215 мм
	4

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 55%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 17 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 98
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее V
	

	18
	Автомобильная шина 215/55R17 (зимняя).    


	Размеры
	ширина 215 мм.
	4

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 55%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 17 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	зимняя (шипованная)
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 98
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее T
	

	19
	Автомобильная шина 225/75R16С (всесезонная).  


	Размеры
	ширина 225 мм
	280

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 121
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 120
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее R
	

	20
	Автомобильная шина 235/65R16С (летняя).


	Размеры
	ширина 235 мм
	20

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 121
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 119
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее R
	

	21
	Автомобильная шина 235/65R16C 

 (зимняя).       


	Размеры
	ширина 235 мм
	20

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	Зимняя   (шипованная)
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	усиленная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 121
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 119
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее R
	

	22
	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) универсальная.


	Размеры
	ширина 245 мм
	84

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	Универсальная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 136
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 134
	

	
	
	*Индекс скорости
	                                              Не менее М
	

	23
	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) универсальная.  


	Размеры
	ширина 265 мм
	6

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	Универсальная
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 141
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину) 
	Не менее 139
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее M
	

	24
	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) рулевая.


	Размеры
	ширина 315 мм.
	2

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%.
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для рулевой оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину)
	Не менее 154
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 150
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее L
	

	25
	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) ведущая.


	Размеры
	ширина 315 мм.
	4

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%.
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная.
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для ведущей оси
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 154.
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на сдвоенную шину)
	Не менее 150.
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее L.
	

	26
	Автомобильная шина 385/65R22,5 (всесезонная) полуприцеп.   


	Размеры
	ширина 385 мм.
	6

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%.
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная.
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	

	
	
	
	бескамерная
	

	
	
	
	для полуприцепа
	

	
	
	*Индекс нагрузки (на одинарную шину) 
	Не менее 160
	

	
	
	*Индекс скорости
	Не менее К.
	

	ИТОГО
	918


* - параметры эквивалентности, по которым участник закупки предоставляет сведения в составе заявки на участие в закупке.

Приложение № 2 
к Техническому заданию

Информация о местах поставки Товара

	№ п/п
	Федеральный округ
	Субъект Российской Федерации
	Город
	Улица
	Дом
	Почтовый индекс

	1
	Южный
	Волгоградская область
	Волгоград
	 Томская
	2
	400048


